2009. 8. 17

5대 신역동산업으로 새롭게 태어나는 천년전주

전라선 복선 전철화 특별위원회

건설교통국

교  통  과

「전라선복선전철화사업」관련

민원대책 특별위원회 현장활동 결과보고

□ 위치도

□ 개 요

○ 일  시 : 2009. 7. 27(월)~7.28(화)

○ 장  소 : 전라선 복선 전철화 사업 민원관련 전지역(19.5km)

○ 참석자

- 특별위원회 : 양용모, 김광수, 유영국, 이명연, 박혜숙, 최주만, 김남규 의원

- 전  주  시 : 송기항 건설교통국장외 2

- 시  행  사 : 전라선(주)(남광토건설계팀장, 철도시설공단 유성기차장, 각공구별 현장소장)

전라선복선전철화 민원대책 특별위원회 현장점검 결과

구 분	요 구 사 항	답 변	수용여부
은석마을 (은석교)	- 은석마을 교량화 L=400m 반영 여부	- 400m교량화 설계 중 (총사업비 변경 후 사업시행)	수용
	- 신설철도 노선을 중심으로 좌측 유량을 우측으로 배제 할 수 있는 배수시설물 설치여부 확인	- 교량화에 따라 기존철도노선 철거 후 현지형에 맞게 우수배재시설물 설계	수용
	- 방음벽 반영여부 확인	- 현재 재 설계 중 (교통영향평가에 따른 적정성 판단 및 총사업비 반영 후 사업시행)	수용
	- 시공시 가설방음벽 및 안전시설물 설치 후 시공 여부 확인	- 시공시 이동식 가설방음벽 및 안전시설물 설치 예정	수용
원색장마을 (C(함)색장제2)	- C(함)색장제2로 우수가 집중되는 것에 대한 대책 요구	- C(함)색장제1, C(함)색장제3 및 개천내기 시공중이나 보상 불응 구간 미시행, 사업완료시 에는 우수가 배분 처리 될 예정	부분수용
	- 동부우회도로까지 배수로 정리 및 배수 구조물 설치요구	- 전주시 해당 사항	미수용
왜망실마을 (침지천교)	- 신설 침지천교 형하고 확인	- 기존 하상도로 복토 후 4.5m확보 될 수 있도록 설계됨	수용
	- 아중2터널 종점~침지천교 좌측 농로 설치 요구	- 설계 미반영된 사항으로 설계검토 필요(현재에도 농로가 없는 구간으로 우회가 가능함)	검토

전주변전소	- C(함)아중제1로 우수배제 요구	- 사업완료시 C(함)행치 우수배제 예정 (17번 국도 우수배제시설물과 연결)	수용
	- 기존 변전소 위치 벌목으로 인한 토사 유실 우려	- 암지반으로 벌목을 위한 장비진입로 개설구간 일부에서 버럭이 유실되었으나 추후 유실부분 버럭정리	수용
동진자원 길내기 (아중교)	- 동진자원 진입부 아중교 신설에 따른 형하고 확인	- 통로 BOX형 교대로 변경하여 형하고 및 동진자원 진입로 확보	수용
장재마을 (전주역)	- 보도육교 설치여부 확인 (노약자를 배려한 앨리베이터 설치요구)	- 현재 설계 중 (총사업비 변경 후 사업시행)	수용
아리랑교	- 전주시 도시계획도로 폭에 맞게 철도교 신설여부 확인	- 도로폭 B=18m이상 확보토록 설계변경 예정	수용
	- 방음벽 설치여부 확인	- 환경영향평가서상 소음, 진동 허용규제치 이내로 방음벽 설계 미반영	확인
사랑의집 후문과선교	- 신설 과선교 설치여부 확인	- 신설과선교 삭제하고 우회로를 설치하겠음	수용
발단리마을	- 노약자에 대한 추가적인 보상 및 배려가 필요함	- 지역 주민과 충분히 협의하여 주민이 원하는 길내기를 시행함	수용
	- 마을 통로 폐쇄에 따른 마을주민 보상 및 지원 검토 요구	- 주민 보상방법 강구	검토
신정마을	- 신정마을 교량화 구간 150m가 아닌 당초요구(L=500m)대로 교량화 요구	- 총사업비 변경 없이는 반영이 곤란	미수용
	- 신정마을 수해에 대한 보상처리 검토	- 충분히 조사하여 보상 필요 시 보상계획	수용
	- 수리 검토를 충분히 하여 침수에 대한 대책을 수립 반영할 것	- 수리 검토 후 필요 시 반영 하겠음	수용

□ 금후계획

○ 현장점검 결과 지적된 사항중 원색장마을 배수로 정비 및 침지천교 좌측 농로 개설 등은 미수용 및 검토 되고 있는 사항으로 지속적으로 반영될 수 있도록 요구

○ 신정마을 교량 확대 요구사항은 총사업비 변경 없이는 반영가능이 어려운 민원으로 민원해결을 위하여 지속적으로 주민피해 사항을 피력하고 관계자 방문을 통한 요구