제315회 전주시의회 제2차정례회

2014년도 행정사무감사/복지환경위원회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	8
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	21

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 15담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)								수질관리과 (3담당)								하수과 (4담당)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 누수신고센터, 계량기시험소, 서신통합센터, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부 서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		91	91	22	24	30	15
일 반 직	소계	87	87	22	24	26	15
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	20	19	6	6	2	5
	7급	32	42	9	10	19	4
	8급	16	21	5	7	4	5
	9급	14
연 구 직		4	4			4

※ 휴직 5명, 근무명령 1명 포함

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 상수도요금 인상 및 관련조례 개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 총인(T-P) 처리시설사업 ○ 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기   본   현   황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
655,358	652,737	99.6	365	219,332	70.0	277	241	36

□ 도․송․배․급수관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,551	64	879	1,608

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		108.8	1,861	1,725	136	93
합 류 식			568	568	0	100
분류식	소 계	108.8	1,293	1,157	136	89
	오수관거		766	682	84
	우수관거		527	475	52

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기 타 (구화천,태평로,연화천, 덕적천,중복천)	6.3

※ 계획차집관로(5개라인) : 12.5km

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리 장	위 생 처 리 장
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58
면 적	316,000㎡	4,990㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (`90) - 2단계 : 190,000㎥ (`97) - 3단계 : 100,000㎥ (`05)	규 모 : 290㎘/일
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 - 섬모상생물막 이용처리(침전지 필요) 3단계 고도처리(CSBR) 공법 - 생물반응조 일괄처리(침전지 불요)	침사협잡물 제거(1차)후 하수 연계처리(`94년부터 시행) 위생처리장 준공 : `02. 3

수도행정과  소관

□	민원 없는 상하수도요금 부과 관리	----	6
□	체납 상하수도요금 징수율 제고	----	7

민원 없는 상하수도요금 부과 관리

요금부과에 따른 현지출장으로 직접 찾아가서 확인하는 현장행정을

강화하여 수용가 자료정비, 검침에서 부과까지 철저한 관리를 통해

민원 없는 상하수도 요금 부과체계 확립

□ 부과현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014. 10월말			2013. 10월말
	합계	상수도	하수도	합계	상수도	하수도
계	81,215	54,787	26,428	81,304	54,655	26,649
가 정 용	38,897	30,341	8,556	38,641	30,134	8,507
일 반 용	32,663	20,553	12,110	32,704	20,579	12,125
대중탕용	1,150	643	507	1,161	674	487
공 업 용	8,505	3,250	5,255	8,798	3,268	5,530

□ 추진상황

○ 직무교육 : 요금․검침 관련 직원과 검침원 직무교육 강화(월1회)

○ 수용가 자료정비 : 주소, 성명 등 과세대상의 적법성 확보(수시)

○ 다량급수업소 일제점검 실시(연 4회) : 439건

- 대    상 : 일반용 300㎥이상, 대중탕용 1,500㎥이상에 대해

연초 대상선정 후 분기별 누적관리

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 관리상태, 지하수 사용상태 등

○ 상수도 업종적용 현황 표본조사(연 1회) : 주택,상가 혼합 수용가

○ 부정급수 점검 및 단속 실시(연 2회)

- 대    상 : 택지개발지구 등 건축공사장, 휴면수용가 등 부정급수 우려대상

- 점검내용 : 무단급수시설장치, 계량기 앞 분기관 설치, 무단개전 사용,

계량기 역진방향 설치, 봉인탈락 무단취부 사용 등

- 결과조치 : 과태료 부과, 요금추징 등 조치

○ 상하수도요금 누수감면, 과오납 민원처리 일원화 연중 시행

체납 상하수도요금 징수율 제고

체납된 상·하수도요금의 징수를 위해 특별징수기간 운영 및 납부독려, 재산압류 등 강력한 체납처분 시행으로 징수율제고를 통한 재원확충

□ 현    황

(2014.10.31. 현재/단위:백만원)

구 분		조정액	징수액	체납액	징수율	비 고
상수도	계	57,045	54,805	2,240	96.1%
	현년도	54,787	52,970	1,817	96.7%
	과년도	2,258	1,835	423	81.3%
하수도	계	27,744	26,621	1,123	96.0%
	현년도	26,428	25,717	711	97.3%
	과년도	1,316	904	412	68.7%

□ 추진상황

○ 상반기 고액고질체납액 집중징수 및 하반기 특별징수기간 운영

- 징수실적 : 체납액 7,458백만원(현 5,676 / 과 1,782)

※ 상수도 4,847, 하수도 2,237, 물이용부담금 등 374

○ 정수처분·해제 : 단수 21,816전 1,251백만원, 개전 18,972전 1,171백만원

○ 단수계고 : 15,724세대, 169,455건, 1,177백만원

○ 체납정보관리 : 9,247건(누계 45,462건)

○ 조기납부홍보 : 언론보도, 전 부서 협조공문 발송, 다량수용가(음식점,  목욕탕, 숙박업소 등) 및 공동주택 단수계획 홍보 등

□ 금후계획

○ 체납 단수반 확대운영 지속 추진 : 4개반 8명

○ 동절기 고질고액 체납자 집중징수 : ‘14. 12월 ~ ‘15. 2월(목표액 20억원)

○ 하반기 체납액 특별 징수기간 운영 : ‘14. 9월 ~ 12월

○ 고액체납자 재산압류 및 공매 수임의뢰 추진(5백만원 이상 체납자)

○ 다량수용가(음식점, 목욕탕, 숙박업소 등) 및 공동주택 단수계획 통보 : 12월말

○ 행불, 무재산, 경락수용가 등 징수불능분 결손처리 : ‘14. 1월말

급 수 과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업	----	9
□	팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업	----	10
□	상수도 배수관 포설사업	----	11
□	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	----	12
□	긴급 누수복구 및 누수탐사	----	13
□	노후관 교체․갱생 및 통합공사	----	14
□	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	----	15
□	완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리	----	16

상수도 전면개량을 통한『맑은물공급사업』

유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09. 3월 ～ ’16. 12월

○ 총사업비 : 161,200백만원(특별회계 76,241, 일반회계 33,000, 지방채 51,959)

※ ’14년 예산 27,787백만원(특별회계 13,887, 일반회계 11,000 지방채 2,900)

○ 사업규모

- 블록시스템 구축 : 128개(전면개량 50, 블록고립 78)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

- 상수도관 개량 703km, 노후계량기 교체 40,201전

□ 추진상황(공정 81%)

○ 블록시스템 : 78개소 완료(정비 블록 30, 블록고립 45)

○ 통합관리센터 신축완료, 선진 관망관리시스템 구축 추진 중

○ 상수도관 개량 : 520㎞

○ 유수율 제고 : 61.3%(‘08년말) → 72.0%(’14년 9월)로 10.7% 증가

□ 금후계획

○ ’15년 목표공정 : 96%

- 노후관로 교체공사 183km

- 간접배수 및 수계 전환(10개 배수지 활용)으로 적정 수압 유지

- 블록정보화시스템 구축 : 수압, 유량, 수질측정 등 배수지 감시․제어

- 전면개량블록 집중투자를 통한 유수율 제고 및 균등수압 확보

○ 공사 마무리	’15. 11월

○ 성과보증 및 준공(전면개량 50개 블록 유수율 85%)	’15. 12월 ～ ’16. 12월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업

○ 기존 광역송수관 직접 공급지역을 배수지를 통한 간접 공급방식으로 전환

○ 혁신도시, 법조타운, 유통단지, 첨단산업단지 등에 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 사업기간 : ’09. 6월 ～ ’14. 5월

○ 사 업 비 : 24,425백만원(국비 9,315, 시비 15,110)

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 : L=11.3㎞(송수관 4.7㎞, 배수관 6.6㎞)

□ 추진상황(공정 100%)

○ 『팔복배수지 건설』

- 송･배수관매설 완료(L=4.0㎞),  배수지 구조물 구축 완료

○ 『혁신도시 송ㆍ배수관 포설』

- 송･배수관매설 완료(L=7.3㎞), 송수가압장 건설완료

○ 혁신도시 공업용수 통수개시 : ‘14. 4. 28부터

□ 금후계획

○ 팔복급수구역 간접배수방식 전환 : ‘14. 11.

상수도 배수관 포설사업

지하수 등 간이상수도를 이용하는 미급수 취락 및 관말지역 수압저하, 물량부족 지역에 배수관을 포설하여 맑은물을  공급하여 시민 위생환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : ’14. 3월 ～ ’14. 11월

○ 사 업 비 : 548백만원

○ 사업규모 : 관로매설 D=100 ～ 150mm, L=2,350m

□ 추진상황(공정 87%)

○ 사업대상지 측량 및 설계	’14. 2월

○ 공사 착공	’14. 3월

※ 사업위치

위 치	규 모		사업비 (백만원)	공정율 (%)	내 용
4개소	D=100～150mm L= 2,350m		548
덕진구 화전동 오신2길 부근	D=100㎜	L=450m	98	50%	관말해소를 통한 수질개선
완산구 효자동 유연로 부근	D=150㎜	L=920m	230	100%	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 반월동 반월로 부근	D=150㎜	L=470m	118	90%	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 인후동 전라초등학교 부근	D=100㎜	L=510m	102	100%	관말해소를 통한 수질개선

□ 금후계획

○ 배수관 포설공사 완료	’14.12

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를

지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

○ 사 업 비 : 800백만원

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비고
학 교 및 복지시설	총 공사비 70% 이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50% 이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50% 이하	최대 30만원
기 초 수 급 자	전 액	최대 2백만원

□ 추진상황

○ 2010 ~2013년 급수설비 지원 완료 사업

- 인후현대아파트 등 32개소, 599백만원

○ 2014년 급수설비 지원사업 추진 : 삼성강남아파트 등 4개소 50백만원

- 완  료 : 서신영창아파트 등 3개소(42백만원)

- 추진중 : 효자동 롯데1차 1개소(8백만원)

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 공사 완료에 따른 지원금 지급	‘14. 11 ~ 12월

긴급 누수복구 및 누수탐사

상수도 관로에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구

함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역(맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 기    간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

○ 사 업 비 : 518백만원(긴급누수복구 483, 누수탐사 35)

○ 추진방법

- 누수민원 ┏ 단가업체 처리

┗ 자체 처리(누수 수리원 9명)

- 누수탐사 ┏ 용역 탐사

┗ 자체 탐사(탐사반 3명)

※ 상수관로 현황                                      (단위 : ㎞)

계	5년이하	10년이하	15년이하	20년이하	20년 초과
2,551	709	194	277	276	1,095

□ 추진상황

○ 누수민원처리 : 3,161건(410백만원)

- 단가업체 처리 : 도로누수 등 224건

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 2,937건

○ 누수탐사 추진 : 65개소(30백만원)

- 자체 탐사 : 15개소

- 용역 탐사 : 50개소

□ 금후계획

○ 긴급 누수복구 및 누수탐사 추진 : 연중

노후관 교체·갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수가 발생되는 관로를 교체 및 갱생하여 유수율 향상

○ 급수 다발관 정비로 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 등 3개소

○ 기    간 : 2014. 3월 ~ 11월

○ 사 업 비 : 363백만원(교체 200, 갱생 100, 통합공사 63)

○ 사업내역

구 분	갱 생(1건)	통 합(1건)	교 체(1건)	비고
위 치	완산구 효자동 (우전2길)	덕진구 우아동 (우아4길 및 우아6길)	덕진구 송천동 (송천1길)
사업규모	L=357m (D=300mm)	L=210m (D=50mm)	L=900m (D=200mm)
매설년도	1986년 매설 CI 주철	급수선 정비 순환망 구축	1984년 매설 CI 주철
사 업 비	100백만원	63백만원	200백만원

□ 추진상황

○ 완산구 효자동 세관 갱생공사 완료

○ 덕진구 우아동 통합공사 완료

○ 덕진구 송천동 노후관 교체공사 추진 중(85%)

□ 금후계획

○ 노후관 교체 공사 완공	‘14. 12월

저소득층 옥내급수관 개량 지원사업

저소득층을 대상으로 노후되어 부식된 옥내 급수관의 갱생 및 교체작업을     통해 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 지원대상

- 저소득층 옥내급수설비 중 냉․온수관으로 사용중인 아연도강관 교체 및 갱생하고자 하는 건물(납,구리,아연 일반검사 시 기준 초과하는 경우 아연도강관 이외의 관도 갱생대상)

․「국민기초생활보장법」에 의한 기초생활수급자 및 차상위계층 자가주택

․「사회복지사업법」에 의한 사회복지시설 중 노인복지시설 및 아동복지시설

※ 추진근거 :「옥내급수관개량지원 업무처리지침」 및 「수도법」 제21조,      「전주시상수도 급수조례」 제39조

○ 총사업비 : 110백만원(국비 55, 시비 55) ※ 세대당 2,200천원 정도 지원

○ 사업기간 : ‘14. 3월 ~ 12월

□ 추진상황(공정 100%)

○ 전주시 전체 33개동에 지원대상자 신청 홍보 ---------- ‘14. 3~4월

○ 옥내급수관 개량지원사업 지원 접수(33세대) ----------- ‘14. 5월

○ 옥내급수관 개량지원사업 완료 -------------- ‘14. 7.15~10.10

완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리

유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질향상을

도모하고 계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 계량기의

신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 1,010백만원

○ 사업규모 : 계량기 교체 23,000개(총 수도전수 : 218,000전의 10.5%)

※ 유효기간 : 50mm이하 8년,  75mm이상 6년

□ 추진상황

○ 계량기 교체 : 19,473개 (공정율 : 84.6%, 직접 및 대행)

- 유효만기 계량기 : 18,755개 (단가업체)

- 고장 및 동파 계량기 : 718개 (직접)

※ 노후 계량기 교체공사 착공 : 2014. 6. 13.

- 도급액 : 381,890천원 ,  도급자 : (유)유유건설

○ 민원 및 납품계량기(불량 Zero제로화) 성능검사 :  3,904건

○ 계량기 변동사항 전산자료 수정작업 : 20,045건

- 신설, 교체, 시험, 중지, 폐전, 개전 등

□ 금후계획

○ 노후 계량기 교체공사 준공예정 : ‘14. 12.

○ 고장 및 노후계량기 연중 교체

수질관리과 소관

□	광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화	----	18
□	공인 검사기관의 먹는 물 관리 강화	----	19
□	공업용수 도수관 확장 교체사업	----	20

광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화

○ 광역상수도 감시․ 대응․ 수습시스템 확립을 통한 안전성 확보

※ 녹조현상 및 호소수 전도, 망간에 의한 대규모 흑수사고의 대책 강화

□ 시설현황

○ 사 업 장 : 총 16개소 (기존 6, 신설 6, 재가동 4)

- 배수지(10) : 인후, 천마, 효자, 대성, 지곡, 팔복, 서신, 화산, 금암, 송천

- 서신통합센터(1) 및 가압장(3) : 삼천, 원당, 팔복

- 공업용수(2) : 팔복정수장, 전미취수장

□ 추진상황

○ 전주권 광역상수도 공급 단계별 감시․대응체계 강화

원 수 (용담호)	⇨	정 수 (고산정수장)	⇨	배수지 (10개소)	⇨	수 용 가
월 1회 이상 현지조사․대응		월 1회 이상 수처리공정 확인		매일 법정검사 및 기본항목 자동측정		월 150개소 이상 현장 수질검사

- 광역상수도 배수지 수질연속측정장치 설치․운영 : 5개소

- 용담호 상류수계 수질오염 수질검사 및 실태조사 : 1회/분기

※ 녹조현상(냄새물질), 흑수(망간) 검출여부 및 처리상황 수시점검

- 상수원∼수도꼭지수까지 관련 규정보다 강화한 수질분석

○ 수도사고 위기대응 및 신속한 수습을 위한 협조체제 구축

- 총 10개 배수지 수질통합관리시스템 운영         : 2014.3.

- 광역상수도 위기대응 상호협력 협약체결(K-Water와 협약) : 2014.4.2.

□ 금후계획

○ 수돗물사랑마을 운영 등 깨끗한 물 공급 도달여부 점검  : 2014.12.

○『수돗물평가위원회』운영, 수돗물 수질(정책)평가     : 2014.12.

공인 검사기관의 먹는 물 관리 강화

○ 수도사업자 법정의무 이행은 물론, 안전성 취약이 우려되는 사회계층․    시설에 대한 먹는 물 안전진단을 실시, 부적절한 음용 실태 개선

□ 공인기관 개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 내원당길 58-39(대성동 소재)

○ 지정내용 : 2000. 7 환경부 국립환경과학원 승인(제33호)

○ 검사범위 : 먹는 물, 상수원수, 먹는 샘물, 각종 지하수

□ 추진상황

○ 시민 먹는 물 안전진단 서비스를 통한 부적절 음용사례 개선

- 교육기관․복지시설 등 무료 수질검사 : 50개소(고등학교, 사회복지시설)

○ 수도사업(공급)자 수질관리 법정의무사항 이행 및 수질민원 적정 대응

- 배수지 5개소(매일), 수도꼭지수 150개소(매월), 급수과정 모니터링

○ 다중 음용시설 수질검사 및 현장점검 강화

- 마을상수도 16개소, 먹는물 공동시설 13개소(지정 2, 다수인음수대 11)

※ 2014 국립환경과학원 전국 검사기관 분석능력 평가 “만점기관” 선정

□ 금후계획

○ 수도법에 의한 수도(공급)사업자 검사, 관리의무 적정 이행

- 수돗물 안전성 확보를 위한 수용가 품질인증제 및 이동상담반 중점 활동

- 2차오염 방지를 위한 급수과정별, 마을상수도 철저한 실태 조사

○ 시민 먹는 물 안전성 진단 및 수질민원 분석․개선에 역점 운영

- 변방마을 지하수 안전성 미흡 대상, 음용수 안전진단 시행

○ 수돗물 신뢰성 제고를 위한 수돗물 안심확인제 운영

공업용수 도수관 확장 교체사업

○ 혁신도시·친환경복합단지·노후산단 재생 등 공업용수 수요증가에 대비

하여 노후 도수관로 확장 교체사업을 시행, 안정적 공급체계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 11. ∼ 2015. 12.

○ 사 업 명 : 공업용수 도수관 확장교체 사업

○ 사 업 비 : 2,643백만원

○ 사업내용 : 도수관 교체(D600mm ⇒ 800mm), L=2.53km

□ 추진상황

○ 1차분 착공 및 준공(515백만원)       : ’13. 11.∼ ’13. 12. 27

- 도수관 확장교체(L=620m) 및 공기변 2개소, 이토변 1개소 설치

- 콘크리트포장 A=2,173㎡ / 아스콘포장 A=1,599㎡

○ 2차분 시행(1,758백만원) 공정 85%              : ’14. 1 ∼ 12

- 도수관 확장교체 L=1,560m

- 강관추진 (D1000m/m) L=323m, 공기변 1, 이토변 1

□ 금후계획

○ 2차분 공사완료                                   : ’14. 12월

○ 3차분 공사시행 (370백만원, L=350m)     : ’15. 1월 ~12월

※ 첨단산업단지 내 구간(1,330m)공사는 산업단지에서 시공예정

○ 3차분 공사완료                                   : ’15. 12월

하 수 과  소 관

□	물 재이용 관리계획 수립 용역 추진	----	22
□	『검침곤란 지하수 수용가』 옥외검침시스템 연차적 확대‧설치로 검침업무개선	----	23
□	빗물이용시설 설치지원 사업	----	24
□	하수관로 정비 사업	----	25
□	합류식 하수도 월류수 및 초기우수 처리시설 사업	----	26
□	하수처리장 총인(T-P)처리시설 사업	----	27
	마을하수도 정비 사업	----	28

물 재이용 관리계획 수립 용역 추진

○ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행(’11.06.09)에 따른

법정계획으로

○ 기후변화로 인한 물 부족에 능동적으로 대응하고 물자원의 효율적인

활용과 지속가능한 이용 방안을 모색하고자 함.

□ 추진개요

○ 용역기간 : 2013. 5. 8 ∼ 2014. 7. 25 (착수일로부터 365일)

- 현재 : 용역 일시중지(환경부 승인요청 보완 중)⇒법개정 내용 수정요구 빗물이용

○ 대상지역 : 전주시 일원 및 완주군 인접(이서, 구이, 상관면)포함

○ 계약금액 : 697백만원 (예산액 850백만원)

○ 용역업체 : ㈜범한엔지니어링. 성원기술개발㈜

□ 추진상황

○ 물 재이용 관리계획 최종보고회	2014.  6월

○ 물 재이용 관리계획(안) 전북도 및 지방환경청 협의	2014.  7월

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 중지(환경부 승인)	2014.  7월

○ 물 재이용 관리계획(안) 승인요청(환경부)	2014.  7월

※ 용역결과에 의거 사업추진을 위한 국비(환경부)확보 추진

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 보완요구	2014.  9월

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 보완제출	2014. 10월

□ 금후계획

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 준공처리	2014. 11월

○ 물 재이용 관리계획 세부추진사업 수립	2014. 12월

- 빗물‧중수도‧하폐수처리수 재이용 계획

‣ 하수처리수 재이용 공업용수공급계획(수질관리과)	2015

‣ 빗물이용시설 설치지원(2010년 이후 지속 추진 중)

『검침곤란 지하수 수용가』

옥외검침시스템 연차적 확대·설치로 검침업무 개선

○ 지하수 계측기가 땅속 깊은 곳, 도로변, 무거운 철판에 가려있는 등

검침 때마다 애로가 있으며 안전사고 발생위험이 우려됨에 따라

○ 옥외검침 시스템을 연차적으로 확대·설치하여 정확한 검침을 통한

민원발생 예방과 지하수사용료 세외수입 확충에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013 ∼ 2016년(4년)

○ 대상물량 : 유량계 700개

○ 사업내용 : 검침하기 곤란한 지하계량기를 옥외검침 시스템으로 변경

※ 지하수사용료 부과현황 : 551건 / 535백만원 (2014. 10월분)

□ 추진상황

○ 옥외검침시스템 1차 설치	2013. 8. 30

- 사업량 : 200개소              - 사업비 : 34,000천원

- 효  과 : 지하수사용료 284백만원 추가 세입조치(전년대비 13.7%증)

○ 검침곤란 지하수 사용가 사용실태조사	2014. 3월

- 검침곤란, 다량사용 수용가 100개소

○ 옥외검침시스템 2차 설치완료	2014. 9. 6 ∼ 10. 10

- 사업량 : 100개소              - 사업비 : 17,100천원

□ 금후계획

○ 부과 누락된 지하수 수용가 발굴(150개소)	2015. 2.

○ 옥외검침시스템 추가설치(400개소, 80백만원)	2015.∼2016.

빗물이용시설 설치지원 사업

○ 빗물 재이용 활성화 및 지속 가능한 친환경 수자원 확보로 사회적·

경제적 비용절감은 물론 빗물관리의 친환경적 가치실현

○ 강우시 빗물 유출량을 저감시킴으로 저지대 침수피해 예방과 유실되는

빗물을 집수하여 필요시 유용하게 활용함으로써 물 부족시대에 대비

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2010 ~ (계속)

○ 지원대상 : 공공시설, 학교, 공동주택, 일반주택 등

○ 사업내용 : 빗물저장시설 설치비 지원(공공기관 100%, 일반인 90%)

□ 추진상황

○ 전주시 빗물관리에 관한 조례 제정	2009. 11. 4.

○ 전주시 빗물이용 활성화 포럼개최	2013∼2014(2회)

○ 2014년도까지 빗물관리시설 설치비 지원(96개소 552백만원)

- 공공시설 4, 학교 10, 공동주택 7, 어린이집 5, 유치원 5, 일반주택 33, 기타 32

□ 금후계획

○ 빗물이용시설 설치 확대를 위한 효율적 빗물이용 관리방안 수립  :	2014. 12.

○ 전주시 빗물관리에 관한 조례 개정(빗물침투시설, 빗물저류시설, 빗물이용시설) : 2015.  2.

○ 전주시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제정  : 2015.  2.

○ 빗물이용시설 설치 지원 및 선정(30개소/ 150백만원)  : 2015.  4.

하수관로 정비 사업

○ 하수관로 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수 처리비용 절감

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	사업비	기 간
합 계		L=206.4㎞	159,598
하수처리편입구역 하수관로정비사업	평화, 삼천, 장동 일원	L=77.2㎞	40,525	10~15
중앙처리구역(10분구) 하수관로정비사업	노송, 중앙, 풍남동 일원	L=24.9㎞	30,332	10~15
효자처리구역 하수관로정비사업	효자, 송천동 일원	L=29.5㎞	20,000	13~15
중앙처리구역(3,10분구) 하수관로정비사업	금암, 노송, 덕진동 일원	L=55.3㎞	39,741	14~16
덕진, 중앙(1분구) 하수관로정비사업	덕진, 송천동 일원	L=19.5㎞	29,000	14~17

□ 추진상황

○ 하수처리편입구역 : 총 77.2㎞ 중 74.1㎞ 완료(공정 96%)

○ 중앙처리(10분구) : 총 24.9㎞ 중 24.5㎞ 완료(공정 98%)

○ 효자처리구역     : 총 29.5㎞ 중 20.9㎞ 완료(공정 71%)

○ 중앙(3,10분구)   : 실시설계용역완료 및 행정절차이행중(계약심의)

○ 덕진, 중앙(1분구) : 환경부 협의 및 실시설계 계약 심의 완료

□ 금후계획

○ 하수처리편입구역 : 잔여 3.1㎞(용정마을 등) 공사추진 ‘15. 6월 준공

○ 중앙처리(10분구) : 잔여 0.4㎞(구 교육청 등) 공사완료 ‘15. 5월 준공

○ 효자처리구역       : 잔여 8.6㎞(전주대일원 등) 공사완료 ‘15. 9월 준공

○ 중앙(3,10분구)    : ’14.10월 실시설계용역 완료 ‘14. 12월 공사발주

○ 덕진, 중앙(1분구)  : ‘15.01월 실시설계용역 착수 ‘15. 8월 용역준공

합류식 하수도 월류수 및 초기우수 처리시설 사업

합류식 하수도 월류수(CSOs) 및 초기우수의 적정 처리를 위한

저류조를 건설하여 새만금유역 목표수질 달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소 내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’15년(5년간)

○ 사 업 비 : 49,634백만원(국비 24,817 도비 4,964 시비 17,371 기금 2,482)    ○ 추진방법 : 민간대행사업(한국환경공단)

○ 시 공 사 : 대우건설

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

(단위 : 백만원)

구 분	총투자 규 모	기투자	투자계획
		2013년까지	2014년	2015년
계	49,634	29,402	17,329	2,903
국 비	24,817	16,229	7,803	785
도 비	4,964	3,190	1,617	157
시 비	17,371	8,023	7,466	1,882
기 금	2,482	1,960	443	79

※ ’14년도 추경 지방채 45억원 발행 및 특교세 5억원 확보

□ 추진상황

○ 설계 및 공사입찰 공고	’10. 8월 ~ 12월

○ 실시설계 적격자 선정 및 공사 계약 체결	’10.12월 ~’11. 5월

○ 1, 2, 3차분 공사 추진 완료	’13. 6월

○ 4차분 공사 완료	’14. 10월

□ 금후계획

○ 시운전	’14.11월

○ 사업 준공	‘15. 4월

하수처리장 총인(T-P)처리시설 사업

하수도법 개정(’10. 2. 26)으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수  수질기준 강화에 따른 총인(T-P) 처리시설 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’14년(5년간)

○ 사 업 비 : 31,355백만원(국 15,678, 도 6,271, 시 7,838, 기 1,568)

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

※ 총인(總燐) : 하천의 부영양화를 나타내는 지표로 적조현상의 원인

□ 추진상황

○ 공사발주	’12. 11월

○ 실시설계 적격자 선정	’13. 06월

○ 공사착공 및 용역 착수	’13. 10월

○ 토목공사 추진(터파기, 가시설 등)	’13.11~‘14.1월

○ 구조물 기초 및 벽체공사 추진	’14.2~‘14.6월

○ 구조물 상부 슬래브 및 기계·전기 자재 설치	’14.7~‘14.10월

□ 금후계획

○ 시운전	’14. 11월

○ 사업 준공	’14. 12월

마을하수도 정비 사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 오·우수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천 수질 개선

≪진기지구≫

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 진기마을 등 4개마을(주정, 화리, 신미산)

○ 사업기간 : ’10년 ∼ ’14년(5년간)

○ 사 업 비 : 2,501백만원(국비 1,751, 시비 656, 기금 94)

○ 사업규모 : 하수관로 L=6.7km, 펌프시설 1개소

□ 추진상황

○ 하수처리장을 펌프시설로 변경하여 효자처리구역으로 연계 처리하는 사업내용 지방환경청 변경 승인	’12.8월

○ 1, 2차분 공사 완료	’13.5월 ~ ‘14.3월

○ 3차분(잔여분) 완료 및 사업 준공	’14.8월

≪신중지구≫

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성동 신중마을 등 12개 마을(한사월, 봉암, 농은 등)

○ 사업기간 : ’14년 ∼ ’16년(3년간)

○ 사 업 비 : 4,600백만원(국비 3,220, 시비 1,280, 기금 100)

○ 사업규모 : 하수관로 L=7.5km, 처리시설 1개소(Q=195㎥/일)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료	’13.10월

○ 원가심사(도), 일상감사(시) 완료	’14. 4월

○ 실시설계용역 착수	’14. 5월

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 준공	’14. 11월

○ 사업착수 및 준공	’14. 12월 ~ ’16. 12월