제206회 전주시의회 제2차 정례회

2003년도 행정사무감사특별위원회

2003년도

주요업무 추진상황 보고

환 경 사 업 소

순         서

□  일     반     현     황

□ 2003년도주요업무추진상황

일 반 현 황

□ 시 설 규 모

○ 부 지 면 적  :  62,454평  ( 하수처리 61,454평, 위생처리 1,000평 )

○ 건 물 면 적  :   3,085평  ( 하수처리  2,716평, 위생처리  369평 )

○ 동        수  :     36동  ( 하수처리    34동, 위생처리     2동 )

□ 처리장 조감도

□ 처 리 시 설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지	하수처리장내
시설용량	1일 처리능력 □ 303,000□ - 1단계 시설 : 103,000□ - 2단계 시설 : 200,000□	1일 처리능력 □ 290□ - 분 뇨 : 30□ - 정 화 조 : 260□
처리방법	표준 활성 슬러지법	하수 연계처리 (□94년부터 시행)

□ 하수처리 현황

□ 총     면     적  : 206.33□ (전북의 2.6%)

□ 계획처리 구역면적  :   53.09□ (25.7%)

□ 현 처리 구역 면적  :   43.90□ (계획면적비 82.7%)

□ 하수배제 방식

- 합류방식  :   11.3□  (26%)

- 분류방식  :   32.6□  (74%)

□ 처리계통도

□ 차집관로 현황

하 천 명	연 장 (□)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
5 개 노선	44.77	507	174	53	3
전주천 (좌, 우안)	14.331	155	112	36	2
삼 천 (좌, 우안)	10.193	82	37	16
금암천 (좌, 우안)	1.456	31	20	1
아 중 선	10.947	151	5
팔복선(공장,생활)	7.843	88			1

□ 차집관로도

□ 인력 및 업무

						소 장 (행정 4급)
관리담당 (행정 6급) 6명			하수처리담당 (환경 6급) 22명					위생처리담당 (전기 6급) 5명					실험담당 (화공 6급) 4명
□예산, 회계, 재산 □문서, 인사, 보안 □복무관리 □차집관거 유지관리			□생활하수처리 □공정별 수질관리 □시설공정개선 □설비유지 관리					□분뇨처리장 운영 □공정별 처리관리 □설비 유지관리 □분뇨 수급관리					□각종수질측정 □수질분석 관리 □수질계측기 관리 □공장폐수 분석

□ 인 력(현원38명)

직 급 인 원	계	4급	6급	7급	8급	9급	기능직	비정규직 (청 경)
정 원	38	1	4	3	4	4	22	4
현 원	38	1	4	5	6	·	22	3
증·감	·	·	·	2	2	△4	·	△1

※ 총 8개 직렬로 조직

-  행 정, 환 경, 화 공, 전 기, 기 계, 토 목, 기 능, 청 경 -

2003년도 주요업무추진상황

□	맑은하천 가꾸기 집중
□	깨끗한 하천유지를 위한 수질관리
□	하수처리시설개선 및 확충
□	년 중 무 휴 위 생 처 리
□	현업요원 기술능력 배양
□	안전관리의 생활화
□	녹지공간의 시민공원화
□	하수처리과정 시민공개
□	현업부서 직원 사기앙양

맑은하천 가꾸기 집중

□ 차집관로의 철저한 관리로 전주천과 만경강등 수질보전

□ 지속적인 보수 보강과 우수토실 개량으로 하천오염 방지

□ 현   황

□ 차집관거 : 5개로선 44.77□ (전주천. 삼천. 금암천. 아중선. 팔복선)

□ 시    설 : 맨홀 507개소, 우수토실 174개소, 환기구 53개소

□ 관리인원 : 5명 (기능1. 일용4)  차량1대 (봉고차)

□ 추진 실적

□ 차집관로 우수토실 개량공사  :  16개소(172백만원)

- 사업개요

·우수 토실 개량 : 16개소

·PE관 매설(D300 ∼ D500) = 384ｑ

·VR관 매설(D600 ∼ D800) = 184ｑ

- 사업기간 : 2003. 7. 18 ∼ 2003. 12월말

□ 우수 토실 점검 및 정비  : 매일 순찰.

- 우수토실 준설, 오물 제거 및 막힌 관로 정비

-― 맨홀, 환기구 등의 정비 보수

□ 금후 계획

□ 오수의 하천유입 차단으로 수질오염 예방

□ 우수토실 개량 하천수 역류 방지

깨끗한 하천 유지를 위한 수질관리

○  신속하고 정확한 공정별 수질분석으로 하수처리 효율 극대화

○  유입하수 및 방류수질 관리 철저로 하천 수질오염 방지 도모

□ 현   황

○ 하수처리 공정별 분석

- 수 질 분 석 : 생활하수 등 21개 공정 (BOD등 14개 항목)

- 슬러지분석 : 소화조 등 14개소(TS외 3개 항목)

○ 타 공정 수질분석 : 공장폐수 등 21개소 (BOD외 8개 항목)

- 공장폐수 7, 하천수 3, 차집관거 7, 매립장침출수 2,  분뇨 2

□ 추진 실적

○ 일일 및 주간실험 : 전산입력 감시반 통보

- 수 질 분석 7개 공정 21개소 : 일 1회

- 슬러지 분석 4개 공정 14개소 : 주 1회

○ 연계 처리수 및 하천수 수질 분석

- 공단폐수 : 월 2회(기준 초과시 전주지방환경청 통보)

- 분뇨 및 침출수 : 주 1회(침출수 분석 결과 해당 환경청소과 통보)

- 하천수 및 차집관거수 : 월 1회

□ 금후 계획

○ 동절기 수질변화 지속 분석 관리

- 하수 유입량 증감 및 이상징후 발견시 수시 실험 실시

○ 휴무일 상시근무체계 운영으로 하수처리 공정 안정기여

○ 악성공단폐수 유입 사전 방지 및 배출허용기준 초과여부 감시

- 배출허용기준 : BOD, COD, SS ∀ 200□/□

하수처리시설 개선 및 확충

□ 하수처리 노후시설개선으로 하수처리설비의 효율성 제고

□ 악취방지시설 확충으로 인근주민 민원해소 및 현업요원의 근무의욕 고취

□ 현   황

□ 1일 처리능력 : 303,000□(1단계 103,000□,  2단계 200,000□)

□ 탈  취  설  비 : 8개소 (하수처리장 7개소, 위생처리장 1개소)

□ 추진 실적

□ 노후시설 개선 및 탈취설비 확충 : 3단계 증설사업 연계

- 유입침사지 덮개시설개선 및 탈취설비

- 최초침전지 및 야적장 탈취설비

- 위생처리장 에어커튼 및 탈취설비 확충

□ 송풍기 노후교체 : 2대

□ 1, 2단계 탈수기 교체는 고도처리 사업과 연계추진

□ 금후계획

□ 탈취설비 및 노후설비 개선으로 인근주민 민원 해소

□ 시설환경개선으로 현업요원의 근무의욕 고취

년중 무휴 위생처리

□ 년중 무휴 분뇨 및 정화오니 반입처리로 시민불편 해소

□ 점검 및 정비 철저로 중단없는 위생처리장 운영

□ 현   황

□ 1일 처 리 능 력 : 290□( 최대 처리능력 870□ )

□ 2002년도 반입실적

-- 반입량 : 139,218□

- 반입대수 : 25,976대

- 일일 평균 : 381 □

□ 추진 실적(10말 현재)

□ 년중 무휴 반입체제 유지

- 전체반입 : 22,648대 124,593톤(일일 평균 74.5대)

- 휴일반입 : 438대 2,225톤 (반입량의 1.8%)

□ 자유시간대 반입 (17:00 ∼ 07:00)

- 조기반입 : 112일 167건(반입일의 37%)

□ 일일반입량 당일 소화로 집중반입 대비 처리효율 극대화

- 최대반입량 984톤(6월13일) 24시간 연속운전

- 일일평균반입량 341톤으로 9.5시간 운전처리

□ 금후계획

□ 년중 무휴 반입체계 유지

- 시민 생활 편익 제공, 정화조 청소 촉진

□ 악취 민원 발생 최소화

- 운반차량 세차 확행, 탈취설비 증설 및 정상가동

현업요원 기술능력 배양

□ 현업부서 요원의 전문화로 각 처리설비 운영에 따른

효율성 제고 및 동료상호간 직무연찬을 통한 기술능력 배가

□ 현   황

□ 교육대상 : 37명

- 행정3, 환경4, 전기9, 기계12, 토목1, 화공4, 기타4

□ 추진 실적

□ 전문기관 위탁교육  : 환경관리공단

- 교육대상 : 4명(처리시설 현업요원)

- 교육과목 : 폐하수처리 및 분뇨처리시설 운영반관리

□ 분야별 자체교육 실시 : 월 1회

- 교육분야 : 폐하수처리, 기계설비 유지관리, 분뇨처리

- 교육내용

□ 처리설비의 효율적인 운영 및 관리방법

□ 비상시 대비 대처방법 숙지와 무재해를 위한 취약지관리등

□ 수범사례등 동료간 상호 직무연찬 정보교환

□ 전문도서 비치 전직원 활용 : 100권

□ 일본 하수·소각시설 선진처리장 견학 : 4명

□ 제1회 하수도 기능경진대회 참석 : 3명(준우승 해외연수)

□ 금후 계획

□ 현업요원 전문화를 통한 처리기술 배양

□ 직장내 공부하는 분위기 조성으로 업무수행능력 향상

안전관리의 생활화

□ 전직원의 안전관리 요원화로 사고예방 및 시설물의 효율적인

운영과 비상시 대처능력 배양

□ 현   황

□ 수 전 설 비 : 1개소 (22.9□)

□ 보 일 러 실 : 2개소 (노통연관식2ton 2대, 1.5ton 1대, 1ton 1대)

□ 가 스 탱 크 : 2개소 (1단계1,700□,  2단계3,700□)

□ 추진 실적

□ 주요시설물 특별점검 : 3개 분야 4회

- 전기시설물(수배전설비 8개소)  :  년 2회

- 가스시설물(염 소 설 비 1개소)  :  년 1회

- 난방시설물(보  일  러   4대)  :  년 1회

□ 위탁안전관리 교육 :  4개 분야  5명

- 가스 안전공사  : 고압가스안전관리자  1명

- 에너지관리공단   : 보일러 취급 관리자  1명

- 소    방    서   : 방 화 관 리 자  1명

- 전력기술인협회   : 전기안전 관리자  2명

□ 자체안전관리교육  : 수 시

□ 금후계획

□ 안전사고예방 및 효율적인 시설관리운영

녹지공간의 시민공원화

□ 친환경 시설로 녹지환경이 보존된 쾌적하고 청결한 휴식공간과

꽃길 및 화단조성 확대로 시민공원화 추진

□ 현   황

□ 부  지  면  적  :  260,461□ (62,454평)

□ 녹  지  공  간  :   97,940□ (29,678평)

□ 조 경 수 식 재  :      35종 (75,197주)

□ 초화류(국화등)   :       8종 (30,000본)

□ 추진 실적

□ 견학로 및 진입로 꽃길조성

- 꽃        길  :  L = 700M ( B = 1 ∼ 2m )

□철쭉·연산홍 : 8,000주  □작약외 5종 : 3,790주

- 편  의  시 설  :  벤치 및 파고라 정비

□ 녹지공간을 잔디위주에서 초화류 및 환경수목 위주로 조성

- 초 화 류  :  95,000본 (팬지, 복숭아등)

□ 어린이 볼거리확대 : 양어장, 애완동물 사육장, 꽃동산등

□ 금후 계획

□ 유실수 식재 확대

□ 사업소 담장 주변 꽃길 조성으로 시민의 휴식 공간으로 활용

하수처리과정 시민공개

□ 환경기초시설에 대한 지속적인 시민 홍보를 통한 환경보전의식 함양

□ 합성세제, 생활오수 줄이기 및 하수처리의 중요성 제고

□ 현황

□ 1일 처리량 : 280,100□ (처리 303,000□)

□ 공개항목 : 5개 항목 (BOD. COD. SS. T-N. T-P)

□ 추진 실적

□ 하수처리 과정 견학(10말 현재) : 6,282명

- 유치원 : 3,325명. 학생 : 2,368명 . 기타 589명

□ 시민, 학생 참여 홍보

- 관련기관, 단체 공문 발송 (407개소)

□ 홍보영상물 상영(VTR) 및 현장체험(유입침사지, 포기조, 침전지)

□ 최종방류수 실험결과 공개 : 5개항목

□ 금후 계획

□ 하수처리과정을 년중 시민에게 공개하여 물의 중요성을 인식하고 환       경보전을 생활화

□ 생생한 교육적 체험으로 환경교육장 활성화

현업부서 직원 사기앙양

□ 악취와, 소음발생등 열악한 환경에서 근무하는 직원들의

사기 진작 및 근무의욕고취로 화합하는 직장분위기 조성

□ 현  황

□ 현업부서 근무 : 41명(관리, 위생, 하수, 실험)

□ 근무환경

- 탈수실, 유입침사지, 위생처리장 ∀ 황화수소, 암모니아 가스발생

- 송풍기실, 위생처리장 ∀ 소음발생

□ 추진 실적

□ 근무환경 개선 : 노후시설 개선 및 탈취설비 확충

- 3단계 증설사업 연계 주요시설 개선

□유입침사지 덮개시설개선 및 탈취설비

□최초침전지 및 야적장 탈취설비

□위생처리장 에어커튼 및 탈취설비

□ 특수업무수당 인상지급 : 180천원

□ 직원극기훈련 : 1회

□ 직원 능력개발비 지급 : 4명(750천원)