제207회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위 원 회

2004년도

주 요 업 무 계 획

상 수 도 사 업 소

報 告 順 序

ꏚ 一 般 現 況	...	3
ꏚ 上水道公企業豫算	...	9
ꏚ 2004년 推進目標	...	10
ꏚ 主要推進業務	...	11

一 般 現 況

ꏅ 자체 상수도시설 변천과정

○ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660㎥/일)

→ 62. 5월 1차 확장 → 72. 7월 2차 확장 → 74. 5월 3차확장

→ 84. 8월 4차 개량(20,000㎥/일) → 1997. 10월 생산중지

○ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800㎥/일)

→ 40. 5월 1차 확장 → 70. 10월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300㎥/일)

→ 62. 6월 1차 확장 → 69. 6월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000㎥)

→ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000㎥)

○ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000㎥/일)

→ 89. 9월 생활용수 폐쇄 → 89. 12월 공업용수 확장(70,000㎥/일)

○ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000㎥/일)

○ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000㎥/일, 대성보조수원)

○ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000㎥/일)

→ 2002. 3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

ꏅ 광역상수도 수수현황

○ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000㎥/일)

○ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000㎥/일)

○ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수 (배분량 105,000㎥/일)

○ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

○ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000㎥/일)

○ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

ꏅ 기구변천 과정

○ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

○ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

○ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

○ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

○ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

○ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

○ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

○ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

○ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

○ 2003.  1.  수도행정과 완산요금․덕진요금을 요금팀 징수팀으로 개편

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구   -  1소 3과 10담당(16사업장 2센타 1전산실)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																												수질관리과
	업무								요금						징수							계량기관리															급수							시설							누수방지														관리							검사										보수
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장							상관수원지							대성정수장				지곡정수장			팔복정수장			인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 15개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		95	91	32	21	38
일반직	소계	45	45	14	12	19
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	20	6	4	10
	8~9급	15	11	2	4	5
연 구 사		4	3			3
기 능 직		46	43	18	9	16

※ 청경 22명, 일용 28명

ꏅ 급 수 인 구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 626,069	명 592,639	94.70	388	172,063	70.48	13.79	15.73

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	평상시 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	300		592,639	100
생활용수	합 계		318	250	40개동	592,639	100
	자체상수도	소 계	60	40	8개동	98,658	17
		대 성	40	40	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2 동,서완산, 효자1,	98,658 (8개동)	17
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	210	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	493,981	83
공업 용수	팔복정수장		70	50	팔복동 1, 2공단

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,016	70	610	1,336

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	생산중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

※공업용수 배수지  -----------------11,600㎥

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				39	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	6	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	9	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	9	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	7	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

上水道公企業豫算

총 규 모 : 51,577백만원

(2003년 본예산대비 △ 6,738백만원)            (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 51,577(100%)			계 - 51,577(100%)
○ 상수도사업수익 - 47,393(91.9%)			○ 상수도사업비용 - 43,791(84.9%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 수입이자및배당금 : ․ 타회계부담금 : ․ 기타영업외수익 :	46,025 43,947 1,742 336 1,368 216 936 216		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	4,271 33,390 2,479 1,191 2,139 321
○ 자 본 적 수 익 - 4,184(8.1%)			○ 자본비용 - 7,786(15.1%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ◦ 유동자산수익 :	1,500 434 2,250		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	3,092 4,624 70

2004년도 推進 目標

전국에서 가장 풍부하고 깨끗한 맑은물 공급

	추 진 목 표
◦풍부하고 깨끗한 수돗물 공급 ◦시민이 만족하는 상수도 행정 ◦경영의 내실화로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2004년 중점실천과제

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 수돗물 공급

◦ 시민만족 선진화된 고객서비스 향상

- 피부로 느낄수 있는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 생산원가 절감

- 사용료 현실화로 자립기반 구축

主要推進業務

ꏅ 전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업	...	12
ꏅ 맑은물 공급 대책 사업	...	13
ꏅ 변방동 미급수지역 상수도 확대공급	...	16
ꏅ 간이 급수시설 유지관리	...	18
ꏅ 노후 및 고장계량기 교체	...	19
ꏅ 절 수 기 기 보 급 확 대	...	20
ꏅ 수질검사기관 운영의 활성화	...	21
ꏅ 상수도 수질검사의 선진화 추진	...	22
ꏅ 상수도사업장 유지관리	...	23
ꏅ 대대적인 누수탐사로 누수율 감소	...	24
ꏅ 수도계량기 시설 개선 유수율 제고	...	25
ꏅ 대성정수장 수질 연속측정기 설치	...	26
ꏅ 부 채 경 감 및 경 영 개 선	...	27

全州圈 廣域上水道 1段階 3次事業

○ 기존 금강계통 배수구역의 용담댐 수계전환으로 인한 안정적인

용수 공급을 위한 상수도 기반시설 확충

ꏚ 事業槪要

○ 사업개요 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥)

송․배수관매설 L=11.3㎞(송수관5.2㎞,배수관6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800백만원

○ 사업기간 : 2002. 12 ～ 2006. 12 (4개년)

ꏚ 2003년까지 推進實績

○ 실시설계용역             ---------- 2002. 12～2003.   5

○ 환경단체 간담회(푸른온고을외 4개단체) ------ 2003.  6

○ 환경성검토협의(전주지방환경청 자연환경과) --- 2003.  7

○ 전문가설계자문및 설계심의(원광대 곽계환외 5인) --- 2003.  8

○ 행정절차이행(시설결정,인가신청등) ----------- 2003.8～12

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 수도사업 시행인가 (환경부)   -----------------  2004.   2

○ 공사 및 감리용역발주 ----------------------------   2004.   3

○ 공사준공예정 ------------------------------   2006. 12

※ 연도별 사업 계획                               (단위 : 백만원)

사업개요	계	2003년까지	2004년	2005년	2006년
사 업 량	배수지 : V=30,000㎥ 송배수관 L=11.3㎞	실시설계	송․배수관 L= 7.6㎞	배수관L=3.7㎞ 배수지구조물	배수지구조물 및 마무리
사 업 비	30,800	8,455	500	8,500	13,345

맑은물 供給 對策 事業

○ 20년이상 노후 급․배수관 부설구간 및 적수발생 민원지역 우선 개량

○ 기대효과  - 누수율 저감 목표 18.0％ → 17.0％

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 828.9㎞ (급수관 607.9㎞  배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 41,849  배수관 19,039)

○ 사업기간 : '92 ～ 2011년(20년)

○ 사업내용

- 노후급․배수관 교체 및 통합공사, 세관갱생공사.

ꏅ 2003년까지 實績 ---- 37.2%

○ 사 업 량 : 309.0㎞ (급수관 177.0㎞  배수관 132.0㎞)

○ 사 업 비 : 21,257백만원 (급수관 7,903  배수관 13,354)

ꏅ 2004년 計劃

○ 사 업 량 : 15.14㎞ (급수관 10.5㎞, 배수관 4.64㎞)

○ 사 업 비 : 1,907백만원 (급수관 1,068, 배수관 839)

○ 사업기간 : 2004. 1 ～ 12월

ꏅ 問題點 및 對策

○ 주요 간선 도로에 매설된  배수관 교체는 도로굴착 및 교통

소통등 시민 불편을 고려 세관갱생으로 추진

ꏅ 2004년 노후배수관 개량 사업 계획

구분	시설년도	사 업 명	사업개요 (m)	사업비 (천원)	선정사유	비고
총계		10개소	D80～300 4,640	839,000
노후배수관교체공사	소계	6개소	D80～200 2,240	395,000
	80	팔복동 한림주택부근	D100 400	68,000	PVC관노 후	교체
	76	금암1동 금암초교뒤	D100～200 600	114,000	〃	〃
	71	금암2동 화평교회 골목	D100 420	71,400	〃	〃
	84	남노송동 감초당한약방 골목	D100 200	34,000	녹물발생	〃
	83	인후3동 인후교회부근	D100～150 420	75,600	〃	〃
	86	전동 풍남문 부근	D80 200	32,000	〃	〃
노후배수관세관갱생공사	소계	4개소	D100～300 2,400	384,000	〃	〃
	84	동산동 동산역 ～우석여고입구	D100～150 800	144,000	녹물발생	갱생
	83	동완산동 매곡교～투구봉	D150 600	90,000	〃	〃
	83	덕진동 덕진광장 ～전북대입구	D100～150 650	97,500	〃	〃
	86	서노송동 SK빌딩～하림장여관	D150 350	52,500	〃	〃
	도로굴착 간접복구비		25a	60,000

ꏅ 2004년 노후급수관 및 노후계량기실 개량 사업 계획

구 분	사 업 명	사업개요 (m)	사 업 비 (천원)	비고
총 계		L= 10,500	1,067,900
	소 계	L= 10,500	598,500
노 후 급 수 관 통합공사	진덕교～백제교부근 노후급수관 통합공사	L = 2,180	120,000
	금암2동사무소 부근 노후급수관 통합공사	L = 1,050	56,000
	모래내시장 부근 노후급수관 통합공사	L = 4,450	236,000
	4호광장 승마장길 부근 노후급수관 통합공사	L = 940	50,000
	아중 시내뻐스 종점부근 노후급수관 통합공사	L = 290	14,000
	우아교 부근 노후급수관 통합공사	L = 920	70,000
	한국정보통신공사 부근 노후급수관 통합공사	L = 670	52,500
	도로굴착 간접복구비	7 개소	38,400
노 후 계량기실 개량공사	노후 계량기실 (보호통) 개량공사비	1,700개소	306,000	시내일원
	노후 계량기실 (보호통) 개량공사 관급자재	1,700개	102,000
	개인급수선 분기점막기 및 철거(폐전)	100개소	23,000

邊方洞 未給水地域 上水道 擴大 供給

○ 도시 및 산업화등으로 농촌동 자연부락의 지하수 수질이 오염되어

주민생활 불편과 보건위생을 위협하고 있어 수돗물공급지역 확대하여

시민의 보건위생 향상

ꏚ 事業槪要

○ 총 95개소 L=133.3km 4,696세대

- 변방동 : 68개노선  L=120km 3,685세대(110개마을)

- 시내권 : 27개소    L=13.3km 1,011세대

○ 사  업  비 : 15,400백만원(변방동14,000, 시내권1,400)

○ 추 진 기 간 : ‘99 ～ 2011년

ꏚ 2003年까지 推進實績

○ 사 업 량 : 49개소 L=59.5km(44.6%)

- 변방동  : 29개소 L=48.4km (40.3%)

- 시내권  : 20개소 L=11.1km (83.4%)

○ 사 업 비 : 5,790백만원 (변방동4,604, 시내권1,106)

○ 수혜인구 : 2,300세대 (변방동1,638, 시내권662)

ꏚ 2004年 推進計劃

○ 사 업 량 : 11개소  L =  7.95km

- 변방동  : 7개소   L = 6.35km

- 시내권  : 4개소   L = 1.60km

○ 사 업 비 : 1,140백만원 (변방동890, 시내권250)

ꏚ 2005년 以後計劃

○ 사 업 량 : 35개노선 L= 65.85㎞(변방동 32개소 65.25㎞, 시내권 3개소 0.6㎞)

○ 사 업 비 : 8,590백만원정도

○ 사업기간 : 2005 ～ 2011년

ꏅ 2004년 사업 계획 현황

(단위 ː 백만원)

구 분	동	위 치	사 업 개 요	사업비
총 계		11 개 소	D80 ～ D250m/m L = 7.95㎞	1,140
변방동 급수구역 확 대	소 계	7 개 소	D80 ～ D250m/m L = 6.35㎞	890
	효자 4동	원중동 ～ 정문, 오공	D80 ～ D100m/m L = 3. 0 ㎞	390
	평 화 동	석구교 ～ 원석구간	D80 ～ D150m/m L = 0.85 ㎞	85
	동 산 동	용 흥 마 을	D80 ～ D100m/m L = 0.4 ㎞	40
	우아 2동	산정철교 ～ 삼거리	D80 ～ D250m/m L = 0.4 ㎞	80
	삼천 3동	쌍자외 2개소간	D80 ～ D100m/m L = 0.3 ㎞	30
	동서학동	원색장외 2개소간	D80 ～ D100m/m L = 1.0 ㎞	150
	호 성 동	화정마을	D80 ～ D150m/m L = 0.4 ㎞	40
		도로굴착간접복구비		75
시내권 미급수 지 역	소 계	4 개 소	D80 ～ D200m/m L = 1.6㎞	250
	서 신 동	서신중 부근	D80～100m/m L = 0.3㎞	30
	평화 1동	덕적골 부근	D80～100m/m L = 0.3㎞	30
	팔 복 동	남북로	D200m/m L = 0.4㎞	100
	동 산 동	화개마을	D80～100m/m L = 0.6㎞	60
		도로굴착간접복구비		30

簡易 給水施設 維持 管理

○ 상수도 미공급지역 간이급수 시설에 대하여 상수도 공급시까지

철저한 수질관리 및 시설의 유지관리로 이용하는 시민의 건강을

보호하고 시설이용의 불편을 최소화

ꏅ 事業槪要

○ 현    황 : 42개소(간이상수도 21개소, 소규모급수시설 21개소)

완산구 : 20개소, 덕진구 : 22개소

○ 사 용 자 : 5,598명(완산 2,834명, 덕진 2,764명)

○ 관리방법

- 유지관리 : 주민자치 협의회 구성으로 자체 유지관리

- 수질관리 : 수질검사 년간 6회실시(사업소에서 직접실시 반기2, 분기4)

ꏅ 2003년까지 推進實績

○ 원․정수 정기 수질검사 실시  : 6회

○ 유지관리 정기 점검           : 12회

○ 노후시설물 모터펌프 교체 및 배수지보수  : 3개소

○ 기능 상실 시설물 타용도 전환 및 폐지    : 1개소

○ 폐지에 따른 시설물 원상 복구(폐공) 처리 : 1개소

ꏅ 2004년 計劃

○ 시설물 유지관리 보수

- 노후 시설물 모터 펌프 교체 및 배수지 보수 : 3개소

- 기능상실 시설물에 대한 폐공처리 : 1개소

- 사 업 비 : 25백만원

老朽 및 故障 計量器 交替

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 325,254개

○ 추진기간 : ‘92～2011년

○ 사업비(‘92～2011) : 13,122백만원(시비)

○ 사업내용 : 노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※ 계량기 유효기간 : 50mm이하 : 8년,  50mm초과 : 6년)

ꏅ 2003년까지 推進實績

○ 사  업  량 : 노후, 고장계량기 교체  154,559전

○ 투자사업비 : 4,234백만원

ꏅ 2004년 推進計劃

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 20,000개

○ 사 업 비 : 800백만원

ꏅ 期待效果

○ 유효기간경과 계량기와 고장계량기의 계획적인 교체사업 추진

으로 맑은물 공급과 계량기 불감수량을 줄여 유수율 제고 및

상수도 사용료세입 증대

※ 년간평균 유수율 제고 1.7%(급수수익 감소방지 922백만원)

節水機器 普及 擴大

○ 공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치

물절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물부족

사태에 적극적으로 대처

ꏅ 事業槪要

○ 총 계 획 : 595,000개

(양변기 132,141  수도꼭지 462,859)

○ 사 업 비 :  1,200백만원

○ 사업기간 :  2000 ～ 2004년

ꏅ 2003년까지 實績

○ 설치 절수기      : 212,876개 (35.8%)

- 양변기 절수기   : 110,717개 (83.8%)

- 수도꼭지 절수기 : 102,159개 (22.1%)

ꏅ 2004년 計劃

○ 사업규모 : 30,000개

- 양변기 절수기   :   1,000개

- 수도꼭지 절수기 :  29,000개

○ 사 업 비 : 52백만원

ꏅ 期待效果

○ 가구당 년평균 절수량 : 60.2㎥ (년간 16%)

- 년간 절수량  :  542천㎥

○ 가구당 년평균 절감액 : 26천원

- 년간 절감액  :  233백만원

水質檢査機關 運營의 活性化

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여 검사기관의

신뢰성 확보 및 수수료수입 증대로 상수도경영행정의 지속적 구현

ꏅ 現    況

◦ 지정번호 : 먹는물수질검사기관 제 33호

◦ 지정일자 : 2000. 7. 25  [국립환경연구원 승인]

◦ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

◦ 수 수 료 : 검사시료에 따라 400원/건 ～ 230,200원/건

ꏅ 그간 推進實績

◦ 도내 4개 권역별 지속적인 홍보추진으로 수탁검사유치율 제고

- 각 시․군 수질관련 부서 및 교육청, 지하수개발업체 등에 홍보

◦ 수탁검사 운영실적  ――― 1,037백만원(22,301건)

- 2000～2001년      -----   311백만원(  5,402건)

- 2002년도          -----   296백만원(  6,244건)

- 2003년도           ----  430백만원( 10,655건)

ꏅ 2004년 推進計劃

◦ 신속․정확․친절한 대민서비스를 통하여 수탁 검사율 증진

- 검사수수료 수입목표 : 350백만원 정도

◦ 2004년도 전국 수질검사기관 정기 정도심사(AQC) 대비

- 검사기관 정도심사(AQC) 예정일  :  2004. 2～3월

ꏅ 期待効果

◦ 검사기관 운영의 활성화를 통한 수수료 수입증대로 경영행정 구현

上水道 水質檢査의 先進化 推進

○ 과학적인 수질관리와 첨단분석장비를 동원한 선진국 수준의 철저한

수질검사를 통하여 시민이 신뢰하는 안전한 수돗물을 공급

ꏅ 檢査槪要

◦ 관련법규 : 「수도법」및 「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」

- 수질검사 항목 : 49개항목 (광역시 이상 70개항목)

- 상수도 공급과정별 철저하고 한층 강화된 수질검사 추진

구 분	법적 수질검사	실시 현황
원 수	분기별 23개항목	매월 23개항목
정 수	49개 항목 실시	85개 항목 실시
수도꼭지수	매월 59개소 표본추출	70개소 표본실시

ꏅ 2003년 推進實績

◦ 선진국 수준의 수질검사항목 확대실시로 수돗물의 안전성 검증확보

◦ 안심하고 마실 수 있다는 수돗물의 신뢰성 제고

- 민․관합동 수질검사 실시 및 검사결과 공개 (54개소)

- 상수도 정수처리 및 실험과정 시민공개 실시 (115개 단체 4,200명)

ꏅ 2004년 推進計劃

◦ 과학적이고 체계화된 수질관리 및 분석력 제고로 안전한 물공급

- 상수원수의 수질변화에 따른 과학적인 정수처리 공정운영

- 수돗물의 유해성 여부의 진단을 철저히 시행하여 시민의 건강보호

◦ 수돗물에 대하여 시민이 신뢰할 수 있는 방안을 지속적으로 추진

- 각종 수질검사결과를 언론매체 및 인터넷 등을 통하여 시민에게 공개

- 민․관합동 수질검사 이행 철저 및 정수처리과정 등을 공개

ꏅ 期待効果

◦ 안전한 수돗물 공급으로 시민의 건강보존 및 수돗물의 신뢰성 제고

上水道 事業場 維持 管理

○ 각 사업장 시설물을 체계적으로 유지관리하여 안전사고 사전예방

○ 관로 누수등 돌발사고 발생 시  신속한 복구로 안정적인  수돗물생산

ꏅ 事 業 槪 要

○ 사 업 량 : 16개소(취수장4, 정수장4, 배수지8)

○ 사업내용

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 노후시설 정밀분석 개량

- 정수장 시민공개에 따른 쾌적한 환경개선사업 지속 추진

- 불시 사고발생으로 인한 정수생산 중단 등 불안전요인 사전 해소

ꏅ 2003年 推進實績

○ 사업개요 : 55건 520백만원(구축물, 기계․전기, 기타 응급복구)

- 구    축    물 : 전미취수장 관리사 개축공사 외 7건 - 241백만원

- 기계․전기시설 : 전미취수장 모터펌프 수선 외  31건  - 213백만원

- 기타  응급복구 : 공업용수 도수관 누수복구 외  14건  -   66백만원

- 자체점검보수(경미한 사항) : 낙뢰방지기 및 케이블 교체 등

ꏅ 2004年 推進計劃

○ 사 업 량 : 11개 사업장 유지보수(취수장3, 정수장3, 배수지5)

- 구      축      물 : 사업장시설개량․환경개선(도색, 방수등) 유지보수

- 기계․전기시설 : 취수장 펌프수선 및 유량․수위설비 개량과 돌발

사고 긴급복구

- 기타  응급복구 : 도․송수관 누수발생 시 관로 긴급보수 등

○ 소요사업비 : 353백만원

○ 추진기간   : 2004.  1. ～ 12월

大大的인 漏水探査로 漏水率 減少

ꏚ 探査槪要

○ 관 로 연 장 : 1,945km(20년이상 노후관 828.9km - 42.6%)

○ 누  수  율  : 18% - 전년대비 1.21%감소

○ 누수수리원  : 16명(기능 : 4명, 일용 : 12명)

○ 장  비 ----- 2003. 9. 16일 구입

- 누수진단 종합시스템(Sound Sens) - 노트북 컴퓨터 포함

- 전자식 누수 탐사기. 탐지봉

※ 관로에 설치한 누수센서를 통하여 컴퓨터 모니터에 누수지점 포착

○ 인  원

- 탐  사  원  : 8명(기능 2명, 일용 6명) - 누수 수리원에서 선발

- 탐사반편성 : 4개조(2인1조) - 1일 1조 운영

ꏚ 2003년까지 實績

○ 누수지점 발견 및 복구 - 20개소

※ 예) Φ16mm 1개소 발견복구시 년간 14천톤(4,500천원)절감

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 탐사구역 지정 탐사 : 40개동 블록단위로 구분 관로전체 탐사

- 누수 의심지역(급수불량, 하수도BOX내 다량유입, 공사현장) 중점탐사

○ 1일 1조(2인)씩 년중 주․야간 (구)금강수계, 도심, 외곽순으로 탐사

○ 누수 발견지점 복구 : 소규모 누수는 당일 자체복구하고 대형 누수는            전문업체 의뢰 복구

水道計量器 施設 改善 有收率 提高

○ 물 다량사용 수용가 특별 검침 관리 시범 운영 - 무수량 발생 방지

○ 물 사용시설 변경 등에 의한  불합리한 수도계량기 시설 개선

- 유수율 제고(부과량 증대)

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량

- 물 다량사용 수용가 무선원격검침관리 : 10개소

- 불합리한 수도계량기 시설 개선 : 30개소

- 검침이 어려운 장소 계량기 검침개선 : 100개소

○ 사 업 비 : 60백만원

○ 추진기간 : 2004. 1. ～ 12.

ꏅ 細部 推進 計劃

○ 물 다량사용 수용가 무선원격검침관리

- 전자식 계량기로 교체후, 무선 원격 검침시스템 설치

• 대  상 : 공장 및 상업용 대형빌딩

• 사업비 : 27백만원

○ 불합리한 시설 개선

- 사용수량 패턴에 맞는 적정 계량기 설치(계량실 배관 개량)

• 사업비 : 8백만원

○ 검침이 어려운 장소 시설 개수

- 건물 밖(대문)에 구역 원격 검침장치 설치

• 사업비 : 25백만원

ꏅ 期待效果

○ 계량기 불감수량 감소

○ 도수 및 무수 발생 사전 차단

○ 수용가 편익증대로 요금 민원 사전 해소

大聖 淨水場 水質連續測定器 設置

ꏚ 事業槪要

○ 사업목적

- 정수처리과정 핵심항목인 탁도 및 잔류염소의 농도를 실시간 자동

측정하여 정수처리실무와 연계운영함으로서 안전한 수돗물을 공급

○ 측정장비 : 잔류염소연속측정기 1개소, 탁도연속측정기 8개소

○ 설치장소 : 대성정수장 정수지외 8개소

- 잔류염소측정기 : 정수지

- 탁도연속측정기 : 착수정, 정수지, 여과지 6개소(통합지점 2개소)

○ 사 업 비 : 150백만원정도

ꏚ 2003년까지 實績

○ 원수 탁도연속측정장치 설치 : 착수정 (1999년 : 18백만원)

○ 잔류염소 연속측정기 설치   : 정수지 (2002년 : 28백만원)

○ 여과지별 탁도연속측정기 설치공사    (2003년 : 45백만원)

- 여과지 1, 2, 3호지별 탁도연속 측정

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 여과지 2개소(4,5호지) 여과수 및 정수지수의 탁도측정기 설치  - 20백만원

ꏚ 今後計劃

○ 여과지 6호지, 통합지점 2개소 탁도 측정기 설치 --- 39백만원

ꏚ 效    果

○ 정수처리과정을 실시간으로 확인하여 이상 발생시 신속한 대처로

양질의 수돗물 생산 및 신뢰성 회복에 극대화

上水道 特別會計 負債 輕減

ꏅ 負債現況(2003. 12월말 기준 ) --- 43,095백만원(원금)

○ 지역개발기금(4.5%) ----- 19,886백만원

○ 토특자금 (5%)      -----  1,380백만원

○ 재특자금 (3.58%)   ----- 14,123백만원

○ 환특자금 (3.43%)   -----  7,706백만원

ꏅ 減縮方案

○ 상수도 공기업 지방채 부채 획기적 축소로 건전 재정운영

- 2002년말 원금 770억원⇨2006년까지 원금341억원으로 경감

(원금 429억원 감 55.7%)

○ 상수도 시설개량(맑은물공급대책)사업 외 지방채 추가발행 제한

- 매년 발행액 15억(이자율 3.58%중 국고보조 2.25%)

○ 매년 부채상환기금 5억원 이상 출연 고금리순 부채 조기상환

ꏅ 2003년 推進實績 (전년대비 44.1% 경감)

총 상환액 : 364억원 (원금 339억원, 이자25억원)

○ 수도법 개정으로 광역정수장 건설 부담금 수공 전대

- 융자잔액 전대 -------- 24,558백만원

○ 고리부채 조기상환 ---- 4,650백만원 상환, 이자 830백만원 경감효과

- 재정자금(5.5%, 2건) : 1,250백만원(이자 220백만원 경감효과)

- 토특자금(5%,   2건) : 1,850백만원(이자  42백만원 경감효과)

- 재특자금(6.1%, 2건) : 1,550백만원(이자 408백만원 경감효과)

○ 납기도래 정기분 ------  4,728백만원 이자 2,536백만원

ꏅ 2004년 計劃

○ 총 상환액 --- 6,724백만원(원금 4,624백만원, 이자 2,100백만원)

- 납기 도래분 상환 : 4,124백만원 (이자 2,100백만원)

- 조기 상환액      :   500백만원(년 5%)

※ 2004년말 부채 예상 : 39,971백만원