2005. 1

2005년도

주 요 업 무 계 획

상수도사업소

報 告 順 序

ꏚ 一 般 現 況	...	3
ꏚ 上水道公企業豫算	...	9
ꏚ 2004년 推進目標	...	10
ꏚ 主要推進業務	...	11

一 般 現 況

ꏅ 자체 상수도시설 변천과정

○ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660㎥/일)

→ 62. 5월 1차 확장 → 72. 7월 2차 확장 → 74. 5월 3차확장

→ 84. 8월 4차 개량(20,000㎥/일) → 1997. 10월 생산중지

○ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800㎥/일)

→ 40. 5월 1차 확장 → 70. 10월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300㎥/일)

→ 62. 6월 1차 확장 → 69. 6월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000㎥)

→ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000㎥)

○ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000㎥/일)

→ 89. 9월 생활용수 폐쇄 → 89. 12월 공업용수 확장(70,000㎥/일)

○ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000㎥/일)

○ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000㎥/일, 대성보조수원)

○ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000㎥/일)

→ 2002. 3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

ꏅ 광역상수도 수수현황

○ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000㎥/일)

○ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000㎥/일)

○ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수  (배분량 105,000㎥/일)

○ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

○ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000㎥/일)

○ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

ꏅ 기구변천 과정

○ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

○ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

○ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

○ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

○ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

○ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

○ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

○ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

○ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

○ 2003.  1.  수도행정과 완산요금․덕진요금담당을 요금․징수담당으로 개편

○ 2004.  1.  수도행정과 업무․요금․징수담당을 상수도공기업․검침부과․

체납징수담당으로 급수과 시설담당을 수도시설담당으로

수질관리과 관리․검사․보수담당을 사업장관리․수질분석․

상수도생산담당으로 개편

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구   -  1소 3과 10담당(16사업장 2센타 1전산실)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																												수질관리과
	상수도공기업								검 침 부과						체납징수							계량기관리															급수							수도시설							누수관리														사업장관리							수질분석										상수도생산
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장							상관수원지							대성정수장				지곡정수장			팔복정수장			인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 15개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		91	94	31	24	39
일반직	소계	43	46	14	13	19
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	9	3	3	3
	7급	16	22	8	4	10
	8~9급	13	11	1	5	5
연 구 사		4	4			4
기 능 직		44	44	17	11	16

※ 청경 21명, 일용 30명

ꏅ 급 수 인 구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 620,374	명 595,061	95.90	401	176,310	62.21	19.55	18.24

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	평상시 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	292		595,061	100
생활용수	합 계		318	240	40개동	595,061	100
	자체상수도	소 계	60	42	8개동	99,077	17
		대 성	40	42	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2 동,서완산, 효자1,	99,077 (8개동)	17
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	495,984	83
공업 용수	팔복정수장		70	52	팔복동 1, 2공단

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,018	70	615	1,333

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	생산중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

※공업용수 배수지  -----------------11,600㎥

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	9	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

上水道公企業豫算

총 규 모 : 54,066백만원

(2004년 본예산 대비 2,488백만원 증)         (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 54,066(100%)			계 - 54,066(100%)
○ 상수도사업수익 - 48,132(89.0%)			○ 상수도사업비용 - 46,614(86.2%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	46,439 44,229 1,857 353 1,693 305 1,250 138		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	4,497 36,768 2,047 1,252 1,477 573
○ 자 본 적 수 익 - 1,934(3.6%)			○ 자본비용 - 7,452(13.8%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ○ 예 산 외 계 정 - (과년도계정)	1,500 434 4,000(7.4%)		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	2,439 4,771 242

2005년도 推進 目標

전국에서 가장 풍부하고 깨끗한 맑은물 공급

	추 진 목 표
◦풍부하고 깨끗한 수돗물 공급 ◦시민이 만족하는 상수도 행정 ◦경영의 내실화로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2005년 중점실천과제

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 수돗물 공급

◦ 시민이 만족하는 상수도 행정

- 시민이 직접참여하는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 생산원가 절감

- 효율적인 예산운용, 부채감축 등 경영개선 노력

主要推進業務

ꏅ 전주시 상수도운영 효율화사업 추진	...	12
ꏅ 전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업	...	14
ꏅ 맑은물 공급 대책 사업	...	15
ꏅ 변방동 미급수지역 상수도 확대공급	...	16
ꏅ 간이 급수시설 유지관리	...	17
ꏅ 노후 및 고장계량기 교체	...	18
ꏅ 절 수 기 기 보 급 확 대	...	19
ꏅ 수질검사기관 운영의 활성화	...	20
ꏅ 상수도 수질검사의 선진화 추진	...	21
ꏅ 상수도사업장 유지관리	...	22
ꏅ 유 수 율 제 고 사 업 추 진	...	23
ꏅ 부 채 경 감 및 경 영 개 선	...	24

全州市 上水道運營 效率化事業 推進

○ 전문기관에 의한 수질 ․ 수량관리 ⇨ 최상의 수돗물공급

○ 유수율 향상 ⇨ 고효율 경영 및 요금인상 억제

○ 시설현대화  ⇨ 운영관리 과학화

○ 고객서비스 강화

ꏅ 사업개요

○ 기간 및 범위

- 사업기간 : 사업 개시일로부터 20～30년간

- 대상시설 : 수도시설 전체(취수에서 수도꼭지까지)

- 사업범위 : 시설개선. 운영관리. 고객․요금관리 및 부대업무

○ 수탁형태

- 시설소유 ⇨ 전주시. 시설운영 ⇨ 한국수자원공사

- 개․대체등 신규취득자산  ⇨ 전주시에 귀속

○ 조직인원

- 전주시 상수도 종사직원의 안정된 고용 보장

ꏅ 기본협약 체결(전주시, 수공)  ------  2004. 11. 1

○ 추진일정

- 기초자료 수집 및 분석              : 2005. 1월까지(수공)

- 사업진단(경영진단, 공급체계,           : 2005. 3월까지(수공)

수처리공정, 설비시스템)

- 시설물 안전진단(17개소 시설)       : 2005. 5월까지(수공)

- 사업계획 수립                      : 2005. 7월까지(수공)

- 사업계획서 검토 (전문기관의 타당성 용역)   : 2005. 9월까지(전주시)

- 위탁동의안 및 급수조례 개정        : 2005. 10월까지(전주시)

- 실시 협약 체결                     : 2005. 12월까지(전주시,수공)

ꏅ 사업시행절차

대상사업 선정		∙전체 수도시설 또는 위탁 희망지역
⇩
기본협약 체결		∙대상시설, 범위, 기간 등 위․수탁 기관간의 기본사항 ∙위․수탁 후속업무 및 실시협약 근거 마련
(약 1개월 소요) ⇩
기초조사 및 시설진단		∙지자체 운영관리 자료 기초조사 및 분석 ∙생산 및 공급시설 기술진단 ∙현 운영관리 시스템의 실태분석, 개선방안 수립
(약 3개월 소요) ⇩
사업계획 수립		∙기초조사, 분석 및 진단 결과를 토대로 시설개량, 운영관리, 요금 및 고객관리, 당사자간 책무, 대가지급등을 포함한 세부 사업계획서 작성
(약 2개월 소요) ⇩
사업계획서 제출․협의		∙사업계획서 제출 및 지자체와의 협의 ∙협의결과에 따라 보완자료 제출
(약 2개월 소요) ⇩
수공제안에 대한 타당성 검토용역		∙위탁대가 산정의 적정성 검토 ∙시설운영 및 시설개선사업의 타당성 검토
(약 2개월 소요) ⇩
시의회 동의 절차이행		∙전주시 사무의 민간위탁 조례에 의한 위탁동의안 ∙급수조례 개정안 심의
(약 2개월 소요) ⇩
실시협약 체결		∙사업계획서 및 협의결과를 토대로 협약서 작성 ∙조직, 예산 등 수탁운영 준비 ∙시설물 위․수탁을 위한 세부 실시협약 체결
(약 2개월 소요) ⇩
시설인수 및 사업개시		∙대상시설 인계․인수 ∙운영인력 투입 및 시설 운영관리
(약 3개월 소요)

全州圈 廣域上水道 1段階 3次事業

○ 기존 금강계통 배수구역의 용담댐 수계전환으로 인한 안정적인

용수 공급을 위한 상수도 기반시설 확충

ꏚ 事業槪要

○ 사업개요 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥)

송․배수관매설 L=11.4㎞(송수관5.3㎞,배수관6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,802백만원

○ 사업기간 : 2002. 12 ～ 2006. 12 (4개년)

ꏚ 2004년까지 推進實績

○ 실시설계용역             ----------    2002. 12～2004. 12

- 환경단체 간담회개최.        - 환경성검토협의(전주지방환경청 자연환경과)

- 전문가설계자문 및 설계심의. - 도시계획 시설결정, 수도사업인가 등

○ 송수시설(L=5.2㎞) 사업비(60억)수공 부담 협의 확정 - 2004.  3.  30

○ 토지, 지장물 감정 및 보상계획 공고  --- 2004. 10. 6～11. 8

○ 토지보상 사정결의 및 보상실시  ------------ 2004. 11. 10

※ 보상실적 : 토  지  - 30필지 31,476㎡중 17필지 20,088㎡ 완료

지장물  - 13건중 5건 완료

보 상 비 : 836백만원(1,365백만원중) 완료

○ 실시 설계용역 완료              ----------- 2004. 12. 21

ꏚ 2005년 推進計劃

○ 토지 및 지상물보상(13필지 11,388㎡ 8건) ------  2005. 1～

○ 팔복배수지는 지방상수도 효율화사업에 포함 시행계획임

※ 연도별 사업 계획                             (단위 : 백만원)

사업개요	계	2004년까지	2005년	2006년
사 업 량	배수지 : V=30,000㎥ 송배수관 L=11.4㎞	실시설계 및 토지 지장물 보상	토지 및 지장물 보상	배수지구조물 및 마무리
사 업 비	30,802	9,508	100	21,194

맑은물 供給 對策 事業

○ 20년이상 노후 급․배수관 부설구간 및 적수발생 민원지역 우선 개량

○ 기대효과  - 누수율 저감 목표 18.0％ → 17.0％

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 828.9㎞ (급수관 607.9㎞  배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 41,849  배수관 19,039)

○ 사업기간 : '92 ～ 2011년(20년)

○ 사업내용

- 노후급․배수관 교체 및 통합공사, 세관갱생공사.

ꏅ 2004년까지 實績 ---- 40.4%

○ 사 업 량 : 335.0㎞ (급수관 198.0㎞  배수관 137.0㎞)

○ 사 업 비 : 22,863백만원 (급수관 8,758  배수관 14,105)

ꏅ 2005년 計劃

○ 사 업 량 : 13.18㎞ (급수관 9.1㎞, 배수관 4.08㎞)

○ 사 업 비 : 1,457백만원 (급수관 657, 배수관 800)

○ 사업기간 : 2005. 1 ～ 12월

ꏅ 問題點 및 對策

○ 주요 간선 도로에 매설된  배수관 교체는 도로굴착 및 교통

소통등 시민 불편을 고려 세관갱생으로 추진

農村洞 未給水地域 上水道 擴大 供給

○ 도시 및 산업화등으로 농촌동 자연부락의 지하수 수질이 오염되어

주민생활 불편과 보건위생을 위협하고 있어 수돗물공급지역 확대하여

시민의 보건위생 향상

ꏚ 事業槪要

○ 총 68개소  L=120.0km  3,685세대(110개마을)

○ 사  업  비 : 14,000백만원

○ 추 진 기 간 : ‘99 ～ 2007년

ꏚ 2004年까지 推進實績

○ 사 업 량 : 36개소  L=54.7km(45.6%)

○ 사 업 비 : 5,494백만원

○ 수혜인구 : 59개마을  1,958세대

ꏚ 2005年 推進計劃

○ 사 업 량 : 3개노선  6개소  7개마을   L = 5.75km

○ 사 업 비 : 800백만원

ꏚ 2006年 以後計劃

○ 사 업 량 : 29개노선  44개마을  L= 59.55㎞

○ 사 업 비 : 7,706백만원정도

○ 사업기간 : 2006 ～ 2007년

簡易 給水施設 維持 管理

○ 상수도 미공급지역 간이급수 시설에 대하여 상수도 공급시까지

철저한 수질관리 및 시설의 유지관리로 이용하는 시민의 건강을

보호하고 시설이용의 불편을 최소화

ꏅ 事業槪要

○ 현    황 : 41개소(간이상수도 21개소, 소규모급수시설 20개소)

완산구 : 19개소, 덕진구 : 22개소

○ 사 용 자 : 5,502명(완산 2,738명, 덕진 2,764명)

○ 관리방법

- 유지관리 : 주민자치 협의회 구성으로 자체 유지관리

- 수질관리 : 수질검사 년간 6회실시(사업소에서 직접실시 반기2, 분기4)

ꏅ 2004년까지 推進實績

○ 원․정수 정기 수질검사 실시  : 6회

○ 유지관리 정기 점검           : 4회

○ 노후시설물 모터펌프 교체 및 배수지보수  : 6개소

○ 기능 상실 시설물 타용도 전환 및 폐지    : 1개소

○ 폐지에 따른 시설물 원상 복구(폐공) 처리 : 1개소

ꏅ 2005년 計劃

○ 시설물 유지관리 보수

- 노후 시설물 모터 펌프 교체 및 배수지 보수 : 3개소

- 기능상실 시설물에 대한 폐공처리 : 4개소

- 사 업 비 : 48백만원

老朽 및 故障 計量器 交替

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 335,201개

○ 추진기간 : ‘92～2011년

○ 사업비(‘92～2011) : 12,959백만원(시비)

○ 사업내용 : 노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※ 계량에관한 법률이 정한 유효기간 : 50mm이하 : 8년,  50mm초과 : 6년)

ꏅ 2004년까지 推進實績

○ 사  업  량 : 노후, 고장계량기 교체  178,964전

○ 투자사업비 : 4,787백만원

ꏅ 2005년 推進計劃

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 20,000개

○ 사 업 비 : 750백만원

ꏅ 期待效果

○ 계량기 불감수량을 감소시켜 유수율 제고 및 상수도 사용료

세입 증대

※ 년간평균 유수율 제고 1.7%(급수수익 감소방지 1,213백만원)

節水機器 普及 擴大

○ 공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치

물절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물부족

사태에 적극적으로 대처

ꏅ 事業槪要

○ 총 계 획 : 595,000개

(양변기 132,141  수도꼭지 462,859)

○ 사 업 비 :  1,200백만원

○ 사업기간 :  2000 ～ 2005년

ꏅ 2004년까지 實績

○ 설치 절수기      : 269,834개 (45.0%)

- 양변기 절수기   : 110,971개 (84.0%)

- 수도꼭지 절수기 : 158,863개 (34.0%)

ꏅ 2005년 計劃

○ 사업규모 : 30,000개

- 양변기 절수기   :   1,000개

- 수도꼭지 절수기 :  29,000개

○ 사 업 비 : 52백만원

ꏅ 期待效果

○ 가구당 년평균 절수량 : 54.0㎥ (년간 18%)

- 년간 절수량  :  677천㎥

○ 가구당 년평균 절감액 : 34천원

- 년간 절감액  :  426백만원

水質檢査機關 運營의 活性化

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여 검사기관의

신뢰성 확보 및 수수료수입 증대로 상수도경영행정의 지속적 구현

ꏅ 現    況

◦ 지정번호 : 먹는물수질검사기관 제 33호

◦ 지정일자 : 2000. 7. 25  [국립환경연구원 승인]

◦ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

◦ 수 수 료 : 검사시료에 따라 400원/건 ～ 230,200원/건

ꏅ 그간 推進實績

◦ 도내 4개 권역별 지속적인 홍보추진으로 수탁검사유치율 제고

- 각 시․군 수질관련 부서 및 교육청, 지하수개발업체 등에 홍보

◦ 수탁검사 운영실적  ――― 1,416백만원(33,978건)

- 2000～2001년      -----    607백만원(11,646건)

- 2003년도         -----    430백만원(10,655건)

- 2004년도          ----   379백만원(11,677건)

ꏅ 2005년 推進計劃

◦ 신속․정확․친절한 대민서비스를 통하여 수탁 검사율 증진

- 검사수수료 수입목표 : 350백만원 정도

◦ 2004년도 전국 수질검사기관 정기 정도심사(AQC) 대비

- 검사기관 정도심사(AQC) 예정일  :  2004. 3～4월

ꏅ 期待効果

◦ 검사기관 운영의 활성화를 통한 수수료 수입증대로 경영행정 구현

上水道 水質檢査의 先進化 推進

○ 과학적인 수질관리와 첨단분석장비를 동원한 선진국 수준의 철저한

수질검사를 통하여 시민이 신뢰하는 안전한 수돗물을 공급

ꏅ 檢査槪要

◦ 관련법규 : 「수도법」및 「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」

- 수질검사 항목 : 55개항목 (광역시 이상 75개항목)

- 상수도 공급과정별 철저하고 한층 강화된 수질검사 추진

구 분	법적 수질검사	실시 현황
원 수	분기별 23개항목	매월 23개항목
정 수	55개 항목 실시	85개 항목 실시
수도꼭지수	매월 59개소 4개항목	60개소 7개항목

ꏅ 2004년 推進實績

◦ 선진국 수준의 수질검사항목 확대실시로 수돗물의 안전성 검증확보

◦ 안심하고 마실 수 있다는 수돗물의 신뢰성 제고

- 민․관합동 수질검사 실시 및 검사결과 공개 (54개소)

- 상수도 정수처리 및 실험과정 시민공개 실시 (61개 단체 3,800명)

ꏅ 2005년 推進計劃

◦ 과학적이고 체계화된 수질관리 및 분석력 제고로 안전한 물공급

- 상수원수의 수질변화에 따른 과학적인 정수처리 공정운영

- 수돗물의 유해성 여부의 진단을 철저히 시행하여 시민의 건강보호

◦ 수돗물에 대하여 시민이 신뢰할 수 있는 방안을 지속적으로 추진

- 각종 수질검사결과를 언론매체 및 인터넷 등을 통하여 시민에게 공개

- 민․관합동 수질검사 이행 철저 및 정수처리과정 등을 공개

ꏅ 期待効果

◦ 안전한 수돗물 공급으로 시민의 건강보존 및 수돗물의 신뢰성 제고

上水道 事業場 維持 管理

○각 사업장 시설물을 체계적으로 유지관리하여 안전사고 사전예방

○관로 누수등 돌발사고 발생 시  신속한 복구로 안정적인  수돗물생산

ꏅ 事 業 槪 要

○ 사 업 량 : 16개소(취수장4, 정수장4, 배수지8)

○ 사업내용

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 노후시설 정밀분석 개량

- 정수장 시민공개에 따른 쾌적한 환경개선사업 지속 추진

- 불시 사고발생으로 인한 정수생산 중단 등 불안전요인 사전 해소

ꏅ 2004年 推進實績

○ 사업개요 : 55건 520백만원(구축물, 기계․전기, 기타 응급복구)

- 구    축    물 : 전미취수장 관리사 개축공사 외 7건 - 241백만원

- 기계․전기시설 : 전미취수장 모터펌프 수선 외  31건  - 213백만원

- 기타  응급복구 : 공업용수 도수관 누수복구 외  14건  -   66백만원

- 자체점검보수(경미한 사항) : 낙뢰방지기 및 케이블 교체 등

ꏅ 2005年 推進計劃

○ 사 업 량 : 11개 사업장 유지보수(취수장3, 정수장3, 배수지5)

- 구      축      물 : 사업장시설개량․환경개선(도색, 방수등) 유지보수

- 기계․전기시설 : 취수장 펌프수선 및 유량․수위설비 개량과 돌발

사고 긴급복구

- 기타  응급복구 : 도․송수관 누수발생 시 관로 긴급보수 등

○ 소요사업비 : 362백만원

○ 추진기간   : 2004.  1. ～ 12월

有收率 提高 事業 推進

○대대적인누수탐사, 불필요한 급수선정리 및 통합공사를 통해

2005년을 유수율 제고의 원년의 해로 선포하고 각종 유수율

제고사업을 적극 추진함으로서 상수도특별회계의 재정 건전성을

도모하고, 시민에게 값싸고 질 좋은 상수도를 공급코자함

ꏅ  推進實態 및 問題點

○ 연간 누수관련 민원 처리

- 2003년도 : 3,702건 (일 평균 10건)

- 2004년도 12월말현재 : 2,870건(일 평균 8건→2건 감소)

○ 상수도의 역사가 긴만큼 노후 급배수관이 많아 유수율은

해마다 감소

- 2002년도 64.05%에서 2003년도 62.21%로 줄어듬

○ 우리시는 정수의 구입단가가 높은 광역상수도에 의존함으로서

상수도 특별회계의 재정을 더욱 압박하고 있슴

※ 선진 타도시에서 시행하고있는 구역 개량, 블록화 사업 등을

적극 시행하여 유수율을 향상시켜야 할 것으로 판단됨

ꏅ  2005년 推進計劃(62% → 63%)

○ 불필요한 급․배수관정비 : 10개소 100백만원 - 2005. 3.～9

○ 적극적인 누수탐사활동 전개 : 연중(탐사인원 4명)

- 2004년 탐사실적(12월말 현재) : 53건, 16mm 1개소당 22천㎥/년

○ 노후 급․배수관 정비사업 추진 : L=13.2㎞  1,457백만원

- 추진기간 : 2005. 3. ～ 11

上水道 特別會計 負債 輕減

ꏅ 負債現況(2003. 12월말 기준 ) --- 43,095백만원(원금)

○ 지역개발기금(4.5%) ----- 19,886백만원

○ 토특자금 (5%)      -----  1,380백만원

○ 재특자금 (3.58%)   ----- 14,123백만원

○ 환특자금 (3.43%)   -----  7,706백만원

ꏅ 減縮方案

○ 상수도 공기업 지방채 부채 획기적 축소로 건전 재정운영

- 2004년말 원금 396억원⇨2006년까지 원금342억원으로 경감

(원금 54억원 감 15.7%)

○ 상수도 시설개량(맑은물공급대책)사업 외 지방채 추가발행 제한

- 매년 발행액 15억(이자율 3.09%중 국고보조 1.28%)

○ 매년 부채상환기금 5억원 이상 출연 고금리순 부채 조기상환

ꏅ 2004년 推進實績 (전년대비 8.8% 경감)

총 상환액 : 6,749백만원(원금5,026백만원, 이자1,723백만원)

○ 고리부채 조기상환

- 토특자금(5%, 1건) : 1,380백만원 이자 8백만원(이자 238백만원 경감효과)

○ 납기도래 정기분 ------  3,646백만원 이자 1,715백만원

ꏅ 2005년 計劃

○ 총 상환액 --- 5,938백만원(원금 4,525백만원, 이자 1,413백만원)

- 납기 도래분 상환 : 3,931백만원 (이자 1,413백만원)

•지역개발기금   : 2,999백만원 (이자 765백만원)

•재 특 자 금    :   932백만원 (이자 449백만원)

•환 특 자 금    :             (이자 199백만원)

- 조기 상환액      :   594백만원(년 4.5%)

○ 지방상수도 시설개량사업 지방채 발행(재특자금) : 1,500백만원

※ 2005년말 부채 예상 : 36,544백만원