제230회 전주시의회 임시회

도 시 건 설 위 원 회

2006년도

주 요 업 무 계 획

상수도사업소

보  고  순  서

ꏚ 일 반 현 황	...	3
ꏚ 상수도공기업 예산	...	9
ꏚ 2006년도 추진 목표	...	10
ꏚ 주요추진업무	...	11

일 반 현 황

ꏅ 자체 상수도시설 변천과정

○ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660㎥/일)

→ 62. 5월 1차 확장 → 72. 7월 2차 확장 → 74. 5월 3차확장

→ 84. 8월 4차 개량(20,000㎥/일) → 1997. 10월 생산중지

○ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800㎥/일)

→ 40. 5월 1차 확장 → 70. 10월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300㎥/일)

→ 62. 6월 1차 확장 → 69. 6월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000㎥)

→ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000㎥)

○ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000㎥/일)

→ 89. 9월 생활용수 폐쇄 → 89. 12월 공업용수 확장(70,000㎥/일)

○ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000㎥/일)

○ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000㎥/일, 대성보조수원)

○ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000㎥/일)

→ 2002. 3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

ꏅ 광역상수도 수수현황

○ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000㎥/일)

○ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000㎥/일)

○ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수  (배분량 105,000㎥/일)

○ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

○ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000㎥/일)

○ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

ꏅ 기구변천 과정

○ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

○ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

○ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

○ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

○ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

○ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

○ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

○ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

○ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

○ 2003.  1.  수도행정과 완산요금․덕진요금담당을 요금․징수담당으로 개편

○ 2004.  1.  수도행정과 업무․요금․징수담당을 상수도공기업․검침부과․

체납징수담당으로 급수과 시설담당을 수도시설담당으로

수질관리과 관리․검사․보수담당을 사업장관리․수질분석․

상수도생산담당으로 개편

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구  -  1소 3과 10담당(1전산실, 1실험소, 1센타, 17사업장)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																															수질관리과
	상수도공기업								검 침 부과						체납징수							계량기관리															급수							수도시설						누수관리																		사업장관리							수질분석										상수도생산
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장						상관수원지						대성정수장				지곡정수장			상관정수장				팔복정수장				인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 15개소

○ 인   력

(2005.12.31현재)

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		91	91(1)	32	22	37(1)
일반직	소계	43	43(1)	15	11	17(1)
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	24(1)	9	4	11(1)
	8~9급	13	5	-	3	2
연 구 사		4	4			4
기 능 직		44	44	17	11	16

※ (1)은 2004. 9. 18. 시 청소행정과 파견근무(기계7급 임춘호)

※ 청경 20명, 상근인력26명(300일:15명 280일:11명)

ꏅ 급 수 인 구

2005년12월 말

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 624,260	명 605,840	97.05	411	176,509	63.0	20.3	16.7

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	평상시 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	286		605,840	100
생활용수	합 계		318	238	40개동	605,840	100
	자체상수도	소 계	60	40	8개동	99,077	16.4
		대 성	40	40	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2동, 서완산, 효자1,	99,077 (8개동)	16.4
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	506,763	83.6
공업 용수	팔복정수장		70	48	팔복동 1, 2공단

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,018	70	615	1,333

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	가동중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	가동중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

※공업용수 배수지  -----------------11,600㎥

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

상수도공기업예산

총 규 모 : 61,512백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 61,512(100%)			계 - 61,512(100%)
○ 상수도사업수익 - 51,976(84.5%)			○ 상수도사업비용 - 47,283(76.9%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	48,158 45,091 2,556 511 3,818 184 3,486 148		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	5,708 35,599 2,084 1,965 1,427 500
○ 자 본 적 수 익 - 5,036(8.2%)			○ 자본비용 - 14,229(23.1%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ○ 예 산 외 계 정 - (과년도계정)	4,500 536 4,500(7.3%)		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	9,818 4,184 227

2006년도 추진 목표

시민이 만족하는 맑고 깨끗한 물 공급

	추 진 계 획
◦농촌동 상수도 확대 공급 ◦시민이 만족하는 깨끗한 수돗물 공급 ◦내실있는 경영으로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2006년 중점실천과제

◦ 농촌동 미 급수지역 상수도 확대 공급

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 안정적 수돗물 공급

◦ 시민이 만족하는 상수도 행정

- 시민이 직접참여하는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 자립기반 구축

- 효율적인 예산운용과 부채감축 등 경영개선

주요추진업무

ꏚ 농촌동 미급수지역 상수도 확대 공급 ........... 12

ꏚ 맑 은  물  공 급 대 책  사 업........... 13

ꏚ 노 후 계 량 기  교 체  추 진........... 14

ꏚ 유  수  율  제  고  사  업........... 15

ꏚ 전주권 광역 상수도 1단계 3차사업 .......... 16

ꏚ 삼천취수 및 지곡정수장 시설개량사업 추진 .......... 17

ꏚ 전주시 상수도 경영진단 용역 추진 ............ 18

ꏚ 상수도 특별회계 부채 경감 ............ 19

ꏚ 상․하수도 자체전산실 운영 ........... 20

ꏚ 체납 사용료 징수율 제고 ............ 21

ꏚ 약 수 터 수 질 개 선 사 업 ............ 22

ꏚ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 .......... 23

ꏚ 먹는 물 수질검사기관 운영활성화 .......... 24

ꏚ 상수도 사업장  유지 관리 ............ 25

농촌동 미급수지역 상수도 확대 공급

	추 진 배 경
산업화에 따른 농촌동 자연부락 지하수 등의 오염으로 농촌 자연부락 주민들의 생활불편 및 보건환경을 위협하고 있어 안정적인 수돗물공급 및 보건위생 향상 기여

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 총 68개로선 110개마을 L=120km

○ 사 업 비 : 14,000백만원 정도

○ 사업기간 : 1999∼2007년도(9개년)

○ 수혜가구 : 3,685세대 14,740명

ꏅ 2005까지 추진실적

○ 사 업 량 : 42개로선 65개마을 L=60.5km 완료

○ 사 업 비 : 6,220백만원(일반 3,870백만원, 특별 2,350백만원)

○ 수혜가구 : 2,010세대 8,040명(공정 : 마을대비 59.1%)

ꏅ 2006년도 추진계획

○ 사 업 량 : 23개로선 39개마을 L= 54.8km

○ 사 업 비 : 6,900백만원(일반 3,000,특별 900,지역개발기금 3,000)

○ 수혜가구 : 1,460세대 5,840명

※ 나머지 3개노선 6개마을(860명)L=4.7㎞(880백만원)는 ‘06추경확보 추진

ꏅ 세부추진계획

○ 현장 조사 ------------------------  2006. 1 ~ 2006. 3

○ 측량 및 설계 ------------------------- 2006. 2 ~ 2006. 8

○ 발주 및 계약 ------------------------- 2006. 3 ~ 2006. 9

○ 사 업 시 행 -------------------------- 2006. 4 ~ 2006.12

맑은 물 공급 대책사업

	추 진 배 경
○ 20년 이상 경과된 노후 급․배수관을 정비하여 누수 및 적수방지 ○ 유수율 제고 및 맑은 물 안정적 공급

ꏅ 사업 개요

○ 사 업 량 : 828.9㎞(급수관 607.9㎞, 배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 41,849, 배수관 19,039)

○ 사업기간 : 1992 ~ 2011년(20년)

○ 사업내용 : 노후관 교체, 급수관 통합, 세관갱생공사

ꏅ 2005년까지 추진상황

○ 사 업 량 : 348.18㎞(급수관 207.1㎞, 배수관 141.08㎞)

○ 사 업 비 : 24,320백만원(급수관 9,415, 배수관 14,905)

ꏅ 2006년 계획

○ 사 업 량 : 8.7㎞(급수관 4.0㎞, 배수관 4.7㎞)

○ 사 업 비 : 2,066백만원(급수관 980, 배수관 1,086)

ꏅ 문 제 점 및 대책

○ 연차별 사업비 확보 부진으로 목표연도까지 사업추진 어려움

○ 지방채 투자 확대

○ 주요간선도로 노후관 정비는 세관 갱생으로 추진

○ 간선도로변 노후관 교체 시 도로굴착으로 인한 교통흐름 저해 등 시민불편 초래

노후 및 고장계량기 교체

◦ 맑은물 공급대책 사업으로 노후․고장 수도계량기 연차적 교체 사업 추진

◦ 계량기 불감수량 감축으로 유수율을 제고

ꏚ 사업 개요

○ 사  업 량  :  336,539개

○ 추진 기간  :  “92 ～ 2011년

○ 사  업 비  :  12,458백만원 (시비)

○ 사업 내용  :  노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※계량에관한 법률이 정한 유효기간 : 50mm이하 8년,   50mm 초과 6년)

ꏚ 2005년까지 추진 상황

사업내용	계	2004년 까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계량기교체	336,539	178,964	21,338	20,000	116,237
사 업 비	12,458	4,787	570	701	6,400

ꏚ  2006년도 추진 계획

○ 사 업 량  :  20,000개 교체.      ○ 사 업 비  :  701백만원

ꏚ  문 제 점

○ 자체인력 부족으로 10,000개정도 대행업체 도급 교체

※ 개당 (13mm) 교체비용   공동주택 14,900원   일반주택 31,900원

- 대행업체 도급 교체 시 불친절 민원 사례 발생

○ 일반주택 계량기 교체시 보호통 및 수도배관 부식으로 교체 작업 지난

ꏚ  대   책

○ 상용직의 휴일근무 및 시간외 근무 활용 - 3,000개정도 추가 교체로 예산 절감

○ 사전 대행업소 교육강화 및 민원 야기시 급수공사 배제 조치 - 친절 성실 시공유도

○ 급수장치 노후로 교체작업 곤란 장소 - 계량기 보호통 교체

유수율 제고 사업

ꏅ 현황 및 실태

○ 최근 4년간의 유수율 추이

년도별	2001	2002	2003	2004	2005.12현재
유수율	62.2	64.0	62.2	61.5	63.0%

○ 전국평균 유수율 78.4%보다 약 17%정도 낮은 실정

- 순 누수량이 생산량의 18.2% : 노후 급․배수관의 정비 미흡

- 계량기 불감수량의 과다 : 생산량의 10.5%

○ 전주권 2단계 광역상수도(2차) 수수로 수압상승에 따른 대처 미흡

ꏅ 추진전략

○ 2010년까지 유수율 74% 까지 향상을 목표로 2006년말 65% 달성

○ 지속적인 노후 급․배수관 및 불용관의 과감한 정비

○ 계량기 불감률 제고 : 10.5% → 9.5%

ꏅ 2006년 계획

○ 구역계량사업 시행  :  도심권 1개구역 -----   100백만원

○ 노후 급․배수관 교체 :    L= 8.7km ----- 2,066백만원

○ 누수탐사장비 및 누수복구차량 구입 ----------    91백만원

○ 노후계량기 교체사업 -----------------------    701백만원

○ 불용관 정비 -------------------------------   100백만원

전주권 광역상수도 1단계 3차사업

	추 진 배 경
○ 기존 금강계통 배수구역 급수체계를 용담댐 수계로 전환하여 안정적인 광역수 공급을 위한 상수도 기반시설 확충

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥)

송․배수관매설 L=11.4㎞(송수관5.3㎞, 배수관6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800백만원(송수관 5.3㎞ 사업비별도)

○ 사업기간 : 2004. 12 ~ 2008. 12 (4개년)

ꏅ 2005년까지 추진상황

○ 실시설계 용역완료(2004. 12. 21)

○ 토지및지장물보상:토지22필지23,498㎡(73%),지장물9건(69%) 완료

○ 송수관 설치 관련 협약체결(수공금강남부권지역본부장)--2005. 2. 1

- 송수관 D600mm, L=2.9㎞ 시공중(수자원공사)-현공정80%

ꏅ 2006년도 추진계획

○ 토지 및 지상물 보상(토지:8필지 7,978㎡, 지장물:4건)

○ 팔복배수지건설 1지(V=30,000㎥)

○ 송․배수관(D800 ~ D1,000mm), L=8.5㎞

ꏅ 문 제 점

○ 특별회계 재원 열악으로 목표년도까지 자체사업 추진 지난(부족예산21,092백만원)

○ 동남부 고지대 및 개발지역 안정적인 수돗물 공급대책으로 삼천취수        및 지곡정수시설 개량사업 추진시기 단축요인 발생

ꏅ 대    책

○ 부족예산 일반회계지원 또는 지방채발행 추진(지방상수도효율화사업 추진할 때 승계)

○ 목표년도까지 사업추진을 위하여 총괄입찰 및 단계별 계약추진

○ 삼천취수 및 지곡정수시설개량사업 별도 발주 추진

○ 소요재원

(단위 : 백만원)

사업개요	계	2005년까지	2006년	2007년 이후
사 업 량	배수지 : V=30,000㎥ 송․배수관 L=11.4㎞	실시설계 및 토지 지장물 보상	토지및 지장물 보상, 배수지건설및 송․배수관매설	배수지구조물 및 마무리
사 업 비	30,800	9,608	100	21,092

ꏅ 세부 추진계획

○ 발주 및 계약 ------------- 2006. 3. ～ 2006. 8.

○ 사 업 시 행  ------------  2006. 9. ～ 공사완료시까지

삼천취수 및 지곡정수장 시설개량사업 추진

	추 진 배 경
○ 자체 정수시설인 지곡수계 배수구역을 광역수 공급구역으로 전환 ○ 전주권 광역수 공급관로(D600, L=2.9km) 수자원공사 매설 후속사업 ○ 동남부 고지대 및 개발지역 안정적 수돗물 공급대책 등 추진

ꏚ 사업개요

○ 개량사업

- 삼천취수장 : 라인가압 4대 설치(Ｑ=5.8㎥/min, H=42m, Ｗ=75kw)

- 기존도수관 : 강관개량 (D=600mm, L=2.7km)

- 지곡정수장 : 배수지로 개량(착수 ․침전지 철거,  4천㎥  물탱크 설치)

○ 사업기간 : 2005. 11. ∼ 2006. 7.

○ 사 업 비 : 3,000백만원(삼천취수장 1,000 도수관 1,000 지곡정수장 1,000)

ꏚ 2005년 추진실적

○ 착   공 : 1건(기존도수관 PE세관갱생공사, D600㎜, L=2.7㎞)

○ 설계완료 : 1건(삼천취수장 라인가압시설 설치공사)

ꏚ 2006년 추진계획

○ 사 업 량

- 기존도수관 PE세관갱생완료 추진 : D600㎜, L=2.7㎞

- 삼천취수장 개량사업 발주 시행 : 라인가압 4대(Ｑ=5.8㎥/min)

- 지곡정수시설 개량사업 설계 시행: 배수지(V=1,000ton)1식

ꏚ 세부추진계획

○ 측량 및 설계 ------------------------- 2006. 1 ～ 2006. 2

○ 발주 및 계약 ------------------------- 2006. 2 ～ 2006. 3

○ 사 업 시 행 -------------------------- 2005. 11 ~  2006. 6

전주시 상수도 경영진단  용역 추진

○ 상수도 운영관리 전반에 대하여 경영진단을 실시 문제점을 돌출

개선책을 마련하여 운영의 효율화를 극대화하고자 함.

ꏅ 용역개요

○ 용역기간 : 착수일로부터 4개월 (2005. 12월 발주)

○ 용역방법 : 수의계약(학술용역)

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제26조 1항4호

○ 계 약 자 : 한국지방경영포럼

○ 진단대상 : 상수도 전반(조직, 인력, 회계, 시설 등)

○ 소 요 액 : 39,500천원

ꏅ 추진계획

○ 과업범위

- 경영관리 : 조직, 인력, 자금 및 채무관리, 예산, 회계

- 책임경영 : 경영진단달성목표, 중장기경영계획, 공기업특별회계정책  등

- 사업운영 : 요금수준, 취․정수시설, 관망, 시설물안전진단 등

- 시민만족도 : 고객서비스시스템(콜센타 운영), 민원관련조사결과 등

ꏅ 기대효과

○ 상수도 종합경영진단으로 효율화사업추진 기초자료 반영

○ 상수도 경영의 문제점 파악 분석자료 활용

○ 상수도의 효율적인 경영혁신 방향 설정

상수도 특별회계 부채

ꏅ 부채현황(원금) --- 36,338백만원(2005년 12월말 기준)

○ 지역개발기금(4.5%) ----- 13,206백만원( 8건)

○ 재특자금   (3.58%) ----- 15,426백만원(13건)

○ 환특자금 (3.43%) ------  7,706백만원( 3건)

ꏚ 2006년 상환계획

○ 총 상환계획 -- 5,005백만원(원금 3,544백만원, 이자 1,461백만원)

-         계       : 3,544백만원 (이자 1,461백만원)

• 지역개발기금  : 2,448백만원 (이자  690백만원)

• 재 특 자 금  : 1,034백만원 (이자  536백만원)

• 환 특 자 금  :     62백만원 (이자  235백만원)

ꏅ 상환대책

○ 수자원공사위탁으로 전대

○ 상수도요금 인상 상환

ꏅ 채무현황(원금) --- 37,294백만원(2006년 12월말 기준)

상․하수도 자체전산실 운영

○ 전산업체 위탁용역은  업무추진상 비효율적이며 비능율적으로

단점이 많아 자체 전산화 추진.

○ 예산절감 효과 및 복잡 다양한 상․하수도 민원업무 체계화로

수용가 신뢰확보 및 불편사항 해소

ꏅ 현     황

○ 추진업무

- 상․하수도사용료 및 음식물처리수수료, 계량기 변상금,

물 이용분담금 부과징수.

- 상수도 지하시설물(GIS)자체 전산화 운영관리.

○ 시 설 장 비  :  주전산기 및 주변기기, 요금관리 프로그램

지하시설물(GIS)관리 프로그램 등

○ 전산실 직원현황

구 분	총 원	전산요금업무 ( GIS )	음 식 물 소관업무	비 고
계	8	6	2
기 능 8 급	1	1
일용(재료비)	7	5	2

ꏅ 운영관리 실태 및 문제점

○ 상.하수도 수용가 전산자료 구축 및 매월 검침자료 관리 : 매월 257,000건

○ 상하수도 사용료 및 독촉장 자체 출력 : 매월 225,000건

○ 시중 은행 자동납부제 확대 시행  :  ‘98,  7.  1부터

○ 상수도, 하수도, 지하수, 물이용부담금, 음식물처리수수료등 통합부과징수

○ 상수도 지하시설물(GIS)관리시스템 노후화로 잦은업무 마비발생

○ 전산실 키펀치 인력 부족  -  부족인원 1명 퇴직(미채용)

ꏅ 대    책

○ GIS 주전산기 대체장비 구입설치 - 90백만원 예산확보

○ 부족한 전산 키펀칭요원을 일시사역으로 인원보충

체납사용료 징수율제고

▢ 현   황

(2005. 12.31현재)                                          (단위: 천건/백만원)

구 분	조 정 액		징 수 액		체납액		징수율 %	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	2,227	45,289	2,148	43,684	79	1,605	96.3
현년도	2,130	43,576	2,088	42,353	42	1,223	97.1
과년도	97	1,713	60	1,331	37	382	77.7

▢ 2006년 징수목표

○ 과년도 : 77.0% ⇒ 77.0%(전년수준 목표책정)

○ 현년도 : 97.0% ⇒ 97.0%(전년수준 목표책정)

▢ 문 제 점

○ 검침고지 위탁으로(통장) 체납자독려 곤란

- 위탁검침 이전에는 공무원 검침으로 징수 및 독려병행

○ 납부총액 증가로 상수도요금 체납액 증가

- 음식물쓰레기수수료, 하수도요금 등 고지서  병기 부과

○ 경락매수에 따른 전 사용자 체납액 징수의 어려움

(체납액 승계 불가)

▢ 대  책 (금후 추진계획)

○ 5건이상 및 20만원이상 독려부 작성 특별관리 강력한 독려징수

○ 체납기간 경과시 강력대응

- 5건이상 이거나 20만원이상 체납수용가 단수처분(시민불편최소화)

※조례 : 단1건이라도 2개월이상 체납시 단수조치

○ 야간이용 전화독려 실시

○ 체납자 단수계고장 발부 및 재산조회 후 재산압류 단행

○ 단수 처분 후 미 개전 수용가 특별관리(수시 실태 조사)

○ 고지서 송달시 납부안내문(단수처분 및 재산압류 등)병행송달

약수터 수질 개선 사업

	추 진 배 경
○ 매년 하절기에 음용수로 부적합하여 시민 보건위생에 지장을 초래하고 있어 자외선 살균기를 설치 안심하고 마실수 있는 약수를 공급코자 함

▢ 현  황

구 분	1일 이용객	1일 생산량	수 원	비 고
좁은목 약수터	300명	100㎥	자연샘물	자외선살균기설치 2005. 9. 13
학수암 약수터	200명	30㎥	″	하절기 수질부적합
완산칠봉 약수터	50명	5㎥	″	″
선린사 약수터	50명	5㎥	″	″

ꏅ 2005년까지 추진상항

○ 좁은목 약수터에 자외선살균기 설치

- 설치기간 : 2005. 8.31 ～ 9.15

- 사 업 비 : 13,500천원

○ 설치전 수질 : 총대장균. 분원성대장균 검출(7월～10월)

○ 설치후 수질검사 결과 : 적합(총대장균. 분원성대장균 살균)

ꏅ 2006도 추진계획

○ 학수암 약수터에 자외선 살균기 설치

- 설치기간 : 2006. 5월 ～ 6월

- 사 업 비 : 15,000천원 (자체예산)

ꏅ 문 제 점

○ 완산칠봉 및 선린사는 유량이 적어(시간당 2㎥이하) 불가

ꏅ 대    책

○ 유량 및 이용자가 많은 학수암 약수터에 자외선살균기 설치

깨끗하고 안전한 수돗물공급

	추 진 배 경
○ 첨단분석장비를 이용한 선진국 수준의 과학적인 수질관리 및 검사로 시민이 신뢰하는 양질의 수돗물 공급

ꏅ 사업 개요

○ 법정규정보다 강화된 수질검사 추진

- 원      수 : 분기별 23개 항목   ⇒ 월 23개 항목

- 정      수 : 월 55개 항목       ⇒ 월 90개 항목

- 수도꼭지수 : 월 59개소 4개 항목 ⇒ 월 60개소 7개 항목

○ 시민이 참여하는 처리과정별 수질관리 시행

- 정수장 현장공개 운영 및 수질검사결과 공표

ꏅ 2005년까지 추진상황

○ 전주권 및 대성수계별 수질검사실시 ―-―― 월75개소

○ 상수도 수질민원 신속처리  ―――――――  168건

○ 민․관합동 수질검사 및 결과 언론매체 공개 ―  54개소 55개항목

○ 상수도 정수처리 과정 홍보   ―――――――― 47개 단체 3,800명

ꏅ 2006년 추진 계획

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수질관리 추진

- 원수에서 수도꼭지수 까지 단계별 수질변화 모니터링 실시

- 변방동 간이상수도 수질검사강화 ― 13개항목 ⇒ 55개항목

○ 수돗물 신뢰성 확보를 위한 대시민 홍보강화

먹는물 수질검사기관 운영활성화

	추 진 배 경
○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영으로 검사기관의 신뢰성 확보 및 수수료수입 증대

ꏅ 사업 개요

○ 지정번호 : 먹는물 수질검사기관 제33호

- 국립환경과학원 승인 : 2000. 7. 25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

- 수 수 료 :  5,300원/건 ～ 283,900원/건

ꏅ 2005년까지 추진상황

○ 수질검사 전문과정 교육이수 ― 8명(환경과학원 3, 수자원공사 5)

○ 국립환경과학원 주관 검사기관 정도심사(AQC) 시행 - 적합

○ 먹는물수질검사기관 홍보 ――― 각 시․군, 교육청 (년 4회)

○ 검사기관 운영실적 ―――――― 518백만원(누계 1,935백만원)

※ 전년도(378백만원) 대비 수질검사 수입수수료 37% 증가

ꏅ 2006년 추진 계획

○ 수질검사능력 향상을 위한 전문 위탁교육 실시  ―  12명

○ 선진 검사기관 벤치마킹을 위한 우수기관 견학  ―   2회

○ 검사기관의 지속적 홍보로 검사수수료 수입증대

상수도사업장 유지관리

○ 사업장 시설물의 철저한 점검․정비로 안정적인 수돗물 생산

○ 시민공개에 따라 환경정비사업 실시로 공원같은 사업장 조성

ꏚ 사업개요

○ 사업장 : 17개소(취수장5,정수장4,배수지8), 도․송수관70㎞

○ ‘06년 예산 : 42건  937백만원

- 구축물 개량․보수 : 대성정수장 여과지 개량외7건 ---- 374백만원

- 기계․전기시설 : 대성침전지 배출시설개선 외6건 -------- 402백만원

- 소규모 수선비 : 정수장 숙직실 보일러수선외28건 ---- 144백만원

- 사업장 제초작업등 환경정비사업 -------------------------- 17백만원

○ 사업기간 : 2006. 1 ~ 12월

ꏚ 2006년 추진계획

○ 사 업 내 용

- 시설물 일제점검하여 시설개량 및 수선공사 조기 사업발주

⇒ 점검결과 문제의 시설물은 조기 사업발주 상반기내 마무리

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 발생즉시 보수공사 시행

- 송․도수관 누수 돌발사고대비 시설물 순찰강화, 불안요인 사전제거

○ 세부 추진일정

- 시설물 점검  :  2006. 1. 10  ~  1. 31

- 실 시 설 계  :  2006. 2.  1  ~  2. 28

- 사 업 발 주  :  2006. 3.  2  ~  4. 30

- 착공 및 준공   :  2006. 3. 10  ~  6. 30