제239회 전주시의회 제2차 정례회

2006년도 행정사무감사/도시건설위원회

2006년도

주요업무 추진상황 보고

전주시 상수도사업소

보  고  순  서

ꏚ ꏚ	일 반 현 황 -------------- 1 부 서 별 주요기능 --------- 6
ꏚ ꏚ	2006년도 주요성과 --------- 7 2006 주요업무 추진상황
○	수도행정과 소관			10
○	급 수 과 소관			16
○	수질관리과 소관			27

일  반  현  황

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구  -  3과 10담당(1전산실,1실험소,1센타,17사업장)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																															수질관리과
	수도 행 정								요금						체납징수							계량기관리															유수율제고							급수시설						누수방지																		생산관리							수질분석										수질관리
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장						상관수원지						대성정수장				지곡정수장			상관정수장				팔복정수장				인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 8개소      ※ 가동중단 :

9 개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		89	88	31	21	36
일반직	소계	43	42	15	11	16
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	22	9	3	10
	8~9급	13	6	-	4	2
연 구 사		4	4			4
기 능 직		42	42	16	10	16

※ 청경 18명, 상용26명(300일:15명 280일:11명)

ꏅ 급 수 인 구

2006년1월1기준

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 623,804	명 603,308	96.7	395	183,147	63.1	9.0	27.9

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	286		603,308	100
생활용수	합 계		318	238	33개동	603,308	100
	자체상수도	소 계	60	40	7개동	102,375	17.0
		대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 평화1,2동, 완산, 효자1	102,375 (7개동)	17.0
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1, 2, 3, 중화2, 평화1.2, 효자2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	500,933	83.0
공업 용수	팔복정수장		70	48	팔복동 1, 2공단		17개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,033	57	620	1,356

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	11	125,200
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	가동중단
	완 산	1,000	가동중단
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	가동중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단
공 업 용 수	팔 복	11,600

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

상수도공기업예산

총 규 모 : 64,163백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 64,163(100%)			계 - 64,163(100%)
○ 상수도사업수익 - 53,087(82.7%)			○ 상수도사업비용 - 49,503(77.1%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	49,185 45,091 3,793 300 3,902 184 3,570 148		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	5,893 35,804 2,398 3,203 1,677 527
○ 자 본 적 수 익 - 5,341(8.3%)			○ 자본비용 - 14,660(22.9%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ○ 예 산 외 계 정 - (과년도계정)	4,500 841 5,735(9.0%)		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	10,249 4,184 227

부서별 주요기능

과 별	주 요 업 무	비 고
수도행정과	• 수도행정 경영혁신 • 지방채 및 법규재개정 • 각종 공사계약 및 경영평가 • 상수도사용료 과징업무 • 검침업무 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리 • 계량기 실태조사 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 맑은 물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 블록시스템 구축사업 • 누수신고센타 운영관리 및 누수복구작업 • 간이 상수도 유지관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 수질실험소 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수

2006년도 주요성과

ꏅ 보람된 일

1. 상하수도사용료 『인터넷 지로 납부제』 운영

○ 일반수용가의 상.하수도 사용료를 인터넷으로 고지, 조회,  납부, 관리할 수 있는 제도

○ 금융결제원 과 계약 체결 : 2006.  3월

○ 전주시 홈페이지 및  고지서 앞면에 인터넷뱅킹 납부제 홍보 : 2006. 3월

- 2006년 4월 고지분부터 정상활용

○ 효  과

- 민원인의 금융기관을 방문 납부하는 불편함 해소 및 납부시간 연장 : 09:30 ~22:00(휴일제외)

- 그 동안 이용실적

구분	계	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
건수	14,880	475	776	1,654	2,743	2,413	2,880	3,939
금액 (천원)	341,330	11,879	23,291	24,491	56,823	62,527	78,715	83,604

2. 『전국 최초』 수질검사수수료 『신용카드 결제 납부제도』 도입

○ 신용카드 가맹점 설치 : 2개소

○ 설치장소: 상수도사업소 ,대성정수장

○ 참여 카드사 : 8개카드사(BC,LG,국민,삼성,외환,동양,현대,신한)

○ 효 과

- 고객의 불편사항 해소 및 만족도 제고

- 수질검사 전문기관으로 대외 공신력 확보

3. 최첨단 수질분석장비 『도내 최초』 도입운영

○ 최첨단 수질분석 장비란

- 수돗물 중에 함유되어 있는 중금속성분에 대하여

극미량 정확하게 분석하는 장비

○ 도입일시 : 2006년 9월

○  효  과

- 수돗물 ,지하수 ,샘물 ,정수기 등 먹는 물 분석 신뢰성 확보

※ 06.8월 환경부주관,전국수질검사기관 능력 평가결과: 전국 최상위

4. 『도내 최초』 상수도관로 표지설치 도입

○ 관로 현황 : 송․배수관 684㎞

○ 설치방법

- 상수관로 식별용이 :시공자,부설년도,재질,제조업체 표기

- 설치대상 : 관경 100㎜이상 상수도관로

○ 효  과

- 지하매설물 도로굴착시 근원적 사고발생 예방

- 급수중단 집단민원 해소 및 적수 발생 예방

ꏅ 개선보완 (미흡했던)사항

○ 업무특성상 많은 민원접수 ,처리로 : 다소 불친절사례 발생

○ 개선이 필요한 사항

- 고객에 대한 친절도

○ 친절 혁신을 위하여 2007년도에는

- 전문성 제고를 위한 직무연찬 실시

- 친절도 평가운영 도입

․ 친절한 공무원 가점 반영

․ 친절한 공무원에 대하여는 인센티브 부여 : 해외연수, 표창상신

○ 외부 인사초청 친절교육 실시

- 교육일정 ( 년2회 )

․상반기 : 2006.3월중

․하반기 : 2006.9월중

※ 앞으로, 찾아서 해결하는 수도행정의 실현을 위하여

- 지속적인 내부혁신을 통하여 조직의 역량을 강화하고

- 비용의 최소화와 행정업무의 투명성과 효율성을 증대시켜

나가는 것이 시민만족의 상수도 서비스제공이 가능하므로

이에 최선의 노력을 다하겠음

수도행정과 소관

○ 상수도 경영혁신 추진  ---------------------  10

○ 상수도 자체전산실 운영--------------------  11

○ 상수도 사용료 전자납부제 시행 --------- 12

○ 노후계량기 교체 추진 ------------------------ 13

○ 계량기 시험소 운영 ---------------------------- 14

○ 체납사용료 징수율 제고 -------------------- 15

상수도 경영혁신 추진

상수도 내부 경영혁신을 통한 유수율 85% 향상과 경영의 효율화로

자립기반 구축 및 상수도 행정의 선진화

ꏅ 추진방향

○ 블록시스템 구축 등 획기적인 유수율 제고(63.1% ⇒ 85%)

○ 경영의 혁신으로 자립재정 구축

○ 서비스 개선을 통한 시민감동 구현

ꏅ 그간 추진상황

○ 2006. 1 ～ 4  상수도 경영진단 실시

○ 2006. 3  선진지 벤치마킹(서울,수원,의정부,부산,광주,목포)

○ 2006. 4  자체 내부혁신방안 수립(유수율1,경영혁신8,대시민서비스3)

○ 2006. 4  종이 없는 민원업무 처리(전화민원부터)

○ 2006. 4  인터넷 지로납부제 전금융기관 확대시행

○ 2006. 4. 26 혁신방안보고 및 우수사례청취(민․관협의회시)

○ 2006. 6. 5  전문인력 및 유수율팀 신설 요청

ꏅ 추진계획

○ 블록시스템구축 기본계획 : 2006. 8 ～ 2007. 12

- 기본계획 용역발주 및 착공, 시범블록사업 - 추경예산 반영(3억)

○ 무인경비시스템 설치

- 시범실시 : 지곡정수장(추경예산 25백만원) ---- ‘06.12월중

○ 정수처리적정화, 송․도수관 유지관리 효율화, 기계설비개량 등

○ 급수공사로 인한 주민불편 해소

- 대행업체 교육 및 평가 → 인센티브, 페널티 적용

상수도 자체전산실 운영

◦ 복잡 다양한 상․하수도 요금업무의 체계적인 전산화를 통한

정확한 요금부과로 행정의 신뢰성 확보 및 대민 서비스 제고

ꏅ 현    황

○ 보유장비 : 주전산기 및 주변기기, 요금관리 프로그램 등

○ 인    력 : 3명(기능 1명, 상용 2명)

○ 처리업무 : 통합 요금관리 및 상수도 지하시설물(GIS) 관리

ꏅ 그간 추진상황

○ 상하수도 수용가 전산자료 구축 및 검침자료 관리 (월 257천건)

○ 상하수도 사용료 고지서 자동납부 및 독촉장 출력

○ 2006. 3 : 종이 없는 민원업무 전산화(전화민원부터)

○ 2006. 4 : 인터넷 지로납부제 전금융기관 확대시행

○ 2006. 4 : 주전산기 및 프로그램 신규 구입 운영

ꏅ 추진계획

○ 상하수도 사용료 고지서 출력 : 월 181천건

○ 수용가 변동자료의 신속 정확한 입력처리

○ 체납자에 대한 정기적인 독촉장 발부로 징수율 제고

상수도 사용료 전자납부제 시행

상․하수도 사용료 납부가 전주시 관내 금융기관으로 국한 되어

고지서 훼손 및 분실시 재발행(사업소 방문, 우편발송) 하여 납부

해야 하는 등의 문제점을 개선하여 시민불편 해소

ꏚ 전자납부 개요

○ 일반수용가의 상.하수도 사용료를 인터넷으로 고지, 조회, 납부,

관리할 수 있는 시스템

⇒ 금융결재원과 계약체결

ꏚ 그간 추진상황

○ 2006. 2 : 금융결제원과 위탁납부 대행계약

○ 2006. 2 : 시금고(전북은행) 대행계약

○ 2006. 3 : 금융결제원과 계약 체결

○ 2006. 3 : 전주시 홈페이지 전자납부제 홍보

○ 2006. 2～3 : 통합 요금 프로그램 수정 개발

○ 2006. 4    : 전 금융기관으로 확대시행

ꏚ 추진계획

○ 시 홈페이지, 고지서(뒷면), 안내전단 활용한 지속적인 홍보

ꏚ 기대효과

○ 민원인의 금융기관을 방문 납부하는 불편함 해소

○ 상수도요금 관련 문의전화 감소 및 체납액 발생 방지

노후계량기 교체 추진

맑은물 공급대책 사업으로 노후․고장 수도계량기 연차적 교체사업

추진 및 계량기 불감수량 감축으로 유수율 제고

ꏚ 사업개요

○ 사  업 량 : 335,201개

○ 추진 기간 : ‘92 ～ 2011년

○ 사  업 비 : 12,641백만원 (시비)

○ 사업 내용 : 노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※ 계량에관한 법률이 정한 유효기간 : 50mm이하 8년, 50mm 초과 6년)

ꏚ 그간 추진상황

○ 년도별 추진상황 및 계획

사업내용	계	2004년 까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계량기교체	335,201	178,964	21,208	24,000	111,029
사 업 비	12,458	4,787	570	701	6,400

○ ‘06. 계량기 교체 : 17,737개(유효만기 13,502개, 고장․동파4,235개)

ꏚ 추진계획

○ 2006년도 잔여 사업량 6,263개

- 자체인력 교체 : 2,366개

- 대행업체 교체 : 3,897개

○ 노후로 교체작업 곤란장소는 계량기 보호통과 동시 교체

○ 대행업체 사전교육 : 불친절, 민원발생 등 사전예방

계량기 시험소 운영

ꏅ 현    황

○ 위    치 : 전주시 완산구 동서학동 933-1

○ 시설년도 : 1997. 12. 17 (1998. 2. 11일부터 시험개시)

○ 시험시설 : 계량기 오차측정 장비 24대 외 부대시설

○ 투 자 비 : 928백만원(시비)

○ 운영인원 : 기능직 2명 (전기1,기계1)

ꏅ 운영실태

○ 민원인 의뢰 시험 : 년간 255건

○ 유수율 제고 및 상수도 수익 증대를 위한 시험

- 계량기 구입 검수 시험 : 년간 3,425개

- 고장 및 노후계량기 시험 : 년간 2,009개

○ 하자계량기 선별 하자처리 : 년간 583개

ꏅ 운영효과

○ 불량계량기 납품근절로 유수량제고

○ 신속 정확한 시험으로 요금 민원해소 기여

○ 고장계량기 시험분석 업체통보, 수도계량기 성능향상 기대

○ 계량기 시험검사 운영으로 유수량 증대효과(년간 150,383톤)

○ 시험 수수료 수입 : 년간 1,080천원

○ 계량기시험검수 및 하자처리 등으로 계량기 구입예산 절감

- 년간 6,000개, 197백만원

체납사용료 징수율 제고

▢ 현    황

(2006.10.31현재 단위: 천건/백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체납액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	1,640	34,084	1,535	32,570	105	1,514	95.6
현년도	1,566	32,444	1,514	31,473	52	971	97.0
과년도	74	1,640	21	1,097	53	543	67.0

▢ 그간 추진상황

○ 특별징수기간 설정운영 : 3회(35일간)

- 계고장(단수) 발부 : 629수용가 / 597백만원

- 단수조치 : 171수용가 / 437백만원

※ 일일징수보고회 개최 및 직무연찬 실시

○ 고액체납자 특별관리 및 조치 : 149수용가/433백만원

- 징   수 : 56수용가 / 228백만원

- 단수․재산압류 :63수용가 / 205백만원

▢ 문 제 점

○ 요금부과액 증가로 체납액 증가(음식물수수료,하수도요금 포함)

○  위탁검침으로 징수 및 독려 어려움(공무원검침시 독려징수 병행)

○ 법원경락매수에 따른 전사용자 체납액 승계불가로 징수어려움

▢ 추진계획

○ 5건이상 이거나 20만원이상 체납자 독려부작성 특별관리

강력한 독려징수

○  고지서송달시 납부안내문(단수처분 및 재산압류등)병행송달

○ 합동독려반 편성(3과10개팀 42명)운영

- 기간 : 2006. 11. 9 ~ 11.30(16일간)까지

- 대상 : 225수용가 570백만원

- 합동독려후 매일 17:00 보고회 개최

급 수 과  소 관

○ 전주권 광역상수도 1단계3차사업------ 16

○ 전주시 수도정비기본계획 용역------ 17

○ 상수도 누수 긴급복구공사 ---- 18

○ 맑은물 공급대책사업 ---------- 19

○ 약수터 수질개선사업 ---------- 20

○ 간이 급수시설 유지관리 ----------- 21

○ 상수도관로 위치표지 설치사업  -----      22

○ 상수도 100%확대 공급사업 -------- 23

○ 유수율제고사업------------------------ 25

전주권 광역상수도 1단계 3차사업

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 팔복배수지건설 1개소(V=30,000㎥), 부지면적:9,520평

송․배수관매설 L=11.4㎞(송수관 5.3㎞, 배수관 6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800백만원(시비)

○ 사업기간 : 2004.12. ~ 2010.12.(6개년)

ꏅ 그간 추진상황

○ 실시설계 용역 완료(2004.12.21) : ‘06년 단가조정 완료

○ 토지 및 지장물보상 : 토지 29필지 8,972평(94%), 지장물 22건(100%)

○ 송수관매설 지원 협약체결(수공 전북지역본부) : 2005. 2. 1

※ 예산집행액 : 2,907백만원(설계556, 보상1,452, 지곡 송수관 갱생899)

ꏅ 문제점 및 대책

○ 2004년 용역설계 완료후 발표된 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지 등

신도시 계획이 미반영되어 신도시 포함 배수지 용량 재검토 불가피

⇒ 팔복배수지(V=30,000㎥) 건설사업  일시 유보하고, 수도정비

기본계획용역을 발주하여 용역결과에 따라 사업 시행

ꏅ 추진계획

○ 수도정비 기본계획 용역   ------- 2006.11 ~ 2007.12

○ 팔복배수지 설계보완 용역 ------- 2007. 6 ~ 2007.12

○ 팔복배수지  사 업 시 행  ------- 2008. 1 ~ 2010.12

ꏅ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

총사업비	기투자	이후 투자계획				비 고
	2006년까지	2007	2008	2009	2010
30,800	9,708	100	7,000	7,000	6,992	‘02년 환특 : 4,300백만원 포함

전주시 수도정비기본계획 용역

	용역개요
○ 사 업 량 : 전주시 수도정비기본계획 1식(전주시 전역) ○ 사 업 비 : 2,500백만원 ○ 사업기간 : 2006. 10. ～ 2007. 12.

ꏚ 법적근거

○ 수도법 제4조의 규정 - 5년마다 수도정비기본계획 변경 수립

※ 전차 수도정비 기본계획 완료 : 2002. 11. 18

ꏚ 용역시 중점 검토사항

○ 팔복배수지 신규개발예정지 반영(역할분담) 및 환경부 변경 인가

- 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지 등

○ 지곡수계 배수지시설개량 방안(정수장 ⇒ 배수지 전환)

- 농촌동 및 시내권 고지대 급수공급대책

○ 상관정수장 존․폐 여부 판단

○ 미활용 배수지(완산, 송천, 화산, 서신, 금암배수지) 활용방안

○ 유수율제고사업 (블럭시스템) 수도정비 기본계획 반영

○ 배수지별 배수구역 조정 등

ꏚ 그간 추진상황

○ 용역발주 설계(완료)           : ‘06. 10. 1. ～ 10. 15

○ 용역설계 사전심사(감사실)     : ‘06. 10. 16. ～ 11. 01

○ 수행능력 평기기준 작성 및 평가  : ‘06. 10. 16. ～ 11. 26

ꏚ 추진계획

○ 용역입찰공고 및 평가      ------------  2006. 12. 1. ～   12. 20.

○ 용  역  추  진     -------------------- 2006. 12.  ～  2007. 12.

※ 팔복배수지 건설사업 시행 -----------  2008. 01. ～ 2010. 12.

상수도 누수 긴급복구공사

상수도관에서 상시 발생되는 누수를 빠르고 효율적으로 긴급복구하여 유수율 향상에 기여하고 수돗물 절약 및 공급을 원활히 하여 소중한 수자원 절약과 시민편익 증진 도모

ꏅ 사업개요

○ 사 업 명 : 상수도 누수 긴급복구공사

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 량 : 도로 누수복구 446개소(D16～D400mm)

○ 사 업 비 : 530백만원

※ 일반가정 누수불출 민원은 누수수리원 16명 직접보수

- 1,871건(누수불출 민원처리 1,597, 관로점검 170, 누수탐사 104)

ꏚ 그간 추진실적

○ 사 업 량 : 누수복구 246개소(도로누수, 불용관정비)

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 기    간 : 2006. 3. 2 ～ 2006. 7. 20

ꏚ 추진계획

○ 사 업 량 : 누수복구 200백개소(D16～D400mm)

○ 사 업 비 : 230백만원

○ 기    간 : 2006. 8 ～ 2007. 2. 28

○ 추진내용 : 도로누수복구 90건 완료

맑은물 공급대책사업

○ 유수율 향상 및 적수발생을 예방하기 위하여 노후 배수관을 교체함     으로써 맑은물 안정적 공급

○ 16년 이상 경과된 노후 급․배수관을 정비하여 누수 및 적수방지로     시민편익 증진 도모

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 828.9㎞(급수관 607.9, 배수관 221)

○ 사업기간 : 1992 ～ 2011(20년)

○ 사업내용 : 노후관 교체, 급수관 통합, 세관갱생공사, 불용관 정비

ꏅ 2005년까지 추진

○ 사 업 량 : 348.18㎞(급수관 207.1, 배수관 141.08)

○ 사 업 비 : 24,320백만원(급수관 9,415, 배수관 14,905)

ꏅ 2006년 추진상황

○ 사 업 량 : 2,584m

○ 사 업 비 : 665백만원

○ 추진내용

- 우림교 ~ 동원맨션간 1,065m (100%)

- 금암동 진밭다리 구간   503m ( 95%)

- 팔복동 거성APT 부근  250m ( 80%)

- 전주남초등학교 부근    466m (100%)

- 삼천택지 상산고 부근   300m (100%)

약수터 수질 개선

	추 진 배 경
약수터 수질을 철저히 관리하여 시민들이 안심하고 약수를 마실 수 있도록 하고자 함

▢ 현  황

○ 관리약수터 --------------- 4개소

- 좁은목 약수터 : 1일 100㎥ -  300명 이용

- 학수암 약수터 : 1일 30㎥  -  100명 이용

- 완산칠봉 약수터 : 1일 30㎥  - 50명 이용

- 선린사 약수터 : 1일 5㎥   -   50명 이용

ꏅ 그간 추진상황

○ 자외선 살균기 설치 사용공급(2개소)

- 좁은목 약수터 : 2005. 5월 완공(15백만원)

- 완산칠봉 약수터 : 2006. 5월 완공(16백만원)

○ 안내간판 및 약수터 주변 정비 완료

ꏅ 추진계획

○ 선린사 약수터 공급량 절대부족으로 상수도 공급 추진

- 사 업 량 : 관로포설 L= 500ｍ, 가압장 및 음수대 각1개소

- 사 업 비 : 95백만원

- 공사기간 : ‘06. 10. 09. ~ 11. 30( 덕진구청 문화산업과)

○ 주기적인 수질검사 및 주민홍보 강화

간이 급수시설 유지 관리

상수도 미 공급지역에 상수도 공급 시까지 간이급수시설에 대하여 유지    관리를 철저히 하여 시민건강 물론 시설이용 불편 최소화

ꏅ 현   황

○ 관리대상 : 36개소(간이상수도 17개소, 소규모급수시설 19개소)

- 완산구 : 16개소

- 덕진구 : 20개소

○ 수혜인구 : 3,476명(완산 1,612명, 덕진 1,864명)

○ 관리방법

- 주민자치 협의회 구성하여 자체유지관리

- 연간 수질검사 6회 실시 (반기 2, 분기 4)

ꏚ 그간 추진상황

○ 배수지․물탱크 교체(중인동 도계마을) ---  9,504천원

○ 배수관로 및 취수장보수(금상동 공덕마을) ---  2,643천원

○ 간이 급수시설 투입기설치(원금상외 7개 마을) --- 16,636천원

○ 원․정수 수질검사 : 3회

ꏅ 추진계획

○ 사업량

- 노후 모터펌프 교체(중인동,원금당)    : 2개소 9,967천원

- 노후 물탱크 교체(우아동 관암)        : 1개소 20,000천원

○ 사 업 비 : 29,967천원

○ 추진일정

- 공 사 시 행   ---------------  2006. 10. ~ 11.

상수도관로 위치표지 설치사업

	추 진 배 경
관로파손 및 사고위험의 근원적 해소를 위하여 상수도 관로 위치에 표지판을 설치 각종 공사로인한 수도관 파손을 사전에 예방하여 급수중단 및 적수발생으로인한 집단민원을 해소함으로써 시민편익증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 상수도관로가 설치된 하천제방, 고수부지, 임야, 도로 등

○ 사 업 량 : 685㎞(송․도수관 70, 배수관 615)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2006년～ 2008년

□ 2006년 추진사항

○ 대    상 : 노후배수관 교체사업 지구

○ 사 업 량 : 1.6㎞

○ 사업기간 : 2006. 09.～ 12.(기존관로 기초조사 및 탐사)

□ 2007년 추진계획

○ 위    치 : 송수관로가 매설되어 있는 하천제방, 고수부지 등

○ 사 업 량 : 120㎞

○ 사 업 비 : 50백만원

○ 사업기간 : 2007. 03 ～ 2007. 12

□ 기대효과

○ 각종 지하매설물 도로굴착공사(전기, 도시가스, 통신, 하수도 등)시 훼손사고 근원적 사전예방

○ 관 파손에 따른 급수중단으로 인한 집단민원 및 적수 사전예방

○ 맑은 물 공급으로 시민편익 증진

상수도 100% 확대 공급사업

○ 상수도 100% 공급은 자연마을 단위로 2008년까지 마무리하고,

○ 급수거부 등 소규모 미급수 가구는 2009년부터 점진적으로 사업시행

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=152㎞, 가압장 신설 7개소

○ 사 업 비 : 20,000백만원

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2008년(10개년)

○ 수혜가구 : 4,171세대, 16,475명

ꏅ 2005년까지 추진사황

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=60.5㎞

○ 사 업 비 : 6,220백만원(일반 3,870, 특별 2,350)

○ 수혜가구 : 2,010세대 / 8,040명

○ 추진공정 : 39.8%

ꏅ 2006년 추진상황

○ 사 업 량 : 배수관 포설  ---  13건/ L= 54.8㎞

○ 사 업 비 : 6,900백만원(일반 3,000, 특별 3,900)

○ 사업기간 : 2006. 03. ～ 12.

○ 수혜가구 : 1,460세대 / 5,840명

○ 추진공정 : 원당～덕산 급수공사 외 12건 ( 공정:95%)

□ 사업추진내역

단위 : 백만원

동 별	위 치	가구수	사업개요	사업비	비 고
계		1,460 (5,840명)	D=250~20㎜ L=54.8㎞	6,900	39개마을
동서학동	원당~덕산	63	D=200~20㎜ L=5.16㎞	756	3개마을
평화2동	완산체련공원~추동	189	D=150~20㎜ L=5.85㎞	600	3개마을
	학전~원석구	93	D=200~20㎜ L=4.77㎞	595	4개마을
삼천3동	하봉 외 2개마을	149	D=150~20㎜ L=6.38㎞	620	3개마을
	농협창고~하봉교	-	D=150㎜ L=1.1㎞	178	관망구축
	중인삼거리~봉암	62	D=150~20㎜ L=3.85㎞	469	3개마을
우아2동	금하 외 1개마을	84	D=100~20㎜ L=1.55㎞	223	2개마을
	천주교묘지~공덕	240	D=250~20㎜ L=3.71㎞	504	4개마을
조촌동	신용리 부근		D=150㎜ L=0.72㎞	191	관망구축
	청복삼거리~구사동	58	D=200~20㎜ L=4.93㎞	665	4개마을
	수목원삼거리~칠정마을	179	D=250~20㎜ L=5.54㎞	662	4개마을
	용정육교~재남마을	161	D=200~20㎜ L=8.69㎞	878	6개마을
동산동	동재 외 1개소	182	D=100~20㎜ L=2.55㎞	559	3개마을

유수율 제고 사업

추 진 배 경

상수도 공기업의 경영 합리화를 위해서는 유수율 향상이 중요하므로 2010년까지 선진도시 수준인 85%이상 유수율 제고를 위하여 블록시스템 구축사업을 혁신적으로 추진 개선하고자 함

※ 유수율 제고 종합계획수립 시행 - 환경부 훈령 제5조

※ 블록시스템이란

관망구성이 바둑판 모양의 블록형태로써 블록별 수돗물 공급량 및 소비량,

누수량의 측정․분석이 가능하도록 관망을 구성하는  블록별 전산화 체계를 말함

ꏅ 추진방향

○ 블록시스템 구축

○ 맑고 깨끗한 수돗물 공급

○ 선진화된 급수체계 구축

○ 유수율 향상

○ 물부족 해소

○ 경영합리화

ꏅ 유수율 향상목표

2006		2007		2008		2009		2010
63%		68%		74%		80%		85%

ꏅ 사업개요

○ 사 업 명 : 블록시스템 구축사업

○ 사업개요 : 상수도관 노후가 심한 구도심 40개 블록정도

○ 사 업 비 : 1,000억원(재특 400, 일반회계 400, 특별회계 200)

○ 사업기간 : 2006. 10 ～ 2010. 12(5개년)

○ 사업내용

블록별 구역개량, 노후배수관 교체, 불용관 정비, 노후계량기 교체,

대형업소 자동검침시스템도입, 실시간 전산 통합감시체제 구축

ꏅ 2006년 추진상황

○ 블록시스템구축 기본계획 및 실시설계용역 -------- 06. 11 ～ 07. 11월

- 1단계 추진, 1,380백만원(1차 추진 : 3억원)

○ 용역과제 심의 완료      ---------------------------- 2006. 07. 24

○ 용역비 3억 확보(1회추경) ------------------------- 2006. 08. 03

○ 전주시계약심의위원회 심의 ------------------------- 2006. 09. 04

○ 용역발주입찰 중(적격심사, 지명경쟁입찰 등) ---- 2006. 10 ～11월

○ 중앙투융자 심사위원회(행자부) 심의결과: 적정---- 2006. 10. 26

○ 2007 지방채 발행승인(전주시의회): 100억원---- 2006. 11. 03

ꏅ 추진계획

○ 시범블록사업  ---------------------------------------- 20,000백만원

○ 시범블록 외  ----------------------------------------   4,400백만원

- 긴급 누수복구 : 550개소 600백만원

- 불용관 정비 : 4.5㎞ 700백만원

- 적수발생지역 노후관 교체 : 4㎞ 500백만원

- 노후관 갱생 : 1.4㎞ 400백만원

- 노후계량기 교체등 : 2,200백만원

ꏅ 기대효과

○ 유수율 향상 : 63% ⇒ 85%(향상율 22%, 매년 5.5%씩 향상)

○ 유수율 향상에 따른 예산절감  :  75억원/년간

○ 소중한 수자원 절약 : 19백만톤/년간

수질관리과 소관

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급	27

○ 먹는물 수질검사기관 운영활성화	28

○ 사 업 장 시 설 물 유지관리	30

깨끗하고 안전한 수돗물공급

	추 진 배 경
첨단분석 장비를 이용한 선진국 수준의 과학적인 수질관리 및 검사로 시민이 신뢰하는 양질의 수돗물 공급

ꏅ 사업개요

○ 법정규정보다 강화된 수질검사 추진

- 원      수 : 분기별 23개 항목   ⇒ 월 23개 항목

- 정      수 : 월 55개 항목       ⇒ 월 90개 항목

- 수도꼭지수 : 월 73개소 4개 항목 ⇒ 월 75개소 7개 항목

○ 시민이 참여하는 처리과정별 수질관리 시행

- 정수장 현장공개 운영 및 수질검사결과 공표

ꏅ 추진상황

○ 전주권 및 대성수계별 수질검사실시 ―-―― 월75개소

○ 상수도 수질민원 신속처리  ――――――― 116건

○ 변방동 간이상수도 수질검사실시 ―――― 36개소 55개항목

○ 민․관합동 수질검사 및 결과 언론매체 공개 ― 54개소 55개항목

○ 상수도 정수처리 과정 홍보   ―――――――  42개 단체 4,274명

ꏅ 금후 계획

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수질관리 추진

- 원수에서 수도꼭지수 까지 단계별 수질변화 모니터링 실시

○ 수돗물 신뢰성 확보를 위한 대시민 홍보강화

먹는물수질검사기관의 효율적 운영

	추 진 배 경
국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의 신뢰성 제고 및 지속적인 홍보, 신속한 민원서비스 제공

ꏅ 사업개요

○ 지정번호 : 제33호 (국립환경과학원, ‘00.7.25 승인)

○ 분석인력 : 8명 (환경연구사3, 화공․환경4, 의료기술1)

○ 분석장비 : HPLC(고속액체크로마토그라피) 등 55종 94점

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

- 수 수 료 : 5,300원/건 ～ 283,900원/건

ꏅ 추진상황

《검사기관의 대외 신뢰성제고》

○ 선진 검사기관 벤치마킹을 위한 우수기관 견학(2회)실시

○ 수질검사능력 향상을 위한 전문 위탁교육 실시 - 5명

○ 환경부 주관 검사기관 정도심사 결과 - “전국 최상위” 평가 (‘06.8)

- 심사대상 : 전국 국가공인 수질검사기관 82개소

- 평가결과 : 10개항목 매우만족 평가(환산점수 98.2점)

○ “전국최초” 수질검사수수료 신용카드 결제 납부제도 도입 (‘06.9)

- 수수료 납부방법 개선 : 현금 또는 신용카드 등 자율선택

- 신용카드 가맹점 설치 : 2개소(상수도사업소, 대성정수장)

- 참여 카드사 : 8개카드사(BC,LG,국민,삼성,외환,동양,현대,신한)

- 기대효과 : 고객의 불편사항 해소, 만족도 및 대외 공신력 제고

○ 최첨단 수질분석장비 도내 최초도입 운영(‘06.9)

- 분석장비 : 유도결합프라즈마/질량분석기(ICP-MS)외 1점

- 장비용도 : 비소, 납 등 극미량의 중금속류 등을 분석

- 기대효과 : 수돗물, 샘물, 지하수 등 먹는물에 포함된 수은, 비소, 납 등 10여개의 중금속류 항목을 동시에 극미량(소숫점 4자리)까지 정밀 검사가 가능함으로써 수질검사기관의 대외 신뢰성 제고에 크게 기여함

※ 수돗물수질평가위원(전문가)들의 높은 호응을 얻음

《고객의 불편사항 해소 및 기관운영 활성화》

○ 먹는물 수질검사기관의 지속적인 홍보실시

- 홍보대상 : 시․군 수질관리부서

- 홍보방법 : 직접방문(10회) 및 시․군별 홍보담당자 지정

※ 각시 ․군 등 현지에 직접 출장하여 시료수거 시행 (‘06.5～ )

○ 검사기관 운영실적  ――――  2,290건, 161백만원(누계 2,096백만원)

ꏅ 금후 계획

○ 고객의 불편사항 해소 및 만족도 제고를 위한 기관운영

○ 수질검사 전문기관으로서의 대외 공신력 제고에 노력

○ 검사기관의 지속적 홍보로 검사수수료 수입증대

사업장 시설물 유지관리

	추 진 배 경
○ 사업장 시설물의 철저한 점검∙정비로 안정적인 수돗물 생산 ○ 사업장 시민공개에 따른 공원 같은 사업장 환경조성

ꏚ 사업개요 및 현황

○ 사업장 : 17개소(취수장5, 정수장4, 배수지8), 도∙송수관 70㎞

○ 06년 사업장 유지보수 ----------------------   39건 975백만원

- 구축물 개량∙보수 : 대성정수장 여과지 개량 외 7건 --------- 374백만원

- 기계∙전기시설 : 대성침전지 배출시설 개선 외 6건  ---------- 486백만원

- 소규모 수선비 및 응급복구: 정수장 보일러 수선 외 23건 ---- 115백만원

○ 정수장․배수지 11개 사업장 환경정비 --------------  21백만원

ꏚ 추진상황

○ 사업장시설 개보수 및 수선 ―――――---  34건 872백만원

- 구축물: 대성정수장 여과지 개량 외7건   ------------  337백만원

- 기계∙전기시설 : 대성침전지 배출시설 개선 외6건 ---- 485백만원

- 소규모 수선비 및 응급복구: 대성정수장 응집기 외18건 ----- 50백만원

○ 11사업장 환경정비 제초작업 3회 완료 ―--------- 20백만원

※ 이월사업: 대성․지곡정수장 수해복구공사 완료 ---- 548백만원

ꏚ 이후 계획

○ 소규모 수선비 및 응급 복구  ―--------------------   65백만원

○ 사업장시설 매월 정기점검 및 송․도수관 누수대비 순찰강화