제240회 전주시의회 임시회

도  시   건   설  위  원  회

2007年度

主要業務 推進計劃

全州市 上水道事業所

보 고 순 서

ꏚ ꏚ ꏚ	일 반 현 황 ---------------- 1 부서별 주요기능 -------- 2 기 본 현 황 ----------------- 3
ꏚ ꏚ	2007년도 주요업무 추진방향 - 7 2007년도 부서별 주요업무 추진계획
○	수도행정과 소관			8
○	급 수 과 소관			13
○	수질관리과 소관			21

일 반 현 황

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구  -  3과 10담당(1전산실,1실험소,1센타,17사업장)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																															수질관리과
	수도 행 정								요금						체납징수							계량기관리															유수율제고							급수시설						누수방지																		생산관리							수질분석										수질관리
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장						상관수원지						대성정수장				지곡정수장			상관정수장				팔복정수장				인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 8개소      ※ 가동중단 : 9개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		89	87	30	21	36
일반직	소계	43	41	15	11	16
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	9	3(-1)	3	3
	7급	16	22	9	3	10
	8~9급	13	6	-	4	2
연 구 사		4	4			4
기 능 직		42	42	16	10	16

※ 청경 18명, 상용26명(300일:15명 280일:11명)

부서별 주요기능

과 별	주 요 업 무	비 고
수도행정과	• 상수도사업소 경영혁신 및 경영평가 • 지방채 및 법규재개정 • 계약 및 물품관리 • 상수도사용료 부과징수 업무 • 검침업무 위탁관리,실사 이의신청 처리 • 세입현계, 과오납,자동납부신청, 환불,누수감액 • 공기업특별회계 금고계약 및 관리 • 수전관리,수도계량기 교체 • 계량기 실태조사 및 관리
급 수 과	• 유수율제고 중장기 계획 • 급수공사 신청서 접수 및 승인 • 노후급수관 교체 및 통합공사 • 맑은 물 공급사업 • 배수관 및 급수관 시설공사 • 블록시스템 구축사업 • 누수탐사 및 누수복구 • 누수신고센타 운영관리 및 누수복구작업 • 마을 상수도 유지관리
수질관리과	• 생활용수 수요에 따른 정․원수 확보 • 광역상수도 수급에 관한 업무 전반 • 취․정수장 배수지등 사업장 시설 유지관리 • 먹는 물 공동시설(지정약수터) 수질검사 • 사업장 시설물 유지관리 • 수질실험소 운영관리 • 공업용수 수급 및 유지보수

기   본   현   황

ꏅ 급 수 인 구

2007년1월1기준

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		비고
					유수율(%)	누수율(%)
명 624,849	명 604,228	96.7	395	187,105	63.1	27.9

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	286		604,228	100
생활용수	합 계		318	238	33개동	604,228	100
	자체상수도	소 계	60	40	7개동	102,143	17.0
		대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 평화1,2동, 완산, 효자1	102,143 (7개동)	17.0
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1, 2, 3, 중화2, 평화1.2, 효자2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	502,085	83.0
공업 용수	팔복정수장		70	48	팔복동 1, 2공단		17개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,033	57	620	1,356

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	11	125,200
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	가동중단
	완 산	1,000	가동중단
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	가동중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단
공 업 용 수	팔 복	11,600

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

상수도공기업예산

총 규 모 : 69,829백만원

(단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 69,829(100%)			계 - 69,829(100%)
○ 상수도사업수익 - 55,505(79.5%)			○ 상수도사업비용 - 48,643(69.7%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	49,491 45,386 3,811 294 6,014 400 5,464 150		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	6,252 35,660 1,549 2,936 1,547 699
○ 자 본 적 수 익 - 10,324(14.8%)			○ 자본비용 - 21,186(30.3%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ○ 예 산 외 계 정 - (과년도계정)	9,559 765 4,000(5.7%)		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	17,546 3,440 200

2007년도 주요업무 추진방향

	추 진 방 향
웰빙시대를 맞아 시민의 건강을 위해 살아 숨쉬는 맑은 물 생산 및 공급을 위해서는 상수도운영의 경영혁신과 유수율 제고사업을 최우선 과제로 하여 수도행정의 투명성과 효율성을 제고하여 시민생활불편을 최소화하는 최고의 상수도 서비스행정 제공.

○ 기본목표

- 상수도운영의 자구경영 혁신

- 유수율 향상 제고사업 추진

- 시민이 신뢰하는 철저한 수질관리

- 수요자 중심의 상수도 행정서비스 제공

○ 추진방향

- 유수율 제고사업의 기본계획을 수립, 사업의 원년으로 상수도

경영의 최대 과제로 사업을 성공적으로 이끌어 현재의 63.1%

의 유수율을 5개년 계획에 의거 유수율을 향상시키고

- 2008년까지 자연마을 단위의 상수도 100%공급을 목표로        추진하고 또한 변방동 지역의 지하수도 전국최초로 수질검사를        무료로 실시하기 위해 착실히 준비하여

- 시민이 신뢰하는 깨끗하고, 안전한 수돗물을 공급하기 위하여

상수원수의 철저한 수질보전 및 선진국 수준의 수질검사를

실시하여 검사결과 등을 시민에게 연중 공개 추진

- 행정혁신 및 기술혁신 등으로 시민들의 욕구를 충족시키는

상수도행정을 위해 시민과의 파트너쉽을 유지하면서 문제점을

발굴, 수요자중심의 현장행정을 전개하여 시민생활 불편을

최소화하는 고품격의 신뢰행정 제공

2007년도 부서별 주요업무 추진계획

수도행정과 소관

급수과 소관

수질관리과 소관

수도행정과 소관

○ 검침 및 다량급수처 단속강화	8

○ 대형계량기실 확장 및 배관구조 개선	9～10

○ 노후계량기 교체추진	11

○ 체납사용료 징수율 제고	12

검침 및 다량급수처 단속강화

상수도 요금 검침 및 조례위반 단속을 강화하여 정확한 상수도

요금부과 고지 및 부정급수를  근절하여 상수도경영 및 유수율 향상제고

ꏚ 단속대상

○ 검침관리 강화     ○ 다량급수처 특별관리

ꏚ 추진방향

○ 검침관리 강화

- 검침일정준수 및 격감수전 원인규명

- 정례검침일 준수 : 일일 검침 수불부 통제관리

- 검침업무 민간위탁업체(통장) 관리감독 강화

․착오검침 등을 개인별 평가, 월1회 정기교육실시

※ 상수도 누수 신고자에 대한 ⇒ 포상제 실시

- 비정상 수도계량기의 신속한 교체로 조정량 누락 방지

․ 비정상 수도계량기 원인규명 및 적기교체

․ 교체장애 수전의 최소화 ⇒ 교체율 제고

○ 다량급수처 특별관리

- 관리검침 대상

․ 다량업소: 월 500톤이상 사용업소등 ( 약170 수전)

․ 조정량 30%이상 격증, 격감수전 등

․ 빈번한 계량기 교체, 민원발생 및 조례위반 개연성이 있는 업체등

- 우수 검침원 ( 통 장 ) 인센티브 제공

ꏚ 기대효과

○ 소신있고 능률적인 업무추진이 가능, 적출실적 향상기대

○ 상수도 경영의 내실화 및 유수율 향상 제고

대형계량기실 확장 및 배관구조 개선

	추 진 배 경
○대형 주계량기실 확장 또는 배관 구조를 적정구조로 변경하여 빈번한 고장발생 방지하여 공동 사용료 부과에 따른 민원 발생을 최소화 하고자함

ꏅ 사업 개요

○ 사업내용 : 주계량기실 확장대상--- 42개소

배관 구조변경 대상---  94개소

○ 사업비   : 600백만원 (확장:420, 구조변경:180)

○ 사업기간 :2007 ~ 2008(2년)

※아파트(공동주택)80mm이상 주계량기 -- 266개소(완산:165,덕진:101)

ꏅ 문제점

○ 기 시설된 주계량기실이 협소 하거나 급수장치가 부적정 하게 되어있어        계량기의 잦은고장, 검침곤란(불가)으로 인하여 집단민원 발생 및        정확한 수도사용량을 부과 할 수 없어 유수율 향상에 장애가 되고 있음

ꏅ 대   책

○ 2008년까지 2개년간 년차적 시행 (2007예산확보 150백만원)

○ 2007년 집단민원 발생우려 지역부터 우선 시행

ꏅ 2007년 추진계획

○ 사업량 : 주 계량기실 확장---13개소

배관 구조변경  --- 10개소

○ 사업비 : 150백만원 (확장:130, 구조변경:20)

ꏅ 기대 효과

○ 정확한 유량 사용량 검침으로 적정 사용요금 징수

○ 적정배관구조로 개선시 계량기 고장예방, 유지관리 비용절감,

○ 요금부과에 따른 민원발생 최소화

사   진   대   지

작업전: 주계량기실(부적정구조 및 장소 협소)

작업중 :주계량기실 철거(적정 배관구조 개선공사)

작업후 : 정비된 주계량기실

적정배관 구조로 정비

노후계량기 교체 추진

	추 진 배 경
◦ 맑은물 공급 대책 사업으로 유효기간 만기․고장 수도계량기 연차적 교체 사업 추진 ◦ 계량기 불감수량 감축으로 유수율을 제고

ꏚ 사업 개요

○ 사 업 량  :  347,172개

○ 추진기간  :  “92 ～ 2011년

○ 사 업 비  :  12,387백만원 (시비)

○ 사업내용  :  노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

ꏚ 그간 추진 상황

(단위: 개, 백만원)

사업내용	계	2005년 까지	2006년도	2007년도	2008년 이후
계량기교체	347,172	200,172	24,000	27,000	96,000
사 업 비	12,387	5,357	701	958	5,371

ꏚ 문 제 점

○ 자체인력 부족으로 13,000개정도 대행업체 도급 교체

※ 개당 (13mm) 교체비용   공동주택 14,850원   일반주택 31,680원

- 대행업체 교체시 불친절 민원 사례 발생

○ 일반주택 계량기 교체시 보호통 및 수도배관 부식으로 교체 작업 지난

ꏚ 대    책

○   대행업체 분기별 교육실시, 민원발생업체 불이익 부여 - 친절 성실 시공실시

○ 급수장치 노후로 교체작업 곤란 장소 - 계량기 보호통 병행 교체

ꏚ 2007년도 추진 계획

○ 사 업 량  :  27,000개 교체

○ 사 업 비  :  958백만원

ꏚ 기대 효과

○ 계량기 불감수량을 감소시켜 유수율 제고 및 상수도 사용료 수입 증대

체납사용료 징수율 제고

▢ 현    황

(2006.12.31현재,  단위 : 천건/백만원)

구분 년도	조 정 액		징 수 액		체납액		징수율 (%)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	2,010	41,998	1,917	40,739	93	1,259	97.0
현년도	1,936	40,358	1,878	39,462	58	896	97.7
과년도	74	1,640	39	1,277	35	363	77.8

▢ 2007년 징수목표

- 건전재정 확보 및 강력징수 실현을 위해 -

○  현년도 : 97.5%(2006목표) ⇒ 98.0%(체납제로화 수준으로)

○  과년도 : 77.5%(2006목표) ⇒ 78.5%(전년대비 1% 더 받기)

▢ 문 제 점

○ 요금부과액 증가로 체납액 증가(음식물수수료,하수도요금 포함)

○  위탁검침으로 징수 및 독려 어려움(공무원검침시 독려징수 병행)

○ 법원경락매수에 따른 전수요가 체납액 승계불가로 징수어려움

▢ 추진계획

○ 고지서송달시 납부안내문(단수처분 및 재산압류등) 병행송달

○ 5건이상 및 20만원이상 독려부작성 전화․방문 납부독려징수

○ 체납기간 경과시 강력대응

- 5건이상이거나 20만원이상 체납수요가 단수처분

○ 체납자 단수계고장 발부 및 재산조회후 재산압류 단행

○ 단수처분 후 미개전수요가 특별관리

(수시 실태조사로 도수 및 변․훼손 방지)

○ 고질체납자 단수를 병행한 강력체납징수로 상습체납자 근절

○ 합동징수기동반 편성 체납액 일제정리기간 운영으로 효율성제고

급 수 과  소 관

○ 절 수 기 보 급 사 업 확 대	13

○ 전주시 수도정비 기본계획 용역	14

○ 상 수 도 100% 공급사업	15～16

○ 상수도관로 위치표지 설치사업	17～18

○ 유 수 율 제 고 사 업	19～20

절수기보급 사업 확대

	추 진 배 경
공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치 물 절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물 부족 사태에 적극적으로 대처

□ 사업개요

○ 총 계 획 : 595,000개

○ 사업기간 :  2001 ～ 2009년(10년)

○ 사업대상 : 단독주택, 공동주택, 상가 등(2001.9.27이전 건축물)

※ 법적근거 : 수도법 제11조의 2(절수설비 등의 설치)

- 2001. 9. 28. 이후에 신축한 건축물은 의무적으로 절수설비를    설치해야함

□ 그간 추진상항

○ 설치 개수 : 449,471개(76%)

- 양변기133,152개,    수도꼭지316,319개

※ 2006년 실적     -------------------      35,000개

□ 2007년 추진계획

○ 사 업 량 : 절수기 설치 - 40,000개

○ 사 업 비 : 52,286천원(인건비19,586  재료비32,700)

○ 추진기간 : 2007. 03. ~ 11.

□ 기대효과

○ 가구당 년평균 절수량  ------------- 10~15% 정도

전주시 수도정비기본계획 용역

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 전주시 수도정비기본계획 1식(전주시 전지역)

○ 사 업 비 : 2,500백만원

○ 사업기간 : 2006. 11. ～ 2007. 12.

□ 용역시 중점 검토사항

○ 팔복배수지 신규개발예정지 추가 반영

- 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지 등

○ 지곡수계 배수지시설개량 방안(정수장 ⇒ 배수지 전환)

- 시내권 고지대 및 농촌동 급수공급대책

○ 상관정수장 존․폐 여부 판단(대성정수장, 방수리취수장 연계 검토)

○ 배수지별 배수구역 조정

○ 미활용 배수지(완산, 송천, 화산, 서신, 금암배수지) 활용방안 등

□ 그간 추진상황

○ 용역발주 설계 및 사전심사 완료 ---------------------- 2006. 11.

○ 사업수행능력평가위원 구성 및 평가서작성 --------------- 2006. 12.

○ 계약심의위원회 심의중 ----------------------------------- 2007.  1.

□ 금후계획

○ 수도정비기본계획 발주의뢰 및 공고(안내서교부, 제안서 접수) -- 2007.  1.

○ 용역입찰공고 및 사업수행능력평가 ------------------------ 2007.  1.

○ 용  역  추  진 ------------------------------------------------ 2007.  2.

상수도 100% 공급사업

○ 상수도 100% 공급은 자연마을 단위로 2008년까지 마무리 하고,

○ 독립가구 등 소규모 미급수 가구는 점진적으로 사업 시행

□ 사업개요

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=152㎞, 가압장 신설 7개소

○ 사 업 비 : 20,000백만원

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2008년(10개년)

○ 수혜가구 : 4,171세대, 16,475명

□ 그간 추진상황 ---------- (공정 : 65.5%)

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=115.3㎞(‘06년도 : 54.8㎞)

○ 사 업 비 : 13,120백만원(일반 6,870, 특별 6,250)

- ‘06년도 : 6,900백만원(일반 3,000, 특별 3,900)

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2006년

○ 수혜가구 : 3,470세대, 13,880명

□ 2007년 추진계획

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=13.3㎞, 가압장 2개소

○ 사 업 비 : 확보액 1,330백만원

○ 수혜가구 : 320세대, 1,210명

□ 금후계획

○ 사 업 량 : 배수관 포설 L=23.4㎞, 가압장 5개소

○ 사 업 비 : 5,550백만원

○ 수혜가구 : 381세대, 1,385명

□ 미급수지역 현황

구 분	사 업 명	사업개요	사업비 (백만원)	수혜가구		비 고
				세대	인구수
계	13 건	•배수관 36.7㎞ •가압장 7개소	6,880	701	2,595
2 0 0 7 년	소 계 (6건)	•배수관 13.3㎞ •가압장 2개소	1,330	320	1,210
	조촌동 대흥마을~원성덕간 배수관포설	D=250~20㎜ L=7.09㎞	500	243	924
	조촌동 방죽안마을 배수관 포설	D=75~20㎜ L=0.65㎞	50	10	40
	동산동 원장동마을 배수관 포설	D=75~40㎜ L=0.95㎞	70	9	36
	동서학동 골안(객사)마을 가압시설	D=100~80㎜ L=2.1㎞ 가압장 1개소	237	11	44
	삼천3동(중인동) 신금마을 배수관 포설	D=100~20㎜ L=1.21㎞	133	24	96
	동서학동 남고사 부근 가압시설	D=100~80㎜ L=1.3㎞ 가압장 1개소	340	23	70
이후계획	소 계 (7건)	•배수관 23.4㎞ •가압장 5개소	5,550	381	1,385
	삼천3동 도계마을 가압시설	D=100~80㎜ L=2.2㎞ 가압장 1개소	667	34	90
	우아2동 산제마을 가압시설	D=100~80㎜ L=1.2㎞ 가압장 1개소	460	26	70
	평화2동 지곡마을 배수관포설	D=80~20㎜ L=0.45㎞	60	17	68
	삼천3동 서지 외 3개마을 가압시설	D=100~80㎜ L=6.7㎞ 가압장 1개소	970	70	210
	우아2동 관암마을 외 5개마을 가압시설	D=100~80㎜ L=7.85㎞ 가압장 1개소	1,950	135	390
	중노1동 마당제 가압시설	D=80~50㎜ L=2.0㎞ 가압장 1개소	300	15	30
	소규모 배수관포설	D=100~80㎜ L=3.0㎞	1,810	84	527

상수도관로 위치표지 설치사업

	추진배경
관로파손 및 사고위험의 근원적 해소를 위하여 상수도 관로 위치에 표지판을 설치 각종 공사로인한 수도관 파손을 사전에 예방하여 급수중단 및 적수발생으로인한 집단민원을 해소함으로써 시민편익증진

□ 추진방향

○ 송․도수관로 우선 시설

○ D100mm이상 배수관

○ 신규 공사시 표지설치 의무화

□ 사업개요

○ 위    치 : 상수도관로가 설치된 하천제방, 고수부지, 임야, 도로 등

○ 사 업 량 : 685㎞(송․도수관 70, 배수관 615)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2008년(기존관로 기초조사 및 탐사)

□ 06년 추진상황

○ 기존관로 : 관로 기초조사 및 탐사(3개노선 10㎞)

○ 신규관로 : ‘06년 9월 이후 상수도 관로 위치표지 설치(15개노선 30㎞)

□ 2007년 추진계획

○ 사업개요 : 굴착시 손괴가 우려되는 하천변 상수도 관로 우선시행

○ 사 업 비 : 50백만원

○ 사업기간

- 현장조사 및 실시설계 -------------- 2007.  1 ~ 2007.  6

- 공사착공 및 준공 ------------------- 2007.  7 ~ 2007. 11

□ 상수도 관로 위치표지(안)

○ 도로변 표지못 설치

직 선 라 인	연 결 부 분
(기존관로 표시)	(신규관로 표시)

○ 하천내 표주설치

전 면	후 면

유 수 율  제 고 사 업

○ 유수율이 63%로 년간 수돗물 24백만톤(94억원)이 누수로      낭비되고 있는 실정으로 블록시스템 구축사업을 혁신적으로 추진     유수율을 2010년까지 85%로 향상시켜 소중한 수자원 보존과 상수도     공기업 경영합리화 도모

□ 추진방향

○ 블록시스템 구축

○ 맑고 깨끗한 수돗물 공급

○ 선진화된 급수체계 구축

○ 유수율 향상

○ 물부족 해소

○ 경영합리화

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 유수율 제고사업

○ 사 업 비 : 1,000억원

○ 사업기간 : 2006. 10 ～ 2010. 12(5개년)

○ 사업내용

- 블록시스템 구축, 구역개량

블록시스템 구축, 노후관 및 노후계량기 교체, 불용관 정비, 대형업소 자동검침시스템도입, 실시간 전산 통합감시체제 구축

□ 지금까지 추진실적

○ 블록시스템구축 기본계획 및 설계용역 착수 ------ 2006. 11. 29

□ 2007년 추진계획 ---- 15,071백만원

○ 블록시스템 구축사업  -------------------------------  13,791백만원

- 기본계획용역

․ 용역 중간보고 ----------------------------------- 2007. 03 ~ 05.

․ 용역 최종보고 ----------------------------------- 2007. 05.

․ 용 역 준 공 ----------------------------------- 2007. 06.

- 공    사

․ 대형공사 입찰방법 심의(설계자문회의) -------------- 2007. 01

※ 법적근거 : 지방계약법시행령 제96조

․ 유수율 제고사업 발주 준비------------------- 2007. 04 ~ 05.

․ 유수율 제고사업 발주 --------------------------------- 2007. 06

○ 시범블록 외 지역 -------------------------------------- 1,280백만원

- 긴급 누수복구 ------------------------------------------- 400백만원

․ 사업내용 : 도로누수 400개소

- 불용관 정비 ----------------------------------------- 300백만원

․ 사업내용 : 누수복구지역 및 하수도 BTL사업구간 불용관 정비 2㎞

- 노후관 교체 및 갱생 ---------------------------------- 580백만원

․ 사업내용 : 적수발생지역 2㎞, 세관갱생 D500mm, 0.9㎞

□ 기타사항

○ 선진도시 벤치마킹

- 대  상 : 서울시(상수도사업본부 유수율제고과), 대구시 등

- 일  시 : 2007. 1월중

- 내  용 : 유수율 제고사업의 효과적 추진방안, 수압 및 수량 등 전산관리 실태, 대형업소 자동검침시스템, 기타 상수도 유지관리 실태 등

수질관리과 소관

○ 건강증진을 위한 시민 위주의 행정실현	21

○ 시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물공급	22

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적 운영	23

○ 맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리	24

『변방동지역 지하수 수질검사 무료실시』

건강증진을 위한 시민위주의 행정실현

	추진배경
○ 변방동지역 지하수 음용세대 중 수질검사를 실시하지 않고 음용하는 시민이 많아 개인위생의 위험성이 상시 노출되어 이들 지하수에 대하여 무료로 수질검사를 실시하여 ○ 주민의 건강증진 및 편익을 제공하고 수질로 인한 불안감을 해소하여 시민에게 다가가는 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2007년～2009년(3년간)

- 1단계(2007년) : 마을별 3～5개소 선정 표본검사

- 2단계(2008년～2009년) :

• 마을단위 세대별 지하수 수질검사 추진(1세대 1회)

○ 대    상 : 119개 마을(4,758세대)

○ 지하수 수질검사

- 검사항목 : 일반세균외 16개 항목(음용 적합ㆍ부적합 검사)

- 수 수 료 : 면제 (면제금액 : 76,000원/건)

□ 2007 추진계획

○ 통∙반장을 통한 수질검사 대상 조사      ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ ‘07. 2월

○ 마을별 표본검사대상 선정(500개소) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ ‘07. 3월

○ 월별 마을단위 수질검사 신청, 접수 및 적합 여부 통보 - 년 중

※ 부적합 지하수 수질은 상수도 급수신청 안내, 홍보

□ 기대효과

○「전국최초」로 자체실험실을 이용, 지역 주민에게 실질적인 혜택을      제공하는 시민위주 행정실현

○ 주민 건강증진 추진 및 찾아가는 시책으로 수도행정 신뢰성 제고     시민이 신뢰하는 깨끗한 수돗물공급

	추 진 배 경
○ 첨단분석장비를 이용한 선진국 수준의 과학적인 수질관리 및 검사로 시민이 신뢰하는 양질의 수돗물 공급

ꏅ 사업 개요

○ 상수원수부터 수도꼭지수까지 과학적인 수질관리 및 검사

- 원      수 : 상수원 정기순찰 강화 및 수질오염여부 파악

- 정      수 : 선진국수준의(90개 항목) 수질검사 체제 유지

- 수도꼭지수 : 세대방문 수질검사 및 품질 인증마크 부착

○ 시민이 참여하는 수질관리로 수돗물 신뢰성 제고

- 정수장 시민공개 운영 및 민.관합동 수질검사 등 실시

- 수돗물평가위원회 활성화 및 각종 수질검사결과 공표

ꏅ 2006 추진상황

○ 수질검사강화로 시민에게 수질기준에 적합한 안전한 물 공급

- 전주권 및 대성수계별 수질검사실시 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 월93개소

- 변방동 간이상수도 수질검사 강화 (36개소 13개항목 ⇒ 55개항목)

○ 상수도 수질민원 신속처리  ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 115건

○ 민․관합동 수질검사 및 결과 언론매체 공개 ꠏꠏ  54개소 55개항목

○ 상수도 정수처리 과정 홍보   ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 45개 단체 4,511명

ꏅ 2007 추진계획

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수질관리 추진

- 원수에서 수도꼭지수 까지 단계별 수질변화 모니터링강화

○ 수돗물 신뢰성 확보를 위한 대시민 홍보강화

- 수돗물 품질보고서 발간 및 수도꼭지수 품질인증제 도입

국가공인수질검사기관의 효율적 운영

	추 진 배 경
○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 위하여 검사기관의 신뢰성 제고 및 지속적인 홍보, 신속한 민원서비스 제공

ꏅ 사업 개요

○ 국립환경과학원『먹는물수질검사기관 제33호』지정 ― ‘00.7.25

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

○ 수 수 료 :  5,300원/건 ～ 283,900원/건

ꏅ 2006 추진상황

○ 선진검사기관 벤치마킹(2회) 및 수질검사 전문과정 교육이수(5명)

○ 환경부주관 검사기관 정도심사(AQC) ― “전국 최상위” 평가

○ 고객 불편사항 해소 및 수질검사기관 운영의 활성화

- “전국 최초” 수질검사수수료 신용카드결제 납부제도 도입

- 각 시.군 등에 수질검사기관 홍보(10회) 및 현지 시료수거 실시

- 최첨단 수질분석장비 도내 최초 도입(중금속류 동시다원소분석)

○ 검사기관 운영실적 -――-  3,049건 230백만원(누계 2,166백만원)

ꏅ 2007 추진계획

○ 변방동 지역의 지하수 음용세대 무료 수질검사 실시

○ 수질검사 전문기관으로서의 대외 공신력 확보 추구

- 2007년도 정도심사(AQC)에서 우수한 성적 거양

- 선진검사기관 벤치마킹 및 전문 위탁교육 실시(5명)

○ 고객의 불편사항 해소 및 검사기관의 적극적인 홍보

- 시․군 방문 홍보(10회) 및 검사시료 직접 방문채수 확대

맑고 깨끗한 사업장 시설물 유지관리

	추진배경
○ 사업장 노후 시설물 개보수로 깨끗하고 안정적인 수돗물 생산 ○ 사업장 시민공개에 따른 공원 같은 사업장 환경조성

ꏅ 현 황

○ 상수도 사업장 : 17개소(취수장 5, 정수장4, 배수지8)

○ 송․ 도수 관로 : 70km

ꏅ 2006 추진상황

○ 안심하고 마실 수 있는 정수처리 시설로 이미지개선 ꠏꠏꠏ 15건 822백만원

- 정수처리과정 시민견학 시설물 도장작업 등 외부공사 - 11건

- 침전 슬러지 배출시설 및 여과지 교체 등 기기설비 개선 ꠏꠏꠏ 4건

○ 깨끗한 사업장 환경조성 및 견학시민 편의시설 설치 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 30백만원

- 수목전지 및 제초작업, 편의시설 사각정자 설치 2개소(대성정수장)

ꏅ 2007 추진계획

○ 대성정수장 시설개선 등「환경정비조성」역점 추진 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 6건 258백만원

- 대성정수장 여과지 트라프 시설개선 등 5건 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 241백만원

- 정. 배수지등 사업장 수목전지 및 제초작업 ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 17백만원

※ 대성정수장 여과지동 창호시설 개선 등 정수장 시민공개 시설은 추경에

반영하여, 환경정비 지속실시로 깨끗한 시설장으로“이미지”개선

○ 사업장 시설 정기점검 및 송∙도수관 순찰 ꠏꠏꠏ 시설물 유지관리 강화