제248회 제2차정례회

도시건설위원회

- 2008년도 상수도공기업특별회계 예산안 -

주요사업설명서

상수도사업소

2008년도 주요 세부사업 설명서

목       차

《 급 수 관  소관 》

․ 대형 노후계량기실 확장 및 개조공사   ----    13

․ 시내권 도시개발지역 배수관 포설(관망구축)  -- 14

․ 제1산업단지 상수도관 교체 및 신설   -----   15

․ 불용관 정비공사   -----------------    16

․ 긴급누수 복구사업(단가계약)    --------    17

․ 상수도관로 표지 설치공사     ---------     18

․ 상수도 100% 확대 공급사업    --------    19

․ 전주권 광역상수도 제3차 수수사업    -----    20

․ 블록시스템 구축사업     ------------      21

《 수질관리관  소관 》

․ 대성정수장 소독시설 선진시스템 구축   -----   23

․ 상관취수장 원격 제어장치     --------      24

․ 팔복정수장 유량계 교체      ---------      25

․ 대성정수장 급속여과지 지하공동구 밸브류 노후교체  -- 26

「급수과」 주요 세부사업 설명서

	ꊱ 대형노후계량기실 확장 및 개조공사	------	13
	시내권 도시개발지역 배수관 포설(관망구축)	------	14
	제1산업단지 상수도관 교체 및 신설	------	15
	불용관 정비공사	------	16
	긴급누수 복구사업(단가계약))	------	17
	ꊶ 상수도관로 표지 설치공사	------	18
	ꊷ 상수도 100% 확대 공급사업	------	19
	ꊸ 전주권 광역상수도 제3차 수수사업	------	20
	ꊹ 블록시스템 구축사업	------	21

ꊱ 대형 노후 계량기실 확장 및 개조공사( 167쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 사업기간 : 2007 ～ 2009년 (3년)

○ 규    모 : 주 계량기실 확장 42개소,  배관 구조개선 94개소

○ 사 업 비 : 600백만원 (확장 420,  구조개선 180)

▣ 필 요 성

○ 오래된 아파트 와 연립주택에 설치된 대형 주계량기실의 내부 협소 및       조잡한 수도배관으로 검침이 어려워 수도요금 부과 민원이 발생

○ 이러한 주 계량기실을 확장하고 배관구조를 개선하여 계량기의 고장을

예방하고, 원할한 검침과 요금부과로 민원예방 및 유수율 향상에 기여

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	150,000			150,000
◦대형 노후계량기실 확장 및 개조공사	150,000	0	0	150,000	◦확장: 12,000,000원×10개소 = 120,000,000원 ◦구조변경: 3,000,000원×10개소 = 30,000,000원

ꊲ 시내권 도시개발지역 배수관 포설(관망구축)( 167쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성동 동부우회도로변(출입국관리사무소 앞)

○ 사업기간 : 2008. 4월 ～ 2008. 9월

○ 규    모 : 배수관 포설 (D=150mm,  L= 334m)

○ 사 업 비 : 100백만원

▣ 필 요 성

○ 상수도 혜택을 받지 못하는 시내 일부 도시개발지역에 배수관을 포설하여

상수도 공급으로 시민보건위생 개선 .

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	100,000			100,000
-시내권 도시개발지역 배수관포설 (관망구축)	100,000	0	0	100,000	◦배수관포설(D=150mm) - 300,000원×334m ≒ 100,000,000원

ꊳ 제1산업단지 상수도관 교체 및 신설( 167쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 제1산업단지 내

○ 사업기간 : 2007년 ～ 2008년 (2년)

○ 규    모 : 배수관 포설 ( D=100～200mm, L= 6,012m)

○ 사 업 비 : 287백만원

▣ 필 요 성

○ 팔복동 제1산업단지내 상수도관의 노후와 일부구간에 상수도관(생활용수       및 공업용수) 미 포설로 상수도관 교체 및 신설추진

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	255,000	0	0	255,000
◦제 1산업단지 상수도관 교체 및 신설	255,000	0	0	255,000	◦관매설 (D=100～200mm), 49,300원×5,182m ≒ 255,000,000원

ꊴ 불용관 정비공사( 167쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2008. 2월 ～2008. 12월

○ 규    모 : 불용관 정비  L = 1.3㎞

○ 사 업 비 : 200백만원

▣ 필 요 성

○ 불용관이란 사용이 불필요한 수도관으로서 대부분 지하에 관말로 매설

되어 있어 수돗물의 오염 과 누수의 원인이 되고 있음

○ 하수도 BTL사업, 도시가스, 급수공사 등 각종 도로굴착 공사현장에서 발견

되는 불용관을 정비하여 유수율을 향상 시키고, 깨끗한 수돗물을 공급하기 위함

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	200,000	0	0	200,000
◦불용관 정비공사	200,000			200,000	◦155,000원×1,300m ≒ 200,000,000원

ꊵ 긴급누수 복구사업(단가계약)( 167쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

○ 사업기간 : 2008. 2월 ～ 2008. 12월

○ 규    모 : 긴급누수 복구공사 300개소(D16～500mm)

○ 사 업 비 : 300백만원

▣ 필 요 성

○ 상수도관에서 발생하는 돌발적인 누수를 신속하고 효율적으로 긴급       복구하여 시민불편 해소 및 소중한 수자원을 보호하기 위함

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	300,000	0	0	300,000
◦긴급누수 복구사업 (단가계약)	300,000	0	0	300,000	1,000,000원×300개소 = 300,000,000원

ꊶ 상수도관로 표지 설치 공사( 168쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전지역

○ 사업기간 : 2006년 ～2010년

○ 규    모 :  677㎞ (도․송수관, 배수관 연장)

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업내용 :

- 상수도관 매설 위치에 표지주,  표지못 등 위치표지 설치

- 기존관로에 대하여 연차사업 시행

▣ 필 요 성

○ 상수도관 매설 위치에 표지판을 설치하여 각종 공사 등으로 인한       수도관 파손을 사전에 예방 하고 효율적인 상수도시설 관리.

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	50,050	0	0	50,050
◦상수도관로 표지 설치 공사	50,050	0	0	50,050	◦71,500원×700개소 = 50,050,000원

ꊷ 상수도 100% 확대 공급사업( 168쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업기간 : 1999년 ～ 2010년 (12년)

○ 사 업 량 : 배수관 포설 152㎞, 가압장 신설 8개소

○ 사 업 비 : 18,515백만원

▣ 필 요 성

○ 상수도 공급혜택을 받지 못하고 지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고       있는 전주시내 일부 농촌동 및 고지대 마을에 상수도를 공급하여 시민 보건       위생을 개선.

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	544,050			544,050
<상수도 100% 확대 공급사업> ◦우아2동 관암마을 외 6개소 가압시설 및 배수관 포설	544,050	0	0	544,050	◦배수관 포설(D=75～200mm) 150,000×3,027m = 454,050,000원 ◦가압시설(1개소) 90,000,000원×1개소 = 90,000,000원

ꊸ 전주권 광역상수도 1단계 제3차 수수사업(사업명세서 172쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 만성동 (황방산)

○ 사업기간 : 2004년 ～ 2010년 (6개년)

○ 규    모 : 팔복배수지 건설(V=30,000㎥), 부지면적 31,476㎡

송․배수관 매설 L=11.4㎞ (송수관 5.3㎞, 배수관 6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800 백만원

▣ 필 요 성

○ 전주권 광역상수도에서 수량을 확보하여 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지,       만성동 복합단지, 첨단산업단지 등 각종 개발계획지구에 안정적인 생활용수를       공급하기 위함.

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	100,000	0	0	100,000
◦팔복배수지 토공 및 구조물 (계속사업)	100,000	0	0	100,000	◦1식×100,000,000원 = 100,000,000원

ꊹ 블록시스템 구축사업( 172쪽, 시설비, 감리비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원

○ 사업기간 : 2006년 ～2012년

○ 규    모 :

- 블록시스템 구축 : 128개 블록

- 노후블록 집중정비 : 50개 블록

- 통합전산감시시스템 구축 등

○ 사 업 비 : 1,436억원 (추정공사비 1,350, 기본계획 및 감리비등 86)

▣ 필 요 성

○ 유수율이 63%로 연간 많은 양의 수돗물이 누수 등으로 낭비되고 있어

2012년까지 85%이상 향상시키는 유수율 제고사업을 추진하여

○ 상수도 시설물의 노후도를 개선하고 선진화된 상수도 공급체계를

구축하여 깨끗하고 맑은 수돗물을  공급하고 유수율 향상에 따른      상수도 경영효율화를 도모하기 위함.

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	7,200,000	0	0	7,200,000
블록시스템 구축사업 (계속비 사업)	6,700,000	0	0	6,700,000	◦시설공사비 6,700,000,000원×1식
블록시스템 구축사업 관리(C.M)	500,000	0	0	500,000	◦사업감리 500,000,000원×1식

「수질관리과」주요 세부사업 설명서

	ꊱ 대성정수장 소독시설 선진시스템구축	-----	23
	성관취수장 원격제어장치	-----	24
	팔복정수장 유량계 교체	-----	25
	대성정수장 급속여과지 지하 공동구 밸브류 노후교체	-----	26

ꊱ 대성정수장 소독시설 선진시스템 구축 (169쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 대성정수장

○ 사업기간 : 2008. 2. 1 ~ 2008. 6. 30(6개월)

○ 사 업 비 : 240백만원

○ 사업내용 :

- 자동염소투입기 설치

- 자동콘트롤판넬, 염소투입 배관설치 등

▣ 필 요 성

○ 그간 액체염소를 수동으로 조절하여 투입함에 따라 일시적으로 과량의 농도가 투입되어 수돗물의 맛 개선에 어려움이 있었음,

○ 금번 사업을 실시하여 일정량의 액체염소가 투입되도록 개선하여 수돗물의 맛을 개선하는데 일조함은 물론, 액체염소 누출로 안전사고를 예방

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	240,000			240,000
대성정수장 소독시설 선진시스템(염소자동투입시설)구축	240,000			240,000	240,000,000원x1식

ꊲ 상관취수장 원격 제어장치 (169쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 완주군 상관면 마치리 258번지 [상관취수장]

○ 사업기간 : 2008. 3. 1 ~ 2008. 7. 31

○ 규    모 : 취수펌프 150마력 4대, 취수밸브 500㎜ 3대

수전설비(725KVA)

○ 사 업 비 : 160,000천원

○ 사업내용 : 감시제어설비설치, 소프트웨어설치, 기타공사

▣ 필 요 성

○ 그간 상관취수장에서 상시 근무자가 근무를 하다가 정년퇴직 으로 인력이 감원되어 공휴일(토요일, 일요일, 야간시간대)에 펌프 가동에 어려움 발생

○ 금번 사업을 실시하여 일정한 한곳(대성정수장 사무실)에서 수돗물 원수를 원격 제어로 취수하는 설비를 설치하여 수돗물의 안정적 공급과 상시 근무자에 대한 결원을 해소하기 위함

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	160,000	0	0	160,000
상관취수장 원격제어장치	160,000	0	0	160,000	160,000,000원 × 1식

ꊳ 팔복정수장 유량계 교체  (169쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동 571번지 [팔복정수장]

○ 사업기간 : 2008. 3. 1 ~ 2008. 7. 31

○ 규    모 : 정수유량계 500㎜, 600㎜ 2대

○ 사 업 비 : 98,000천원

○ 사업내용 : 정수유량계 500㎜, 600㎜ 2대 교체공사

▣ 필 요 성

○ 최초 설치일로부터 20년 동안 장기 사용되어 2007년2월에 교정검사를 실시한 결과 보정이 불가능하고, 교체해야할 대상으로 판정됨

○ 공업용수 정수유량계에 대한 교체공사를 추진하여 팔복동 공업단지 각 공장에 공급되는 유량을 정확하게 계측하여 정수비용 산정 부과에 만전을 기하고자 함

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	98,000	0	0	98,000
팔복정수장 유량계 교체(500, 600㎜)	98,000	0	0	98,000	49,000,000원 × 2개소

ꊴ 대성정수장 급속여과지 지하공동구 밸브류 노후교체 (169쪽, 시설비)

▣ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 대성동 479-1  [ 대성정수장 ]

○ 사업기간 : 2008.  3. 1 ∼ 2008. 8. 31

○ 규    모 : ꠑ B∙F밸브류 노후교체1식(4개소)

ꠗ 지하공동구 배관설비 노후수선 1식

○ 사 업 비 : 76,600천원

○ 사업내용 : ꠑ 역세척수 유입밸브 (∅800∗1대/2池 노후교체1식

ꠔ 원수유입밸브 (∅500∗1대/3池 노후교체1식

ꠔ 방수밸브 (∅200∗1대/5,6池 노후교체1식

ꠗ 지하공동구 배관설비 노후수선 1식

▣ 필 요 성

○ 급속여과지 시설이 1975년도에 준공되어 32년간 장기 사용으로 지하에 설치된 각종 밸브류가 노후 되어 기능의 저하 등으로  수돗물의 안정적 생산에 어려움이 있음,

○ 금번 사업으로 기능이 저하된 밸브류를 교체하여 수돗물의 안정적 공급에 만전을 기하고자 함

▣ ’08년 예산(안)

(단위 : 천원)

사업부기명	계	국비	도비	시비	산출기초
계	76,600	0	0	76,600
대성정수장 급속여과지 지하공동구 밸브류 노후 교체공사	76,600	0	0	76,600	B∙F밸브류 교체 수선 (∅200∼800∗4종) 19,150∗4종 = 76,600