제312회 전주시의회 임시회

복  지  환  경  위  원  회

2014년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	8
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	21

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 14담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)							수질관리과 (3담당)								하수과 (3담당)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리

※ 누수신고센터, 계량기시험소, 서신통합센터, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부 서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		91	92	23	24	32	13
일 반 직	소계	87	88	23	24	28	13
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	19	18	7	5	3	3
	7급	32	45	12	11	17	5
	8급	18	18	2	6	6	4
	9급	13	2		1	1
연 구 직		4	4			4

※ 휴직 4명 포함

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 상수도요금 인상 및 관련조례 개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 총인(T-P) 처리시설사업 ○ 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기   본   현   황

□ 급수현황                           (2013.12.31.기준)

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
655,358	652,737	99.6	365	219,332	70.0	277	241	36

□ 도․송․배․급수관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,551	64	879	1608

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		108.8	1,861	1,725	136	93
합 류 식			568	568	0	100
분류식	소 계	108.8	1,293	1,157	136	89
	오수관거		766	682	84
	우수관거		527	475	52

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기 타 (구화천,태평로,연화천, 덕적천,중복천)	6.3

※ 계획차집관로(5개라인) : 12.5km

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리 장	위 생 처 리 장
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58
면 적	316,000㎡	4,990㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (`90) - 2단계 : 190,000㎥ (`97) - 3단계 : 100,000㎥ (`05)	규 모 : 290㎘/일
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 - 섬모상생물막 이용처리(침전지 필요) 3단계 고도처리(CSBR) 공법 - 생물반응조 일괄처리(침전지 불요)	침사협잡물 제거(1차)후 하수 연계처리(`94년부터 시행) 위생처리장 준공 : `02. 3

수도행정과  소관

□	민원없는 상하수도요금 부과 관리	----	6
□	체납 상하수도요금 징수율 제고	----	7

민원없는 상하수도요금 부과 관리

요금부과에 따른 현지출장으로 직접 찾아가서 확인하는 현장행정을 강화하여 수용가 자료정비, 검침에서 부과까지 철저한 관리를 통해 민원없는 상하수도 요금 부과체계 확립

□ 부과현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014. 6월말			2013. 6월말
	합계	상수도	하수도	합계	상수도	하수도
계	46,837	31,549	15,288	46,715	31,368	15,347
가 정 용	22,182	17,313	4,869	21,872	17,096	4,776
일 반 용	18,582	11,672	6,910	18,686	11,786	6,900
대중탕용	771	442	329	799	483	316
공 업 용	5,302	2,122	3,180	5,358	2,003	3,355

□ 추진상황

○ 직무교육 : 요금 및 검침 관련 직원, 검침원 직무교육 강화(월1회)

○ 수용가 자료정비 : 주소, 성명 등 과세대상의 적법성 확보(수시)

○ 다량급수업소 일제점검 실시(연 4회)

- 대    상 : 일반용 300㎥이상, 대중탕용 1,500㎥이상에 대해

연초 대상선정 후 분기별 누적관리

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 계량기 관리상태, 지하수 사용상태 등

○ 상수도 업종적용 현황 표본조사(연 1회) : 주택,상가 혼합 수용가

○ 부정급수 점검 및 단속 실시(연 2회)

- 대    상 : 택지개발지구 등 건축공사장, 휴면수용가 등 부정급수 우려대상

- 점검내용 : 무단급수시설장치, 계량기 앞 분기관 설치, 무단개전 사용,

계량기 역진방향 설치, 봉인탈락 무단취부 사용 등

- 결과조치 : 과태료 부과, 요금추징 등 조치

○ 상하수도요금 누수감면, 과오납 민원처리 일원화 연중 시행

체납 상하수도요금 징수율 제고

체납된 상·하수도요금의 징수를 위해 특별징수기간 운영 및 납부독려, 재산압류 등 강력한 체납처분 시행으로 징수율제고를 통한 재원확충

□ 현    황

(2014.6.30 현재/단위:백만원)

구 분		조정액	징수액	체납액	징수율	전년대비
상수도	계	33,683	31,448	2,235	93.36%	증 1.16
	현년도	31,425	29,794	1,631	94.81%	증 0.03
	과년도	2,258	1,654	604	73.25%	증 9.07
하수도	계	12,694	11,870	824	93.51%	증 0.53
	현년도	11,875	11,256	619	94.79%	감 0.02
	과년도	819	614	205	74.97%	증 3.74

□ 추진상황

○ 동절기 고액·고질체납액 집중징수 및 상반기 특별징수기간 운영

- 징수실적 : 체납액 6,521백만원(현 3,912/과 2,609)

(상수도 4,160 · 하수도 1,573 · 물이용부담금 등 788)

○ 정수처분·해제 : 단수 1,177전 673백만원, 개전 1,062전 620백만원

○ 단수계고 : 8,175개소(방문 1,692/우편발송 6,483) 2,620백만원

○ 체납정보관리 D/B구축 자료정비 : 26,217건

○ 조기납부 홍보

- 언론보도 2회, 전 부서 협조공문 발송 1회, 다량수용가(음식점, 목욕탕,        숙박업소 등) 단수계획 홍보 1회, 공동주택 단수계획 홍보 25개소

□ 금후계획

○ 체납단수반 확대운영 지속적 추진 : 4개반 8명(기간제 4명 투입)

○ 하절기 고질·고액 체납자 집중징수 : 7∼8월(목표액 22억원)

○ 하반기 체납액 특별 징수기간 운영 : 9∼12월

○ 고액체납자 재산압류 및 공매 수임의뢰(5백만원이상 체납자)

○ 다량 수용가(음식점,목욕탕,숙박업소 등) 및 공동주택 단수계획 홍보

급 수 과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업	----	9
□	팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업	----	10
□	상수도 배수관 포설사업	----	11
□	학교 등 맑은 수돗물 공급사업	----	12
□	긴급 누수복구 및 누수탐사	----	13
□	노후관 교체․갱생 및 통합공사	----	14
□	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	----	15
□	완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리	----	16

상수도 전면개량을 통한『맑은물공급사업』

유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등 급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09. 3월 ～ ’16. 12월

○ 총사업비 : 161,200백만원(특별회계 72,100, 일반회계 40,000, 지방채 49,100)

※ ’14년 예산 16,900백만원(특별회계 13,900, 일반회계 3,000)

○ 사업규모

- 블록시스템 구축 : 128개(전면개량 50, 블록고립 78)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

- 상수도관 개량 703km, 노후계량기 교체 40,201전

□ 추진상황 (공정율 71.2%)

○ 블록시스템 : 92개소 추진중(정비 블록 40, 블록 고립 52)

○ 통합관리센터 신축완료, 선진 관망관리시스템 구축 추진 중

○ 상수도관 개량 : 471㎞

○ 유수율 제고 : 61.3%(‘08) → 70.0%(’13년말)로 8.7% 증가

□ 금후계획

○ ’14년 목표공정 : 81%

- 노후관로 교체공사 95km

- 간접배수 및 수계 전환(10개 배수지 활용)으로 적정 수압 유지

- 블록정보화시스템 구축 : 수압, 유량, 수질측정 등 배수지 감시․제어

- 전면개량블록 집중투자를 통한 유수율 제고 및 균등수압 확보

○ 공사 마무리	’15. 11월

○ 성과보증 및 준공(전면개량 50개 블록 유수율 85%)	’15. 12월 ～ ’16. 12월

팔복배수지 건설 및 혁신도시 상수도 공급사업

○ 기존 광역송수관 직접 공급지역을 배수지를 통한 간접 공급방식으로 전환

○ 혁신도시, 법조타운, 유통단지, 첨단산업단지 등에 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 사업기간 : ’09. 6월 ～ ’14. 5월

○ 사 업 비 : 24,425백만원(국비 9,315, 시비 15,110)

○ 사업규모

- 배수지 34,500㎥(생활용수 30,000㎥, 공업용수 4,500㎥)

- 송․배수관 매설 : L=11.3㎞(송수관 4.7㎞, 배수관 6.6㎞)

□ 추진상황

○ 『팔복배수지 건설』 : 공정 100%

- 송･배수관매설 완료(L=4.0㎞),  배수지 구조물 구축 완료

○ 『혁신도시 송ㆍ배수관 포설』 : 공정 100%

- 송･배수관매설 완료(L=7.3㎞), 송수가압장 건설완료

○ 혁신도시 공업용수 통수개시 : ‘14. 5월부터

□ 금후계획

○ 팔복급수구역 간접배수방식 전환(‘14. 9월 ∼ )

상수도 배수관 포설사업

지하수 등 간이상수도를 이용하는 미급수 취락지역 및 관말처리 된  배수관의 수압저하, 물량부족 지역에 배수관을 포설하여 맑은물을  공급하여 시민 위생환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : ’14. 3월 ～ ’14. 11월

○ 사 업 비 : 500백만원

○ 사업규모 : 관로매설 D=100 ～ 150mm, L=2,350m

□ 추진상황

○ 사업대상지 측량 및 설계	’14. 2월

○ 공사 착공	’14. 3월

※ 사업위치

위 치	규 모		사업비 (백만원)	공정율 (%)	내 용
4개소	D=100～150mm L= 2,350m		500
덕진구 화전동 오신2길 부근	D=100㎜	L=450m	50	하반기예정	관말해소를 통한 수질개선
완산구 효자동 유연로 부근	D=150㎜	L=920m	230	100%	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 반월동 반월로 부근	D=150㎜	L=470m	118	60%	신규 배수관로 포설로 상수도 공급
덕진구 인후동 전라초등학교 부근	D=100㎜	L=510m	102	100%	관말해소를 통한 수질개선

□ 금후계획

○ 배수관 포설공사 완료	’14.11월

학교 등 맑은 수돗물 공급사업

노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를

지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

○ 사 업 비 : 800백만원(2014년 50백만원)

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비고
학 교 및 복지시설	총 공사비 70% 이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50% 이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50% 이하	최대 30만원
기 초 수 급 자	전 액	최대 2백만원

□ 추진상황

○ 2010년 급수설비 지원사업 완료 : 인후현대아파트 등 7개소, 118백만원

○ 2011년 급수설비 지원사업 완료 : 평화주공2단지 등 6개소,  104백만원

○ 2012년 급수설비 지원사업 완료 : 평화현대아파트 등 12개소, 249백만원

○ 2013년 급수설비 지원사업 완료 : 성결아파트 등 7개소,      128백만원

○ 2014년 급수설비 지원사업 추진 : 삼성강남아파트 등 4개소,    50백만원

- 완료 : 서신영창아파트 등 3개소, 추진중 : 효자동 롯데1차 1개소

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 공사 시행(자체) 및 지원금 지급	‘14. 7 ~ 11월

긴급 누수복구 및 누수탐사

상수도 관로에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구

함으로써 누수로 인한 예산낭비 방지 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역(맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 기    간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

○ 사 업 비 : 518백만원(긴급누수복구 483, 누수탐사 35)

○ 추진방법

- 누수민원 ┏ 단가업체 처리

┗ 자체 처리(누수 수리원 9명)

- 누수탐사 ┏ 용역 탐사

┗ 자체 탐사(탐사반 3명)

※ 상수관로 현황                                      (단위 : ㎞)

계	5년이하	10년이하	15년이하	20년이하	20년 초과
2,551	709	194	277	276	1,095

□ 추진상황

○ 누수민원처리 : 1,814건

- 단가업체 처리 : 도로누수 등 127건 / 254백만원

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 1,687건

○ 누수탐사 추진 : 47개소

- 자체 탐사 : 10개소

- 용역 탐사 : 37개소

□ 금후계획

○ 2014년 긴급 누수복구 및 누수탐사 추진 : 연중

노후관 교체·갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수가 발생되는 관로를 교체 및 갱생하여 유수율 향상

○ 급수 다발관 정비로 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 송천동 등 3개소

○ 기    간 : 2014. 3월 ~ 11월

○ 사 업 비 : 363백만원(교체 200, 갱생 100, 통합 63)

○ 사업내역

구 분	갱 생(1건)	통 합(1건)	교 체(1건)	비고
위 치	완산구 효자동 (우전2길)	덕진구 우아동 (우아4길 및 우아6길)	덕진구 송천동 (송천1길)
사업규모	L=357m (D=300mm)	L=210m (D=50mm)	L=900m (D=200mm)
매설년도	1986년 매설 CI 주철	급수선 정비 순환망 구축	1984년 매설 CI 주철
사 업 비	100백만원	63백만원	200백만원

□ 추진상황

○ 완산구 효자동 세관 갱생공사 공정률 80%

○ 덕진구 우아동 통합공사 공정률 90%

○ 덕진구 송천동 노후관 교체공사 설계 추진 중

□ 금후계획

○ 노후관 교체·갱생 및 통합공사 완공	‘14. 11월

저소득층 옥내급수관 개량 지원사업

저소득층을 대상으로 노후되어 부식된 옥내 급수관의 갱생 및 교체작업을     통해 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 지원대상

- 저소득층 옥내급수설비 중 냉․온수관으로 사용중인 아연도강관 교체 및 갱생하고자 하는 건물(납,구리,아연 일반검사 시 기준 초과하는 경우 아연도강관 이외의 관도 갱생대상)

․「국민기초생활보장법」에 의한 기초생활수급자 및 차상위계층 자가주택

․「사회복지사업법」에 의한 사회복지시설 중 노인복지시설 및 아동복지시설

○ 사업기간 : ‘14. 3월 ~ 12월

○ 총사업비 : 110백만원(국비 55, 시비 55) ※ 세대당 2,200천원 정도 지원

○ 추진근거 :「옥내급수관개량지원 업무처리지침」 및 「수도법」 제21조, 「전주시상수도 급수조례」 제39조

□ 추진상황

○ 전주시 전체 33개동에 지원대상자 신청 홍보 ---------- ‘14. 3~4월

○ 옥내급수관 개량지원사업 지원 접수 완료(33세대) ------ ‘14. 5월

○ 옥내급수관 개량지원사업 지원 사업 발주 ------------- ‘14. 6월

□ 금후계획

○ 옥내급수관 개량지원사업 추진 ------------------ ‘14. 7~11월

완벽하고 신속한 상수도 계량기 관리

유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질향상을    도모하고 계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 계량기의    신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 1,010백만원

○ 사업규모 : 계량기 교체 23,000개(총 수도전수 : 218,000전의 10.5%)

※ 유효기간 : 50mm이하 8년,  75mm이상 6년

□ 추진상황

○ 계량기 교체 : 6,317개 (공정율 : 27.5%, 직접 및 대행)

- 유효만기 계량기 : 5,812개

- 고장 및 동파 계량기 : 505개

※ 노후 계량기 교체공사 착공 : 2014. 6. 13.

- 도급액 : 381,890천원 ,  도급자 : (유)유유건설

○ 민원 및 납품계량기(불량 Zero제로화) 성능검사 :  2,300건

○ 계량기 변동사항 전산입력 : 8,540건

- 신설, 교체, 시험, 중지, 폐전, 개전 등

□ 금후계획

○ 노후 계량기 교체공사 준공예정 : ‘14. 12. 15.

○ 고장 및 노후계량기 민원, 신속한 처리로 시민불편 최소화

수질관리과 소관

□	광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화	----	18
□	공인 검사기관의 먹는 물 관리 강화	----	19
□	공업용수 도수관 확장교체 사업	----	20

광역상수도 전면 공급에 따른 수질관리 강화

○ 광역상수도 감시 ․ 대응 ․ 수습시스템 확립을 통한 안전성 확보        ※ 녹조현상 및 호소수 전도, 망간에 의한 대규모 흑수사고의 대책 강화

□ 시설현황

○ 사 업 장 : 총 16개소 (기존 6, 신설 6, 재가동 4)

- 배수지(10) : 인후, 천마, 효자, 대성, 지곡, 팔복, 서신, 화산, 금암, 송천

- 서신통합센터(1) 및 가압장(3) : 삼천, 원당, 팔복

- 공업용수(2) : 팔복정수장, 전미취수장

□ 추진상황

○ 전주권 광역상수도 공급 단계별 감시․대응체계 강화

원 수 (용담호)	⇨	정 수 (고산정수장)	⇨	배수지 (10개소)	⇨	수 용 가
월 1회 이상 현지조사․대응		월 1회 이상 수처리공정 확인		매일 법정검사 및 기본항목 자동측정		월 150개소 이상 현장 수질검사

- 광역상수도 배수지 수질연속측정장치 설치․운영 : 5개소

- 용담호 상류수계 수질오염 수질검사 및 실태조사 : 1회/분기

※ 녹조현상(냄새물질), 흑수(망간) 검출여부 및 처리상황 수시점검

- 상수원∼수도꼭지수까지 관련 규정보다 강화한 수질분석

○ 수도사고 위기대응 및 신속한 수습을 위한 협조체제 구축

- 총 10개 배수지 수질통합관리시스템 운영              : 2014.3.

- 광역상수도 위기대응 상호협력 협약체결(K-Water와 협약) : 2014.4.2.

□ 금후계획

○ 광역상수도 원·정수처리 및 공급과정 통합관리시스템 운영 강화

- 수질 검증체계 강화 : 원수, 정수, 수용가 월 150개소 이상 조사

○ 위기대응 상호협력 협약에 의한 실무협의회 운영, 위기대응 매뉴얼 실천

○ 시민참여 현장점검 및 홍보 강화(수돗물평가위원회 등)

공인 검사기관의 먹는물 관리 강화

○ 수도사업자 법정의무 이행은 물론, 안전성 취약이 우려되는 사회계층․    시설에 대한 먹는 물 안전진단을 실시, 부적절한 음용 실태 개선

□ 공인기관 개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 내원당길 58-39(대성동 소재)

○ 지정내용 : 2000. 7 환경부 국립환경과학원 승인(제33호)

○ 검사범위 : 먹는 물, 상수원수, 먹는 샘물, 각종 지하수

□ 추진상황

○ 시민 먹는 물 안전진단 서비스를 통한 부적절 음용사례 개선

- 교육기관․복지시설 등 무료 수질검사 : 50개소(고등학교, 사회복지시설)

○ 수도사업(공급)자 수질관리 법정의무사항 이행 및 수질민원 적정 대응

- 배수지 5개소(매일), 수도꼭지수 150개소(매월), 급수과정 모니터링

○ 다중 음용시설 수질검사 및 현장점검 강화

- 마을상수도 16개소, 먹는물 공동시설 13개소(지정 2, 다수인음수대 11)

※ 2014 국립환경과학원 전국 검사기관 분석능력 평가 “만점기관” 선정

□ 금후계획

○ 수도법에 의한 수도(공급)사업자 검사, 관리의무 적정 이행

- 수돗물 안전성 확보를 위한 수용가 품질인증제 및 이동상담반 중점 활동

- 2차오염 방지를 위한 급수과정별, 마을상수도 철저한 실태 조사

○ 시민 먹는 물 안전성 진단 및 수질민원 분석․개선에 역점 운영

- 변방마을 지하수 안전성 미흡 대상, 음용수 안전진단 시행

○ 전주권 광역상수도 수질 감시, 대응 및 건강한 수돗물 공급 주력

공업용수 도수관 확장 교체사업

○ 혁신도시·친환경복합단지·노후산단 재생 등 공업용수 수요증가에 대비

하여 노후 도수관로 확장 교체사업을 시행, 안정적 공급체계 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 11. ∼ 2015. 12.

○ 사 업 명 : 공업용수 도수관 확장교체 사업

○ 사 업 비 : 2,460백만원(도급 1,422, 관급 973, 폐기물 55, 이설 10)

○ 사업내용 : 도수관 교체(D600mm ⇒ 800mm), L=2.53km

□ 추진상황

○ 1차분 착공 및 준공(516백만원) : ’13. 11.∼ ’13. 12. 27

- 도수관 확장교체(L=617m) 및 공기변 2개소, 이토변 1개소 설치

- 콘크리트포장 A=2,173㎡ / 아스콘포장 A=1,599㎡

○ 2차분 착공 65% 공정(1,644백만원/L=1,560m) : ’14. 1 ∼

□ 금후계획

○ 2차분 공사완료	’14. 9월

○ 현재 최대 41,000㎥/일 공급 가능하나(일 평균 사용량 36,443㎥)

혁신도시 농촌진흥청 연내 용수공급(8,600㎥/일) 신청 시 4,000㎥/일

공급 부족 판단

⇒ ’15 사업비(300백만원/L=353m)를  ’14.추경에 확보, 연내 사업완료 추진

하 수 과  소 관

□	중장기 하수도 경영관리계획 수립 용역	----	22
□	물 재이용 관리계획 수립 용역	----	23
□	하수관로 정비 사업	----	24
□	합류식 하수도 월류수 및 초기우수 처리시설 사업	----	25
□	하수처리장 총인처리시설 사업	----	26
□	마을하수도 정비 사업	----	27

중장기 하수도 경영관리계획 수립 용역

원가 대비 낮은 하수도요금(47.1%)으로 인하여 시설투자를 위한 재원 확보가 어려운 실정으로 전문기관의 진단을 통한 중장기 하수도 경영관리계획 수립

□ 용역개요

○ 근    거 : 지방공기업 부채감축 및 경영효율화방안(안전행정부, 2013.12.11.) 지침에 의거 용역 추진

○ 용역기간 : `14. 3월 ∼ 6월

○ 용 역 비 : 11,400천원

○ 용역기관 : ㈜한국수도경영연구소

○ 용역내용

- 5개년도 중장기 경영목표, 사업계획, 투자전망 및 관리계획

- 하수도 요금체계 분석을 통한 단계별 현실화 방안

- 타 자치단체(인구 50만이상) 사례 연구

□ 추진상황

○ 중장기 하수도 경영관리계획 수립용역 발주	’14. 3월

○ 용역결과 중간 보고회	’14. 5월

○ 용역결과 최종 보고회	’14. 6월

□ 금후계획

○ 용역결과 분석 및 하수도사용료 인상계획 수립	’14. 8월

○ 전주시 물가대책위원회 상정	’14. 9월

○ 시의회 조례개정안 제출	’14. 10월

○ 하수도 사용료 인상	’15. 1월

물 재이용 관리계획 수립 용역

물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행(’11. 6. 9)에 따른

법정계획인 물 재이용 관리계획을 수립하여 물 자원의 효율적 활용과

지속 가능한 이용 방안을 모색

□ 용역개요

○ 근    거 : 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제6조

○ 용역기간 : ’13. 5. ∼ ’14. 7.

○ 대상지역 : 전주시 전 행정구역 및 완주군(상관·이서·구이면)포함

○ 계약금액 : 697백만원

○ 용역업체 : ㈜범한엔지니어링, 성원기술개발(주)

○ 과업내용 : 빗물이용시설, 중수도시설, 하수처리수재이용(공업용수)

- 적용대상 조사, 계획량 및 목표량 설정, 보급계획 등

□ 추진상황

○ 물 재이용 관리계획 수립용역 발주	’13. 5월

○ 물 재이용 관리계획 T/F팀 구성 운영	’13. 7월

○ 물 재이용 관리계획 중간보고회	’14. 1월

○ 물 재이용 관리계획 최종보고회	’14. 6월

□ 금후계획

○ 물 재이용 관리계획(안) 전북도 및 지방환경청 협의	’14. 7월

○ 물 재이용 관리계획(안) 승인요청(환경부)	’14. 7월

※ 용역 결과에 의거 사업추진을 위한 국비(환경부) 확보 추진

○ 물 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제정	’14.하반기

하수관로 정비 사업

○ 하수관로 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수 처리비용 절감

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	사업비	기 간
합 계		L=206.4㎞	159,598
하수처리편입구역 하수관로정비사업	평화, 삼천, 장동 일원	L=77.2㎞	40,525	10~14
중앙처리구역(10분구) 하수관로정비사업	노송, 중앙, 풍남동 일원	L=24.9㎞	30,332	10~15
효자처리구역 하수관로정비사업	효자, 송천동 일원	L=29.5㎞	20,000	13~15
중앙처리구역(3,10분구) 하수관로정비사업	금암, 노송, 덕진동 일원	L=55.3㎞	39,741	14~16
덕진, 중앙(1분구) 하수관로정비사업	덕진, 송천동 일원	L=19.5㎞	29,000	14~17

□ 추진상황

○ 하수처리편입구역 : 총 77.2㎞ 중 73.2㎞ 완료(공정 94.2%)

○ 중앙처리(10분구) : 총 24.9㎞ 중 23.3㎞ 완료(공정 90.4%)

○ 효자처리구역     : 총 29.5㎞ 중 18.6㎞ 완료(공정 51.4%)

○ 중앙(3,10분구)   : 실시설계용역 시행 중(공정 75%)

○ 덕진, 중앙(1분구) : 환경부 협의 및 용역과제 심의 완료

□ 금후계획

○ 하수처리편입구역 : 잔여 4.0㎞(용정마을 등) 공사추진 ‘14.11월 준공

○ 중앙처리(10분구) : 잔여 1.6㎞(건산로 등) 공사완료 ‘15. 7월 준공

○ 효자처리구역     : 잔여 10.9㎞(상산고일원 등) 공사완료 ‘15. 6월 준공

○ 중앙(3,10분구)   : ’14.10월 실시설계용역 완료, ’14. 12월 공사발주

○ 덕진, 중앙(1분구) : ‘14.9월 실시설계용역 착수, ’15. 8월 용역준공 예정

합류식 하수도 월류수 및 초기우수 처리시설 사업

합류식 하수도 월류수(CSOs) 및 초기우수의 적정 처리를 위한    저류조를 건설하여 새만금유역 목표수질 달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소 내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’15년(5년간)

○ 사 업 비 : 49,634백만원(국비 24,817 도비 4,964 시비 17,371 기금 2,482)    ○ 추진방법 : 민간대행사업(한국환경공단)

○ 시 공 사 : 대우건설 외 4개사

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

(단위 : 백만원)

구분	총투자 규 모	기투자	투자계획
		2013년까지	2014년	2015년
계	49,634	29,402	16,829	3,403
국 비	24,817	16,229	7,803	785
도 비	4,964	3,190	1,617	157
시 비	17,371	8,023	6,966	2,382
기 금	2,482	1,960	443	79

※ ’14년도 추경 지방채 45억원 발행 예정

□ 추진상황

○ 설계 및 공사입찰 공고	’10. 8월 ~ 12월

○ 실시설계 적격자 선정 및 공사 계약 체결	’10.12월 ~’11. 5월

○ 1, 2, 3차분 공사 추진 완료	’13. 6월

○ 4차분 공사 착공(공정율 80%)	’13. 7월

□ 금후계획

○ 4차분 공사 완료	’14.10월

○ 시운전	’14.11월 ~

○ 사업 준공	‘15. 4월

하수처리장 총인(T-P)처리시설 사업

하수도법 개정(’10. 2. 26)으로 새만금 상류지역 하수처리장 방류수  수질기준 강화에 따른 총인(T-P) 처리시설 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내(덕진구 고내천변로 58)

○ 사업기간 : ’10년 ~ ’14년(5년간)

○ 사 업 비 : 31,355백만원(국 15,678, 도 6,271, 시 7,838, 기 1,568)

○ 사업규모 : 403천㎥/일, 총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L 이하

※ 총인(總燐) : 하천의 부영양화를 나타내는 지표로 적조현상의 원인

□ 추진상황

○ 공사발주	’12. 11월

○ 실시설계 적격자 선정	’13. 06월

○ 공사착공 및 용역 착수	’13. 10월

○ 토목공사 추진(터파기, 가시설 등)	’13.11~‘14.1월

○ 구조물 기초 및 벽체공사 추진(공정율 40%)	’14.2~‘14.6월

□ 금후계획

○ 공사 완료	’14. 10월

○ 시운전	’14. 11월

○ 사업 준공	’14. 12월

마을하수도 정비 사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 오·우수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천 수질 개선

≪진기지구≫

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 진기마을 외 3(주정, 화리, 신미산)

○ 사업기간 : ’10년 ∼ ’14년(5년간)

○ 사 업 비 : 2,501백만원(국비 1,751, 시비 656, 기금 94)

○ 사업규모 : 하수관로 L=6.7km, 펌프시설 1개소

□ 추진상황

○ 하수처리장을 펌프시설로 변경하여 효자처리구역으로 연계 처리하는 사업내용 지방환경청 변경 승인	’12.8월

○ 1, 2차분 공사 완료	’13.5월 ~ ‘14.3월

○ 3차분 공사 착공(공정율 90%)	’14.3월

□ 금후계획

○ 3차분 공사 준공	’14.8월

≪신중지구≫

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 호성동 신중마을 외 11(한사월, 봉암, 농은 등)

○ 사업기간 : ’14년 ∼ ’16년(3년간)

○ 사 업 비 : 4,600백만원(국비 3,220, 시비 1,280, 기금 100)

○ 사업규모 : 하수관로 L=7.5km, 처리시설 1개소(Q=195㎥/일)

□ 추진상황

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료	’13.10월

○ 원가심사(도), 일상감사(시) 완료	’14. 4월

○ 실시설계용역 착수	’14. 5월

□ 금후계획

○ 실시설계 용역 준공	’14. 10월

○ 사업착수 및 준공	’14. 11월 ~ ’16. 12월