제325회 전주시의회 제2차정례회

2015년도 행정사무감사특별위원회

2015년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업소

보   고   순   서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	9
	○	수 질 관 리 과	-------	23
	○	하 수 과	-------	27

일   반   현   황

□ 기   구 : 4과 15담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)							수질관리과 (3담당)								하 수 과 (4담당)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리															지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		91	92	20	26	31	15
일 반 직	소계	87	88	20	26	27	15
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	21	27	6	7	8	6
	7급	34	37	7	8	16	6
	8급	17	15	4	7	2	2
	9급	10	4	1	3
연 구 직		4	4			4

※ 휴직 2명, 근무명령 1명 포함

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 상수도요금 인상 및 관련조례 개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기   본   현   황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
658,570	656,211	99,64	366.6	232,209	70.36	287	250	37

□ 도․송․배․급수관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,392	64	830	1,498

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	’67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		108.8	1,990	1,728	262	86.8
합 류 식			657	446	211
분류식	소 계	108.8	1,333	1,282	51
	오수관거		805	805	0
	우수관거		528	477	51

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기타 (구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

※ 계획차집관로(5개라인) : 12.5km

□ 하수처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (`90) - 2단계 : 190,000㎥ (`97) - 3단계 : 100,000㎥ (`05)	규 모:16,500㎥/일(`15.5)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) :`02.3 준공 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) :`15. 1 준공 ° CSOs처리시설(130,000㎥/일) :`15. 4 준공

수도행정과  소 관

□	체계적인 상하수도요금 부과 관리	----	6
□	체납 상하수도사용료 징수율 제고	----	7
□	상하수도요금 납부방법 개선	----	8

체계적인 상하수도요금 부과 관리

○ 수도계량기 현장검침 확행과 수용가 부과자료정비 철저로 정확한

상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 부과현황

(단위:백만원)

구 분	2015. 10월말			2014. 10월말
	합계	상수도	하수도	합계	상수도	하수도
계	87,039	55,476	31,563	81,215	54,787	26,428
가 정 용	40,992	30,566	10,426	38,897	30,341	8,556
일 반 용	35,888	21,160	14,728	32,663	20,553	12,110
대중탕용	1,482	737	745	1,150	643	507
공 업 용	8,677	3,013	5,664	8,505	3,250	5,255

□ 추진상황

○ 검침원 및 직원 친절(소양)교육 실시	10회(매월 1회)

○ 상수도 검침 및 상하수도요금고지서 부과고지… 10회(매월 1회)

○ 위탁검침원 수수료 인상 (전주시 규칙 제1974호)	’15. 3월

구 분	공동주택			일반주택
	옥 내	옥 외	옥외(승강기미설치)
개 정 전	700원	300원	300원	700원
개 정 후	700원	350원	400원	810원
증 감 액	0원	+50원	+100원	+110원

※ 인상분 소요예산 : 157백만원(2015. 제1회 추경 반영)

○ 수도요금고지서 A4우편 봉함고지서로 개선	’15. 4월

○ 검침곤란수용가 화상검침기 현장조사 및 설치(100개소)	’15. 7월

- 완산구 60개소, 덕진구 40개소

○ 다량급수업소 일제점검 실시(521개소)	’15. 9월

- 대    상 : 일반용 300㎥, 대중탕용 1,500㎥이상

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 계량기 관리상태 등

□ 금후계획

○ 다량급수업소 일제점검 실시	분기별 1회

○ 상수도 0톤 수용가 일제조사 실시	’15. 11월

체납 상하수도사용료 징수율 제고

○ 체납자에 대한 상시독려,정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

상습·고액체납자에 대한 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 현    황

(2015.10월말/단위:백만원)

구 분		조정액	징수액	체납액	징수율	비 고
합 계		90,907	87,477	3,430	96.2
상수도	계	58,198	56,038	2,160	96.3
	현년도	55,476	53,775	1,701	96.9
	과년도	2,722	2,263	459	83.1
하수도	계	32,709	31,439	1,270	96.1
	현년도	31,563	30,611	952	96.9
	과년도	1,146	828	318	72.2

□ 추진상황

○ 상·하반기 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영

- 징수실적 : 체납액 2,596백만원(현 2,200/과 396)

(상수도 1,809 · 하수도 681 · 음식물수수료 106)

○ 정수처분·해제 : 단수 1,303전 620백만원(개전 1,209전 547백만원)

○ 단수계고 : 13,150 세대(단수반 10,150/검침원 3,000) 4,650백만원

○ 체납정보관리 D/B구축 자료정비 : 48,023건(평균 4,802/월)

○ 조기납부 홍보

- 언론보도 4회, 관련 부서 협조공문 2회, 공동주택 단수계획 홍보 11개소

□ 금후계획

○ 체납단수반 확대운영 지속적 추진 : 3개반 8명(기간제 4명 투입)

○ 회계 마무리 체납액 특별 징수기간 운영 : ’15. 11월∼12월

○ 수돗물 급수정지 계고장 검침원 송달 : ’15. 11월~12월

○ 고액체납자 재산압류 추진 및 징수불가 체납액 결손정리

○ 다량수용가·공동주택 등에 대한 체납요금 조기납부 홍보

상하수도요금 납부방법 개선

○ 상하수도요금 고지서와 납부방법 개선으로 개인정보를 보호하고

시민불편을 최소화하여 사람을 위한 품격의 선진 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 12월

○ 사 업 비 : 67백만원

○ 사업내용

① 간단 e납부서비스 실시 : 수도요금 카드납부편익 증대

현 행	⇨	개 선
전화 ARS, 방문 신용카드납부		전국 어디서나 고지서 없이 신용카드로 은행현금입출금기(CD/ATM), 위택스(www.wetax.go.kr) 납부 추가

② 상하수도 요금 고지서 개선 : 개인정보보호 및 송달오류 최소화

현 행	⇨	개 선
가로 장방형 미봉합 고지서		A4우편 봉합 고지서

③ 자동이체 신규․해지 전화접수 : 민원 편리성 제고

현 행	⇨	개 선
사업소나 금융기관 방문 신청		방문 없이 전화로 본인인증을 통한 신청

※ 전출자, 사망자의 자동이체 미해지로 인한 민원불편 최소화

□ 추진상황

○ 간단 e납부 프로그램 구입 및 서비스 시행	2015. 1월

- 전자납부 비율 7.2% 증가

○ 고속봉함기 도입 및 봉함고지서로 변경	2015. 4월

- 월 48,000매(덕진구 일반주택, 독촉장)

○ 자동이체 납부자 중 미출금 수용가 안내문자 발송(4,609건)	2015. 5월

- 자동이체 납부세대 : 94,627세대(전체 수용가의 42%)

□ 금후계획

○ 자동이체 전화접수 서비스 도입	2015.12월

급수과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업	----	10
□	소규모 배수관 포설사업	----	11
□	수도정비기본계획(변경) 및 상수도 관망기술진단 용역	----	12
□	용복동 독배마을 상수도공급사업	----	13
□	중인동 도계가압장 및 배수지 확장공사	----	14
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	15
□	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	----	16
□	긴급 누수복구공사(단가계약)	----	17
□	상수도 누수탐사용역	----	18
	노후관 교체공사	----	19
	배수관 세관 갱생공사	----	20
	관말연결 및 통합공사	----	21
	완벽한 수도계량기 관리	----	22

상수도 전면개량을 통한『맑은물공급사업』

○ 유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 3월 ~ 2016년 12월

○ 총사업비 : 1,612억원(특별회계 792, 일반회계 300, 지방채 520)

※ ’15년 예산 169억원(본예산 99, 1회 추경 50, 2회 추경 20)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록(전면개량 50, 블록고립 78)

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

- 상수도관 개량 655km, 노후계량기 교체 40,201전

□ 추진상황 (공정율 93.1%)

○ 블록시스템 구축 108개소 완료(전면개량 50, 블록 고립 58)

○ 통합관리센터 신축 완료, 선진 관망관리시스템 구축 진행 중

○ 상수도관 교체 및 신설 600㎞, 노후계량기 40,221전 교체 완료

□ 금후계획 (’15년 목표 공정 96%)

○ 상수관로 교체 및 신설 55km

○ 블록시스템 구축 20개소 (블록 고립 20)

○ 통합정보화시스템 구축, 프로그램 구성 및 운영(통합관리센터)

○ 상수도 관망 GIS D/B 보완 및 운영 프로그램 업그레이드

○ 성과보증 준비 및 시행(13개월)	’15. 11월 ~ ’16. 12월

※ 성과보증 : 전면개량 50개 블록 유수율 85%±3% 달성

소규모 배수관 포설사업

○ 농촌동 및 도심지 외곽지역 등 취락밀집지역의 상수도 관로가

매설되지 않은 구간에 상수도관로를 매설하여 생활환경 개선

○ 관말지역에 관로를 연결하여 순환관망을 형성하고 맑고 깨끗한

용수를 공급함으로서 시민보건 위생향상

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 11월

○ 사 업 비 : 5억원

○ 사업규모 : 관로매설 D=80~200mm, L=3.16km

□ 추진상황(100%)

연번	위 치	사업개요	사업비 (백만원)	공정율	내용
	5개소		500
1	정여립로 (소각장~혁신삼거리)	L=1,600m,D=150mm	210	100%	도로개설 병행
2	영상제작단지 진입로	L=600m,D=150mm	60	100%	도로개설 병행
3	쑥고개로(소각장 삼거리)	L=200m,D=200mm	80	100%	가압구역 확장
4	반월동 원화전1길	L=480m,D=80mm	90	100%	신설 배수관로
5	평화동 양지3길	L=280m,D=100mm	60	100%	신설 배수관로

○ 사업대상지 조사 및 관망 확인	’15. 1월

○ 사업 우선순위 결정 및 추진계획 수립	’15. 2월

○ 현지 조사 및 실시설계	’15. 3월 ~ 4월

○ 공사 착공	’15. 4월

○ 공사 준공(5개소)	’15. 9월

수도정비기본계획(변경) 및 관망 기술진단 용역

○ 전주시 수도정비에 관한 종합적인 계획을 수립하여 상수도시설을

적정하고 합리적으로 설치ㆍ관리

○ 상수도 관망의 현재 상태를 파악하고 사전에 개량계획을 수립하여      최적의 상태를 지속적으로 유지

□ 사업개요

○ 추진근거 : 수도법 제4조ㆍ제6조ㆍ제74조의 규정에 의한 법적의무사항

○ 사 업 량 : 전주시 수도정비기본계획(물 수요관리 시행계획 포함) 1식

상수도관망 전문기술진단(송ㆍ배수관로) 1식

○ 사 업 비 : 2,654백만원

○ 사업기간 : 2015. 12월 ~ 2017. 6월(18개월)

□ 중점검토사항

○ 광역상수도로 전환된 대성수계 공급계통 반영

○ 지방상수도 폐지(대성정수장, 방수리 취수장) 및 활용방안 마련

○ 친환경첨단산업단지 3단계 용수공급 방안

○ 전주시 물 수요관리 목표설정

○ 송ㆍ배수관로의 관리상태를 파악하여 개선방안 수립

□ 추진상황

○ 용역과제 심의(원안가결), 계약심의	’14. 12월

○ 일상감사 및 계약심사	’15. 03월

○ 국토교통부 용역업자 평가 기준 변경	’15. 06월

○ 도 용역업자 평가기준 변경(안) 공고	’15. 06월

○ 도 의견 수렴 2회	’15. 07월 ∼ 8월

○ 도 용역업자 평가기준 변경 공고	’15. 10. 26

□ 금후계획

○ 용역 발주(집행계획 및 입찰공고)	’15. 11월

○ 계약 및 과업착수	’15. 12월

○ 수도정비기본계획 협의 및 부분 승인요청(환경부)	’16. 12월

○ 용역 완료	’17. 06월

용복동 독배마을 상수도공급사업

○ 계곡수 이용으로 위생환경에 취약한 용복동 독배마을에 상수도를

공급하여 주민숙원 해결 및 시민보건 위생환경 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 용복동 독배마을(지방도 712호선)

○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 10월

○ 사 업 비 : 350백만원

○ 사업규모 : 관로매설 D=150mm, L=1.52km

□ 추진상황(공정 100%)

○ 독배마을 주민일동 상수도공급 요청	’14. 7월

○ 마을 주민 급수신청 접수(34세대)	’14. 10월

○ 대규모 도로굴착 심의	’15. 2월

○ 실시설계 용역	’15. 3월 ～ 5월

○ 일상감사 및 계약심사	’15. 5월

○ 공사 착공	’15. 7월

○ 공사 완공	’15. 9월

중인동 도계가압장 및 배수지 확장공사

○ 중인동 일원 전원주택 및 상가 등 건축물이 매년 증가되고

있는 실정으로 급수수요량 증가에 따른 배수지 용량 확대

○ 상수도 시설물 확충으로 수압저하 등 민원해소와 시민생활 불편

사전 예방

□ 사업개요

○ 위   치 : 전주시 완산구 중인동 1199번지 일원

○ 사업기간 : 2015. 7. ~ 11월

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 사업규모 : 펌프교체(3→7kw),물탱크(추가설치 100ton), 토지매입 1식

□ 추진상황(100%)

○ 도계배수지 및 가압장 정비 계획 수립	’15. 5월

○ 도계배수지 편입토지 감정평가 및 사정결의	’15. 5월

○ 편입토지(1필지 1,666㎡)	’15. 7월

○ 공사 착공	’15. 8월

○ 공사 준공	’15. 11월

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관의 세척·갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를

지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 2. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 250백만원(’15년 : 150백만원, 이월 100백만원)

○ 지원대상

- 학교, 공동주택, 사회복지시설, 차상위계층 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비 고
학교 및 복지시설	총 공사비 70%이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50%이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50%이하	최대 0.3백만원
기초 수급자	전 액	최대 2백만원

□ 추진상황

○ 급수설비 지원사업 세부계획 수립 및 신청접수	’15. 2월∼3월

○ 상반기 급수설비 지원사업 공사준공 및 정산(7개소)	’15. 7월∼10월

○ 하반기 급수설비 지원 심의회 개최 및 지원대상자 선정(2개소)	’15. 10월

□ 금후계획

○ 추가 지원대상지 선정 및 급수설비 지원 심의회 개최	’15. 11월

○ 급수설비 지원사업 공사준공 및 정산	’15. 11월∼12월

저소득층 옥내급수관 개량 지원사업

○ 저소득층을 대상으로 노후되어 부식된 옥내 급수관의 갱생 및 교체

작업을 통해 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업근거 및 추진경위

○「옥내급수관개량지원 업무처리지침」및「수도법」제21조,

「전주시 상수도 급수조례」제39조

○ 경제적으로 힘든 저소득층 대상으로 노후된 옥내 급수관의 갱생 등의       작업을 통해 맑은 물 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 2. ∼ 12월

○ 총사업비 : 242백만원(국비:121, 시비:121), 세대당 2,200천원 정도 지원

○ 사업규모 : 110세대 정도

○ 지원대상

- 옥내급수설비 중 냉·온수관으로 사용중인 아연도 강관 등을 갱생        하고자 하는 건물

- 사회복지사업법에 의한 사회복지시설 중 노인복지시설 및 아동복지시설

차상위계층 자가주택

□ 추진상황

○ 세부계획 수립 및 지원신청 홍보(각 동사무소 방문)	’15. 3월

○ 지원신청 접수 및 선정	’15. 4월 ∼ 10월

○ 지원사업 공사 시행 (85세대 완료)	’15. 9월 ∼ 11월

□ 금후계획

○ 추가 지원사업 설계 및 발주	’15. 11월

○ 추가 지원사업 공사 시행	’15. 11월 ∼ 12월

긴급 누수복구공사(단가계약)

○ 상수도의 돌발적인 누수를 긴급 복구함으로써 위험요소 제거

○ 시민생활 편익 증진 및 유수율 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업기간 : 2015. 2. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 700백만원

○ 추진방법 : 누수민원 처리

- 단가업체 처리 : 300건 정도

- 누수센터 자체처리(수리원 11명) : 3,600건 정도

□ 상수도관 현황

(단위 : km)

계	5년 이하	6년~10년	11~15년	16~20년	20년 초과
2,392	561	179	182	304	1,166

□ 추진상황(2015년)

○ 누수민원처리 : 3,917건

- 단가업체 처리(1차~5차) : 도로누수 등 310건 / 500백만원

- 누수센터 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 3,607건

□ 금후계획

○ 2015년 긴급 누수복구공사(동절기) 지속추진

○ 2016년 긴급 누수복구공사 발주 준비 등 추진

상수도 누수탐사용역

○ 땅속으로 새는 물을 찾아 차단함으로써 수자원 보호 및 예산절감

○ 우리시 상수도 경영 효율화 도모 및 유수율 제고

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 일원

○ 사업기간 : 2015. 2. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 60백만원

○ 용역개요 : 누수탐사 70건, 80km이상

○ 탐사방법 : 제수변 등 현장시설물 현황조사, 하수도 유량 조사,

청음봉 및 전자탐사장비를 이용한 누수탐사

□ 추진상황(공정 90%)

○ 누수탐사 실시 : 69건, 72.1km(절감액 : 309,113천원 정도)

※ 최근 5개년 용역탐사 성과자료(2010∼2014년)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	합계
건 수	90건	24건	38건	43건	51건	246건
절감액 (천원/년)	187,018	80,315	114,844	163,119	236,274	781,570

□ 금후계획

○ 2015년 잔여 누수탐사 추진	’15. 11.~ 12.

노후관 교체공사

○ PVC관 등 노후 상수도관 교체를 통해 누수 방지 및 유수율 제고

○ 효율적 관망관리로 양질의 맑은물 공급 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 용머리로(효자주공3단지 ~ 효자지구대)

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 10월

○ 사 업 비 : 250백만원

○ 사업규모 : 노후관 교체(D=150, L=726m), 인도정비 등

○ 매설연도 : 1978년(PVC관)

□ 추진상황

○ 연도별 노후관 교체 현황

(단위 : m)

합 계	2011년 이전	2012년	2013년	2014년
28,683	25,875	1,322	865	621

○ 2015년

- 행정절차 이행(도로굴착 심의 등)	’15. 02.

- 실시설계용역 및 일상감사	’15. 03.~05.

- 공사착공	’15. 07. 24.

- 공사완료	’15. 10. 21.

□ 금후계획

○ 2016년 사업대상지 현장조사 및 설계 등 추진	’15. 11.~

배수관 세관 갱생공사

○ 세관갱생을 통해 관로 수명연장 및 양질의 수돗물 안정적 공급

○ 배수관의 부식 및 관석 등으로 인한 단면축소, 통수불량 및 적수

발생 민원 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 거마평로(이동교 ∼ 신기독병원)

○ 사업기간 : 2015. 4. ∼ 8월

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업규모 : 배수관 세관갱생 (D=300, L=394m)

○ 매설연도 : 1986년(CIP관)

□ 추진상황

○ 연도별 세관 갱생 현황

(단위 : m)

합 계	2011년 이전	2012년	2013년	2014년	2015년
56,040	54,928	555	147	410	394

○ 2015년

- 행정절차 이행(특허공법 선정 등)	’15. 04.~05.

- 설계 및 공사발주	’15. 06.

- 공사착공	’15. 06. 30.

- 공사완료	’15. 08. 06.

□ 금후계획

○ 2016년 사업대상지 현장조사 및 설계 등 추진	’15. 11.~

관말연결 및 통합공사

○ 도심지내 급수취약 세대의 원활한 상수도 공급을 통한 상대적

소외감 해소 및 순환관망 형성을 통한 관망 유지관리의 효율화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 반월동 암실길(반월동 692-1번지 부근)

○ 사업기간 : 2015. 3. ∼ 11월

○ 사 업 비 : 83백만원

○ 사업규모 : 관말 연결 및 통합(D=100, L=378m)

□ 추진상황

○ 연도별 관말연결 및 통합공사 현황

(단위 : m)

합 계	2011년 이전	2012년	2013년	2014년
5,422	4,407	595	210	210

○ 2015년

- 행정절차 이행(도로굴착심의 및 설계 등)	’15. 04.~ 05.

- 공사발주	’15. 08. 28.

- 공사착공(공정 : 60%)	’15. 09. 18.

□ 금후계획

○ 공사완료	’15. 11. 21.

완벽한 수도계량기 관리

○ 유효만기 및 고장계량기(동파계량기 포함)를 신속하게 교체하여

계량적정성 및 신뢰성 확보와 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 1. ~  12월

○ 사 업 비 : 1,140백만원(계량기 구입 580, 교체비 560)

○ 사업규모 : 계량기 교체 24,800개(총 상수도전수 223,648전의11.1%)

	유효기간만료 : 23,000개
	고장 및 동파 : 1,800개

※ 관련근거 : 계량에 관한법률 시행규칙 제20조(유효기간)

- 50㎜이하 8년,  80㎜이상 6년

□ 추진상황(공정 74%)

○ 계량기 구입 : 26,770개(구입비: 430백만원)

○ 계량기 교체(자체) : 2,900개

○ 덕진구 관내 계량기 교체공사(1차)	2015. 6월 ~ 8월

○ 완산구 관내 계량기 교체공사(1차)	2015. 6월 ~ 8월

□ 금후계획

○ 고장 및 동파 계량기 교체 추진	연중 시행

○ 계량기구입 및 교체공사 추진	’15. 3월 ~ 12월

○ 불량 Zero화를 위한 계량기 성능검사	연중 시행

- 대    상 : 신규구입 및 민원계량기 성능검사 (연간 약 4,500개)

○ 계량기 변동사항 전산자료수정 (약 30,000건)

- 신설, 교체, 시험, 폐전, 개전 등

○ 계량기 동파방지 홍보 및 대응체계 가동 …	’15. 12월 ~  ’16. 2월

수질관리과  소 관

□	수돗물 신뢰성 제고를 통한 시민 건강 증진	----	24
□	깨끗하고 쾌적한 수도사업장 조성	----	25
□	안정적이고 효율적인 공업용수 공급	----	26

수돗물 신뢰성 제고를 통한 시민 건강 증진

○ 안심하고 마실 수 있는 수돗물에 대하여 시민과의 소통 및

수돗물 품질검증 등 다양한 수도정책을 적극 추진하여 신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 시민생활 속 현장행정 확대 운영으로 신뢰성제고

- 다중집합장소 수돗물 음수대 설치

- 수돗물 사랑마을 운영 및 수돗물 음용율 제고 홍보시행

○ 수돗물 바로알기 실천 강화

- 수돗물품질보고서 및 홍보물을 통한 수돗물 이해와 궁금증 해소

- 수자원공사와 연계한 워터투어 추진(시민자생단체 등과 현장체험)

□ 추진상황

○ 수돗물 음수대 설치

- 다중집합장소(건지 및 송천도서관 2개소) 음수대 설치

○ 수돗물 사랑마을 운영 및 수돗물 음용율제고를 위한 홍보

- 수돗물 사랑마을 운영(4개 공동주택) 및 안심확인제 시행

- 노후공동주택 수질검사실시   : 34개소 68개 지점(모두적합)

- 수돗물 품질보고서 제작 배포 : 35,000부

- 수돗물 “콜레스테롤 개선효과 탁월” 홍보전단제작 배포 : 100,000부

○ 시민 수돗물 음용율 조사	: ´15. 6

- 수돗물 음용율 조사를 통해 수돗물의 신뢰도 파악

○ 워터 투어 실시로 수돗물 바로알기 서비스

- 자연보호협회, 자원봉사단체 등 사회단체 120명 워터투어 실시

□ 추진계획

○ 공인 먹는 물 수질검사기관 행정서비스 확대

- 노후공동주택 수도꼭지수 및 다중이용시설(약수터 등) 수질안전성 검증

- 홈페이지, 시정소식지 등 다양한 매체를 통한 수돗물 검사자료 홍보

○ 한옥마을 음수대 설치	: ´15. 11

깨끗하고 쾌적한 수도사업장 조성

○ 여가생활 인구 증가에 따라 배수지 등 수도시설을 찾는 시민에게      쾌적한 수돗물 관리환경을 제공함으로써 수도행정에 대한 신뢰 의식 기대

□ 사업개요

○ 대    상 : 배수지 및 가압장 16개소

○ 사업기간 : 2015. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 443백만원

○ 사업내용

- 원당가압장 환경정비사업

- 화산배수지외 1개소 환경정비사업

- 상수도 시설물 정밀 안전점검

- 각 사업장 편의시설 보수 및 환경정비 등

□ 추진사항

○ 원당가압장 환경정비 시행(60백만원, 공정 100%) : ´15. 5. 12 ∼ 8. 9

- 콘크리트포장 A=344㎡, 휀스설치 L=135m, 배수로 설치 L=47m,  건물철거 2동

○ 화산배수지외 1개소 환경정비 시행(168백만원, 공정 100%) : ´15. 5. 8 ∼ 8. 5

- 진입로 포장 L=65m, 휀스설치 L=338m, 우수관설치 L=312m

○ 모든 수도시설 제초 및 전지작업 등 환경정비 : ´15. 5. 11 ∼ 10월말

- 배수지 등 13개소 1차정비 완료, 기간제 근로자 6명(연인원 1,440명/ 68백만원)

○ 시민편의시설 이용객에 부합하는 여가생활 공간 조성 : ´15. 1.~ 10

□ 금후계획

○ 상수도 시설물 유지관리를 위한 정밀 안전점검(39백만원)	: ´15. 12

- 재해․재난 대비 대성배수지 등 5개소 정밀안전점검

안정적이고 효율적인 공업용수 공급

○ 혁신도시, 친환경복합단지, 노후산단 재생 등으로 공업용수 수요증가에

대비하여 관련시설 개량․보수를 통하여 안정적인 공급체계 구축

□ 현    황(공업용수)

○ 취수시설 : 전미취수장(1989년 개량, 규모 70,000㎥/일)

- 도수관로 : 2개 관로 총 7.6km(전미취수장 ∼ 팔복정수장)

○ 정수시설 : 팔복정수장(1989년 개량, 규모 70,000㎥/일)

○ 용수 수용업체 : 전주 제1, 2공단 전주페이퍼, 친환경 첨단복합단지,     혁신도시 등 20개 업체

□ 사업개요

○ 대    상 : 전미취수장, 팔복정수장, 도수관로

○ 사업기간 : 2015. 1월 ∼ 2016. 7월

○ 사 업 비 : 740백만원

○ 사업내용

- 공업용수 도수관 확장교체 잔여공사, 팔복정수장 배수지 내부개량공사

- 전미취수장 유공관 여과층 개량공사

□ 추진사항

○ 공업용수 도수관 확장교체 공사(공정 90%)	: ´13. ∼ ´16.

- 총사업비 2,633백만원, 확장교체(D 600mm ⇒ D 800mm, L=2.53㎞)

○ 팔복정수장 배수지 내부개량공사(공정 100%)   : ´15. 6 ∼ 8

- 사업비 242백만원, 방수 및 내부도장(배수지 4,072㎡)

□ 금후계획

○ 전미취수장 유공관 여과층 개량공사               : ´15. 12

- 사업비 170백만원, 유공관 여과층 골재개량(D1350∼D1200mm, L=249m)

○ 공업용수 도수관 확장교체 잔여공사                 : ´15. 12

- 사업비 320백만원, 확장교체(D 600mm ⇒ D 800mm, L=0.35㎞)

하수과  소 관

□	하수도사용료 서민부담 완화	----	28
□	전주시 하수도정비 기본계획 변경	----	29
□	하수관로 정비 사업	----	30
□	신중지구 등 3개지구 마을하수도 정비사업	----	31
□	효율적인 공공하수처리시설 운영	----	32
□	체계적인 지하수관리로 하수도요금 증대	----	33
□	통합형 지하수 정보관리시스템 구축	----	34
□	빗물이용시설의 설치 및 운영관리	----	35
□	전주시 지하수 관리 조례 제정	----	36

하수도사용료 서민부담 완화

○ 하수도공기업 재정건전화로 인한 서민경제 부담을 완화하기 위한

적극행정을 펼치고자 함

□ 추진방향

○ 기초수급자 하수도사용료 감면

○ 혼합수용가 요금부과 기준완화

○ 연체금 일할계산으로 불합리한 규제개선

○ 원인자부담금 분할납부 횟수 확대로 중소기업 자금운용환경개선

□ 추진상황

○ 전주시 하수도사용 조례 개정공포 (’15. 2. 27.)

- 원인자부담금 분할납부 횟수 확대 시행	’15. 2. 27일부터

․ 기존 3회 → 개선 4회

․ 일시적 자금경색중인 중소기업 납부편의 제고, 규제개선

- 기초수급자 감면 시행	’15. 5월부터

․ 수급자 한가구당 3㎥ 감면 : 8,357세대, 년84백만원 정도

- 혼합수용가(상가주택) 사용료 기준 완화	’15. 8. 27일부터

․ 혼합수용가 1가구당 15㎥까지 일반용을 가정용으로 적용

: 3,712건, 년394백만원 정도

- 연체료 일할계산 적용	’15. 8. 27일부터

□ 금후계획

○ 하수도공기업 재정건전화를 통한 서비스 향상 방안 발굴

○ ’16년도 하수도요금 현실화 관련 지속적 홍보	’15. 12월부터

전주시 하수도정비 기본계획 변경

○ 하수도법 제6조에 의거 하수도정비기본계획에 대한 5년마다 변경수립 규정

○ 도시계획 및 도시환경시설의 여건 변화에 따른 장래 하수도정비 체계 구축

□ 용역개요

○ 용역개요 : 전주시 하수도정비기본계획 변경 수립(전주시 전지역)

○ 용 역 비 : 1,354백만원(시비)

○ 용역기간 : ’15. 2월 ~ ’16. 2월(착수일부터 12개월)

○ 도 급 자 : ㈜동명기술공단 대표 신완수 외 3개사

㈜동명, (주)한아, ㈜신우, ㈜동희측지

□ 추진상황

○ 2007년 하수도정비기본계획 변경	’07.  1월

○ 2011년 하수도정비기본계획 부분 변경	’11. 10월

- 전북 혁신도시 및 만성지구 개발사업 지구 추가

○ 2015년 하수도정비기본계획 변경

- 한옥마을 블록화 조사 및 문제점, 개선방안 제시

- 기존 택지개발사업지구 개선방안 수립

- 하수처리장 운영실태 조사 및 향후 개선방안 수립

- 처리구역 및 배수구역 재정비 및 하수도 대장정리 등

□ 금후계획

○ 하수도정비기본계획 변경 용역 추진	’15. 11 ~ ’16. 1월

○ 행정절차이행(의견수렴, 환경부 사전협의 등)	’16. 2월

○ 하수도정비기본계획 변경승인(환경부)	’16. 3월

하수관로 정비 사업

○ 하수관로 우․오수 분리와 건물 정화조 폐쇄로 시민보건 위생 향상

○ 지하수, 우수 등 불명수 감소로 인한 하수 처리비용 예산 절감

□ 사업개요

사 업 명	위 치	사업규모	사업비	기 간
합 계		L=206.4㎞	159,598
중앙처리구역(10분구)	노송, 중앙, 풍남동 일원	L=24.9㎞	30,332	10~15
하수처리편입구역	평화, 삼천, 장동 일원	L=77.2㎞	40,525	10~15
효자처리구역	효자, 송천동 일원	L=29.5㎞	20,000	13~15
중앙처리구역(3,10분구)	금암, 노송, 덕진동 일원	L=55.3㎞	39,741	14~18
덕진, 중앙(1분구)	덕진, 송천동 일원	L=19.5㎞	29,000	15~18

□ 추진상황

○ 중앙처리(10분구) : 24.9㎞ / 24.9㎞ 완료 (100%) - ’15. 3월 준공

○ 하수처리편입구역 : 77.2㎞ / 77.2㎞ 완료 (100%) - ’15. 9월 준공

○ 효자처리구역    : 28.3㎞ / 29.5㎞ 완료 (96%) 공사 일시중지중

○ 중앙(3,10분구)    : 44.1㎞ 공사발주 의뢰(’15. 11월)

○ 덕진, 중앙(1분구) : 실시설계용역 일상감사 등 행정절차 이행 중

□ 금후계획

○ 효자처리구역(잔여공사 1.2㎞,전주대 일원 등)	’15. 12월 완료

○ 중앙(3,10분구)	’15. 12월 착공

○ 덕진, 중앙(1분구) 실시설계용역 착수 및 준공	’15. 12 ~ ’16. 11월

신중지구 등 3개지구 마을하수도 정비사업

○ 농촌마을 하수도 시설개량 우·오수 분리로 하수처리 효율 극대화

○ 주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역의 하천 수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 호성동 신중지구 등 3개 지구 19개 마을

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

○ 사업규모 : 하수관로 L=23.8km, 펌프장 4개소, 처리장 2개소

○ 사 업 비 : 14,384백만원(국비 10,069, 시비 4,315)

※ 마을하수도 현황 : 25개지구(시설완료 14, 사업중 3, 미착수 8)

□ 추진상황

○ 신중지구 실시설계용역 착수	’14. 5월

○ 신중지구 사업내용 일부 변경 요청	’15. 1월

- 하수처리장 대신 펌프시설로 변경하여 차집관로 연계 처리

○ 수곡, 화신지구 실시설계용역 착수	’15. 5월

○ 신중지구 재원협의(환경청)	’15. 6월

○ 신중지구 국고보조사업 내용변경 승인(환경청)	’15.10월

□ 금후계획

○ 신중지구 공사 발주 및 추진	’15.12 ~ ’17.12월

○ 수곡, 화신지구 재원협의 및 공사 추진	’16. 3 ~ ’17.12월

○ 원동지구 등 8개 지구 연차별 사업 추진	’16. 1 ~ ’25.12월

효율적인 공공하수처리시설 운영

○ 민간기업 전문기술 도입과 운영비절감 등 효율적인 공공하수

처리 시설 운영으로 새만금 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 현  황

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모	403,000㎥/일	16,500㎥/일
처 리 량	389,000㎥/일	7,300㎥/일
관리대행사	전주개발(주)/(주)TSK워터	㈜하이엔텍/(유)한백종합건설

○ 운 영 비 : 271억원/년

(하수처리 102억, 위생처리 3억, 대수선 18억, 슬러지 67억, 총인 등 58억, 수질복원 23억)

□ 추진상황

○ 총인(T-P)처리시설 준공	’15. 1월

○ CSOs처리시설 준공	’15. 4월

○ 전북혁신도시 수질복원센터 인계인수	’15. 6월

※ 운영수질

(단위 : mg/ℓ)

항목 구분	BOD (5이하)	COD (20이하)	SS (10이하)	T-N (20이하)	T-P (0.2이하)	대장균 (1000이하)	생태독성 (1TU이하)
1․2단계	2.8	12.0	4.1	10.185	0.105	15	0.2
3단계	2.5	11.8	4.0	10.086	0.096	79	0.1
수질복원센터	2.2	4.9	2.3	5.486	0.150	0	-

□ 금후계획

○ 악취 기술진단 실시	’15. 10월

○ 대수선사업 추진(호이스트 설치 등 5종)	’15. 11 ~ 12월

체계적인 지하수관리로 하수도요금 증대

○ 지하수 사용자에 대한 체계적 업무추진과 검침곤란 유량계 옥외검침 시스템 구축 등 적극적인 지하수 업무추진으로 하수도요금 세입증대

□ 추진개요

○ 지하수 등록현황

구분	총계	생활용수			농업 용수	공업 용수	비고
		소계	음용수	비음용수
계	5,899	3,511	298	3,213	2,320	68

○ ’14년 부과액 6,654백만원 ⇒ ’15년 목표액 7,654백만원

□ 추진상황

○ 검침곤란 지하수 사용가 옥외검침시스템 설치(400개)	’13. ∼ ’15년

○ 지하수 0톤 사용가(481건) 일제정비	’15. 3 ∼ 6월

- 주유소, 세차장, 모텔, 목욕탕, 원룸 등 중점 확인

○ 불법지하수시설 자진신고기간 운영	’15. 3 ∼ 8월

- 자진신고 실적 : 423건(신규등록 150건, 폐공신고 273건)

- 세외수입 증대효과 : 145,872천원

○ 지하수 의심사용가 현장확인 추진(236건)	’15. 3 ∼ 10월

□ 금후계획

○ 지하수 공인유량계 설치(125개소)	’15. 11~12월

○ 새올 지하수프로그램 신고·허가 등록자료 분석	’15. 12월

○ 지하수 기본계획용역 수립	’16년 ∼ ’17년

통합형 지하수 정보관리시스템 구축

○ 이원화된 지하수의 요금프로그램과 새올행정시스템을 연동할 수 있는 통합형 지하수 정보관리시스템 구축으로 민원감소와 업무의 효율성 증대

□ 추진개요

○ 사업기간 : 2015년 ∼ 2016년(2개년)

○ 사업내용 : 인가‧허가, 요금부과, 수질검사, 시설물 관리 등 통합관리

○ 총사업비 : 120백만원

□ 추진상황

○ 관련부서 협의 및 타 자치단체 견학	’15. 2월

- 수원시청, 수자원공사, 국토교통부, 제주도

○ 지하수이용 신고·허가대장 전수 실태조사	’15. 5 ∼ 10월

○ 통합형 관리시스템구축 계획 수립	’15. 6 ~ 10월

- 구축내용 : 각종 시설물 및 수용가정보 등록

‧ 신고·허가 등록관리/ 요금 및 체납관리

‧ 지하수 시설물 및 이력관리(현장사진 자료 보관)

‧ 수질검사 관리 및 자동안내 서비스

- 정보관리시스템 메뉴얼 구성도

구분	신고․허가	요금부과	수질검사	시설물관리	일반관리
내용	신고․허가 폐공처리	당월요금 누적내역 체납요금	수질검사 신청 및 결과내역 조회 서비스	지하수시설물 이력관리 등	지하수 관련 일반업무

□ 금후계획

○ 지하수이용 신고·허가대장 전수 실태조사	’15. 5 ∼ 12월

○ 통합정보관리시스템 구축 용역 발주	’15. 11월

빗물이용시설의 설치 및 운영관리

○ 기존에 설치한 빗물이용시설을 적합하게 사용하도록 행정지도하고  빗물이용시설을 확대 보급하여 지속 가능한 생태도시 조성에 기여

□ 추진개요

○ 사업기간 : ’15. 3. ∼ 12월

○ 사 업 량 : 15개소(주민센터 5, 민간시설 10)

○ 예 산 액 : 75백만원(도비 50%, 시비 50%)

※ 사용용도 : 조경, 청소, 텃밭, 화장실, 분수, 공공용

□ 추진상황

○ 추진실적 : 109개소(예산지원 96, 민간시설 13)

○ 빗물이용시설 설치비 지원 : 96개소/552백만원/1,698ton

- 공공시설 8, 학교 10, 공동주택 7, 가정 60, 유치원 11

○ 빗물이용시설 유지관리 메뉴얼 작성 배포	’15. 2월

○ 정기점검 : 년 2회 (반기별 1회)

○ 점검내용 : 집수시설, 저류시설, 처리시설, 송·배수시설, 이용실태

○ 빗물이용설치 유지관리 안내문 발송	년 2회(4월, 10월)

○ 빗물이용시설 설치지원	’15. 3 ∼ 8월

- 민 간 시 설 : 11개소/ 55백만원(보조 90%, 자비 10%)

□ 금후계획

○ 동 주민센터 빗물이용시설 설치 공사발주	’15. 11월

○ 빗물이용시설 설치지원	’15. 12월

- 동 주민센터 : 4개소/ 20백만원(도비 50%, 시비 50%)

전주시 지하수 관리 조례 제정

○ 생활수준의 향상과 산업의 발달로 매년 그 수요가 증가되고 있는

지하수에 관하여 그 효율적인 이용 및 관리의 필요성이 높아지고 있으나,

○ 이를 규제할 근거가 미흡하여 지하수의 적절한 보전 및 관리와 효율적인 개발·이용에 필요한 기본적인 사항에 관한 조례를 제정함으로써 공공의 복리증진을 도모

□ 추진방향

○ 소규모 지하수개발·이용시설 설치기준 완화 적용

○ 수질검사 수수료 지원

- 지하수 수질측정시설로 지정 고시된 지하수개발·이용시설 등

○ 지하수이용부담금 부과·징수 : 톤당 85원

- 부과대상 : 산업용, 일반용, 대중탕용

- 감면대상 : 가정용, 농업용, 학교용, 민방위용 등

○ 지하수법 위반행위자에 대한 과태료 부과

- 이용신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우 등

□ 추진상황

○ 조례제정 계획 수립	’15. 6월

□ 금후계획

○ 입법 예고	’16.  7월

○ 조례·규칙심의회 심의	’16.  9월

○ 시의회 상정	’16. 10월

○ 공포시행	’16. 11월