제326회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2016년도

주요업무계획

맑은물사업소

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	22
	○	하 수 과	-------	28

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15담당

									맑은물사업소
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)								수질관리과 (3담당)								하 수 과 (4담당)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								생산관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		91	91	20	26	30	15
일 반 직	소계	87	87	20	26	26	15
	4급	1
	5급	4	5	2	1	1	1
	6급	21	27	6	7	8	6
	7급	34	36	7	8	15	6
	8급	17	15	4	7	2	2
	9급	10	4	1	3
연 구 직		4	4			4

※ 휴직 2명, 근무명령 1명 포함

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업소 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 인상 및 관련조례 개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 공공하수처리시설 증설 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리

기  본  현  황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
658,570	656,211	99.64	366.62	229,358	70.36	282	245	37

□ 도․송․배․급수관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,407	75	837	1,495

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	’67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		202.5	2,028	1,800	228	88.7
합 류 식			658	446	212
분류식	소 계	202.5	1,370	1,354	16
	오수관거		842	842	0
	우수관거		528	512	16

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (’90) - 2단계 : 190,000㎥ (’97) - 3단계 : 100,000㎥ (’05)	규 모 : 16,500㎥/일
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : ’02.03 준공 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : ’15.01 준공 ° CSOs처리시설(130,000㎥/일) : ’15.04 준공

수도행정과  소 관

□	체계적인 상하수도요금 부과 관리	----	6
□	체납 상하수도요금 징수율 제고	----	7
□	수납수수료 절감을 통한 공기업 효율적 운영	----	8
□	옥외검침시스템 설치확대로 검침정확성 제고	----	9

체계적인 상하수도요금 부과 관리

○ 수도계량기 현장검침 확행과 수용가 부과자료 정비 철저로 정확한

상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 현    황

○ 검침전수 : 229,358(일반주택 73,739, 공동주택 155,619)

○ 검 침 원 : 170명(완산 95, 덕진 75)

○ 검침예산 : 1,542백만원(민간이전, 검침수수료)

○ 수도요금 : 1,070원/톤(상수도 720, 하수도 350 → 가정용 20톤 이하)

○ 부과현황 (2015.12월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	공업용
계	105,407	49,692	43,446	1,774	10,495
상수도	66,779	36,843	25,446	862	3,628
하수도	38,628	12,849	18,000	912	6,867

□ 추진계획

○ 검침원 및 직원 친절(소양)교육 실시        : 12회(매월 1회)

○ 상수도 검침 및 상하수도요금 부과고지       : 12회(매월 1회)

○ 상하수도 요금 이사정산 시스템 도입

- 이사정산 운영방안 검토 및 확정          : ’16. 1월 ~ 2월

※ 신청방법, 부과시기(정기․수시), 요금계산(일할, 구경요금), 납기일 등

- 프로그램 도입 및 홍보                   : ’16. 2월(중순)

- 시    행	: ’16. 3월 ~

※ 이사정산에 대한 상담을 전담할 전화회선 신설 및 전담 창구 운영

○ 다량급수업소 일제점검 실시(577개소)       : 분기별 1회

- 대    상 : 일반용 300㎥, 대중탕용 1,500㎥ 이상

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 계량기 관리상태

○ 상수도 0톤 수용가 일제조사 실시          : 반기별 1회

○ 검침곤란수용가 화상검침기 현장조사 및 설치   : ’16. 3월 ~ 8월

- 100개소 (완산구 60, 덕진구 40)

체납 상하수도요금 징수율 제고

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수계고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진납부 의식을 제고하고 상습․고액체납자 징수 강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황

(2015.12월말/단위:백만원)

구 분		조정액	징수액	결손	체납액	징수율	비 고
합 계		109,262	105,972	50	3,240	96.9
상수도	계	69,491	67,540	36	1,915	97.2
	현년도	66,779	65,219		1,560	97.7
	과년도	2,712	2,321	36	355	85.6
하수도	계	39,771	38,432	14	1,325	96.6
	현년도	38,628	37,581		1,047	97.3
	과년도	1,143	851	14	278	74.5

□ 추진계획

○ 체납단수반 운영 : 2개반 4명 (기간제 체납단수반)

- 기  간 : 2015. 2월 ∼ 12월(11개월)

- 사업비 : 76백만원(인건비 65, 보험료 7, 재료비 4)

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 연 4회

○ 상습·고액체납자 급수정지(단수) 계고장 송달 : 분기별 1회

- 5건이상이고 1만원 이상 또는 3~4건이고 10만원 이상 체납자

○ 체납요금 조기납부 및 납기내 자진납부 홍보활동 강화

- 다량수용가·공동주택 자진납부 홍보 협조, 언론보도 등

○ 1백만원 이상 체납자 부동산, 예금 등 각종 재산 압류추진

○ 상하수도 장기체납 다량수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합 상가 등

※ 상습·고액체납자 현황 (2015.12월말 기준)

(단위:건/백만원)

구 분	합 계	10만원 ~30만원	30만원 ~50만원	50만원 ~100만원	100만원 ~300만원	300만원 ~500만원	500만원 ~1,000만원	1,000만원 ~5,000만원
건 수	27,119	15,907	4,057	3,759	2,073	492	561	270
금 액	1,335	248	117	189	235	100	188	258

수납수수료 절감을 통한 공기업 효율적 운영

○ 신용카드 이용자 증가로 인한 카드 수납수수료가 매년 증가됨에 따라

수수료의 합리적인 조정을 통한 예산 절감으로 공기업 효율적 운영 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 11월 ~ 2016. 2월

○ 대    상 : 상하수도요금 신용카드 수납수수료(ARS, 방문)

○ 절감목표 : 연 60백만원 이상

○ 주요내용 : 현 결제액의 2.2%를 건당 180원으로 변경․인하

○ 카드 수수료 지급현황

(단위:천원)

계	2013년	2014년	2015년	증감율
188,013	53,883	59,657	74,473	* ’14년:10.7% ↑ * ’15년:24.8% ↑

□ 추진상황

○ 금융기관 방문 수수료 조정 요청	: ‘15.11월

○ 전자지불대행업체와 카드수납수수료 인하 관련 협의 : ‘15.11~12월

- 나이스페이, ㈜올앳 등

○ 카드 수납수수료 조정 합의	: ‘15.12월

- ㈜올앳 : 결제수수료 건당 180원

○ 가맹점 신규 신청	: ‘15.12월

수수료 조정 협의 결과

【 2015년 신용카드 수납액 : 46,000건 3,385백만원 기준】            (단위:천원)

구 분	2015년	2016년 예상	증 감	비 고
카드수수료	74,473	8,280	66,193 절감

□ 금후계획

○ 전자지불대행업체 변경 계약	: ‘16. 1월

○ 신용카드 수납 프로그램 수정	: ‘16. 1월

○ 전자지불대행업체 변경 수납 시행	: ‘16. 2월

옥외검침시스템 설치확대로 검침정확성 제고

○ 검침곤란 상수도 수용가에 대하여 옥외검침기를 설치함으로써

정확한 검침을 통한 상수도 행정의 신뢰성 제고 및 검침원의 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 설치대상 : 무거운 적치물이 있거나 지하실 등 위치가 부적절한 장소

○ 사업기간 : ’16. 3월 ~ 8월(6개월)

○ 사 업 량 : 100개소

○ 사업예산 : 20백만원

○ 사업내용 : 검침하기 곤란한 수용가에 옥외화상 검침시스템 설치

※ 수용가 옥외에 설치된 옥외접속장치에 검침PDA를 연결하고 검침프로그램 실행시 자동검침

□ 추진상황

구 분	계	2005…2010	2011…2015	비고
개 소	961	326	635

□ 금후계획

○ 검침곤란 수용가 위탁검침원 실태조사         : ’16. 03월

○ 화상검침기 설치예정지역 현지실사            : ’16. 04월

○ 화상검침기 설치대상 100개소 선정            : ’16. 05월

○ 화상검침기 설치                             : ’16. 06월 ~ 08월

급수과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업(1단계)	----	11
□	지방상수도 노후관 정비사업(2단계)	----	12
□	수도정비 기본계획(변경) 및 관망기술진단 용역	----	13
□	상수도 배수관 포설사업	----	14
□	공동주택 등 노후급수설비 지원사업	----	15
□	검침불편 계량기실 정비사업	----	16
□	누수탐사·긴급복구 및 구관막기공사	----	17
□	상수도 관로 누수 상시 모니터링 시스템 구축	----	18
□	상수도 노후관 교체 및 갱생공사	----	19
	제수변 및 소화전 정비공사	----	20
	수도계량기 관리	----	21

상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업(1단계)

○ 유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’09년 3월 ∼ ’16년 12월

○ 총사업비 : 1,612억원(특별회계 792, 일반회계 300, 지방채 520)

※ ’16년 예산 115억원(본예산 45, 2015년 추경 70)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록(전면개량 50, 블록고립 78)

- 상수도관 개량 655km

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

□ 추진상황 (공정율 93.1%)

○ 정비블록 50개소 정비 및 고립 완료, 상수도관 정비 600km

○ 인수인계에 따른 T/F팀 구성 및 운영 중

- 준공 전 시설물(관로시설, 유량계, 밸브 등) 사전점검

□ 금후계획 (’16년 목표 공정 100%)

○ 78개 블록 고립 계속 추진

○ 상수도 GIS 관망 구축 및 전주시 상수도 운영 프로그램 개발

○ 성과보증 준비 및 시행(13개월)          : ’15. 11월∼’16. 12월

- 사전 분석기간 (2개월)                 : ’15. 12월∼’16.  1월

- 유수율 분석기간(10개월)               : ’16.  2월∼11월

- 최종 분석기간 (1개월)                 : ’16. 12월

※ 성과보증 : 전면개량 50개 블록 유수율 85%이상 달성

지방상수도 노후관 정비사업(2단계)

○ 유수율 제고를 위한 맑은물공급사업 추진 중이나, 사업구간 128개

블록 중 미정비된 78개 블록은 유수율 63%이하로 전국 평균

(84%)에 미치지 못하고 있음

○ 78개 블록 중 유수율이 저조한 블록의 우선 순위를 선정하여

연차적 정비 실시로 유수율 향상 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원(미정비 78개 구역)

○ 사업개요 : 노후 상수관로 개량 560km

○ 사업기간 : ’16년 3월 ∼ ’21년 3월 (6개년)

○ 총사업비 : 1,200억원(국비 600억, 시비 600억)

※ ’16년 예산 10억원 (특별회계 10)

※ 국비지원 여부에 따라 탄력적 운영, 매년 6개 블록(100억 정도) 공사 추진

- 소블록 공사 추진 시 1개 블록당 약 15억원 정도 소요

□ 추진상황

○ 지방재정계획 수립 완료 : ’15. 12월

□ 금후계획

○ 국가예산 확보를 위한 관련 부처와 지속적인 협의

○ 투자심사, 용역과제 심의 등 행정절차 이행    : ’16.  2월∼ 3월

※ 유수율 저조한 블록 우선순위 선정(2017년 사업대상지)

○ 실시설계 용역 추진(2017년 사업 대상)        : ’16.  4월∼ 12월

수도정비 기본계획(변경) 및 관망기술진단 용역

○ 전주시 수도정비에 관한 종합적인 계획을 수립하여 상수도시설을

적정하고 합리적으로 설치·관리

○ 상수도 관망의 현재 상태를 파악하고 사전에 개량계획을 수립하여

최적의 상태를 지속적으로 유지

□ 사업개요

○ 법적근거 : 수도법 제4조, 제6조, 제74조의 규정에 의거 5년마다 시행

○ 용 역 명 : 전주시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 관망기술진단 용역

○ 용 역 비 : 금2,132백만원

○ 용역기간 : 2016. 1. 4. ∼ 2017. 6.

○ 용역내용

- 광역상수도로 전환된 대성수계 공급계통 변경

- 수도정비기본계획 변경

- 전주시 물수요관리 목표설정

- 송배수관로의 관리상태 등 관망기술진단

□ 추진상황

○ 용역과제심의                                 : ’14. 7. 31

○ 평가기준 변경개정(안) 의견 수렴 2회(도→시․군) : ’15. 7월∼ 8월

○ 과업 착수                                     : ’16. 1. 4

□ 금후계획

○ 수도정비 기본계획 협의 및 일부 승인요청(환경부) : ’16. 12월

※ 방수리 취수장 상수원보호구역 해제(임실 주민 민원건)

○ 기본계획 승인 및 용역완료                    : ’17. 6월

상수도 배수관 포설사업

○ 도심지 외곽지역 등 급수취약 지역의 원활한 상수도 공급을 통한

상대적 소외감 해소 및 맑고 깨끗한 용수를 공급함으로써 시민

보건위생 향상

○ 상수도 관말지역에 관로를 연결하여 순환관망 형성을 통한 관망

유지관리의 효율화

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사 업 비 : 1,231백만원

○ 사업규모 : 관로매설 9개소 L= 5.9km(D=50∼200mm)

- 온고을로 및 동부대로   : 2개소 2.0km 500백만원

- 소규모 배수관 포설사업 : 5개소 3.3km 605백만원

- 관말연결 및 통합공사   : 2개소 0.6km 126백만원

○ 사업기간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 10월

□ 추진상황

○ 배수관 포설사업 계획(2010∼2025) : 171개소 102km 20,531백만원

○ 기투자(2010∼2015)            :  25개소   15km  3,000백만원

○ 이후계획(2016년 이후)         : 146개소   87km 17,531백만원

□ 금후계획

○ 현장조사 및 실시설계 추진                   : ’16. 1월∼ 2월

○ 사업발주 의뢰 및 업체 선정                  : ’16. 3월

○ 공사 착공 및 준공                           : ’16. 3월∼10월

공동주택 등 노후급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관의 세척·갱생 또는 교체에 필요한 비용 일부를

지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 기     간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 11월

○ 사 업 비 : 150백만원

○ 지원대상

- 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비 고
학교 및 복지시설	총 공사비 70%이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50%이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50%이하	최대 0.3백만원
기초생활수급자	전 액	최대 2백만원

□ 추진상황

○ 2013년 급수설비 지원사업 : 성결아파트 등 7개소, 128백만원

○ 2014년 급수설비 지원사업 : 삼성강남아파트 등 3개소, 42백만원

○ 2015년 급수설비 지원사업 : 남양송정맨션 등 11개소, 222백만원

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 세부계획 수립 및 신청접수   : ’16. 1월∼3월

○ 급수설비 지원 심의회 개최 및 지원대상자 선정  : ’16. 3월

○ 급수설비 지원사업 공사시행(자체) 및 지원금 지급 : ’16. 4월∼10월

검침불편 계량기실 정비사업

○ 일반주택 수도계량기 설치실태조사 결과 검침불편 및 위험지역에

설치된  계량기로 인한 민원 증가로 검침불편 계량기를 정비하여

검침관련  분쟁 해결

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내 수도사용가

○ 사 업 비 : 100백만원

○ 사업규모 : 검침불편 계량기실 정비 125개소

○ 사업기간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 12월

□ 추진계획

○ 정비가 용이하고 효과가 높은 대상지부터 우선 정비

- 물고임, 깊음, 주차장, 철판덮개 등으로 설치 된 곳

○ 물건적치로 검침이 곤란한 계량기실 등 정비가 필요 없거나 경미한 사항은 수용가 계도 등 자체 조치(수도행정과)

○ 정비가 곤란한 대상지는 정밀조사와 수용가 동의 후 단계적으로 정비 추진

- 비좁음, 주방․창고, 계단 등에 설치 된 곳

※ 검침불편계량기실 정비시 계량기교체가 필요한 곳은 일괄적으로 정비

□ 금후계획

○ 사업대상지 조사 및 실시설계 추진             : ’16. 1월∼ 2월

○ 사업발주 의뢰 및 업체 선정                   : ’16. 2월

○ 공사 착공 및 준공                            : ’16. 3월∼10월

누수탐사·긴급복구 및 구관막기공사

○ 보이지 않는 지하로 유출되는 상수도의 상시 탐사를 통하여 신속

하게 복구함으로써 유수율 향상에 기여

○ 수용가의 상수도 폐전에 따른 구관막기 시행으로 추후 발생되는      누수 사전 차단

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 비 : 1,184백만원(누수탐사 120, 긴급복구 960, 구관막기 104)

○ 사업기간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 12월

○ 추진방법 : 누수탐사 및 긴급복구, 상수도 폐전에 따른 구관막기 시행

- 누수탐사 : 용역탐사 120건 정도, 자체탐사 30건 정도(수시 및 의심구간)

- 단가업체 처리 : 600건 정도(누수복구 450건, 구관막기 150건)

- 누수센터 자체처리(공무직 11명) : 4,500건 정도

□ 추진상황

○ 연도별 처리 현황

구 분	2013년	2014년	2015년	비 고
누수탐사	43건	50건	71건
긴급복구	200건	281건	408건
구관막기	184건	120건	156건

□ 금후계획

○ 누수탐사용역 일상감사 등 행정절차 이행    : ’16. 1월

○ 누수탐사용역 추진                         : ’16. 1월∼12월

○ 긴급누수복구 및 구관막기 공사 시행        : ’16. 1월∼12월

상수도 관로 누수 상시 모니터링 시스템 구축

○ 상수도 누수 문제 해결을 위하여 노후관 교체 및 누수탐사 등

지속적인 노력에도 불구하고, 그 범위와 동원 인원 및 예산에 대한

한계로 인하여 효율성 저하

○ 상수관로의 누수를 상시 모니터링 하여 누수 즉시 복구함으로써

보다 효율적인 관리 시스템을 통한 유수율 향상에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 맑은물공급사업 미정비 78개블럭 중 노후된 2개 블록

○ 사업개요 : 누수감지센터 700개, 통신장비(수집기) 등 설치

○ 사 업 비 : 240백만원

○ 사업기간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 12월

○ 추진방법 : 맑은물공급 미정비 2개 블록 우선설치 시행 후 사업성과에                  따라 다른 블록으로 이동설치 시행

□ 추진상황

○ 선진지 견학 1차(광주광역시, 통영시)        : ’15. 9. 2.

○ 사업대상지 현지확인 등 조사 완료          : ’15.12월∼’16. 1월

○ 선진지 견학 2차(계룡시, 공주시)             : ’16. 1. 7.

□ 금후계획

○ 사업대상지 확정 및 사업발주               : ’16. 1월

○ 공사추진                                  : ’16. 2월∼ 4월

○ 시스템 운영(분석 및 복구)                  : ’16. 5월∼

상수도 노후관 교체 및 갱생공사

○ 노후 상수도관 교체를 통해 누수 방지 및 유수율 제고

○ 배수관의 부식 및 관석 등으로 인한 단면축소, 통수불량 및 적수

발생 민원 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 교체 - 전주시 완산구 평화동 영무예다음@∼문정슈퍼 등 2개소

갱생 - 완산구 거마평로 안행교사거리∼신기독병원 등 2개소

○ 사업개요 : 노후관 교체(D75~150mm) L=1.8km 정도

세관갱생  (D300~400mm) L= 940m 정도

○ 사 업 비 : 970백만원(교체 770, 갱생 200)

○ 사업기간 : 2016. 1월 ∼ 2016. 11월

○ 매설연도 : 1984년, 1986년(주철관)

□ 추진상황

○ 연도별 추진 상황

구 분	2013년	2014년	2015년	비 고
교체연장	865m	621m	726m
갱생연장	147m	410m	394m

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(도로굴착 심의, 공법선정 등)   : ’16. 1월∼ 2월

○ 공사발주 및 추진                           : ’16. 3월∼10월

제수변 및 소화전 정비공사

○ 노후 제수변으로 인하여 누수발생시 차단 등 조작어려움 해결과

제수변 주변 단차 정비로 교통불편 해소

○ 사전에 소화전 정비 등 관리를 철저히 하여 화재발생시 신속히

대처함으로써 시민 안전 확보

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업개요 : 노후 제수변 정비 200개소 및 소화전 20개소 정비

○ 사 업 비 : 160백만원(제수변 100, 소화전 60)

○ 사업기간 : 2016. 2월 ~ 2016. 10월

○ 추진방법

- 자체 점검 된 노후 제수변에 대해 사업 발주

- 소방서와 연계하여 소화전 실태조사 후 사업시행

□ 추진상황

○ 2015년 추진 사항

- 자체정비 : 제수변 50개소, 소화전 10개소

□ 금후계획

○ 현장 실태조사(완산, 덕진소방서 연계)  : ’16. 1월∼2월

○ 공사발주 및 추진                     : ’16. 3월∼6월

수도계량기 관리

○ 유효만기 및 고장계량기(동파 포함)를 신속하게 교체하여 계량

적정성 및 신뢰성 확보와 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월

○ 사 업 비 : 1,220백만원(계량기 구입 660, 교체 560)

○ 사업규모 : 계량기 교체 26,601개

	유효기간만료 : 24,737개
	고장 및 동파 : 1,864개

※ 관련근거 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정․재검정의 유효기간)

- 50㎜이하 8년, 80㎜이상 6년

□ 추진상황

○ 2015년도 계량기 교체 23,942개

	유효기간 만료 : 23,148개
	고장 및 동파 등 : 794개

□ 금후계획

○ 고장 및 동파 계량기 교체 추진     : 연중시행

○ 계량기구입 및 교체공사 추진       : ’16. 3월∼12월

○ 불량 Zero화를 위한 계량기 성능검사 : 연중시행

- 대    상 : 신규구입 및 민원계량기 성능검사 (연간 약 4,500개)

- 검사방법 : 계량에 관한 법률 제23조(검정) 규정에 의거 검사

- 효    과 : 성능시험을 통한 계량기 품질확보 및 민원해소

○ 계량기 변동사항 전산자료 수정 (약 30,000건)

- 신설, 교체, 시험, 폐전, 개전 등

○ 계량기 동파방지 홍보 및 대응체계 가동 : ’16. 11월∼’17. 2월

수질관리과  소 관

□	전주시 수돗물 병입수 생산․공급	----	23
□	깨끗한 수돗물 공급으로 신뢰성 제고	----	24
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급	----	25
□	상수도 시설물 내부청소	----	26
□	상수도 시설물 정밀점검 용역	----	27

전주시 수돗물 병입수 생산․공급

○ 수돗물 병입수를 생산하여 지역축제 및 공공기관 주관 행사에 무상

공급함으로써 수돗물에 대한 불신 해소 및 수돗물 음용 활성화 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 9 ~ 2016. 5

○ 위    치 : 완산구 삼천가압장

○ 사 업 비 : 656백만원(´15 : 478, ´16 : 178)

○ 생산규모 : 8,000병/일(350㎖), 연간 700,000병 목표

○ 사업내용 : 건물 증축 및 리모델링, 자동화생산설비 설치 등

※ 25개 타 지자체 수돗물 병입수 생산 ․ 공급 중

□ 추진상황

○ 수돗물 병입수 브랜드명 공모(107명 171건)	: ’15.10.12

※ 병입수 브랜드명 선정(전주얼수)

○ 수돗물 병입수 디자인 및 라벨 디자인 개발용역	: ’15.11.11.

○ 삼천가압장 리모델링 및 자동화생산설비 발주	: ’15.12.21

□ 추진계획

○ 병입수 공급지침 제정	: ’16. 03

○ PET병 ․ 라벨디자인 선정 및 금형제작	: ’16. 03

○ 리모델링 및 자동화 생산설비 제작 ․ 설치 준공	: ’16. 04

○ 공병 제작 수급 및 병입수 생산 공급	: ’16. 05

깨끗한 수돗물 공급으로 신뢰성 제고

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접소통 검증

정책을 통해 깨끗하고 안전한 수돗물에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 원수 ~ 정수 ~ 배수지 ~ 수도꼭지수 등 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(58 ⇨ 98개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물 안전성 확보

- 수돗물 품질인증제 및 우리집 수돗물 안심확인제 확대 시행

○ 홍보 다양화로 수돗물 신뢰성 제고

- 수돗물 수질 주요항목 실시간 공개 등 수돗물 홍보

- 시민단체 등과 함께 용담호 및 정수처리과정 워터투어 실시

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 월 1회 이상 현지 점검 및 정수처리공정 참여

○ 수돗물 품질인증제로 수질점검 및 궁금증 해결  : 1,680개소

○ 우리집 수돗물 안심확인제                : ´15. 7월 시행, 49건

○ 수돗물 수질민원(소독냄새, 적수 등) 현장 방문처리 : 240건

○ 언론매체 홍보를 통한 신뢰성 제고         : KBS 맞수맞짱 등 21회

○ 시민단체 등 117명, 용담호 및 고산정수장 워터투어 실시

○ ´15 환경부 분석능력평가 결과 국내 106개 기관 중 최상위기관 달성

□ 추진계획

○ 원수 ~ 수도꼭지수까지 단계별로 규정보다 강화한 수질검사

- 용담호 원수, 고산정수, 배수지(10개), 수도꼭지(150개) 매월 추진

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 안전성 확보

- 품질인증제(1,800건), 안심확인제(80건) 이상 추진      : ’16. 1

○ 홍보 다양화로 수돗물의 신뢰성 제고

- 수돗물 수질 주요항목 실시간 공개 홈페이지 구축     : ’16. 4

- 환경단체 및 주민센터 자생단체 대상 워터투어 실시(총 150명 정도)

- 수돗물 품질보고서, 물상식 관련 홍보전단지 배포    : ’16. 5

- 수돗물 병입수 각종 공공행사에 지급하여 수돗물 신뢰성 제고

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- ´16 환경부 분석능력평가 결과 국내 106개 기관 중 최상위기관 달성

- 연간 4,000여건 수질검사를 통한 시민건강 보전

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

○ 상수도 노후시설 개량․정비 등을 통한 안정적 수돗물 공급과

시민 불편 해소로 신뢰받는 안심 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 12.

○ 대    상 : 배수지 및 가압장 15개소

○ 사 업 비 : 550백만원

○ 사업내용 : 배수지 및 가압장 노후시설 점검․개량․교체 등

□ 추진상황

○ 배수지, 가압장 환경정비 : 4개소(서신, 화산, 송천, 원당)

- 사 업 비 : 300백만원

- 사업내용 : 콘크리트포장, 휀스․수로관설치, 아스콘포장 및 덧씌우기

○ 팔복정수장 내부개량공사

- 사 업 비 : 242백만원

- 사업내용 : 배수지내부 도색 및 방수,  A=4,072㎡

□ 추진계획

○ 배수지 및 가압장 노후시설 점검․개량․교체	:  ’16. 1 ~ 12

- 사 업 비 : 400백만원

- 사업내용 : 구조물 균열, 관로표면 부식, 전기설비, 기계설비 교체 등

○ 팔복정수장 노후시설 정비	:  ’16. 1 ~ 12

- 사 업 비 : 150백만원

- 사업내용 : 정수지 부유물질 제거, 가압장 출입로 설치

상수도 시설물 내부 청소

○ 상수도 공급시설 중 배수지 및 침전지에 누적된 침전물, 벽면

부착물 등을 제거하여 깨끗한 수돗물 공급 및 시민의 보건향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 상반기 ▸ 2016. 5 ~ 6,   하반기 ▸ 2016. 9 ~ 11

○ 대    상 : 대성배수지 등 11개 사업장

(배수지-대성․인후․천마․효자․지곡․금암․서신․송천․화산․팔복, 정수장-팔복)

○ 사 업 비 : 160백만원

○ 사업규모 : 총 40지(생활용수 30지, 공업용수 10지)

○ 사업근거 : 수도법 제33조 및 시행령 제50조(년 2회 청소)

○ 사업내용 : 배수지에 누적된 침전물, 벽면 부착물 등 제거

□ 중점 추진내용

○ 청소로 인한 단수, 생산량 감소와 수질 이상 등의 사고가 발생하지

않도록 주의하여 시행

○ 물을 완전 제거한 기간 평소 물에 잠겨있는 각종 기계류(수처리

장치, 밸브, 제어기기 등) 일제점검과 필요시 신속 보수

□ 추진계획

○ 상수도 시설물 내부청소 용역 실시설계 및 발주	: ’16. 4

○ 상수도 시설물 내부청소 용역(상,하반기)	: ’16. 5 ~ 11

○ 상수도 시설물 내부청소 용역 준공	: ’16. 12

상수도 시설물 정밀점검 용역

○ 상수도 시설물의 정밀안전점검과 적정한 유지관리를 통하여 재난을

예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 시민의 복리증진에 기여

□ 사업장 현황 : 12개소

○ A등급(4) : 송천배수지, 금암배수지, 서신배수지, 화산배수지

○ B등급(6) : 팔복정수장, 전미취수장, 대성 ․ 인후 ․ 천마 ․ 효자배수지

○ 신 설(2) : 지곡배수지, 팔복배수지

□ 사업개요

○ 대    상 : 7개소

- 팔복정수장(B등급), 전미취수장(B등급), 인후 ․ 천마 ․ 효자배수지(B등급)

지곡․팔복배수지(신설)

○ 사업기간 : 2016. 2. ~ 8

○ 사 업 비 : 105백만원

○ 사업내용 : 상수도 시설물 정밀점검 (사업장 균열, 재료분리, 철근노출, 관부식, 누수 등)

○ 법적근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

안 전 등 급	정 밀 점 검	정밀안전진단
A등급	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B등급	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
신설건물	사용승인 후 3년이내

□ 추진상황(2015년)

○ 상수도 시설물 정밀점검 5개소(대성․송천․금암․서신․화산배수지) 완료

□ 추진계획

○ 현장조사	: ’16. 2

○ 정밀점검 용역 의뢰	: ’16. 3

○ 정밀점검 용역 착수	: ’16. 4

○ 정밀점검 용역 완료	: ’16. 8

하수과  소 관

□	하수도공기업 재정건정성 확보	----	29
□	하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현	----	30
□	전주시 하수도정비 기본계획 변경	----	31
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	32
□	농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업	----	33
□	하수도 자주재원 확충을 위한 숨은 세원 발굴	----	34

하수도공기업 재정건전성 확보

○ 하수도사용료 현실화 추진으로 하수도공기업 재정건전성 확보 및

체계적 하수도 정비로 생태・복지도시 구현

□ 사업개요

○ 하수도사용료 현실화 : 47% ⇒ 75%(3년간 단계적 인상)

※ 행정자치부 전주시 하수도사용료 현실화 비율 90%이상 권고

○ 추진기간 : 2015 ~ 2017(3개년)

○ 사용료수익 증대 예상액 : 11,387백만원

- ’15년 부과액 38,602백만원 ⇒ ’16년 목표액 49,989백만원

○ 생태・복지도시 구현을 위한 체계적 하수도 사업추진

- 우・오수분리사업, 노후관 정비, 농촌마을 하수도 정비

- 하수처리장 운영, 지방채 및 BTL사업 임대료 상환 등

□ 추진상황

○ 전주시 하수도사용 조례 개정공포              : ’15. 02. 27

- 개선내용 : 기초수급자 3㎥감면,  원인자부담금 분할납부 횟수 4회로 개선

: 혼합수용가 15㎥까지 일반용을 가정용으로 부과,  연체료 일할계산 적용

○ 2016년 하수도사업 국비 확보(8건, 12,224백만원) : ’16. 01월

○ 하수도사용료 현실화 안내                      : ’16. 01월~

□ 금후계획

○ 하수도사용료 현실화에 따른 사용료 징수 제고    : ’16. 01월~

○ 하수도공기업 경영평가 준비                     : ’16. 03월

○ 하수도정비 기본계획에 따른 체계적 하수도사업 추진  : ’16년 ~

하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현

○ 하수관로 우・오수 분리 악취제거로 생태도시 구현 및 새만금

상류지역 하천 수질 개선에 기여

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	사업비	기 간
합 계		L= 92.3㎞	100,557
중앙처리(3,10분구)	노송, 금암, 인후동 일원	L= 31.2㎞	39,741	’14~’19
덕진・중앙(1분구)	덕진, 송천동 일원	L= 27.6㎞	29,000	’15~’19
중앙처리(8,9,10분구)	풍남, 태평동 일원	L= 7.1㎞	8,074	’16~’20
팔복(1,2분구)	팔복동(금학천) 일원	L= 26.4㎞	23,742	’16~’20

□ 추진상황

○ 중앙처리(3, 10분구)    : 공사착수(’15. 12월)

○ 덕진・중앙처리(1분구) : 실시설계용역 발주(’15. 12월)

○ 중앙처리(8, 9, 10분구) : 실시설계용역 발주(’15. 12월)

○ 팔복처리(1, 2분구)     : 용역과제심의 완료(’15. 11월)

□ 금후계획

○ 중앙처리(3, 10분구) 공사추진 및 완료   : ’16. 01 ~ ’19. 12월

○ 덕진・중앙(1분구) 실시설계용역 추진     : ’16. 01 ~ ’17. 02월

○ 중앙처리(8, 9, 10분구) 실시설계용역 추진     : ’16. 01 ~ ’17. 02월

○ 팔복처리(1, 2분구) 실시설계용역 발주 및 추진    : ’16. 03 ~ ’17. 05월

전주시 하수도정비 기본계획 변경

○ 하수도법 제6조에 의거 전주시 도시계획 및 도시환경시설의

여건변화에 따른 장래 하수도정비 변경 계획 수립

□ 사업개요

○ 용역개요 : 전주시 하수도정비기본계획 변경 수립(전주시 전지역)

○ 용 역 비 : 1,354백만원(시비)

○ 용역기간 : ’15. 02 ~ ’16. 06월

○ 도 급 자 : ㈜동명, (주)한아, ㈜신우, ㈜동희측지

□ 추진상황

○ 2007년 하수도정비기본계획 변경                : ’07. 01월

○ 2011년 하수도정비기본계획 부분 변경           : ’11. 10월

○ 2015년 하수도정비기본계획 변경 용역 시행 중   : ’15. 02월~

- 하수처리장 운영실태 조사 및 향후 개선방향 수립

- 하수처리구역 변경

- 하수관로정비 계획수립 및 미정비 구역 우선순위 결정

- 기존 택지개발사업지구 및 한옥마을 등 개선계획 수립

- 차집관로 및 우수토실 조사검토 정비방안 제시

- 마을하수도 정비계획 수립 등

○ 기본계획 부분변경(공공하수처리시설) 승인 신청 : ’15. 08월

○ 기본계획 부분변경(공공하수처리시설) 승인      : ’15. 12월

※ 부분변경 승인사항 보완자료 작성에 따른 용역중지(’15. 12. 23)

□ 금후계획

○ 기본계획 변경 용역 준공                       : ’16. 06월

○ 하수도정비기본계획 전체변경 승인(환경부)	: ’16. 10월

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 전주 에코시티, 효천지구 택지개발 등 도시화가 확대됨에 따른 유동인구

증가로 하수처리장 조기 증설 필요성 대두

❖ 국무총리주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한

추가 보완대책 3가지 추가발표(15.12.04)

⇨ 전주하수처리장증설, 가축분뇨 처리시설확대, 우분 연료화사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주하수처리장 부근)

○ 증설규모 : Q=100,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 503,000㎥/일)

○ 사업기간 : 2016 ~ 2020년

○ 사 업 비 : 122,600백만원(국고 50%, 도비 25%, 시비 25%)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비기본계획 변경              : ’15. 02 ~ ’16. 06월

○ 하수도정비 기본계획 부분변경(하수처리장 증설) 신청 : ’15. 08월

○ 중기지방재정 계획 반영                       : ’15. 09월

○ 환경부(지방환경청) 기본계획 부분변경 승인    : ’15. 12월

□ 금후계획

○ 행정절차이행                                 : ’16 ~ ’17년

○ 공사추진 및 준공                            : ’17 ~ ’20년

농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업

○ 농촌마을의 생활오수 처리를 별도의 정화조 설치 없이 처리 가능하여

주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 하천 수질 개선

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신중지구 등 4개지구 마을하수도 정비사업

○ 위    치 : 호성동 신중마을 등 21개 마을

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

○ 사업규모 : 하수관로 L=25.4km, 하수처리시설 3개소

○ 사 업 비 : 15,984백만원(국비 70%, 시비 30%)

※ 마을하수도 현황 : 25개지구(시설완료 14, 사업중 4, 미착수 7)

□ 추진상황

○ 신중지구 : 하수관로 L=13.2km

- 실시설계용역 착수                         : ’14. 05월

- 사업내용 일부 변경 요청                   : ’15. 01월

(마을하수처리시설 설치 → 차집관로 연계처리)

- 재원협의                                  : ’15. 06월

- 실시설계용역 준공                         : ’15. 08월

- 국고보조사업 내용변경 승인(환경청)          : ’15. 10월

- 행정절차 이행(일상감사, 원가심사)          : ’15. 11 ~ 12월

○ 수곡, 화신지구 : 수곡(Q=105㎥/일, L=3.3km), 화신(Q=180㎥/일, L=7.3km)

- 실시설계용역 착수                         : ’15. 05월

□ 금후계획

○ 신중지구 착공 및 공사추진                : ’16. 01 ~ ’18. 12월

○ 수곡, 화신지구 재원협의 및 공사추진       : ’16. 03 ~ ’18. 12월

○ 원동지구 실시설계용역 추진(’16년 신규사업) : ’16. 05 ~ 12월

하수도 자주재원 확충을 위한 숨은 세원 발굴

○ 지하수 관리기반 구축 강화로 체계적 지하수 관리와 수질오염 예방 및

옥외검침시스템 설치 등 검침환경 개선으로 세외수입 증대

□ 사업개요

○ 사업기간 : ’16. 1. 1. ~ 12. 31

○ 세원발굴 목표액 : 1,000백만원

- ’15년 부과액 7,454백만원 ⇒ ’16년 목표액 8,454백만원

○ 지하수 등록현황(2015.12.31.현재)

구분	총계	생활용수			농업 용수	공업 용수	비고
		소계	음용수	비음용수
계	5,899	3,511	298	3,213	2,320	68

※ 농업용은 하수도사용료 면제

○ 사업내용

- 하수도 사용료 미검침 사유 및 유량계 고장여부 조사

- 미신고․허가 지하수 시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수 폐공・미사용・행불・고장 여부 등 조사

□ 추진상황

○ 지하수 옥외검침시스템 설치(2013 ~ 2015년)

- 설치수량 400개소 / 사업비 69백만원 / 세입증대 584백만원

○ 검침곤란 지하수 사용가 실태조사(200개소)   : ’15. 06월 ~ 12월

□ 금후계획

○ 지하수실태 전수조사 및 후속조치 추진         : ’16. 03월 ~ 10월

○ 지하수 통합정보 시스템 구축                  : ’16. 06월

○ 옥외검침시스템 구입 설치(200개소)             : ’16. 09월

○ 지하수 의심사용가에 대한 지속적 이용실태 점검 : 연중