제342회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2017년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	19
	○	하 수 과	-------	24

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (4팀)							수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리															지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		86	86	21	22	28	15
일 반 직	소계	82	82	21	22	24	15
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	22	30	7	7	9	7
	7급	28	31	9	7	13	2
	8급	15	7	2	2		3
	9급	12	9	1	5	1	2
연 구 직		4	4			4

※ 공무직 28명(수도행정과 8, 급수과 16, 수질관리과 2, 하수과 2) / 청경 6명(수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 수도정비기본계획(변경) 수립 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
658,590	655,956	99.6	405	235,384	78.52	265	230	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,419.4	63.8	852.3	1,503.3

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		202.5	2,029	1,804	225	88.9
합 류 식			658	446	212
분류식	소 계	202.5	1,371	1,358	13
	오수관거		843	843	0
	우수관거		528	515	13

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (’90 준공) - 2단계 : 190,000㎥ (’97 준공) - 3단계 : 100,000㎥ (’05 준공)	규 모 : 16,500㎥/일 (’15. 5. 준공)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : ’02. 3. 준공 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : ’15. 1. 준공 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : ’15. 4. 준공

수도행정과  소관

□	체계적인 상하수도 요금 부과 관리	----		6
□	체납 상하수도 요금 징수율 제고	----		7
□	상하수도 요금 이사정산 시스템 운영	----		8
□	수돗물 과다 사용자 사전 예고제 운영		----	9

체계적인 상하수도 요금 부과 관리

수도계량기 현장검침 확행과 수용가 부과자료 정비 철저로 정확한

상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 현    황

○ 검침전수 : 235,384(일반주택 75,343, 공동주택 160,041)

○ 검 침 원 : 172명(일반주택 73, 공동주택 99 / 완산 95, 덕진 77)

○ 검침예산 : 1,578백만원(민간이전, 민간검침활동지원비)

○ 수도요금 : 1,120원/톤(상수도 720, 하수도 400 → 가정용 20톤 이하)

○ 부과현황

2017. 5. 31. 기준                                             (단위 : 백만원)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	공업용
계	49,787	22,453	20,476	1,016	5,842
상수도	26,840	14,707	10,177	336	1,620
하수도	22,947	7,746	10,299	680	4,222

□ 추진상황

○ 검침원 교육 및 상하수도 요금 부과 고지 : 6회(매월 1회)

○ 상하수도 요금 자동이체 신청 서비스 구축 완료

○ 24시간 수도 요금 이사정산 시스템 시험 운영 : 2017. 6월

○ 검침곤란 수용가 실태조사 및 현지실사 완료 100개소

□ 금후계획

○ 사무실 분위기 혁신 및 친절 민원 응대를 위한 창구직원 유니폼 착용

○ 검침원 및 직원 친절(소양)교육 실시 : 매월 1회

○ 민원용 24시간 이사정산 홈페이지 운영 : 2017. 7월부터

○ 검침곤란 수용가 화상검침기 설치 100개소(완산구52,덕진구48) : 2017. 7. ~ 8월

체납 상하수도 요금 징수율 제고

체납자에 대한 상시독려, 단수계고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진납부 의식을 제고하고 상습․고액체납자 징수 강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황

2017. 5. 31. 기준                                                   (단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결손	체납액	징수율
합 계		52,803	49,069		3,734	92.9
상수도	계	28,639	26,782		1,857	93.5
	현년도	26,840	25,511		1,329	95.0
	과년도	1,799	1,271		528	70.6
하수도	계	24,164	22,287		1,877	92.2
	현년도	22,947	21,557		1,390	93.9
	과년도	1,217	730		487	59.9

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 2회 (3월, 6월)

- 징수 금액 2,001백만원(목표 1,800백만원 대비 111% 달성)

○ 체납수용가 단수계고 : 7,200건  522백만원

○ 정수처분 및 해제 : 단수 568건 517백만원(개전 483건 380백만원)

○ 올빼미 야간 체납 징수반 운영(월1회) : 30세대 425건 25백만원 징수

○ 고액체납자 재산조회 및 재산압류 추진 : 19명 148백만원

□ 금후계획

○ 하반기 체납액 특별 징수기간 운영 : 2017. 9. ∼ 12월

○ 1백만원 이상 고질체납자 부동산, 예금 등 각종 재산 압류추진

○ 올빼미 체납 상수도요금 야간 징수반 운영 : 월 1회

- 노래방 등 야간 영업업소나 폐문부재로 주간에 방문 독려하기 어려운 수용가 등

○ 상습·고액체납자 급수정지(단수) 계고장 송달 : 분기별 1회

○ 상하수도 장기체납 다량수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합상가 등

상하수도 요금 이사정산 시스템 운영

24시간 언제든지 이사시점까지 사용한 상하수도 요금을 조회·납부할 수 있는

인터넷 수도요금 이사정산 시스템 추가 도입하여 시민 편익 수도행정 추진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ~ 5월(인터넷 이사정산 시스템 구축)

○ 내    용 : 공휴일이나 업무시간 종료에 구애받지 않고 이사정산 가능

- 수용가 전용계좌(가상계좌)를 이용하여 실시간 부과 ․ 고지 ․

수납처리

- 기존의 시스템 단점(근무시간 가능) 보완 ➟ 인터넷(홈페이지)

시스템 추가 도입

- 이사시점까지 사용한 요금을 이사정산 홈페이지에서 정산처리

• 홈페이지 개편 통합 및 민원용 홈페이지 구축

• 이사정산 프로그램 업그레이드(음식물쓰레기 포함)

• ARS 상하수도 요금 납부 안내시스템

□ 추진상황

○ 이사정산 프로그램 도입 및 홍보 : 2016. 2월.

○ 이사정산 서비스 시행 : 2016. 4월. / 이용 실적 14,928건

○ 이사정산 홈페이지 운영 검토 및 확정 : 2017. 1. ~ 2월

○ 민원용 이사정산 홈페이지 시험 운영 : 2017. 6월

○ 음식물쓰레기 이사정산 시스템 구축 : 2017. 2. ~ 4월.

○ 홈페이지 개편 통합 및 민원용 홈페이지 구축완료 : 2017. 3. ~ 4월.

□ 금후계획

○ 민원용 24시간 이사정산 홈페이지 운영 : 2017. 7월

○ 이사정산 홍보 : 공인중개사 활용․대시민 홍보 : 2017. 7. ~ 12월.

○ 민원홍보용 전단지 제작 : 검침원 활용 수용가 배포

수돗물 과다 사용자 사전 예고제 운영

○ 월평균 사용량 과다 사용 시 사전고지로 요금불만을 해소하고 수도관

누수발생 사전 발견으로 절수 및 경제적 부담 최소화

○ 고객맞춤형 검침 실현과 공정한 요금부과로 신뢰 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ~ 12월

○ 예고대상 : 수돗물 과다 사용자, 다량수용가 사전 예고

- 수돗물 과다 수용가 : 전월 사용량 대비 30%이상 과다 사용

- 상수도 다량 수용가(월평균 300톤 이상)

계	일반용 (300톤이상)	산업용 (2,000톤이상)	대중탕 (1,500톤이상)
614	587	18	9

○ 예고방법 :「빨간 신호등이 켜졌습니다」예고장 부착, 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 수돗물 예고장 작성(빨간 신호등이 켜졌습니다) : 2017. 1월

○ 수돗물 과다 사용(전월 대비 30%이상) 수용가 예고 : 매월 12,000건 정도

○ 다량 수용가(월평균 300톤 이상) 일제점검 (2회) : 2017. 3월, 6월

- 점검결과 (47건):계량기 고장 20, 검침곤란(적치물 방치) 7, 누수(과다사용) 20

- 점검조치 : 계량기 수리 및 적치물 제거 등 원상 회복

○ 수돗물 3개월(4월～6월)이상 0톤 수용가 점검

- 검침원별 점검대상 수용가 파악 완료 7,946건

□ 금후계획

○ 전월대비 30%이상 과다 사용 수용가 예고장 부착 지속 추진

○ 다량 수용가 일제 점검 (2회) : 2017. 9월, 12월

- 점검내용 : 계량기 지침을 방해하는 행위, 봉인부착 여부, 무단철거 등

○ 수돗물 과소(0톤) 수용가 일제 점검

- 3개월이상 0톤 수용가(7,946건) 원인분석 등 점검 완료(2017. 7월말)

➟ 원인 분석 후  요금추징, 폐전, 중지 등 조치

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비)	----	11
□	수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도 관망 전문기술진단 시행	----	12
□	상수도 배수관 포설공사	----	13
□	공동주택 등 노후급수설비 지원사업	----	14
□	노후 상수관 교체공사	----	15
□	누수탐사·긴급복구 및 구관막기 공사	----	16
□	노후 및 고장 계량기 교체 사업	----	17
□	공동주택 상수도 계량기 관리 개선	----	18

맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계

○ 맑은물공급사업(1단계) 추진으로 정비된 50개 블록 유수율은 87%정도이나

미 정비된 89개 블록은 유수율이 69%로 여전히 저조(전국 평균 84%)

○ 우선 순위(89개 블록)를 정하여 연차적 노후 상수관망 정비로 유수율 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. ~ 2022.(7개년)

○ 위    치：미정비 89개 블록(1단계 사업제외 / 11개, 2단계 / 78개)

○ 총사업비 : 1,200억원 정도

- 2017년 예산 : 122억원(본예산 112, 이월예산 10)

○ 사업개요：노후 상수관로 개량 560km 정도

- 2017년(2단계/1차분) : 노후 상수관로 개량 36.2km 정도(7개블록/6개동)

(효자1·2동, 중화산1동, 삼천1동, 완산동, 평화동 일부)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 수립완료(89개 블록) : 2015. 12월

○ 기본 및 실시설계용역 추진(7개 블록) : 2016. 11. ~ 2017. 6월

○ 설계 경제성(VE) 검토(7개 블록) : 2017. 4월

○ 설계 일상감사 및 계약심사, 계약심의(7개 블록) : 2017. 5월

○ 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수(7개 블록) : 2017. 6월

□ 금후계획

○ 공사 추진(7개 블록) : 2017. 6. ~ 2018. 12월

○ 연차별 사업계획 수립 및 잔여 구간 공사 추진(82개 블록) : 2018.~

수도정비기본계획(변경) 및 상수도 관망

전문기술진단 시행

○ 수도정비에 관한 종합적인 계획을 수립 합리적인 상수도 설치 및 관리

○ 상수도 관망을 사전에 파악 개량계획을 수립하여 안정적 용수공급을 위한 중장기적 방향 제시

□ 사업개요

○ 용역기간 : 2016. 1. ∼ 2017. 7월

○ 용 역 비 : 2,132백만원

○ 용 역 명 : 전주시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단용역

○ 법적근거 : 수도법 제4조 및 제74조의 규정에 의거 5년마다 시행

□ 추진상황

○ 용역과제 심의 및 평가기준 의견 수렴 2회 : 2015. 7 ∼ 8월

○ 용역계약 및 착수 : 2016. 1월

○ 현황조사 및 관계기관 사전협의 : 2016. 2 ∼ 9월

○ 수도정비기본계획 부분변경 승인(환경부) 및 고시 : 2016. 10월

- 대성정수장․방수리취수장 폐지

- 방수리취수장‧전미취수장 상수원보호구역 해제

○ 대성정수장․방수리취수장 폐지 인가(영산강유역환경청) : 2016. 12월

○ 수도정비기본계획 초안 기술검토(환경부) : 2017. 1월

○ 수도정비기본계획 본안 승인신청(시→전북도→환경부) : 2017. 5월

○ 일시중지(환경부 승인지연에 따른 행정절차 이행기간 필요) : 2017. 6월

□ 금후계획

○ 수도정비기본계획 승인 및 고시 : 2017. 10월

- 광역상수도로 전환된 대성수계 공급계통 변경

- 전주시 물수요관리 목표설정, 상수도관망 전문기술진단

상수도 배수관 포설공사

○ 외곽 및 급수취약 지역의 원활한 상수도 공급을 통한 시민보건위생 향상

○ 관말지역에 순환관망 형성을 통한 관말해소 및 유지관리 효율화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2 ∼ 10월 / 사업비 775백만원

○ 사업규모 : 배수관포설 및 관말연결 12개소

○ 위치별 현황

구 분	위 치	사업개요	사업비 (백만원)	비고
총 계	12개소	D50∼D150mm, L=2.8km	775
배수관포설공사(7개소)	천잠로, 우림로, 송천2길, 아중로, 정언신로, 우목실, 신성길	D80∼D150mm, L=2.32km	600
관말연결공사 (5개소)	장승배기4길, 용머리로, 솔내5길, 솔내7길, 꽃밭정4길	D50∼D100mm, L=0.48km	175

□ 추진상황

○ 현장조사 및 실시설계 추진 : 2017. 1 ∼ 2월

○ 공사 착공 및 준공(9개소) : 2017. 3 ∼ 6월

- 배 수 관 : 5개소(천잠로, 송천2길, 정언신로, 아중로, 우목실)

- 관말연결 : 4개소(장승배기4길, 용머리로, 솔내7길, 솔내5길)

○ 공사 착공(3개소) : 2017. 6월

- 배 수 관 : 2개소(우림로, 신성길)

- 관말연결 : 1개소(꽃밭정4길)

□ 금후계획

○ 추진 중인 3개소 공사 준공 : 2017. 10월

공동주택 등 노후급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관 개량에 필요한 비용 일부를 지원하여 맑은물 공급 및 시민의 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 2 ∼ 12월 / 사업비 150백만원

○ 지원대상

- 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비 고
학교 및 복지시설	총 공사비 70%	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50%	최대 30백만원	100세대/10백만원 200세대/20백만원
일반주택	총 공사비 50%	최대 0.3백만원
기초생활수급자	전 액	최대 2백만원

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제39조

□ 추진상황

○ 급수설비 지원사업 세부계획 수립 : 2017. 1월

○ 급수설비 지원사업 홍보 : 2017. 1월

- 전주소식지(전주다움), 시홈페이지, 일간신문, 대상지 우편발송, 주민센터 등

○ 신청기간 연장 및 재홍보 : 2017. 3월

- 노후시설 우편발송(135건)

○ 신청지(1개소) 지원대상 여부 등 종합 검토 : 2017. 6월

○ 급수설비지원 심의위원회 서면 심의 : 2017. 6월

□ 금후계획

○ 심의회 개최 및 지원대상자 선정 : 2017. 7월

○ 공사시행(자체) 및 지원금 지급 : 2017. 7. ∼ 12월

노후 상수관 교체공사

○ 노후 상수도 관로를 교체하여 맑은물 공급 및 유수율 향상 도모

○ 배수관의 부식 및 관석 등으로 인한 통수불량 및 녹물 발생 민원 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 8월

○ 사 업 비 : 700백만원

○ 위치별 현황

연번	위 치	사업개요	비고
계	4개소	L=3,103m	※ 매설연도 : 1982∼1988년(PVC)
1	화전동 화전신정길	D=150㎜, L=1,418m	완료
2	송천동 솔내5길	D=100㎜, L=205m	완료
3	우아동 견훤로 주변(우아 3, 7길)	D=100~150㎜, L=902m	완료
4	호성동 봉암길	D=80㎜, L=578m	완료

□ 추진상황

○ 현황 분석 및 조사 등 사업지대상 선정 : 2016. 10 ∼ 12월

○ 실시설계 용역 완료 : 2016. 12. ∼ 2017. 1월

○  공사 완료 : 2017. 6월

※ 2016년 노후관 교체공사 추진(970백만원)

- 구이로 등 8개소 D=80~150㎜, L=3,590m

□ 금후 계획

○ 추경 예산 확보 후 사업 지속 추진

누수탐사·긴급복구 및 구관막기 공사

○ 돌발적인 누수의 신속한 복구로 시민불편 해소 및 예산 낭비 방지

○ 수용가의 폐전 신청에 따른 구관막기 시행을 통하여 유수율 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 12월

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 비 : 581백만원(누수탐사 50, 긴급복구 451, 구관막기 80)

○ 추진방법 : 누수탐사 및 긴급복구, 폐전에 따른 구관막기

- 누수탐사 : 용역탐사 100건 정도(수시 및 의심구간)

- 단가업체 처리 : 330건 정도(누수복구 250건, 구관막기 80건)

- 누수센터 자체처리(공무직 12명) : 4,500건 정도

□ 추진상황

○ 연도별 처리 현황

(단위:건수)

구 분	계	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 상반기	비고
	2,500	427	451	635	757	230
누수탐사	396	43	50	71	187	45
긴급복구	1,489	200	281	408	450	150
구관막기	615	184	120	156	120	35

□ 금후계획

○ 누수탐사용역 지속 시행 : 2017. 7. ∼ 12월(연중)

○ 구관막기 및 누수복구 공사 지속 추진 : 2017. 7. ∼ 12월(연중)

노후 및 고장 계량기 교체 사업

유효기간이 만료된 노후 및 고장 수도계량기를 지속적으로 교체하여   상수도 행정의 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 수도전수 : 235,384전(완산 130,216 / 덕진 105,168)

○ 사 업 비 : 1,151백만원(구입비 591, 교체비 560)

○ 사업대상 : 유효기간 만료, 고장․동파 등으로 인한 계량기

○ 관련규정 : 계량에 관한법률 시행령 제21조

※ 검정유효기간 : 계량기 50mm이하(8년), 80mm이상(6년)

□ 추진상황

○ 상반기 계량기 교체(자체) : 2,800개

○ 상반기 계량기 교체공사 1차(단가계약) 시행

- 수도계량기 15㎜등 7종 / 6,100개 / 사업비 185백만원

○ 계량기 조달 구입 : 2017. 6월

- 수도계량기 15㎜등 7종 / 15,000개 / 사업비 585백만원

○ 동절기 동파관리 홍보 : 2017. 12. ∼ 2017. 2월

- 기상청, 언론사, 공동주택 관리사무소, 주민센터, SNS 활용 등

□ 금후계획

○ 계량기 교체공사 2차 시행 : 2017. 7. ∼ 2017. 9월

○ 유효기간 만료 및 고장 계량기 자체 교체(10,000개) : 연중

공동주택 상수도 계량기 관리 개선

○ 공동주택의 수도요금 계량기를 전국에서 유일하게 세대별로 관리하고 있으나, 신규 공동주택의 경우 통합 디지털 원격자동 검침 시스템 도입이 일반화되고 있으므로,

○ 우선 신규 공동주택에 한하여 주(主) 계량기 검침으로 관리방법을 개선하고, 점진적으로 기존 공동주택으로 확산하고자 함

□ 사업개요

○ 공동주택 현황 : 536개소(완산 : 282, 덕진 : 254)

○ 검침전수 : 235,384(일반주택 : 75,343, 공동주택 : 160,041)

- 연간 계량기 교체(자체 및 단가계약) : 28천개

○ 일부 공동주택 주 계량기 검침제 시범 시행 : 2009. 8. ∼ 현재

- 4개 단지/2,728세대(중화산1 광진, 평화2 코오롱, 삼천3 흥건1차, 송천1 현대2차)

□ 추진상황

○ 계량기 관리방법 변경계획 수립 : 2016. 08. 25

- 신규 공동주택 주계량기 관리전환 의무화 시행

○ 관리방법 변경계획 시행에 따른 안내 공문 발송 : 2016. 12. 23

○ 공동주택 관리전환 안내문 발송(2차) : 2017. 2월

□ 금후계획

○ 기존 공동주택 자체관리 지속 홍보 : 연중

○ 자체 여건을 갖추어 주계량기 검침제로 전환을 요청하는 경우에 한하여        점진적으로 추진 → 차후 의무 관리제로 전면 전환 방법 모색

수질관리과  소관

□	철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급	----	20
□	『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고	----	21
□	팔복정수장 배수지 증설 공사	----	22
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급	----	23

철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급

과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접 검증을 통한

깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 상수원수부터 가정 수도꼭지수까지 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(58 ➞ 98개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

○  시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 상가 및 주택 등 현장 방문을 통한 수돗물 수질상태 조사

○ 국가공인 수질 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

□ 추진상황

○ 용담호, 고산정수장 등 월 1회 이상 현지 점검 및 정수처리 공정 참여

○ 시민과 함께하는 수돗물 이동 상담소 운영(품질인증제, 안심확인제) : 960개소

○ 노후공동주택 물음용 수질검사 및 컨설팅 : 100개소

○ 수돗물 수질민원(소독냄새, 적수 등) 현장 방문처리 및 상담 : 80건

○ 상수도 수질 실시간 수질정보 홈페이지 공개 : 연중(배수지별 3개 항목)

○ 2017년 환경부 주관 먹는물 수질검사기관 분석능력 평가 결과 최우수 성적 달성

○ 전주시 수돗물평가위원회 주관  ‘먹는물 셀프-검증제’ 추진 : 1회  6개 지점

-  국가공인수질검사 4개 기관(전북3,전남1) 수돗물  안전성 겹겹 검증 MOU체결

□ 금후계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별(원수 ~ 수도꼭지수) 수질관리 지속 강화

- 원수 → 고산정수장 → 배수지(10개소) → 수도꼭지수 단계별 검증

- 배수지별 수질연속 측정장치 운영으로 실시간 수질상태 관찰

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 매월 상가, 주택 등 방문 수돗물 안심확인제 및 품질인증제 등 실시

○ 공인검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 강화

- 직무연찬, 내·외부 정도관리 평가, 4,000여건/년 수질검사 추진

『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고

○ 청정 1급수 용담호 상수원에서 생산된『전주얼수』를 천년전주     고유의 브랜드로 자리매김하기 위한 적극적인 홍보

○ 각 부서에 수돗물 음수대를 점진적으로 설치하여 안전하고

깨끗한 수돗물 음용에 대한 시민의식 전환

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 131백만원

○ 주요내용

- 우리시의 수돗물 브랜드『전주얼수』적극적인 홍보활동 전개

· 각종 축제, 행사에 참여 맛테스트, 시음회, 설문조사 등 홍보 부스 운영

- 수돗물 음용 공공기관 솔선 및 다중집합장소 점진적 음수대 설치

- 다양한 홍보매체 활용을 통한 수돗물의 음용율 향상과 신뢰성 제고

□ 추진상황

○ 공익행사 등 휴대하기 편한 병입수돗물『전주얼수』무료 보급 : 275회 146천병

○ 시 주관 시민과 함께하는 행사 참여 및 체험형 홍보활동 전개 : 4회 6,500명

- FIFA U-20 월드컵, 전주 첫 마중길 시민 헌수식 홍보 부스 및 쉼터 운영

○ 수돗물 직접 음용 기회 확대를 위한 직수형 수돗물 음수대 설치 : 59개소

- 전주시 각 부서 56, 노송광장 및 FIFA U-20기간 월드컵경기장 등 3

○ 다수의 시민이 이용하는 홍보 매체를 활용한 신뢰성 제고

- 언론보도 20회(221개사), 공문서ㆍ홈페이지ㆍ생활정보지 ‧전광판 등 30회

- 전주다움, 소식지, 자료집, 홍보전단지 등 활용 홍보 : 7회 361,900부

- 수돗물 음용 활성화 및 신뢰성 제고를 위한 토론회, 협약체결 등 : 3회

□ 금후계획

○ 시 주관 행사 및 축제 참여 등 찾아가는 현장 홍보 지속 추진 : 비빔밥축제 등

○ 시민과 소통‧공감하는 시민참여 홍보 지속 전개

- 동 주민센터를 직접 방문『전주얼수 사랑 주부 양성 캠프』운영

- 다양한 계층 대상 전주얼수 발원지 탐방(수돗물 생산시설 현장견학) 추진

○ 수돗물 음용 활성화 및 신뢰도 제고를 위한 다양한 매체 활용 지속 홍보

팔복정수장 배수지 증설 공사

혁신도시, 산업단지 조성 등 공업용수 수요증가에 대한 배수지 증설로

공업용수 체류시간을 안정적으로 확보하여 기업의 생산성 증대 및    산업활동 만족도에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 728,151천원(도급액 538,331, 관급 189,820)

○ 대    상 : 공업용수 팔복정수장(덕진구 반룡2길 1-28)

∙ 시설년도 : 1989. 12. 23 / 주요시설물 8개(침전지 4, 배수지 4)

∙ 시설규모 : 70,000㎥/일 (생산량 40,000㎥/일), 배수지(4지) 11,600㎥

∙ 급수구역 : 전주 제1, 2공단 전주페이퍼 등 19개업체

○ 사업내용

- 배수지 증설  V= 3,200㎥(B18m×L38m×H4.7m)

-  옹    벽    L= 49.6m, H= 1.5m ~ 6m

□ 추진상황

○ 실시설계 용역완료 : 2017. 1. 4. ~ 3. 27

○ 일상감사 및 계약심사 : 2017. 4. 6. ~  5. 2.

○ 공사 계약일 : 2017. 6. 15.

○ 공사 착공 : 2017. 6. 21.

□ 금후계획

○ 관련기관 협의 및 절차이행 : 2017. 7월

○ 공사 시행 및 준공 : 2017. 12월

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

상수도 노후시설 개량․정비 등을 통한 안정적 수돗물 공급과 시민불편

해소로 신뢰받는 안심 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 360백만원

○ 대    상 : 배수지 및 가압장 15개소

○ 사업내용

- 배수지 및 가압장  노후시설 정비 교체공사

□ 관로 보수, 기계설비 교체, 밸브 등 설치

- 상수도 시설물 내부청소

□ 배수지 누적된 침전물, 벽면 부착물 등 제거

□ 추진상황

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체

- 대성배수지 저압 전기 지중화 등 11건 시행 : 2017. 1. ∼ 6월

○ 상수도 시설물 내부청소

- 인후배수지 등 10개소 청소완료 : 2017. 5. 16 ∼ 6. 21.

○ 사업장 환경정비

- 대성배수지 등 12개소 제초작업 : 2017. 4. 17 ∼ 6. 30.

□ 금후계획

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체공사

- 실시설계 용역 : 2017. 6. ∼ 7월

- 공사추진 : 2017. 7. ∼ 11월

○ 상수도 시설물 내부청소

- 하반기 내부청소  : 2017. 9. ∼ 11월

하 수 과  소 관

□	하수도공기업 재정건전성 확보(3년차)	----	25
□	하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현	----	26
□	전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립	----	27
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	28
□	농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업	----	29
□	하수처리수를 재이용한 생태실개천 조성	----	30
□	체계적인 지하수관리로 하수도 자주재원 확충	----	31
□	빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리	----	32

하수도공기업 재정건전성 확보

하수도사용료 현실화 추진으로 하수도공기업 재정건전성 확보 및

체계적 하수도 정비로 생태・복지도시 구현

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2015 ~ 2017년(3개년)

○ 하수도사용료 현실화 : 47% ⇒ 75%(3년간 단계적 인상)

※ 행정자치부 전주시 하수도사용료 현실화 비율 90%이상 권고

○ 사용료수익 증대 예상액 : 4,838백만원

- 2016년 사용료수익 51,950백만원 ➞ 2017년 56,788백만원

현실화율 (=요금/원가)	2014년	2015년	2016년	2017년(추정)
	46.9%	51.2%	70.7%	75%

○ 생태・복지도시 구현을 위한 체계적 하수도 사업추진

- 우・오수분리사업, 노후관 정비, 농촌마을 하수도 정비

- 전주시 공공하수처리시설 증설사업 추진

- 하수처리장 운영, 지방채 및 BTL사업 임대료 상환 등

□ 추진상황

○ 전주시 하수도사용 조례 개정공포 : 2015. 2. 27.

- 개선내용 : 기초수급자 3㎥감면,  원인자부담금 분할납부 횟수 4회로 개선

: 혼합수용가 15㎥까지 일반용을 가정용으로 부과,  연체료 일할계산 적용

감면추정액 (2017년 5월 기준)

· 기초수급자 감면 8,314건 (119백만원/년)

· 혼합수용가 감면 4,161건 (636백만원/년)

○ 2017년 하수도사업 국비 확보(13건 26,830백만원) : 2016. 10월

○ 지방채 상환 : 274억원 ➞ 192억(2016년 30억원, 2017년 52억원 상환)

□ 금후계획

○ 하수도사용료 현실화에 따른 사용료 징수율 제고

○ 하수도정비 기본계획에 따른 체계적 하수도사업 추진

하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현

하수관로 우․오수분리 사업 추진으로 지역주민의 주거환경 개선과    삶의 질 향상 및 생태도시 구현과 새만금 상류지역 하천 수질개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2002. ∼ 2035년(33년)

○ 총사업비 : 870,437백만원 (국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업지역 : 7개 처리구역 36분구, 6개 지구 취락지역 54마을 등

○ 사업내용 : 관로정비 L= 1,015㎞, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2016년까지 완료(51.4%) : 5개처리구역 및 6개지구 – 부분적 완료

- 관거정비 L= 522km, 배수설비 28,696개소(423,342백만원)

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사업규모	사업비	기 간	추진상황
합 계			L=141.9㎞	121,738
계속사업	중앙처리(3,10분구)	노송, 금암, 인후동 일원	L= 55.3㎞	39,741	2014 ~2019	공사착수(공정40%) (2015. 12월)
	덕진・중앙 (1분구)	덕진, 송천동 일원	L= 19.5㎞	14,890	2015 ~2020	공사착수 (2017. 6월)
	중앙처리(8,9,10분구)	풍남, 태평동 일원	L= 7.1㎞	6,823	2016 ~2020	공사착수 (2017. 6월)
	팔복 (1,2분구)	팔복동 (금학천) 일원	L= 26.4㎞	23,742	2016 ~2021	용역착수 (2016. 11월)
2017년 신규	중앙처리 (9,10분구)	전동, 노송동 일원	L= 33.6㎞	36,542	2017 ~2021	용역착수 (2017. 6월)

□ 금후계획

○ 2017년 시행(14%) : 중앙처리구역(3,10분구)외 4개구역

- 관거정비 L= 142km, 배수설비 7,742개소(121,738백만원)

○ 미 시행구간(34.6%) 사업추진 : 2018 ∼ 2035년

- 사업규모 : L= 351km, 배수설비 19,282개소(325,357백만원)

전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립

「하수도법」제6조에 의거 전주시 도시계획 및 도시환경시설의 여건

변화에 따른 장래 하수도정비 변경 계획 수립

□ 사업개요

○ 용역기간 : 2015. 2. ~ 2017. 3월

○ 용역개요 : 전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립(전주시 전지역)

○ 용 역 비 : 1,354백만원(시비)

○ 도 급 자 : ㈜동명, (주)한아, ㈜신우, ㈜동희측지

□ 추진상황

○ 2007년 하수도정비 기본계획 변경 : 2007. 1월

○ 2011년 하수도정비 기본계획 부분 변경 : 2011. 10월

○ 2015년 하수도정비 기본계획 변경 용역 : 2015. 2. ~ 2017. 3월

* 하수처리장 운영실태 조사 및 향후 개선방향 수립, 하수처리구역 변경,

* 하수관로정비 및 마을하수도 정비계획 수립

- 기본계획 전체변경 관련부서 및 지자체(완주군) 협의 : 2016. 9월

- 하수도정비 기본계획 전체변경 기술검토(한국환경공단) : 2017. 2월

- 하수도정비 기본계획 전체변경 승인(환경부) : 2017. 3월

□ 주요 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고	변 경 사 유
배수구역	104.66㎢	205.62㎢	증100.96	전주시 행정구역을 중심으로 배수구역 재설정
하수처리구역	54.97㎢	80.38㎢	증25.41	각종 개발계획으로 인한 하수처리구역 변경
공공하수 처리시설	403,000㎥	452,000㎥	증49,000	공공하수처리시설(4단계) 증설

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

전주 에코시티, 효천지구 택지개발 등 도시 확대에 따른 상주인구와

외부 유입 인구 증가로 기존 전주 공공하수처리시설의 유입하수량 및

오염 부하량 증가, 하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 3개 보완대책

추진발표(2015. 12. 4)

→ 전주 하수처리장 증설, 가축분뇨 처리시설확대, 우분연료화사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ~ 2021년

○ 사 업 비 : 1,312억원(국고 50%, 도비 25%, 시비 25%)

○ 사업지역 : 전주 환경사업소 부근

○ 사 업 명 : 전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 사업규모 : Q=49,000㎥/일 (403,000㎥/일 ⇨ 452,000㎥/일)

오염부하량에 따른 1,2단계 처리시설 개량 및 개선

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 변경 : 2015. 2. ~ 2017. 3월

- 하수도정비 기본계획 부분변경 신청(하수처리장 증설) : 2015. 8월

- 하수도정비 기본계획 부분변경 승인(환경부) : 2015. 12월

- 전주시 하수도정비 기본계획 변경 승인(환경부) : 2017. 3월

○ 예비타당성조사 면제요구서 제출 : 2016. 12월

○ 예비타당성조사 면제사업 선정(기재부) : 2017. 2월

□ 금후계획

○ 행정절차이행 : 2017. ∼ 2018년

○ 공사추진 및 준공 : 2019. ∼ 2021년

농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업

농촌마을의 생활오수를 별도 오수관으로 설치하여 처리함으로써 주민들의

삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 하천 수질개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005. ∼ 2025년

○ 총사업비 : 57,402백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사 업 명 : 농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업

○ 사업규모 : 24개지구(940㎥/일, L=91.3km)

- 마을하수도현황 : 24개지구 (시설완료 14, 사업중 5, 미착수 5)

※ 전주시 하수도정비 기본계획 변경 승인(2017년 3월 환경부) 반영

□ 추진상황

○ 2016년까지 완료(41.0%) : 14개지구 17,599백만원

- 처리장 9개지구(540㎥/일, L=37.4km), 4개지구 폐쇄, 1개지구 연계처리

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사업규모	사업비	기 간	추진상황
합 계			L=38.3㎞	21,716
계속사업	신중 지구	호성동 신중마을 일원	L=14.9㎞	7,584	2014 ~2018	공사착수(공정60%) (2016. 3월)
	수곡 지구	우아동 수곡마을 일원	L= 8.2㎞	4,915	2015 ~2019	공사착공 (2017. 6월)
	화신 지구	조촌동 화신마을 일원	L= 8.9㎞ Q= 95㎥/일	4,500	2015 ~2019	공사발주 (2017. 8월)
	원동 지구	조촌동 원동마을 일원	L= 2.4㎞ Q= 55㎥/일	1,600	2016 ~2019	용역준공 (2017. 8월)
2017년 신규	구원 지구	조촌동 구원마을 일원	L= 3.9㎞	3,117	2017 ~2019	용역착수 (2017. 3월)

□ 금후계획

○ 2017년 시행(41.9%) : 5개지구 21,716백만원 (150㎥/일, L=38.3km)

○ 미 시행구간 사업추진(17.1%) : 2018. ∼ 2025년

- 사업규모 : 5개지구 (65㎥/일, L=15.6km)

- 사 업 비 : 18,087백만원(전당, 원화전, 신증, 삼화, 신기)

하수처리수를 재이용한 생태실개천 조성

지속가능한 생태도시 종합계획 수립에 따라 하수처리장 내 하수 처리수를

재이용하여 실개천 및 시설녹화 등으로 휴식과 체험공간을 조성하고,   물 재이용율을 증대하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 1. ～ 12월

○ 사 업 비 : 1,000백만원(시비)

○ 사 업 명 : 하수처리장 하수처리수 재이용시설 설치

○ 사업규모 : 비오톱(A=1,000㎡), 실개천조성(L=200m) 등

□ 추진상황

○ 하수처리장 생태실개천 추진계획 수립 : 2017. 2월

○ 실시설계용역 발주 및 착수 : 2017. 2 ~ 2017. 3월

□ 금후계획

○ 실시설계용역 추진 : 2017. 3. ～ 8월

○ 공사 추진 : 2017. 9. ～ 12월

□ 기대효과

○ 하수처리장 방문객은 연간 2,500여명(유치원생 70%)이며, 견학시설 재정비로 환경보호 및 수질정화에 대한 하수처리 물재이용 교육장소로 활용, 홍보교육 강화

○ 하수처리수를 비오톱 및 실개천 등으로 활용하여 물 재이용율 증대

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․

이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족상황 적극 대비

○ 지하수사용 실태조사와 공인유량계·옥외검침시스템 설치확대 등

검침환경 개선으로 숨은 세원 발굴 및 세외수입 증대에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 12월

○ 세원발굴 목표액 : 1,000백만원

- 2016년 부과액 10,530백만원 → 2017년 목표액 11,530백만원

※ 5월말 현재 부과액 : 5,644백만원(목표액의 49%)

○ 지하수시설 등록현황 (2017.5.31.현재)

총 계	생활용수			농업용수	공업용수	비 고
	소 계	음용수	비음용수
6,173	3,586	306	3,280	2,520	67

※ 농업용은 하수도사용료 면제

○ 사업내용

- 하수도사용료 미검침 사유 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 폐공, 미사용, 행불, 고장 여부 등 조사

-“전주시 지하수통합정보관리시스템”운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수시설 이용실태 현장조사 완료(1,519개소) : 2017.4∼5월

○ 지하수 공인유량계 신규 및 교체 설치(70개소) : 2017.1∼6월

○ 지하수 검침곤란사용가 옥외검침시스템 설치대상 조사선정 : 2017.3∼6월

- 설치수량 : 100개소 / 사업비 : 20백만원

○“전주시 지하수통합정보관리시스템”기능개선 및 운영 활성화

- 사용자 확대, 빗물이용시설 수도요금 감면기능 보강

□ 금후계획

○ 지하수시설 실태조사 후속조치 지속적 추진

○ 지하수사용 의심 수용가에 대한 이용실태 지속적 점검

○ 지하수 공인유량계 신규 및 교체 설치(80개소 이상)

○ 지하수 옥외검침시스템 설치공사 발주 및 준공 : 2017. 7. ∼ 10월

○ 지하수 통합정보관리시스템 운영강화 및 고도화

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

빗물이용시설의 지속적 확대 설치로 친환경 수자원 확보를 통한

물 순환체계 회복 및 도심열섬·비점오염 저감 등 환경적 가치를 실현하여

지속 가능한 생태도시 조성에 기여

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 총 145개소(예산지원 125, 비지원 20)

- 공공시설 14, 학교 19, 유치원․어린이집 19, 주택 64, 기타 29

○ 설치비 지원(2010∼2016년) : 125개소 686백만원 1,825.2톤

□ 사업개요

구 분	도 비 사 업	국 비 사 업
사업명	빗물이용시설 설치	빗물이용 시범마을 조성
사업내용	저장용량 2톤이상 소형 빗물이용시설 설치	지역여건에 맞는 빗물공동체 조성으로 주민 자율적 관리역량 및 기후변화 대응 적응력 제고
사업량	13개소(민간다중이용시설 5, 초등학교 8)	빗물이용 시범마을 1개소(30~40가구)
예 산	65백만원(도 51.25, 시 11.25, 자 2.5)	300백만원(국 150, 시 150)
사업기간	2017.1월∼8월	2017∼2018년

□ 추진상황

○ 민간 다중이용시설 빗물이용시설 설치 지원 : 2017. 4. ~ 6월

- 지원대상 심사․선정 및 설치공사 진행 : 5개소(유치원 2, 어린이집 3)

- 사업예산 : 25백만원(도비 11.25/시비 11.25/자부담 2.5)

○“빗물이용 시범마을 조성사업”국가예산 확보활동

- 국비 150백만원 중앙부처 2018년 예산에 반영 예정

○ 빗물이용시설 유지관리 매뉴얼 지원 : 2017. 2월

○ 시설 운영 및 유지관리실태 상반기 지도점검 : 2017. 3. ~ 4월

○ 빗물이용시설 사용자 수도요금 감면 준비

- 감면신청서 접수, 이용실태 점검, 관련 전산프로그램 기능개선

□ 금후계획

○ 민간 다중이용시설 준공검사 및 보조금 교부 : 2017. 6. ~ 7월

○ 초등학교 전액 도비보조사업 추진(8개소 40백만원) : 2017. 6. ~ 8월

○ 국비사업 : 국가예산 확보 후 세부계획 수립 추진

○ 빗물이용시설 사용자 수도요금 감면 시행 : 2017. 7월~

○ 시설 운영 및 유지관리실태 하반기 지도점검 : 2017. 9. ~ 10월.