제357회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2019년도

주요업무계획

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	18
	○	하 수 과	-------	23

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (4팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		86	80	19	21	25	15
일 반 직	소계	82	77	19	21	22	15
	4급	1	1	1	-	-	-
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	28	25	5	5	11	4
	7급	32	25	9	6	4	6
	8급	9	9	2	3	1	3
	9급	9	13	1	6	5	1
연 구 직		3	3	-	-	3	-

※ 공무직 36명 (수도행정과 13, 급수과 19, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 5명(수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

(2018. 12.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
651,091	648,487	99.6	350	237,762	78.52	265	230	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,432	63.8	863.1	1,506

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)	보급율 (%)
계		202.5	2,335	1,689	98.6	89.1
합 류 식			0	406	212
분류식	소 계	202.5	2,335	1,283	12
	오수관거		1,108	765	0
	우수관거		1,227	518	12

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8	1
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	신뢰받는 수도행정을 위한 사전 홍보 강화	----	6
□	수도계량기 옥외 화상검침기 설치확대	----	7
□	체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비	----	8
□	상·하수도 체납요금 징수율 제고	----	9

신뢰받는 수도행정을 위한 사전 홍보 강화

○ 사전 문자 알림 서비스 및 사전 예고장을 통하여 상수도 체납 단수 및

누수 민원 발생 요인을 차단하고 신뢰 받는 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 대    상

- 상수도 요금 체납자 중 단수 예정 수용가

- 상수도 월 30㎥이상 사용 수용가중 평소 사용량의 2배 사용자

- 월 0㎥사용 수용가

○ 내     용 : 사용료 체납 단수 예고 및 누수 및 과다 사용 고지

○ 고지방법 : 예고장 및 계고장 부착과 휴대폰 문자 서비스 제공

□ 추진상황

○ 수돗물 과다 사용 수용가 예고     : 매월 15,000건 정도

○ 체납 단수 예고 계고장 부착       : 연중 14,500건 정도

○ 월 0㎥ 사용 수용가 점검 및 조치  : 년2회 실시(4월, 9월)

※ 총 4,278 건중 직권폐전 16, 직권중지 131, 정상 4,130, 폐지 1

□ 문제점 및 대책

○ 그동안 해당 수용가에 대하여 알림장 및 계고장 부착으로 통지하고 있으나       사전인지 못 했다는 이유로 잦은 민원 발생

□ 사전 예고와 문자알림 서비스를 통하여 민원해소 및 수도서비스 만족도 증진

□ 금후계획

○ 전월대비 30% 이상 과다 사용 수용가 예고            : 연중

○ 민원서비스 개선에 대한 검침원 · 단속반 교육	: ’19. 2.

○ 수돗물 0톤 수용가 일제 점검                         : ’19. 4.

○ 유선방송 등 언론을 통한 수돗물 사용관련 홍보 강화

수도계량기 옥외 화상검침기 설치확대

○ 계량기 설치 위치 부적정 등으로 인한 검침곤란 상수도 수용가에

옥외 화상검침기를 설치하여 정확한 검침으로 상수도 요금부과에

따른 행정의 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. 1. ～ 12.(연중)

○ 대    상 : 일반주택 및 공동주택 주 계량기 (200개소)

- 철판, 주철관 등 무거운 것으로 덮여 있는 장소

- 지하실, 화장실, 집안 주방 등 위치기 부적절한 장소

- 맨홀, 화단, 도로변 등 검침이 어려운 장소

○ 방    법 : 위탁검침원의 검침곤란 계량기 실태조사

○ 사업내용 : 검침곤란 수용가 화상검침기 설치

○ 소요예산 : 40백만원

□ 추진상황

○ 2018년까지 설치 : 1,529개소(완산 895, 덕진 634)

- 공동주택 239, 일반주택 1,290

□ 금후계획

○ 일반주택 등 검침곤란 화상검침 대상 실태조사         : ’19. 3.

○ 화상검침기 설치 예정지역 현시실사 및 선정           : ’19. 4.

○ 검침곤란 대상 계량기 화상검침기 설치                : ’19. 5.

체계적인 요금부과를 위한 자료 일제정비

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 237,336전 (일반주택 78,362     공동주택 158,974)

○ 검 침 원 : 173명 (일반주택 74           공동주택 99)

○ 기준요금 : 1,120원/㎥ (상수도 720        하수도  400)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

(단위 : 백만원)

구분	2018. 12월말			2017년 12월말
	합계	상수도	하수도	합계	상수도	하수도
계	117,954	69,375	48,579	115,075	67,979	47,096
가 정 용	58,346	38,249	20,097	56,647	37,362	19,285
일 반 용	52,196	26,323	25,875	51,028	25,915	25,113
대중탕용	1,181	703	478	1,177	709	468
공 업 용	6,229	4,100	2,129	6,223	3,993	2,230

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화      : 월 1회

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                      : 분기별 1회

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

○ 부정급수 점검 및 단속실시                        : 연 2회

- 택지개발지구 등 건축공사장, 미사용 수용가 등 무단 급수시설장치 등

상·하수도 체납요금 징수율 제고

○ 상·하수도 체납자에 대한 독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수

자진 납부의식 제고와 상습 고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2018. 12. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		133,517	130,612	152	2,753	97.82
상수도	계	71,268	69,690	89	1,489	97.79
	현년도	69,662	68,372	2	1,288	98.15
	과년도	1,606	1,318	87	201	82.07
하수도	계	62,249	60,922	63	1,264	97.87
	현년도	60,930	59,902	1	1,027	98.31
	과년도	1,319	1,020	62	237	77.33

□ 징수목표

○ 총 징수율 목표 : 98.0% (현년도 98.3%, 과년도 80.2%)

○ 체납액 징수목표 : 전년도 체납액 징수실적의 120%

○ 단수목표 : 2,600개소 9억원   ※ ’18년 실적 : 2,520개소 8억원

□ 금후계획

○ 체납단수반 확대운영 : 단수처분시 납부율 90% 이상

- 단 수 반 : 2개반 4명 ⇒ 4개반 8명 (기간제 보조요원 4명 투입)

- 운영기간 : 연 9개월 ⇒ 10개월 연장운영 (3월 ∼12월)

- 사 업 비 : 90백만원 (인건비, 보험료, 재료비)

○ 단수 계고장 송달 : 월 1회

- 대   상 : 3건 이상 또는 10만원 이상 체납수용가

- 정수처분 대상 수용가에 단수계고 안내문 우편발송

○ 특별징수기간 운영 : 연 3회(4∼5월, 8∼9월, 12월)

○ 상습·고액 체납자 채권확보 강화

- 부동산, 예금, 매출채권 등 각종 재산압류 및 공매·추심

○ 체납요금 조기납부 홍보활동

- 다량수용가·공동주택 단수계획 홍보, 가두캠페인, 언론보도 등

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계	----	11
□	소규모 배수관 포설공사	----	13
□	덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체공사	----	14
□	장승배기로 노후관 교체공사	----	15
□	노후 상수도 관세척 공사	----	16
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	17

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 89개 블록 (1단계 미정비블록 78개,1단계 제외 11개)

○ 사업규모 : 노후 상수관 전면개량 409km정도

- 2단계 1차분(2017∼2019) : 노후 관로 개량 36km(7개블록/5개동)

- 2단계 2차분(2018∼2020) : 노후 관로 개량 26km(6개블록/4개동)

- 2단계 3차분(2019∼2021) : 노후 관로 개량 42km(5개블록/2개동)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2024.(8개년)

○ 총사업비 : 1,200억원정도

1단계 정비 구역(50개블록)

2단계 1차 사업 구역(7개블록)

2단계 2차사업 구역(6개블록)

2단계 3차사업 구역(5개블록)

□ 추진상황

○ 맑은물공급사업 (노수상수관망정비)1단계 추진완료 : 2009. 4. ∼ 2016. 12.

- 50개 블록 정비 및 고립 완료, 78개 블록 고립 완료(사업비 1,612억원)

○ 맑은물공급사업 (노후상수관망정비)2단계 중기지방재정계획 수립 : 2015. 12.

○ 맑은물공급사업 2단계 1차분 공사추진              : 2017. 6. ∼ 2019. 4.

○ 맑은물공급사업 2단계 2차분 공사추진             : 2018. 10. ∼ 2020. 4.

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업 2단계 1차분 공사완료 : 2019. 4월

- 사업위치 : 효자 및 대성급수구역 7개블록 (효자3-3,3-5,대성2-4,2-5,3-1,3-4,3-5)

- 사 업 비 : 10,581(도급 6,877, 관급 2,339 , 폐기물 538, 감리 827)백만원

- 사업내용 : 노후관 교체 36km 등

○ 맑은물공급사업 2단계 2차분 공사추진 : 2018. 10월 ∼ 2020. 4월

- 사업위치 : 인후급수구역 6개 블록 (인후1-1∼5, 6-4)

- 사 업 비 : 10,567(도급 6,867, 관급 2,287 , 폐기물 599, 감리 814)백만원

- 사업내용 : 1단계제외 블록 고립(11개블록) 및 노후관 교체 26㎞

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 기본 및 실시설계용역추진 : 2019. 3월 ∼ 2019. 10월

- 사업위치 : 서신급수구역 5개 블록 (서신1-1∼2, 2-1∼3)

- 용 역 비 : 947백만원

- 사업내용 : 실시설계용역 1식 (서신급수구역 노후관 정비 42㎞)

소규모 배수관 포설공사

○ 시 외곽지역 개발행위 등으로 상수도 공급지역 확장, 출수 불량 및

수압저하 등 상수도 공급민원 해소 및 출수불량 지역을 해결하여

보다 위생적인 생활환경 조성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 관내 10개소

- 흑석2길, 중인4길, 유연로, 동부대로, 가리내로, 춘향로, 암실길, 완주로 등

○ 사업규모 : 상수관로(D80∼150㎜, L=5.3㎞) 매설

○ 총사업비 : 1,300백만원

○ 사업기간 : 2019. 2. ∼ 2019. 12.

○ 사업현황

연번	위 치	개 요		사업비 (백만원)	수혜가구
		연장(m)	관경(mm)		세대	명	비고
계	전주시 관내 10개소	5,310	50~150	1,300	60	253
1	난전들로 (평화2가)	1,300	100	300	4	30	주택1, 공장2, 교회 1
2	흑석2길 (서서학동)	650	80~50	200	4	8	사찰1, 음식점 1, 제각1, 주택 1
3	바람쐬는길(색장동)	250	80	100	3	9	주택 3
4	가리내로 (송천1가)	400	100	100	1	30	어린이집 1
5	춘향로(색장동 덕산마을)	400	80	100	2	5	주택 1, 주유소1
6	암실길 (반월동)	570	80	100	6	45	공장 5, 마을회관 1
7	과학로(에코시티 외곽도로)	490	80	100	2	6	상가 2
8	신흥마을길 (고랑동)	650	80	100	5	25	공장 5
9	객원길 (대성동)	170	80	100	31	90	주택 3 빌라 27 숙박업 1
10	완주로(호성동 고당네거리)	430	80	100	2	5	식당 1,주유소1

□ 추진상황

○ 미급수 세대 현장 조사 및 발굴          : ’18. 10. ∼ ’18. 12

○ 실시설계용역 추진                      : ’18. 12. ∼ ’19. 2.

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(도로굴착 심의, 일상감사 등) : ’19. 2.

○ 공사 발주 및 완료                        : ’19. 2. ∼ ’19. 12.

덕진구 변방동(화전동) 노후관 교체 공사

○  덕진구 외곽지역인 화전동 화전마을 등 사유지(논·밭)에 매설된

노후 상수도관을 정비하여 안정적으로 맑고 깨끗한 물을 공급하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 화전동 화전마을 ∼ 도덕동 고잔마을

○ 사업규모 : 노후관 교체(D100∼150mm) L=6.8㎞

- 2019년 : 신평마을∼굴신마을(PVC/1982년도), D150mm, L=1.1㎞

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 사업기간 : 2019. 01. ∼ 2019. 07.

□ 추진상황

○ 반월교차로∼원화전마을, L=1,430m(300백만원)    : ’17. 3. ∼ 6.

○ 원화전마을∼신평마을, L=820m(400백만원)        : ’18. 8. ∼ 11.

□ 금후계획

○ 굴신마을구간 현지조사 및 실시설계용역 추진  : ’19. 1. ∼ 3.

○ 행정절차(일상감사 등) 이행                    : ’19. 2. ∼ 4.

○ 공사 발주 및 추진                            : ’19. 4. ∼ 7.

장승배기로 노후관 교체공사

○ 80년대 기매설된 장승배기로 노후관 상수도 잦은 누수로 교체가 시급하며 효율적인 관망관리로 맑은물공급 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 평화동 장승배기로(농협장승배기지점∼싸전다리)

○ 사업규모 : 노후관 교체(D300mm) L=1,685m

○ 사 업 비 : 1,036백만원(1차분 166백만원, 2차분 870백만원)

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2019. 8.

□ 추진상황

○ 현지조사 및 실시설계용역 추진                    : ’18. 10. ∼ 12.

○ 도로굴착 심의 및 도로점용 허가 완료              : ’18. 12. 21.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 착공            : ’18. 12. 24.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 동절기 공사 중지  : ’19. 1. 1.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(2차분) 일상감사 등 의뢰  : ’19. 1. 4.

□ 금후계획

○ 장승배기로 노후관 교체공사(1차분) 추진(중지 해제)   : ’19. 2. ∼ 5.

○ 장승배기로 노후관 교체공사(2차분) 발주 및 추진      : ’19. 2. ∼ 8.

노후 상수도 관세척 공사

○ 상수관 내부 이물질(피복재, 녹 등)에 의한 관말지역 수질저하

민원해소를 위한 노후 상수도 관세척 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 서신동 강변로 등 3개소

○ 사업규모 : 노후관 세척(D300∼400mm) L= 2,657m

- 서신동 강변로 L=476m/효자동 세내로 L=1,302m/효자동 서원로 L=879m

○ 사 업 비 : 400백만원

○ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2019. 7.

□ 추진상황

○ 중화산동 중화산로 등 2개소, L=3,071m(360백만원) : ’18. 1. ∼ 6.

○ 효자동 쑥고개로 등 3개소, L=3,593m(400백만원) : ’18. 9. ∼ 12.

□ 금후계획

○ 현지조사 및 실시설계용역 추진                : ’19. 1. ∼ 2.

○ 행정절차(일상감사 등) 이행                   : ’19. 2. ∼ 4.

○ 공사 발주 및 추진                            : ’19. 4. ∼ 7

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간이 만기된 노후 및 고장난 수도계량기를 지속적으로 교체하여 상수도

행정의 투명성과 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 유효기간 만료 및 고장, 동파 등 계량기

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

○ 사 업 비 : 1,453백만원(구입비 893, 교체비 560)

□ 추진상황

○ 계량기 1,2차 교체사업(21,299개/372백만원 ) : ’18. 01. ∼ 11.

○ 계량기 3차 교체사업(유효 및 동파)         : ’18. 12. ∼ 2019. 3.

○ 그간 추진실적(계량기교체) : 72,618개(’16 ∼ ’18년)

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
합 계	24,854	26,565	21,199
유효만기	22,776	25,090	16,321
동파 및 고장	2,078	1,475	4,878

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사(단가계약) : 3회/년 실시(23,000개소 교체)

- 1차 교체공사(유효만기)                 : ’19. 5. ∼ 6.

- 2차 교체공사(유효만기)                 : ’19. 8. ∼ 9.

- 3차 교체공사(유효만기 및 동파)         : ’19. 12. ∼ ’20. 3.

○ 계량기 구입 : 상반기 및 하반기 조달 구입 의뢰

수질관리과  소관

□	깨끗한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	19
□	국가공인 수질검사기관 효율적 운영	----	20
□	공업용 도수관 갱생 및 확장	----	21
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급	----	22

깨끗한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접소통

검증정책을 통해 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 상수원수부터 가정 수도꼭지수까지 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(59개 ➞ 105개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 6개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 37개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 59개항목 분기 105개항목
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

○ 세대 현장방문 수질상태 검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 공동주택『안전한 수돗물 인증서』발급 및 안심확인제 시행

□ 추진상황

○ 용담호, 고산정수장 매월 현지 방문 시료채수 및 정밀검사(1급수, 적합)

○ 인터넷 및 유선 신청 수돗물 안심확인제 시행 : 130개소 / ’18년

○ 공동주택“안전한 수돗물 인증제”수돗물 전항목 검사 및 컨설팅 : 147개소 / ’18년

○ 상수도 수질 실시간 수질정보 홈페이지 공개  :  연중(배수지별 3개 항목)

□ 금후계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별(원수⇨수도꼭지수) 수질관리 지속 강화

- 원수 → 고산정수장 → 배수지(10개소) →수도꼭지수 단계별 검증

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 매월 상가, 주택 등 방문 수돗물 안심확인제 및 안전한 수돗물인증제 시행

○ 라돈 및 과불화합물 등 유해성 물질 6개항목 확대 (99개⇒105개) : ’19. 3월

국가공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 국가에서 공인한 먹는물 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여

수돗물의 파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

-‘19 환경부 분석능력 평가에서 106개 기관중 우수기관 달성

○ 먹는물 및 시민 생활속 물관리 상태 철저한 검증

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설, 민방위

비상급수시설 등 안전성 조사

※ 검사장비(55종 96점), 운영인력 6명(환경연구사2, 환경3, 의료기술1)

□ 추진상황

○ ’18 환경부 분석능력평가 결과 우수성적 달성(환산점수 100점)

○ 관내 먹는물 및 시민 생활속 물상태 무료 철저한 검증추진(3,111건)

○ 관내 및 도내·외 주민들의 유료수질검사 의뢰건 접수처리(1759건)

※ 광양, 목포, 익산, 순창, 완주 등 타지역에서도 수질검사 의뢰

□ 금후계획

○ 연간 1,800여 수질검사 의뢰된 시료에 대한 분석 처리

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화

- 수돗물, 약수터, 다수인 음수대, 수경시설 등 무료 수질검증

○ 환경부 주관 현장평가(3년주기) 및 전국 수질분석능력(AQC)평가

구분	준휘발성 유기화합물질(4개)	중금속류 (5개)	이온물질류 (7개)	미생물류(3개)
검사 항목	클로로포름, 벤젠, 파라티온, 다이아지논	납, 비소, 수은, 카드뮴,크롬	불소, NH3-N, NO3-N, Cl-, SO42- ※시안, ※페놀	분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라 ※총대장균군

공업용 도수관 갱생 및 확장

○  국가산단 등 산업단지 조성에 따른 공원용수 사전확보를 위한

노후도수관 갱생 및 확장

□ 사업개요

○ 위    치 : 전미취수장 〜 팔복정수장

○ 내    용 : 노후도수관 갱생 및 확장

- 갱생 : 동부대로~팔복정수장 L=1.3㎞(∅700㎜)

- 확장 : 동부대로~팔복정수장 L=1.3㎞(∅600→∅800㎜)

○ 사 업 비 : 2,470백만원 (확장 1,430 , 갱생 1,040)

○ 기    간 : 2019. 2 〜 2019. 11월

□ 문제점 및 대책

○ 도수관 2개 라인 동시 시공 불가

□ 공사 시기 조정 시행 (상반기 갱생 관로, 하반기 확장 관로)

□ 금후계획

○ 도수관 PE 갱생공사

- 실시설계 용역                              : ’19. 2. ∼ 3월

- 행정절차 이행                                   : ’19. 4월

- 공사착공 및 준공                           : ’19. 5. ∼ 7월

○ 도수관 확장공사

- 실시설계 용역                              : ’19. 5. ∼ 6월

- 행정절차 이행                              : ’19. 7월

- 공사착공 및 준공                           : ’19. 8. ∼ 11월

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

○ 정기안전점검을 통한 보수·보강 시행 (배수지 10개소)

○ 사업장(정수장, 취수장, 가압장) 기계설비 수시 점검․관리

□ 사업개요

○ 대    상 : 15개 시설(정수장 1, 취수장 1, 배수지 10, 가압장 3)

○ 내    용 : 노후시설 교체 등 유지관리, 시설물안전점검 및 보수․보강

- 배수지 내부청소(2회/년) 및 노후 장비 정비 등 유지관리

- 정기안전점검 20건(정밀안전진단 2, 정밀점검 2, 정기점검 16)

※ 근거 : 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제71조

- 배수지 내진보강 2개소(송천, 서신) ※ 2016년도 정밀안전진단 결과

- 인후배수지 방수공사(3,750㎡×4지) ※ 2018년도 정밀점검 결과

○ 사 업 비 : 3,026백만원

○ 기    간 : 2019. 2 〜 2019. 12월

□ 문제점 및 대책

○ 내부청소 및 안전점검, 보수공사 시 배수지 저수조 일부를 비워야 함

□ 사업시기를 배수지 상·하반기 청소시기에 추진

□ 금후계획

○ 노후 상수도시설(배수지 등) 유지관리                   : 년중

○ 정수장 및 배수지 내부 청소 : 상반기 3.∼5월, 하반기 9.∼ 11월

- 정기안전점검 추진

○ 배수지 내진보강 및 내부방수공사

- 실시설계 용역                               : ’19. 2. ∼ 3월

- 행정절차 이행                                 :       ’19. 4월

- 공사 착공 및 준공                             : ’19. 4. ∼ 12월

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	24
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	25
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	26
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	27
□	빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리	----	28

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량 저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 위    치 : 7개 처리구역 36분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 총사업비 : 870,437백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 1,015㎞, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2018년까지 완료(56.9%, 437,808백만원) : 5개 구역, 6개 지구

- 하수관로 정비 578km, 배수설비 30,714개소

○ 2019년 계속사업(19.7%, 229,915백만원) : 중앙처리 3,10분구 등 8개 구역

- 하수관로 정비 199.9km, 배수설비 11,195개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2019년	2020년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		255.9	254,358	77,763	10,639	165,956
계속 사업 (’14~ ’22년)	중앙처리(3,10) : 노송,금암,인후동	55.3	39,741	37,397	1,002	1,342	・공사 중(‘15.12.~‘19.12월) ・공정 68%
	덕진, 중앙처리(1) : 덕진,송천동	19.5	14,890	14,890	-	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 30%
	중앙처리(8,9,10) : 한옥마을,공구거리	6.5	6,823	6,823	-	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 36%
	팔복처리(1,2) : 금학천 일원	32.6	27,947	8,904	1,837	17,206	・설계용역 완료(‘18.11월) ・공사발주 예정(‘19.2월)
	중앙처리(9,10) : 전동,노송동 일원	33.6	39,380	5,249	3,200	30,931	・설계용역 중(‘19.5월 완료)
	중앙처리(8) : 중앙,풍남동	20.8	23,800	1,500	1,000	21,300	・설계용역 중(‘19.5월 완료)
	화산(1,2,6,7),아중(1) : 완산,동서학, 삼천,평화,우아동	47.2	57,377	3,000	1,000	53,377	・설계용역 중(‘19.12월 완료)
신규 (’19~ ’24년)	중앙처리(6,7분구) : 진북,중앙동	40.4	44,400	-	2,600	41,800	・설계용역 착수(‘19.4월)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(23.4%, 202,714백만원) 추진 : ’20년 ∼ ’35년(16년간)

- 하수관로 237.1km, 배수설비 13,811개소

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 등 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가로 공공하수 처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2023년 (7년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 하수처리장 인근

○ 사 업 비 : 103,000백만원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 20%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 증설 49,000㎥/일 (현재 403,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 변경	: ’15. 2. ∼ ’17. 3월

○ 예비타당성조사 면제사업 요구(환경부)     : ’16. 12월

○ 예비타당성조사 면제사업 선정(기재부)     : ’17. 2월

- 적정성검토 점검회의 2회(완료)	: ’18. 5. ~ ’18. 11월

(총사업비, 시설용량, 계획연도별 인구추정, 원인자부담금 등)

○ 사업계획 적정성 검토 완료	: ’19. 1월

□ 금후계획

○ 시설용량 및 총사업비 확정(환경부→기재부)	: ’19. 3월

○ 사업추진방식 결정(민간투자, 정부고시 등)	: ’19. 6월

○ 기본계획수립 용역 및 사업추진	: ’19년 ∼ ’23년

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005년 ∼ 2023년 (17년간)

○ 총사업비 : 54,077백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 82.7km)

□ 추진상황

○ 2018년까지 완료(62%, 17,599백만원) 14개 지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일, 관로 61.2km), 5개 지구 연계처리

○ 2019년 사업추진(38%, 36,478백만원) 7개 지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 21.5km

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2019년	2020년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		L=48.0km Q=160㎥/일	36,478	20,465	6,273	9,887
계속 사업 (’14~’23년)	신중지구 (호성동)	13.2km	7,366	7,366			・공사 중(‘16.3.~’19.5월) ・공정 95%
	수곡지구 (우아동)	8.2km	4,915	3,848	919	148	・공사 중(‘17.3.~‘19.12월) ・공정 50%
	화신지구 (조촌동)	9.6km Q=95㎥/일	6,563	4,569	486	1,508	・공사 중(‘18.5.~‘21.5월) ・공정 13%
	원동지구 (조촌동)	2.8km	2,244	2,100	291		・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・공정 20%
	구원지구 (조촌동)	3.2km	3,637	1,904	427	1,306	・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・공정 20%
	신기지구 (조촌동)	3.8km Q=65㎥/일	4,521	339	1,429	2,753	・설계용역 중(‘19.4월 완료)
	전당, 아중.용계지구 (전미, 우아동)	7.2km	7,232	339	2,721	4,172	・설계용역 중(‘19.3월 완료)

□ 금후계획

○ 신기, 전당·아중·용계지구 실시설계용역 완료       : ’19. 3. ∼ 4월

○ 행정절차 이행(재원협의 등)                     : ’19. 4. ∼ 6월

○ 공 사 추 진	: ’19년 ~ ’23년

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․

이용을 도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 1. ∼ 12월

○ 세원발굴 목표액 : 400백만원

- 2018년 부과액 12,197백만원 → 2019년 부과예상액 12,597백만원

○ 지하수시설 등록현황 (2018. 12. 31일 기준)

(단위 : 개소)

총 계	생 활 용 수			농업용수	공업용수
	소 계	음용수	비음용수
6,295	3,574	278	3,296	2,655	66

○ 사업내용

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 폐공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 등 조사

-「전주시 지하수통합 정보관리시스템」운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(289개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수(674개소)

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(594개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 폐공안내 등

○ 지하수 보조관측망 운영 : 자동관측시스템 8개소

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○「지하수통합 정보관리시스템」농촌지역 마을하수관로 GIS공간데이터       연계구축(신중지구 12개 마을)

○ 지하수 보조관측망 추가 신설(4개소)

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

○ 빗물이용시설의 이용 활성화로 친환경 수자원 확보를 통한 물 순환

체계 회복 및 도심열섬․비점오염 저감 등 환경적 가치 실현

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 225개소(예산지원 170, 비지원 55)/18,421톤

- 공공기관 15, 교육기관 52, 공동주택 59, 일반주택 90, 기타 9

○ 설치비 지원(2010년∼2018년) : 170개소 978백만원

□ 주요사업

구 분	국비 지원사업	자체사업	비예산사업
사 업 명	빗물이용 시범마을 조성	공공시설물 빗물이용시설 설치	공동주택 등 대형 건축물 빗물이용시설 설치 (홍보·안내)
사 업 량	덕진구 권역 시범마을 1개소 (50가구)	60개소(일반용 30, 가로수용 20, 빗물분수대 10)
예 산	400백만원(국 200, 시 200)	450백만원(시 450)

□ 추진상황

○ 공동주택 대용량 빗물이용시설 설치(13개소 4,495톤)

○ 다중이용시설 빗물이용시설 설치 지원(2개소 8.1백만원 2.6톤)

○ 시설 유지보수 사업(31개소 9.4백만원)

○ 탄소빗물여과장치 설치(31개소 19백만원)

○ 완산구 빗물이용 시범마을 조성사업 완료(서학예술마을 32가구)

- 총사업비 316백만원(국 118, 시 178, 자부담 20)

- 빗물이용시설 32개소 34톤, 빗물정원(공동체험시설) 1식

□ 금후계획

○ 덕진구 권역 빗물이용 시범마을 조성사업 추진    : ’19. 2. ∼ 10월

○ 공공시설물 빗물이용시설 설치 추진             : ’19. 2. ∼ 10월

○ 다중이용시설 탄소빗물여과장치 설치(10개소 6.8백만원)

○ 시설 유지보수 사업(30여개소 10백만원)