제378회 전주시의회 임시회 복 지 환 경 위 원 회

2021년도

주요업무계획

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	19
	○	하 수 과	-------	25

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							맑은물공급								수질관리								하수행정
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	84	1	4	22	28	16	10	3
	현 원	82	1	4	23	26	5	20	3
수도행정과	정 원	22	1	1	6	8	4	2
	현 원	21	1	1	6	8	1	4
급 수 과	정 원	17		1	4	7	2	3
	현 원	15		1	3	5	1	5
수질관리과	정 원	29		1	7	9	7	2	3
	현 원	29		1	10	9		6	3
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	17		1	4	4	3	5

※ 휴직 3(육아 2, 공무상 질병 1)

※ 공무직 38명 (수도행정과 19, 급수과 15, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 2명(수질관리과)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리

기  본  현  황

(2020. 12.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
651,091	648,487	99.6	408	238,986	80.1	268	233	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,484	75	867.1	1,512

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		202.5	2,330	1,694	98.6
합 류 식			0	401
분류식	소 계	202.5	2,330	1,293
	오수관거		1,103	770
	우수관거		1,227	523

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금부과	----	6
□	고객중심의 알림(예고 및 문자) 서비스 제공	----	7
□	상·하수도 요금 체납 징수율 향상	----	8
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	9

수도요금팀

정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도 요금부과

○  수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 사업개요

○ 검침전수 : 240,493전

- 일반주택 :  81,312(완산 41,923.   덕진 39,389)

- 공동주택 : 159,151(완산 87,291.   덕진 71,860)

- 공    단 :      30(완산      4.   덕진     26)

○ 검 침 원 : 169명

- 일반주택 :  71(완산 37,  덕진 34)

- 공동주택 :  98(완산 55,  덕진 43)

○ 기준요금 : 1,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

구분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	127,588 545만	61,345 485만	48,550 58만	1,833 1,858	15,860 1,312
상수도	68,517 283만	39,992 251만	23,865 31만	535 673	4,125 286
하수도	59,071 262만	21,353 234만	24,685 27만	1,298 1,185	11,735 1,026

(단위 : 백만원 / 건)

※ 월 평균 부과액 : 10,632백만원

□ 금후계획

○ 요금 및 검침관련 직원, 검침원 직무교육 강화      : 월 1회

○ 검침원 정례 검침후 확인자료의 지속적인 관리   : 월 1회

- 업종변경, 수도계량기 고장, 누수통보 등

○ 다량 급수업소 일제점검 실시                 : 년 2회(4월, 10월)

- 일반용 300㎥ 이상, 대중탕용 1,500㎥ 이상 사용자에 대하여

연초 대상 선정 후 분기별 지속적인 누적관리

수도요금팀

고객 중심의 알림(예고및문자) 서비스 제공

○ 상수도 체납 단수 및 누수로 인한 민원발생요인에 대하여 사전

문자 알림 서비스를 통하여 주민편익 도모와 신뢰 받는 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 대    상

- 누수 및 과다사용 수용가

- 상수도 월 30㎥이상 사용 수용가중 평소 사용량의 2배 사용자

- 수도 사용료 체납자중 단수 예정 수용가

○ 알림내용 : 누수 및 과다 사용, 사용료 체납 단수 예고 등

○ 예고방법

- 1차 : 『빨간 신호등이 켜졌습니다』 예고장 및 계고장 부착

- 2차 : 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 누수 및 과다 사용자 예고 : 연중

- 전월대비 30% 이상 수용가 예고         : 매월 11,500건 정도

○ 체납 단수 예정 계고장 부착              : 연중 20,800건 정도

○ 수돗물 6개월 이상 『0』㎥ 사용 수용가 점검 : 년1회 (10월)

- 수용가 7,500건중 85건 직권처리(폐전 19, 중지 63, 기타 3)

□ 문제점 및 대책

○ 그동안 해당 수용가에 대하여 알림장 및 계고장 부착으로 통지        하고 있으나 사전인지 못 했다는 이유로 잦은 민원 발생

□ 사전 예고와 문자알림 서비스를 통하여 민원해소 및 수도서비스 만족도 증진

□ 금후계획

○ 프로그램 정비 및 계획수립                            : ’21. 2.

○ 민원서비스 개선에 대한 검침원·단속반 교육	: ’21. 2.

○ 서비스 시행	: 연중

○ 유선방송 등 언론을 통한 수돗물 사용관련 홍보 강화

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 향상

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2020. 12. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		130,047	127,704	116	2,227	98.2
상수도	계	70,017	68,741	44	1,232	98.18
	현년도	68,614	67,502	0	1,112	98.38
	과년도	1,403	1,239	44	120	88.31
하수도	계	60,030	58,963	72	995	98.22
	현년도	58,867	57,971	0	896	98.48
	과년도	1,163	992	72	99	85.3

□ 징수목표

○ 총 징수율 목표 : 98.3% (현년도 98.4%, 과년도 86.8%)

○ 체납액 징수목표 : 전년도 체납액의 50%(11억원)

□ 금후계획

○ 체납단수반 운영

- 단 수 반 : 2개반 4명 ⇒ 3개반 6명 (기간제 보조요원 4명 투입)

- 운영기간 : 연 9개월 ⇒ 10개월 연장운영 (3월 ∼12월)

- 코로나19 상황으로 단수처분 지양, 계고장 교부 및 납부독려 전환 및 확대 실시

○ 단수 계고장 송달 : 월 1회

- 대   상 : 2건 이상 또는 5만원 이상 체납수용가

- 정수처분 대상 수용가에 단수계고 안내문 우편발송

○ 특별징수기간 운영 : 연 3회(5월, 9월, 12월)

○ 상습·고액 체납자 채권확보 강화

- 부동산, 예금, 매출채권 등 각종 재산압류 및 공매·추심

○ 체납요금 조기납부 홍보활동

- 다량수용가·공동주택 단수계획 홍보, 가두캠페인, 언론보도 등

계량기관리팀

노후 및 고장계량기 교체 사업

○ 유효기간 만기 및 노후 고장 수도계량기를 지속적으로 교체하여      상수도사용료의 신뢰성을 높이고 수용가에 양질의 서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 30,000개소(유효기간 만기 및 고장, 동파 계량기 등)

○ 관련법규 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조(검정·재검정의 유효기간)

※ 검정유효기간 : 계량기구경 50mm이하(8년), 50mm초과(6년)

○ 사 업 비 : 1,943백만원(구입비 893, 교체비 1,050)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기교체 추진실적 : 70,400개(’18 ∼ ’20)

(단위 : 천원)

구 분		계	2018년	2019년	2020년	비고
사 업 비		4,843,824	1,453,308	1,453,308	1,937,208
교체실적	계	70,400	20,232	26,259	23,909
	유효만기	61,162	16,321	23,021	21,820
	고장 및 동파	9,238	3,911	3,238	2,089

□ 금후계획

○ 계량기 교체 공사 : 5회/년 실시(단가계약 20,000개소, 자체 10,000개소)

- 1차 ∼ 4차 교체공사(유효만기)          : ’21.  2. ∼ ’21. 11.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)         : ’21. 12. ∼ ’22.  3.

○ 계량기 조달구입 : 21,000개 정도(상반기 5회, 하반기 4회)

※ 계량기 잔여분 재고수량 9,000개

급 수 과  소 관

□	수도정비 기본계획 수립용역	----	11
□	맑은물공급사업(노후 상수관망 정비) 2단계	----	12
□	지방상수도 현대화 사업	----	13
□	스마트 관망관리 인프라 구축사업	----	14
□	노후 상수관로 정밀조사용역	----	15
□	공동주택 등 노후 급수설비 지원사업	----	16
	서부 신시가지 출수 불량지역 가압장 설치	----	17
	평화동 꽃밭정로 노후관 갱생(관세척) 작업	----	18

급수시설팀

수도정비기본계획 수립용역

○ 수도법 제4조 규정에 의한 수도정비기본계획 수립시기 도래(10년)

○ 수도법 제6조 규정에 의거 물 수요관리시행계획 수립시기 도래(5년)

○ 수도법 제74조 규정에 의거 수도시설물 기술진단시기 도래(5년)

○ 상수도 수요량 변화에 따른 공급 및 수급 능력의 적정성 검토 및 합리적 계획 수립

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업기간 : 2020. 10. ∼ 2022. 12.

○ 사 업 비 : 3,000백만원 (2020년 500, 2021년 850, 2022년 1,650)

○ 사업내용 : 수도정비기본계획 수립 및 상수도관망 기술진단 1식

물 수요관리 시행계획(변경) 수립 1식

- 송수관 L=38.2㎞, 배ㆍ급수관 L=1769.3㎞(맑은물공급사업구간 제외)

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 수도법 제4조 및 제6조, 74조에 따른 수립 및 변경 시기 도래

□ 추진상황

○ 수도정비기본계획수립(10년마다 수립)	: ’02. 12.

○ 수도정비기본계획 타당성 검토(5년마다 검토 변경)	: ’17. 12.

○ 수도정비기본계획  계약심사 및 일상감사 의뢰      : ’20. 11.

□ 금후계획

○ 계약심사 및 일상감사 완료 및 계약심의     : ’21. 2. ∼ 3.

○ 용역 발주                                 : ’21. 4.

○ 사업수행능력평가 등 행정절차 이행 및 업체 선정 계약  : ’21. 5.

○ 용역시행	: ’21. 6. ∼ ’22. 12.

맑은물공급팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계

○ 유수율 85%이상 향상으로 선진화된 급수체계 구축과 맑고 깨끗한      수돗물을 공급함으로써 상수도 경영합리화 및 시민이 직접 느낄수      있는 상수도 수질개선 도모

□ 사업개요

○ 사업위치 : 서신동 등 18개 블록 (1차 7, 2차 6, 3차 5)

○ 사업기간 : 2017. ∼ 2022.(6개년)

○ 총사업비 : 46,561백만원(기투자액 33,248, ’21년 5,813, ’22년이후 7,500)

○ 사업규모 : 노후관로 교체 및 블록시스템 구축

□ 추진상황

구분		연도	블록	연장 (km)	사업비	비고
계			68	776	207,761
1단계		’09. ~ ’16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등15개동
2 단 계	소계		18	121	46,561
	1차	’17. ~ ’19.	7	36	10,581	효자동, 삼천동 일부
	2차	’18. ~ ’20.	6	26	10,567	우아동, 금암동, 호성동 일부
	3차	’20. ~ ’22.	5	59	25,413	서신동, 중화산동 일부

(단위 : 백만원)

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업 2단계 3차분 공사추진(공정 26%) : ’20. 4. ∼ ’22. 10.

- 1회분 정비공사 완료 (공정 80% : 52억원)      : ’20. 4. ∼ ’21. 5.

- 2회분 정비공사 계약 및 공사추진 (58억원)     : ’21. 4. ∼ ’21. 10.

맑은물공급팀

지방상수도 현대화 사업

○ 인천 수돗물사건 이후 노후 상수관로에 대한 수질관리의 안전성에

기여하고자 노후 상수관로의 조기 정비 추진으로 먹는 물 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업위치 : 상수도 미정비 60개 블록

○ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5개년)

○ 사 업 비 : 484억원[국비(50%) 242, 도비(10%) 48, 시비(40%) 194]

- ’20년 예산 : 7,270백만원  ,  ’21년 예산 : 10,505백만원

○ 사업규모 : 노후 상수관로 교체 및 개량(상수도 유수율 85% 이상 향상)

- 관로 교체 및 개량 L=275km, 유지관리시스템 연계 블록구축 1식

□ 추진상황

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결             :  ’19. 12.

○ 금암 급수구역 우선 사업 대상지 선정 및 조사            : ’20. 6. ∼

○ 금암 급수구역 우선 사업대상지 누수탐사 및 복구(36건)    : ’20. 6. ∼

○ 하가지구 대수용가 유량조절밸브 설치(4개소)              : ’20. 10.

- 원대한방병원 주변 등 고지대 출수불량 해소

□ 금후계획

○ 우선 사업대상지(금암급수구역) 실시설계               : ’21. 2. ∼

○ 기본 및 실시설계 1차년도 완료 및 환경부 사전기술검토  : ’21. 5. ∼ 7.

○ 우선 사업대상지(금암급수구역) 사업추진              : ’21. 8. ∼

누수방지팀

스마트 관망관리 인프라 구축사업

○ 인천 붉은 수돗물 사태 이후 먹는 물 안전관리 강화를 위한 근본적 대책

수립이 필요하여 수돗물 공급 全 과정에 감시체계를 구축 사고 발생을

사전에 방지하고, 사고 발생시 신속한 대응이 가능하도록 인프라 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 13,139백만원[국비 9,197(70%), 시비 3,942(30%)]

- ’20년 : 9,700백만원(국 7,761, 시 1,939), ’21년 : 3,439백만원(국 1,436 시 2,003)

○ 사업내용

- 수질관리 및 감시시스템 구축 : 재염소설비, 자동드레인 등

- 사고발생시 위기대응 시스템 구축 : RF 관로인식체계 구축

- 원격검침 시스템 구축 : 원격지시부 1식, 스마트미터기 17,610전

□ 추진상황

○ 스마트 관망관리 인프라 구축 사업 확정통보      : ’19. 10.

○ 수도정비 기본계획 변경 고시(시→도→환경부)     : ’20. 1.

○ 기본계획 수립(13,139백만원 : 환경부)             : ’20. 3. ∼ 10.

○ 스마트 관망관리 위·수탁 체결(수자원공사)       : ’20. 11.

○ 1차 기술 발주 완료(수압계 및 워터코디닥터 : 250백만원)    : ’20. 12.

○ 수자원공사 ’21년 위탁사업비 지급(3,439백만원)    : ’21. 1.

□ 금후계획

○ 2차 기술 검토 및 발주(유량감시 및 미터링 : 6,296백만원) : ’21. 2.

○ 3차 기술 검토 및 발주(재염소 및 여과장치 등 : 5,787백만원) : ’21. 4.

○ 시설(토목)공사 1식 발주(806백만원)                   : ’21. 6.

급수시설팀

노후 상수관로 정밀조사 용역

○ 인천 수돗물 사건 이후 환경부 주관 시범적으로 노후 상수관로에

대한 현황을 조사하여 조기 상수도관로 정비계획을 수립하고

○ 국가주도의 전국 동일 기준의 상수관로 상태검증 및 향후 노후

관로정비사업 지원근거 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역

○ 용역기간 : 2020. 2. ∼ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 957백만원[국비(70%) 670, 시비(30%) 287]

○ 용역규모 : 상수관로 정밀조사(L=571km)

○ 용역내용 : 노후 상수관로 현황 및 정밀조사 용역 1식

□ 추진상황

○ 상수관로 정밀조사 대상 지자체 회의(환경부)  : ’19. 8.

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결     : ’19. 12. ∼ 준공시

○ 노후 상수관로 정밀조사 용역 추진(수자원공사) : ’20. 4. ∼

- 관내 상수도관 제원·매설환경 간접평가 및 시료채취 등의

직접 평가 후, 노후관로 개량방안 모색

□ 금후계획

○ 기술 심의 및 용역 준공                      : ’21. 2.

○ 용역 결과(사업비 산정)에 따라 환경부 협의    : ’21. 3. ∼ 6.

- 2차 지방상수도 현대화 사업대상지 발굴

급수시설팀

공동주택 등 노후 급수설비 지원사업

○ 노후된 옥내 급수관의 개량에 필요한 공사비 일부를 지원하여

시민들에게 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 관내

○ 사업기간 : 2021. 2. ∼ 12.

○ 사 업 비 : 60,000천원

○ 사업내용 : 노후화된 공동주택, 학교, 사회복지시설 옥내 노후 급수관 개량

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 수도법 제21조 및 전주시 상수도급수조례 제39조

□ 추진상황

년 도	개 소	금액 (천원)	비고
계	18개소 (공동주택 17, 학교시설1 )	319,695
2018년	9개소 (공동주택 8, 학교시설 1)	159,910
2019년	5개소 (공동주택 5)	105,570
2020년	4개소 (공동주택 4)	54,215

○ 그간 추진실적

※ 현재 진행 중 사업

– 거성타워아파트 : 개인사유로 인하여 연기신청

- 우  진  빌  라 : 지원사업 심의위원회 개최 예정

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 홍보 및 접수                : ’21. 2. ∼ 3.

- 시 홈페이지, 전주소식지(전주다움), 일간신문, 대상지 우편발송 등

○ 지원대상자 선정 및 사업시행                   : ’21. 3. ∼ 12.

급수시설팀

서부 신시가지 출수 불량지역 가압장 설치

○ 효천지구의 도시팽창 및 사용량 증가로 인한 효자배수지 최대         공급량이 한계에 이르러 서부신시가지 일부를 팔복배수지 수계로      조정하기 위한 배수라인 가압장을 설치하여 양질의 맑은 물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 효자동 3가 산318-3번지

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 6.

○ 사 업 비 : 1,400백만원 정도

○ 사업내용 : 펌프실(지하 4.0m×3.0m), 전기실(지상 4.5m×3.0m)

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 수도법 제21조 및 전주시 상수도급수조례 제39조

□ 추진상황

○ 실시설계용역                                   : ’20. 6. ∼ 12.

○ 일상감사 및 계약심사 의뢰                      : ’21. 1.

□ 금후계획

○ 일상감사 보완 및 공사 발주                    : ’21. 2.

○ 공사 추진 및 공사 준공                        : ’21. 6.

누수방지팀

평화동 꽃밭정로 노후관 갱생(관세척)사업

○ 대성배수지 수계의 효자동 재개발 등으로 물 사용량 증가에 따른       배수지 최대 공급량이 한계에 이르러 서서학동 일대를 지곡배수지      수계로 조정하기 위한 비상관로 갱생으로 양질의 맑은 물 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 1가 583-9 일원(꽃밭정로)

○ 사업기간 : 2021. 2. ∼ 6.

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업규모 : 갱생(관세척)공사 1식(D 500,  L=1,000m)

□ 추진상황

○ 설계용역 발주                                   : ’21. 1.

○ 실시설계 용역 착수                              : ’21. 1.

□ 금후계획

○ 일상감사 등 행정절차 이행                      : ’21. 2.

○ 실시설계 완료                                  : ’21. 3.

○ 갱생(관세척)공사 시행                           : ’21. 4. ∼ 6.

수질관리과  소관

□	독거노인 대상 찾아가는 수질검사 추진	----	20
□	깨끗하고 안전한 수돗물 공급 및 수질검사 강화	----	21
□	국가 공인 수질검사기관 효율적 운영	----	22
□	공업용수 노후 취수관 확충공사	----	23
□	대성배수지 내진 보강공사	----	24

수질분석팀

독거노인 대상 찾아가는 수질검사 추진

○ 노후 주택에서 생활하면서도 수돗물 안심확인제 및 수질민원 신청을

하지 못하는 독거노인을 직접 찾아가 수질검사를 실시하여 수돗물에      대한 불안감 해소 및 먹는물 안전성 검증으로 수돗물 신뢰도 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 3. ∼ 12.

○ 사업대상 : 관내 독거노인 세대(관말지역 우선 추진)

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 전항목(59개 항목)

□ 추진상황

○ 관련부서(통합돌봄과)의 협조를 통해 명단을 파악 순차적으로 현장       방문및 수질검사 실시

○ 수도꼭지 위생상태 점검 및 잔류염소 농도 확인 병행

○ 우리시에서 공급하는 수돗물에 대한 안전성 홍보 및 수질이상

발생시 연락처 및 대처방안 안내

□ 금후계획

○ 관련부서(통합돌봄과)에 공문발송 및 대상자 선별  : ’21. 2.

※ 장애 독거노인 및 노후된 단독주택 거주자 우선 실시

○ 월 200개소 이상 시료 채수 및 수도꼭지수 위생상태 점검  : ’21. 3. ∼ 12.

○ 수질검사결과 송부 및 수돗물에 대한 안전한 음용방법 컨설팅

- 수질 이상 발생 시 연락처 및 대처방안 안내

수질분석팀

깨끗하고 안전한 수돗물공급 및 수질검사 강화

○ 과학적이고 체계적인 수질관리 및 현장행정으로 시민과 함께하는      검증 등 확인을 통한 상수도 수질안전성 확보

□ 사업개요

○ 원수 ∼ 수도꼭지수까지 공급단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 COD 등 6개항목 매분기 수은 등 31개항목	매월 37개항목
정 수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	매일 탁도 등 6개항목 1회이상 매주 대장균 등 7개항목 매월 비소 등 59개항목	매일 6개항목 6회 매주 15개항목 매월 59개항목 분기 46개항목 추가 (분기별 105개 항목 검사)
수도꼭지수 (먹는물수질기준및검사등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개항목	월 100개소 잔류염소 등 4개항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 수돗물 안심확인제(인터넷 접수) : 173세대 민원해결(시험성적서 배부)

○ 공동주택 방문 종합검사(건강한 수돗물 인증서 발급)

-  ’18년(147), ’19년(156), ’20년(154)

□ 금후계획

○ 수돗물 안심확인제 지속추진 및 다중이용시설 수질검사 추가 확대 시행

- 우리집 수돗물 안심확인제 : 인터넷 접수 및 시험성적서 배부

- 다중이용시설 수질검사 : 100개소(노인요양시설 50, 학원 50)

□ 먹는물 사용실태 조사 및 음용수(정수기, 먹는샘물 등)와

수돗물 비교 검사하여 안전한 물 음용토록 계도

수질분석팀

국가 공인 수질검사기관 효율적 운영

○ 수질검사 공인 검사기관의 효율적인 운영을 통하여 수돗물의

파수꾼 역할과 대시민 행정 서비스 강화

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- ’19 환경부 분석능력 평가 결과 국내 106개 기관중 우수기관 달성

○ 먹는물 및 생활속 물관리 상태 철저한 검증

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사2, 환경3, 의료기술1)

□ 추진상황

○ ’20 환경부 분석능력평가 결과 국내 최상위 기관 선정

※ 환경부 국립환경과학원『먹는물 수질검사기관 제33호』지정 - ’00. 7

○ 먹는물 및 생활속 물상태 철저한 검증추진(2020년 총 3,650건)

- 수돗물(2,583), 약수터(24), 수영장수(47), 수돗물안심확인제(122),

목욕장수(60), 수경시설(162), 공동주택 수돗물 인증서(154),

민방위 비상급수시설(104), 기타 등(394)

□ 금후계획

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 강화

○ 현장방문 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 1,800여건 수질검사 의뢰 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

공업용수 노후 취수관 확충 공사

○ 만경강 하천에 매설되어 있는 기존 취수 유공관의 취수량 부족

으로 확충을 통한 안정적인 공업용수 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 1. ∼ 12.

○ 사업구간 : 전미취수장 ∼ 팔복정수장

○ 사 업 비 : 1,000백만원

○ 사업내용 : 공업용수 취수관 설치(D=1,350mm, L=312m)등

□ 추진상황

○ 노후 취수관 교체공사 실시설계용역 발주              : ’20. 2.

○ 관련기관(익산지방국토관리청) 협의중                  : ’20. 6.

○ 공사 행정절차(일상감사 등) 이행                      : ’21. 1.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 준공                                  : ’21. 2.

○ 공사착수                                           : ’21. 2.

○ 공사준공                                           : ’21. 12.

시설관리팀

대성배수지 보수 보강공사

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 규정에 의한

시설물 결함에 따른 보수보강 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021. 1. ∼ 12.

○ 대  상 : 전주시 완산구 대성동 대성배수지

○ 사업비 : 1,106백만원

○ 내  용 : 배수지 및 유입·유출 밸브실 보수보강 등

□ 추진상황

○ 대성배수지 정밀안전점검                             : ’20. 4.

- 정밀안전점검 결과 B등급

○ 실시설계용역(정밀안전진단 결과 반영 등) 시행         : ’20. 6.

○ 공사 행정절차(일상감사 등) 이행                      : ’21. 1.

□ 금후계획

○ 실시설계용역 준공                                   : ’21. 2.

○ 공사착수                                            : ’21. 2.

○ 공사준공                                            : ’21. 12.

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업	----	26
□	안행·평화지구 노후 하수관로 정비사업	----	27
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	28
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	29
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	30

하수시설팀

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

○ 쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 위    치 : 7개 처리구역 36개분구, 6개 지구, 취락지역 54개 마을 등

○ 사업기간 : 2002년 ∼ 2035년 (34년간)

○ 사 업 비 : 895,685백만원(국비 50%, 도비10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로정비 1,015km, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2020년까지 완료(62.4%, 477,549백만원) : 6개 구역

- 하수관로 정비 633.3km, 배수설비 34,498개소

○ 2021년 계속사업(23.2%, 263,256백만원) : 8개 구역

- 하수관로 정비 236.0km, 배수설비 8,219개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2021년	2022년 이후	추진실적/계획
총 계		236	263,256	65,959	22,905	176,476
계 속 사 업 ︵ ’14 ~ ’24︶	덕진, 중앙(1) : 덕진동, 송천동	19.5	14,890	16,799	-	-	-공사중(’17. 6.~ ’21. 7월) -공정률 76%
	중앙처리(8,9,10) : 한옥마을, 공구거리	7.1	6,823	6,998	-	-	-공사중(’17. 6.~ ’21. 7월) -공정률 58%
	팔복(1,2) : 팔복동	32.6	27,947	17,694	3,147	7,106	-공사중(’19. 6.~ ’22. 12월) -공정률 45%
	중앙(9,10) : 중앙동, 풍남동, 노송동	33.7	49,780	11,397	5,117	33,266	-공사중(’20. 12.~ ’24. 12월) -공정률 5%
	중앙(8) : 중앙, 풍남동	22.3	35,610	6,405	5,142	24,063	-공사중(’20. 7.~ ’24. 7월) -공정률 5%
	화산(1,2,6,7), 아중(1) : 완산, 서학, 삼천, 평화, 효자, 우아	47.2	47,406	4,066	6,533	36,807	-설계용역 중(’21. 3.완료) -행정절차이행(’21.7.완료) -공사발주예정(’21. 8.예정)
	중앙(6,7) : 중앙동, 진북동	40.4	44,400	2,600	1,466	40,334	-설계용역 중(’21. 3.완료) -행정절차이행(’21. 7.완료) -공사발주예정(’21. 8 예정)
	아중(2분구)처리구역 및 하수처리편입구역 : 상림, 호성, 반월	33.2	36,400	-	1,500	34,900	-’21년도 신규사업 -설계발주예정(’21. 3.)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(14.4%, 154,880백만원) 계속 추진 : ∼ ’35년 까지

- 하수관로 145.7km, 배수설비 13,003개소

하수시설팀

안행·평화지구 노후 하수관로 정비사업

○ 노후하수관을 적시에 정비하여 지반침하 예방 및 원활한 하수처리      도모하고 새만금 상류지역의 목표수질 조기달성으로 하천생태계 복원

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 안행․평화 택지개발사업완료지구

○ 사업기간 : 2020년 ∼ 2025년 (6년간)

○ 사 업 비 : 170억원(국비 30%, 도비15% 시비50%, 기금5%)

○ 사업규모 : 노후 하수관로정비 13.7km(안행지구 5.7, 평화지구 8.0)

※ 안행․평화지구 택지개발 준공연도 : 안행(’97. 7.), 평화(’98. 1.)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립         : ’17. 3.

○ 노후하수관로 정밀조사 용역 완료              : ’19. 2.

○ 2020년 신규사업 국가예산 확보(3억원)          : ’19. 9.

○ 기본 및 실시설계용역 추진                     : ’20. 7. ∼ ’21. 7.

□ 금후계획

○ 행정절차(환경부 재원협의, 원가심사 등)         : ’21. 7. ∼ 12.

○ 공사추진                                      : ’22. 1. ∼ ’25. 12.

하수정비팀

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

○ 에코시티, 효천지구 택지개발 및 향후 도시개발에 따른 유입하수량

및 오염부하량 증가에 따른 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주 환경사업소 내)

○ 기    간 : 2017년 ∼ 2024년 (8년간)

○ 사 업 비 : 794억원(국비 308, 도비 154, 시비 332)

○ 사업규모 : 증설용량 36,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 439,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 하수도정비 기본계획 (변경)수립                : ’17. 3.

○ 증설사업(4단계) 적정성검토 점검회의(2회)       : ’18. 5. ∼ 11.

- 총사업비, 시설용량, 계획연도별 인구추정, 원인자부담금 등

○ 한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 검토      : ’19.  1.

○ 위·수탁 협약체결(전주시⇔한국환경공단)          : ’19. 12. 27.

○ 기본 및 실시설계용역 착수                       : ’20. 6. 15.

○ 총사업비 조정 및 사업기간 연장(기재부 승인)       : ’20. 9. 24.

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 완료                       : ’22. 4.

○ 공사 추진                                     : ’22. 5. ∼ ’24. 12.

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

주민들의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2023년(17년간)

○ 사 업 비 : 51,814백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 84.6km)

□ 추진상황

○ 2020년까지 완료(76%, 30,060백만원) : 16개지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일 관로 58.8km), 7개 지구 연계처리

○ 2021년 사업시행(24%, 21,754백만원) : 5개지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 25.8km

※ 현재 추진중인 사업내역                                     (단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2021년	2022년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		25.8km Q=160㎥/일	21,754	14,881	3,639	2,472
계속 사업 (2015. ~ 2021.)	화신지구 (조촌동)	9.6 (Q=95㎥/일)	6,563	4,624	1,939	0	- 공사중(’18. 5.~ ’21. 8월) - 공 정 : 81%
	원동지구 (조촌동)	2.8	2,244	2,236	8	0	- 공사중(’18. 5.~’ 21. 5월) - 공 정 : 80%
	구원지구 (조촌동)	3.2	3,637	2,873	793	0	- 공사중(’18. 5.~’ 21. 5월) - 공 정 : 90%
계속 사업 (2018. ~ 2023.)	신기지구 (조촌동)	3.0 (Q=65㎥/일)	3,616	1917	540	1,317	- 공사중(’20.12.~’ 22.12월) - 공사 착수 : 2020. 12월. - 공 정 : 1%
	전당, 아중.용계지구 (전미동 등)	7.2	5,694	3,231	359	1,155	- 공사중(’20.7.~’ 22.12월) - 공사 착수 : 2020. 7. - 공 정 : 5%

□ 금후계획

○ 사업추진(신규, 계속사업)                  : ’21. 2. ∼ ’23. 12.

지하수관리팀

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

○ 지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발과     이용을 도모하여 수질오염 예방 및 물 부족상황에 적극 대비

○ 불법 지하수 양성화로 하수도 사용료 부과 누락 방지 및 신규 수입원     발굴로 세외수입 증대

□ 사업개요 및 현황

○ 지하수시설 이용실태 전수조사 실시에 따른 부과현황

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	계
사용가 실태조사(개소)	1,519	594	779	621	3,513
하수도요금 부과(건)	9,525	9,191	9,165	8,795	36,676
하수도요금 부과액(백만원)	11,712	12,197	12,741	11,863	48,513

○ 지하수 공인유량계 신규설치 및 교체

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
공인유량계(개)	195	150	289	177	150	961

○ 검침곤란 지하수 옥외검침시스템 설치 및 사후 유지관리

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	계
설치개소	100	100	174	100	32	-	20	526
유지보수	-	-	-	-	88	73	57	218

※ 유지보수 대상 : 무상 유지보수기간(1년) 경과시설

□ 쟁점사항 및 대책

○ 지하수 이용 실태 전수조사로 계속적인 누락 사용가 발굴 목표율 상승 기대 어려움

□ 농촌동 마을하수관로 정비사업 완료지역 지하수시설 중 하수도 사용료 미부과시설에 대한 지속적인 조사로 자주재원 확충

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○ 지하수 보조관측망 추가 신설(4개소)