제407회 전주시의회 임시회 복지환경위원회

2024년도

주요업무계획

	상하수도본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진계획
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	15
	○	하 수 과	-------	20

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14팀

									상하수도본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (3팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도정책							급수정책								수질관리								하수정책
	수도요금							급수시설								수질분석								하수시설
	체납징수							누수방지								시설관리								하수정비
	계량기관리																							지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

과 별		총 계	일 반 직						연구사
			4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	정 원	82	1	4	22	27	15	10	3
	현 원	83	1	4	22	23	13	18	2
수도행정과	정 원	22	1	1	5	8	5	2
	현 원	23	1	1	4	8	4	5
급 수 과	정 원	16		1	4	7	1	3
	현 원	16		1	4	4	1	6
수질관리과	정 원	28		1	8	8	6	2	3
	현 원	28		1	10	8	3	4	2
하 수 과	정 원	16		1	5	4	3	3
	현 원	16		1	4	3	5	3

※ 공무직 30명(수도행정과 17, 급수과 9, 수질관리과 2, 하수과 2), 육아휴직 5명(수도행정과 1, 급수과 1, 수질관리과 1, 하수과 2)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 상하수도본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련 조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급 조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정 운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 ○ 체계적인 지하수․빗물이용 시설관리

기  본  현  황

(2024. 1.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
651,988	651,843	99.9	416	243,941	79.7	277	241	36

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
3,044	70	1,394	1,580

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	하수인구 보급율 (%)
계		71.63	2,335	1,954	98.6
합 류 식			0	341
분류식	소 계	71.63	2,335	1,613
	오수관거		1,108	727
	우수관거		1,227	886

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)
계	93.5	1,010	73	251
전주천 (좌, 우안)	23.9	369	37	142
삼 천 (좌, 우안)	16.9	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.5	82	9	38
아 중 선	13.6	174	4	16
팔복선(공장,생활)	15.2	183	5	8
상 관 선	10.1	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	9.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	원격검침을 통한 효율적인 수용가 관리	----	6
□	정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도요금 부과	----	7
□	상·하수도 체납요금 징수율 제고	----	8
□	노후 및 고장 수도계량기 교체사업	----	9

수도요금팀

원격검침을 통한 효율적인 수용가 관리

○ 원격검침 시스템 도입에 따른 운영 및 효율적인 원격검침 수용가 관리

○ 검침 정확성 제고 및 옥내 누수 등의 조기발견으로 유수율 제고 및 난검침 해소

□ 사업개요

○ 사업구역 : 전주시 외곽 15개 동(완산구 7개, 덕진구 8개 동)

- 완산구 : 완산, 삼천3, 평화1·2, 상림, 동·서서학동

- 덕진구 : 팔복, 여의, 조촌, 혁신, 우아1·2, 호성, 송천2동

○ 사업내용 : 원격검침 수용가 및 시스템 관리, 원격검침을 위한 단말기 교체 등

○ 사업대상 : 원격검침 구축 수용가 26,513전

□ 추진상황

○ 원격검침(스마트미터링) 26,513전 교체 완료 및 준공 : '24. 1.

○ 원격검침 사업 상반기 시범운영 : '24. 1. ~ 6.

- 원격검침 교체량 26,513전 검침량 정확도 비교분석

- 연결해제/오프라인 등 계량기/단말기 오류 건 조치 진행

□ 추진계획

○ 원격검침 데이터 연동 후 오류 정비 및 시스템 최적화 : '24. 3. ~ 6.

○ 원격검침 사업 시행 및 확대 운영	: '24. 7. ~ 12.

- 원격검침을 위한 단말기 추가 설치 : 1,800여 대

수도요금팀

정확한 자료로 신뢰받는 상·하수도요금 부과

○ 수도계량기 검침설비 구축·관리와 수용가 부과자료의 철저한 정비로

정확한 상·하수도 요금부과를 통한 신뢰받는 상수도 행정구현

□ 추진개요

○ 검침전수 : 243,941전(일반주택 84,686전/공동주택 159,225전/산업용 30전)

○ 검 침 원 : 163명 (일반주택 64, 공동주택 99)

○ 기준요금 : 1,290원/㎥ (상수도 720, 하수도 400, 물이용부담금 170)

※ 가정용 기준 20㎥이하

○ 부과현황

(2023. 1. ~ 12.) (단위 : 건/백만원)

구분	합계	가정용	일반용	대중탕용	산업용
계	5,742,786 114,872	5,082,247 58,143	657,945 49,330	1,300 672	1,294 6,727
상수도	2,886,347 67,629	2,551,875 38,014	333,451 24,974	650 401	371 4,240
하수도	2,856,439 47,243	2,530,372 20,129	324,494 24,356	650 271	923 2,487

※ 월 평균 부과액 : 9,572백만원

□ 추진상황

○ 다량 수용가 일제 점검 실시 : 2회 ('23. 3월/10월)

- 월 사용량 300㎥ 이상 수용가 확인 : 1,858건

○ 자동이체·전자고지 유도로 납부 편의 증진 및 체납 방지

- 자동이체 : 129,499 수용가 (전체의 약 53%)

- 전자고지 :  48,397 수용가 (전체의 약 19%)

□ 금후계획

○ 수도요금업무 담당 직원 및 검침원 상시 직무교육 시행 : 월 1회

- 누수 의심 등 사용량 급증감 수용가에 개별 안내문 부착

- 검침 지역 내 경로당 등 동파 및 누수점검 안내

○ 정확한 검침 확인을 위한 임의 수용가 수시 현장실사

- 대형병원, 상가 등 다중이용시설의 상수도 계량기 지침 및 봉인상태 확인

체납징수팀

상·하수도 체납요금 징수율 제고

○ 체납자에 대한 상시독려, 단수예고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와 자진 납부의식 제고 및 상습·고액체납자 징수강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황

`24. 2. 1.기준                                                          (단위: 백만원)

구 분		조정액	징수액	정리보류	체납액	징수율(%)
합 계		12,268	10,143	0	2,125	82.7
상수도	계	6,715	5,479	0	1,236	81.6
	현년도	5,493	5,022	0	471	91.4
	과년도	1,222	457	0	765	37.4
하수도	계	5,553	4,664	0	889	84.0
	현년도	4,644	4,298	0	346	92.6
	과년도	909	366	0	543	40.2

□ 징수목표

○ 총 징수율 목표 : 98.4% (현년도 98.6%, 과년도 81.7%)

○ 체납액 징수 목표 : 전년도 체납액의 82% (17.5억원)

□ 금후계획

○ 체납단수반 운영 : 11개월 (2월 ~ 12월)

- 단수반 : 3개반 6명 (기간제 단수요원 4명 투입)

- 대  상 : 체납액 3건 이상 및 10만원 이상 체납수용가

○ 상‧하수도 사용료 체납 안내문 발송 및 단수계고장 교부

- 정수처분 대상 수용가에 대한 체납처분 예고 및 현장 징수 활동

○ 체납수용가 정보 현행화를 통한 납부 독려 강화

- 체납요금 조기납부 상시안내 및 분납 유도 등 장기체납 방지

○ 체납요금 특별징수기간 운영 : 연 3회(5월, 9월, 12월)

○ 상습·고액 체납자 채권확보 강화

- 부동산, 차량, 매출채권 등 각종 재산압류 및 추심 등 체납처분

계량기관리팀

노후 및 고장 수도계량기 교체 사업

○ 유효기간이 만기된 노후 및 고장난 수도계량기를 지속적으로 교체하여 상수도 행정의 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사업대상 : 20,000전【전체계량기 243,941전(공동159,225전, 단독 등 84,716전)】

구 분	합 계	유효만기	고장 및 동파	비고
교체계획	20,000전	18,000전	2,000전

○ 사업내용 : 유효만기 및 고장계량기 교체 등

○ 사 업 비 : 2,091백만원 (시비)

- 계량기 구입 1,031백만원, 계량기 교체공사 1,060백만원

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 추진근거 : 계량에 관한 법률 제23조2항 및 같은법 시행령 제21조

- 검정ㆍ재검정의 유효기간 : 15∼50mm(8년), 50mm 초과(6년)

□ 추진상황

○ 최근 3년 계량기 교체 추진실적

(단위 : 천원)

구 분		계	2021년	2022년	2023년	비고
사 업 비		5,984,441	1,943,420	2,298,635	1,742,386
교체실적	계	61,211	21,398	21,958	17,855
	유효만기	50,414	14,779	19,895	15,740
	고장 및 동파	10,797	6,619	2,063	2,115

□ 금후계획

○ 노후·고장 계량기 교체 공사 : 5회/년 실시

- 1차 ∼ 4차 교체공사(유효만기 및 고장)    : '24.  3. ∼ 12.

- 5차 교체공사(유효만기 및 동파)           : '24. 12. ∼ '25. 2.

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후상수관망정비) 2단계	----	11
□	지방상수도 현대화 사업	----	12
□	대성배수지 이설공사	----	13
□	상수도 관망 점검·정비 및 누수관리 사업	----	14

급 수 정 책 팀

맑은물공급사업(노후상수관망정비)2단계

○ 노후관망 정비와 선진화된 급수체계를 구축하여 유수율을 향상시키고 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급 및 상수도 경영합리화에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 전역 128개블록(1단계 50, 2단계 78)

○ 사업규모 : 노후관로 교체(L=1,050km), 블록시스템 구축

○ 사업기간 : 2009. ∼ 2029.(21개년)

○ 사 업 비 : 283,892백만원(1단계 161,200, 2단계 122,692)

(2단계 : ˊ23년까지 49,032, ˊ23년이후 73,660)

○ 연도별 사업추진계획(수도정비계획)

(단위 : 백만원)

구분		연도	블록	연장 (km)	사업비 (백만원)	사 업 위 치	비고
계			128	1,050	283,892
1단계		ˊ09.~ˊ16.	50	655	161,200	중앙동, 노송동 등 15개 동	완료
2 단 계	소계		78	395	122,692
	1차	ˊ17.~ˊ19.	7	36	11,835	효자동, 삼천동 일원	완료
	2차	ˊ18.~ˊ20.	6	26	11,490	우아동, 금암동, 호성동 일원	완료
	3차	ˊ20.~ˊ22.	5	59	24,630	서신동, 중화산동 일원	완료
	4차	ˊ23.~ˊ26.	8	38	16,371	서신동, 삼천동1가 일원	추진중
	5~8차	ˊ26.~ˊ29.	52	236	58,366	중화산동, 평화동 외 10개 동	예정

□ 2단계(제4차)사업 (2023~2025)

○ 위    치 : 천마, 효자급수구역 8개 소블럭(서신동, 삼천동1가 일원)

○ 사 업 량 : 38Km(노후관로 교체, 블록시스템 구축)

○ 사 업 비 : 16,371백만원(ˊ23년이월 4,762, ˊ24년 2,007, ˊ24년이후 9,602)

○ 추진일정

- (기본 및 실시설계용역) *행정절차 이행 완료	: '22. 12.

*일상감사, 원가심사, 계약심의 등, 설계 경제성 검토 추진중(ˊ23. 3~ˊ24. 3)

- (감리) 사업수행능역평가(PQ), (공사) 일상감사	: '24. 4.

- (공사추진) 사업수행자 선정 및 공사시행           : '24. 4. ~ '26. 6.

□ 금후계획

○ 2단계 5차 ~ 8차 정비사업 추진	: '26. ~ '29.

급 수 정 책 팀

지방상수도 현대화 사업

○ 상수도 현대화 사업을 통해 市전역의 균등한 수압을 유지하고 누수저감은 물론 수돗물의 안정적 공급을 위한 체계적·효율적 관망관리체계 구축

□ 사업개요

○ 사업내용

- (전주시 전역)블록시스템 구축 및 유지관리시스템 구축

- (금암1,인후2 급수구역)노후상수관로 교체̛개량(L=36.9km, 목표유수율 85%이상)

○ 사 업 비 : 52,456백만원[국비(50%) 29,431, 도비(10%) 5,246, 시비(40%) 17,779]

※ 수도사업 경영개선 평가결과에 따른 국비 3,203백만원 인센티브 지급(시비 부담금 절감)

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.(5개년)

□ 추진사항

○ 노후 상수도 개량 국고지원 결정(환경부)	: '19. 09.

○ 수자원공사와 위·수탁사항 협의 및 협약체결	: '19. 12.

○ 금암 급수구역 우선 사업대상지 선정(환경부 협의)	: '20. 06.

※ 사업대상지 요건 : 유수율 70% 미만, 국고 未수혜 구역

○ 기본 및 실시설계 용역 추진(수자원공사 위탁시행)        : '20. 09.∼ '24. 04.

- 블록시스템 : 블록고립 확인작업, 수용가 및 유량계 등 현장조사

- 유지관리시스템 : 상수관망 모니터링 시스템(유량/ 수압/수질 등) 정비

- 관망정비 : 배․급수관, 밸브류 등 시설물 정비

○ 환경부 사전기술검토 승인(사업 대상지 및 사업비확정)	: '22. 12.

○ 블록시스템 구축 및 노후 상수관로 정비공사 추진   : '23. 4. ∼ '24. 12.

□ 금후계획

○ 상수관망 유지관리시스템 정비사업 추진	: '23. 6. ∼ '24. 12.

급 수 시 설 팀

대성배수지 이설공사

○ 광역상수도 전환('14년1월)에 따른 미사용 방치된 정수시설 철거

○ 노후된 기존 배수지 확대 이설로 안정적 용수 공급

□ 사업개요

○ 위    치 : 대성 배수지 일원(완산구 대성동 479-1 일원)

○ 사업규모 : 기존 배수지 철거(V=8,600㎥), 배수지 이설(V=9,900㎥)

○ 사 업 비 : 170억원 (기확보 117억, 2024년 53억)

○ 사업기간 : 2022. ∼ 2025. 6.

□ 추진사항

○ 전북 중소벤처기업 연수원 건립지원 종합계획 수립    : '21. 09.

○ 전주시 공유재산 매각(수도행정과)	: '21. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진                     : '22. 04. ∼ 12.

○ 공사 건설사업관리(감리)용역 착수                : '23. 03.

○ 대성배수지 이설공사 수도사업변경인가(전북환경청)    : '23. 04.

○ 공사업체 선정 및 착수                          : '23. 06.

○ 공사 추진                                          : '23. 06. ∼ '24. 01.

- 터파기(암파쇄 및 발파), 가 시설공사 등 토공 추진

□ 금후계획

○ 공사 추진	: '24. 2. ∼ '24. 12.

- 암발파 등 터파기(∼'24. 2.)

- 배수지(구조물) 설치('24. 3. ∼ 10.)

- 기존배수지 철거('24. 11. ∼ 12.)

○ 공사 마무리 및 준공	: '25. 06.

누수방지팀

상수도 관망 점검·정비 및 누수관리 사업

○ 상수도 관망시설의 점검 및 정비(점검̛탐사복구)를 통해 돌발적인 파손 및 누수 사전예방은 물론 고지대 및 외곽지역에 안정적인 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 대상시설 : 소규모 배수지 4, 가압장 46, 유량계 172(중블록 33 소블록 139)

상수도 관로 2,974km(배수관 1,394, 급수관 1,580),

밸브류 16,085개소, 소화전 2,169개소, 급수전 243,820개소

○ 사업개요

- (정비 ̛ 점검) : 소규모 배수지, 가압장, 유량계실 점검 ̛ 정비(즉시보수)

※ 사업비(339백만원), 정비 ̛ 점검 수혜세대(15,776명/6,223세대)

- (복구 ̛ 탐사) : 사업비 3,802백만원(긴급복구1,590건, 노후관교체 등)

※ 긴급 누수복구공사(570건), 계량기보호통 정비(650건)
누수탐사용역(200건), 노후제수변 및 소화전 정비(170건)
소규모 노후관 교체공사(4건, 1km)
지반침하 탐사 용역(L=27km, D500㎜이상 배수관, 도비20%)

□ 추진계획

○ (정비 ̛ 점검)

- 소규모 가압장, 배수지, 유량계실 분기별 1회 점검 : '24. 01. ~ 12.

- 소규모 배수지 청소, 유량계 검교정(33개) 용역	: '24. 09. ~ 10.

○ (복구 ̛ 탐사)

- 단가계약 사업추진(누수복구, 보호통 정비 등)     : '24. 01. ~ 12.

- 소규모 노후관 교체공사 4건* 추진                : '24. 01. ~ 08.

* 원당동 신평교, 전미동 진기마을, 호성동 배미실마을, 여의동 쪽구름1길

○ 중블록 유량계(33개) 검·교정 용역 추진	: '24. 09. ~ 10.

수질관리과 소관

□	체계적인 수질검사를 통한 안정적 수돗물 공급	----	16
□	시민과 함께하는 수질검사기관 운영	----	17
□	상수도 시설물 보수·보강공사 추진	----	18
□	상수도 시설물 유지관리 및 안전진단‧점검 추진	----	19

수질분석팀

체계적인 수질검사를 통한 안정적 수돗물 공급

○ 과학적이고 체계적인 수질검사를 통한 수돗물 수질 안전성 확보 및      시민들이 마시는 먹는물 컨설팅 제공

□ 사업개요

○ 상수원수 ∼ 수도꼭지수 까지 공급 단계별 수질검사 확대

구 분	법 적 기 준	강 화 시 행
원 수 (상수원관리규칙 제24조)	매월 TOC 등 7개 항목 매분기 수은 등 31개 항목	매월 40개 항목
정 수 (수도법 제26조 수질기준)	매일 탁도 등 6개 항목 (1회 이상) 매주 대장균 등 7개 항목 매월 비소 등 59개 항목	매일 6개 항목 6회 매주 15개 항목 매월 61개 항목 분기 46개 항목 추가 (분기 107개 항목검사)
수도꼭지수 (먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙 제 4조)	월 77개소 잔류염소 등 4개 항목	월 100개소 잔류염소 등 4개 항목

□ 추진상황

○ 용담호 및 고산정수장 매월 정밀검사(한국수자원공사, 전주시)

○ 각 가정 및 상가 등 수도꼭지수 수질상태 표본조사 : 월 100개소 이상

○ 수돗물 민원처리 : '23년 211건(수돗물 안심확인제 131 / 수질민원 80)

○ 노인‧아동 다중이용시설 찾아가는 수질검사 추진 : 816개소

○ 공동주택 물음용 컨설팅 및 현장점검 : '23년 188개소 완료

○ 수돗물 품질보고서 발간 : 210,000부(주민센터 배부, 홈페이지 공개)

□ 추진계획

○ 수돗물 안심확인제 지속 추진 및 물음용 컨설팅 실시

○ 공동주택「깨끗한 수돗물 인증서」발급 지속추진으로 수돗물 안전성 홍보

○ 수질이상징후(조류발생 등)시 수자원공사와 긴밀한 협조로 수질사고 예방

수질분석팀

시민과 함께하는 수질검사기관 운영

○ 도내 기초지자체 중 유일한 우리시 공인검사기관의 효율적인

운영으로 상수도 위상 강화 및 수돗물의 신뢰도 향상과 대시민      행정서비스 제공

□ 사업개요

○ 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

- 국내 108개 기관 대상 '23. 환경부 분석능력 평가 우수성적 거양('23. 4월)

○ 먹는물의 안전성 확보로 시민의 건강 추구

- 수돗물, 약수터, 공원음수대, 수영장수, 목욕장수, 수경시설,

민방위 비상급수시설 등 안전성 조사

※ 운영인력 6명(환경연구사 1, 환경 2, 화공 2, 의료기술 1)

□ 추진상황

○ 실험실 정도보증, 정도관리 실시	: '23. 1. 16. ~ 2. 28.

- 먹는물수질기준 항목에 대한 정밀도 및 정확성 평가를 통한 정도보증, 정도관리

○ 국제 숙련도 시험 실시	: '23. 5. 15. ~ 6. 13.

- 먹는물 분야 17개 항목 대상 인증표준물질로 분석능력 검증 평가

○ 먹는물 및 생활 속 물 상태 철저한 검증 추진

- '23년 수질검사 건수 : 4,033건(의뢰 1,254건, 자체 2,779건)

□ 추진계획

○ 정도관리평가 및 국제 숙련도 실시

○ 수질분석 능력 배양을 위한 자체 정도관리 추진

○ 수질검사 서비스 강화를 통한 시민건강 증진

○ 연간 4,000여건 수질검사 시료에 대한 신속한 처리

시설관리팀

상수도 시설물 보수·보강공사 추진

○ 상수도 시설물 보수·보강을 통한 재해·재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써 시설물 안전성 확보와 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024 ∼ 2026년(3개년)

○ 사업대상 : 효자배수지 등 4개소(효자, 팔복, 천마, 지곡배수지)

○ 사 업 비 : 3,600백만원('24년 900백만원, '25년 900백만원, '26년 1,800백만원)

○ 사업내용 : 배수지 내부 균열 보수·보강 및 방수 등

○ 사업규모 : 효자배수지 등 4개소(시설용량 90,000㎥/일)

(단위 : ㎥/일)

구 분	효자배수지	팔복배수지	천마배수지	지곡배수지
시설용량	15,000	30,000	30,000	15,000

□ 추진상황

○ 시설물 안전점검 대상지 검토 및 선정	: '23. 10. ∼ 11.

○ 대상지(4개소) 현장 조사 실시	: '23. 12. ∼ '24. 1.

□ 추진계획

○ 배수지 보수·보강 공사 실시설계용역	: '24. 2. ∼ 3.

○ 배수지 보수·보강 공사	: '24. 3. ∼

시설관리팀

상수도 시설물 유지관리 및 안전진단·점검 추진

○ 상수도 시설물 유지관리 및 안전진단·점검을 통해 각종 사고를 사전 예방하고 안전한 상수도 관리로 시설물 안전성 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2024. 1. ∼ 12.

○ 사업대상 : 상수도 시설물 15개소, 도·송수관 40.3km

- 배수지 10, 정수장 1, 취수장 1, 가압장 3, 도·송수관 40.3km

○ 사 업 비 : 579백만원

○ 사업내용 : 「시설물안전법」에 따라 상수도 시설물 안전진단 및   안전점검을 통한 시설물 유지관리

○ 사업규모

- 정밀안전진단(3개소), 정밀안전점검(6개소), 정기안전점검 15개소(상반기 3, 하반기 12)

- 상수도 시설물 유지관리(상수도 시설물 15개소, 도·송수관 40.3km)

□ 추진상황

○ 상수도 시설물 정비대상 현장점검	: '24. 1.

○ 상수도 시설물 안전진단 및 안전점검 용역 설계	: '24. 1.

□ 추진계획

○ 정밀안전진단·점검 용역 일상감사 등 행정절차 이행	: '24. 1. ∼ 2.

○ 상수도 시설물 안전점검을 통한 보수·보강 등 유지관리 : '24. 1. ∼ 12.

하 수 과  소 관

□	전주시 하수관로 정비사업	----	21
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	22
□	체계적 지하수 관리로 물자원 보전강화	----	23

하수시설팀

전주시 하수관로 정비사업

○ 우·오수관로 분리와 노후된 하수관로 정비를 통하여 쾌적하고 안전한 주거환경 개선과 새만금 상류 수질개선 및 하수처리 경영 합리화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 4개(팔복, 중앙, 화산, 아중) 처리구역 17개 분구 및 노후 하수관로 정비 4개소(완산구, 덕진구, 안행·평화)

○ 사업기간 : 2016. ~ 2028.

○ 사 업 비 : 4,437억원 (분류식 3,297, 노후 1,140)

- 분류식 하수관로 정비사업 (국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

- 노후하수관로 정비사업    (국비 30%, 도비 14%, 시비 49%, 기금 7%)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 L=288km (분류식 249, 노후 39), 배수설비 15,236개소

□ 추진상황

연번	사업 구분	처리구역 (지구)	사업 기간	사업 규모 (km)	총사업비 (억원)				진행상황	비 고
					합계	기투자	‘24년	이후
계			’16-’28	287.6	4,437	1,464	254	2,719	※동절기공사정지(’23.12.~)
1	분류식 하수 관로 정비 사업	팔복 (1,2분구)	’16-’24	32.5	279	252	23	4	·공사착공 : 2019. 6. ·공사준공 : 2024. 5.	공사중 (90%)
2		중앙 (9,10분구)	’17-’25	33.7	498	250	23	225	·공사착공 : 2020. 12 ·공사준공 : 2025. 6.	공사중 (38%)
3		중앙 (8분구)	’18-’24	18.5	356	215	67	74	·공사착공 : 2020. 7. ·공사준공 : 2024. 12.	공사중 (55%)
4		화산 (1,2,7분구)	’18-’26	31.0	496	212	22	262	·공사착공 : 2021. 9. ·공사준공 : 2026. 4.	공사중 (20%)
5		중앙(6,7분구), 화산(6),아중(1)	’19-’27	41.4	496	176	37	283	·공사착공 : 2022. 11. ·공사준공 : 2027. 1.	공사중 (7%)
6		아중 (2분구)	’21-’28	33.2	364	24	11	329	·설계완료 : 2023. 12. ·재원협의 : 2024. 3. ·공사발주 : 2024.상반기	환경부 재원협의
7		팔복 (3,5,6분구)	’22-’27	21.5	314	20	1	293	·설계착수 : 2022. 6. ·설계완료 : 2024. 3. ·공사발주 : 2024.상반기	설계중 (95%)
8		팔복 (3,4분구)	’23-’28	36.9	494	14	4	476	·설계착수 : 2023. 9. ·설계완료 : 2025. 3. ·공사발주 : 2025.하반기	설계중 (4%)
9	노후 하수 관로 정비 사업	1단계 (완산,덕진)	’17-’25	6.1	309	140	30	139	·공사착공 : 2022. 7. ·공사준공 : 2025. 12.	완산:공사중 (45%)
10		2단계 (덕진)	’20-’28	15.7	454	74	20	360	·공사착공 : 2023. 8. ·공사준공 : 2028. 7.	공사중 (2%)
11		안행, 평화지구	’20-’27	17.1	377	87	16	274	·공사착공 : 2023. 6. ·공사준공 : 2026. 12.	공사중 (2%)

□ 추진계획

○ 잔여사업(21개사업) 지속추진	:  ∼ '28. 12.

- 하수관로 정비 223km, 배수설비 12,050개소

하수정비팀

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

○ 농촌마을에 오수관로를 매설하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써

시민의 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2005년 ∼ 2024년(20년간)

○ 위    치 : 관내 농촌마을 일원

○ 사 업 비 : 52,780백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 22개 지구(처리시설 710㎥/일, 관로 84.9km)

□ 추진상황

○ 2022년 20개지구(91%, 46,176백만원)

- 10개 소규모처리장(처리시설 635㎥/일, 관로 33km)

- 10개 연계처리(관로 45.2km)

○ 2023년 2개지구 시행(9%, 6,604백만원)

- 신기지구 : 처리시설 75㎥/일, 관로 3.8km

- 아중‧용계지구 : 기존 소규모처리장 연계처리(관로 2.9km)

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	(추진실적/계획)
총 계		6.7km Q=75㎥/일	6,604
계속 사업 (2018. ~ 2024.)	신기지구 (조촌동)	3.8km (Q=75㎥/일)	4,390	• 착 수 : 2020. 12. 24. • 공 정 : 90% • 공 사 중 : (2024.3월 완료예정)
	아중.용계지구 (우아동)	2.9km	2,214	• 공사발주 : 2023. 2. • 공 정 : 65% • 공사추진 - 2023. 4. ~ 2024. 6.(2차분) - 2023. 10. ~ 2024. 9.(3차분)

□ 추진계획

○ 사업추진(계속사업)	: '24. 1. ∼ 9.

지하수관리팀

체계적 지하수 관리로 물자원 보전강화

○ 체계적인 지하수 관리를 위한 지하수 보조측정망을 운영하고 물자원 보전을 강화하여 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 주요현황

○ 지하수시설 등록현황 (2024. 1월 기준)

(단위 : 개소)

구 분	총 계	생활용수			농업용		공업용
		소계	음용수	비음용수
계	6,908	3,626	283	3,343	3,214	68
신 고	6,638	3,500	268	3,232	3,106	32
허 가	270	126	15	111	108	36

○ 주요업무

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 불용공, 미사용, 행불, 고장, 방치 여부 조사 등

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(교체 23개소, 신설 104개소)

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수 및 현장조사(714개소)

- 계량기 미부착 가구 공인유량계 설치, 방치공 처리안내 등

○ 지하수 보조관측망 운영 : 총 26개소 운영(완산13, 덕진13)

○ 지하수 보조관측망 설치 : '24년 2개소 설치 예정

□ 추진계획

○ 지하수 의심 사용가· 다량 사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설· 교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리