제207회 전주시의회 임시회

도  시  건  설  위 원 회

제215회 전주시의회 제1차 정례회

도  시 건 설 위 원 회

2004년도

주요업무 추진상황 보고

상수도사업소

報 告 順 序

ꏚ 一 般 現 況	...	3
ꏚ 上水道公企業豫算	...	9
ꏚ 2004년 推進目標	...	10
ꏚ 主要推進業務	...	11

一 般 現 況

ꏅ 자체 상수도시설 변천과정

○ 1924. 3. 상관정수장 신설 (시설용량 1,660㎥/일)

→ 62. 5월 1차 확장 → 72. 7월 2차 확장 → 74. 5월 3차확장

→ 84. 8월 4차 개량(20,000㎥/일) → 1997. 10월 생산중지

○ 1924. 3. 완산정수장 신설 (시설용량 1,800㎥/일)

→ 40. 5월 1차 확장 → 70. 10월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1940. 5. 서학보조수원지 신설 (취수량 300㎥/일)

→ 62. 6월 1차 확장 → 69. 6월 2차 확장(8,500㎥/일) → 86. 5 폐쇄

○ 1943. 7. 상관저수지 축조 (저수량 1,347,000㎥)

→ 62. 5월 저수지 확장(2,139,000㎥)

○ 1969. 12. 팔복정수장 신설 (고산수계 생활 및 공업용수 시설용량 35,000㎥/일)

→ 89. 9월 생활용수 폐쇄 → 89. 12월 공업용수 확장(70,000㎥/일)

○ 1975. 10. 대성정수장 신설 (섬진강수계  시설용량 40,000㎥/일)

○ 1979.  8. 원당양수장 신설 (취수량 25,000㎥/일, 대성보조수원)

○ 1982.  8. 지곡정수장 신설 (삼천수계 시설용량 20,000㎥/일)

→ 2002. 3. 지곡정수장 생산중지 (전주권 광역 급수구역 편입)

ꏅ 광역상수도 수수현황

○ 1985.  2. 금강광역상수도   수수           (배분량 102,000㎥/일)

○ 1996. 10. 섬진강광역상수도 수수           (배분량  40,000㎥/일)

○ 1998.  2. 전주권광역상수도 1단계 1차수수 (배분량 105,000㎥/일)

○ 2002.  2. 섬진강광역상수도 수수중지

○ 2002.  2. 전주권광역상수도 1단계 2차수수 (배분량 113,000㎥/일)

○ 2003.  2. 금강광역상수도 수계 전주권 광역상수도 전환

ꏅ 기구변천 과정

○ 1922.  7.  건설과내 수도계 신설

○ 1961.  1.  수도과 승격(1과 5계)

○ 1979.  5.  수도국 승격(1국 2과 5계)

○ 1986. 10.  급수과내 누수방지계 신설

○ 1988.  7.  상수도관리사업소 신설(1소 3계)

○ 1989.  5.  완산,덕진구청 수도과 신설(2과 6계)

○ 1990.  9.  상하수도국을 건설국으로 기구개편 업무과와 급수과를

수도과로 통폐합

○ 1997.  3.  본청, 사업소, 구청등 분산 기구가 통합된 상수도사업소로

발족(상수도행정 일원화)

○ 2001.  1. 업무과를 수도행정과로, 운영과를 수질관리과로 개편

○ 2003.  1.  수도행정과 완산요금․덕진요금을 요금팀․징수팀으로 개편

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구   -  1소 3과 10담당(16사업장 2센타 1전산실)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																												수질관리과
	업무								요금						징수							계량기관리															급수							시설							누수방지														관리							검사										보수
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장							상관수원지							대성정수장				지곡정수장			팔복정수장			인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 15개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		95	93	32	23	38
일반직	소계	45	45	14	12	19
	4급	1	1	1
	5급	3	3	1	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	21	7	4	10
	8~9급	15	10	1	4	5
연 구 사		4	4			4
기 능 직		46	44	18	11	15

※ 청경 21명, 일용 28명

ꏅ 급 수 인 구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 620,374	명 595,061	95.90	401	176,310	62.21	19.55	18.24

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	평상시 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	292		595,061	100
생활용수	합 계		318	240	40개동	595,061	100
	자체상수도	소 계	60	42	8개동	99,077	17
		대 성	40	42	동, 서서학, 중화산1, 평화1,2 동,서완산, 효자1,	99,077 (8개동)	17
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,태평,중노1.2, 교동,남노,서신,삼천1,2,3 중화2,평화1.2,효자2.3.4, 서노송,진북1.2,인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2,호성 덕진, 팔복, 송천1.2동, 조촌 동산.	495,984	83
공업 용수	팔복정수장		70	52	팔복동 1, 2공단

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,018	70	615	1,333

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	10	113,600
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	생산중단
	완 산	1,000
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단

※공업용수 배수지  -----------------11,600㎥

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	9	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

上水道公企業豫算

총 규 모 : 53,825백만원

(2004년 본예산대비 2,247백만원)                       (단위 : 백만원)

세 입			세 출
계 - 53,825(100%)			계 - 53,825(100%)
○ 상수도사업수익 - 47,408(88.1%)			○ 상수도사업비용 - 45,603(84.7%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 수입이자및배당금 : ․ 타회계부담금 : ․ 기타영업외수익 :	46,025 43,947 1,742 336 1,383 216 951 216		◦ 인 건 비 : ◦ 물 건 비 : ◦ 이전경비 : ◦ 급수공사비 : ◦ 지급이자 : ◦ 예 비 비 :	4,252 35,161 2,539 1,191 2,139 321
○ 자 본 적 수 익 - 6,417(11.9%)			○ 자본비용 - 8,222(15.3%)
◦ 고정부채수익 : ◦ 자본잉여금수익 : ◦ 유동자산수익 :	1,500 434 4,483		◦ 자본투자비 : ◦ 부채상환금 : ◦ 예 비 비 :	3,116 5,027 79

2004년도 推進 目標

전국에서 가장 풍부하고 깨끗한 맑은물 공급

	추 진 목 표
◦풍부하고 깨끗한 수돗물 공급 ◦시민이 만족하는 상수도 행정 ◦경영의 내실화로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2004년 중점실천과제

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 수돗물 공급

◦ 시민만족 선진화된 고객서비스 향상

- 피부로 느낄수 있는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 생산원가 절감

- 사용료 현실화로 자립기반 구축

主要推進業務

ꏅ 전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업	...	12
ꏅ 맑은물 공급 대책 사업	...	13
ꏅ 변방동 미급수지역 상수도 확대공급	...	16
ꏅ 간이 급수시설 유지관리	...	18
ꏅ 노후 및 고장계량기 교체	...	19
ꏅ 절 수 기 기 보 급 확 대	...	20
ꏅ 수질검사기관 운영의 활성화	...	21
ꏅ 상수도 수질검사의 선진화 추진	...	22
ꏅ 상수도사업장 유지관리	...	23
ꏅ 대대적인 누수탐사로 누수율 감소	...	24
ꏅ 수도계량기 시설 개선 유수율 제고	...	25
ꏅ 대성정수장 수질 연속측정기 설치	...	26
ꏅ 상수도 특별회계 부채 경감	...	27

全州圈廣域上水道1段階3次事業

○ 기존 금강계통 배수구역 급수체계를 용담댐 수계로 전환하여

안정적인 광역수 공급을 위한 상수도 기반시설 확충

ꏚ 事業槪要

○ 사업개요 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥)

송․배수관매설 L=11.3㎞(송수관5.2㎞,배수관6.1㎞)

○ 사 업 비 : 30,800백만원

○ 사업기간 : 2002. 12 ～ 2006. 12 (4개년)

ꏚ 2003년 推進實績

○ 실시설계용역(과업중지중)--------------- 2002. 12～2003. 12.

- 환경단체 간담회개최.         - 환경성검토협의(전주지방환경청 자연환경과)

- 전문가설계자문및 설계심의.   - 도시계획 시설결정, 인가등

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 송수시설(L=5.2Km)사업 추진협약(수공+전주시)---- 2004. 7

○ 실시설계 용역 완료 ------------------------ 2004. 8.

○ 공사 및 감리용역 발주 --------------------- 2004. 11

ꏚ 上半期 推進實績

○ 송수시설(L=5.2Km)사업비(60억)수공 부담 협의 확정---- 2004. 3.30

○ 수도사업인가 확정(환경부고시 제2004-25호)-------- 2004. 4.25

○ 도시계획시설사업 실시계획인가(전주시고시 2004-21호)- 2004. 5.13

○ 토지분할 측량의뢰(지적공사)--------------------- 2004. 5.24

ꏚ 下半期 推進計劃

○ 송수시설 건설추진협의 및 협약서작성(수공+전주시) - 2004.  7

○ 토지 및 지장물 감정 및 보상착수------------- 2004. 10

맑은물 供給 對策 事業

○ 20년이상 노후 급․배수관 부설구간 및 적수발생 민원지역 우선 개량

○ 기대효과  - 누수율 저감 목표 18.24％ → 17.0％

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 828.9㎞ (급수관 607.9㎞  배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 41,849  배수관 19,039)

○ 사업기간 : '92 ～ 2011년(20년)

○ 사업내용

- 노후급․배수관 교체 및 통합공사, 세관갱생공사

ꏅ 2003년까지 實績 ---- 37.2%

○ 사 업 량 : 309.0㎞ (급수관 177.0㎞  배수관 132.0㎞)

○ 사 업 비 : 21,257백만원 (급수관 7,903  배수관 13,354)

ꏅ 2004년 推進計劃

○ 사 업 량 : 19.51㎞ (급수관 14.46㎞  배수관 5.05㎞)

○ 사 업 비 : 1,907백만원 (급수관 1,068  배수관 839)

ꏅ 上半期 推進實積---- 47%

○ 사 업 량 : 9.13㎞ (급수관 8.01㎞  배수관 1.12㎞)

○ 사 업 비 : 600백만원 (급수관 429  배수관 171)

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 사 업 량 : 10.38㎞ (급수관 6.45㎞, 배수관 3.93㎞)

○ 사 업 비 : 1,209백만원 (급수관 639, 배수관 570)

○ 사업기간 : 2004. 7 ～ 12월

ꏅ 2004년 노후배수관 개량사업계획

구분	시설년도	사 업 명	사업량 (m)	예산액 (천원)	공정 (%)	비고
총계		10개소	D80～300 5,058	839,000	35
노후배수관교체공사	소계	6개소	D80～200 2,485	418,726	10
	80	팔복동 한림주택부근	D100 400	68,000	10	교체
	76,84	금암1동 금암초교뒤	D100～200 600	91,200		〃
	71	금암2동 화평교회 골목	D100 420	71,400		〃
	83	인후3동 인후교회부근	D100～150 420	75,600		〃
	86	전동 풍남문 부근	D80 145	32,000	30	〃
	76	남부시장리모델링 추진	D100 500	80,526		〃
노후배수관세관갱생공사	소계	4개소	D100～300 2,573	360,274	50
	83	동완산동 매곡교～투구봉	D150 659	73,251	100	갱생
	86	서노송동 SK빌딩～하림장여관	D150 464	45,523	100	〃
	84	동산동 동산역～우석여고입구	D100～150 800	144,000		〃
	83	덕진동 덕진광장～전북대입구	D100～150 650	97,500	10	〃
도로 굴착 간접복구비				60,000

ꏅ 2004년 노후급수관 및 노후계량기실 개량 사업계획

구 분	사 업 명	사업량	사업비 (천원)	공정 (%)	비고
총 계		L=14,460	1,067,900
	소 계	L= 14,460	598,500	48.2
노후급수관 통합공사	우아교부근 노후급수관 통합공사	L= 441	70,000	100
	한국정보통신공사부근 노후급수관 통합공사	L= 918	52,500	100
	남초등학교부근 노후급수관 통합공사	L=3,960	34,540	100
	모래내시장부근 노후급수관 통합공사	L=5,106	201,460	10	설계심사의뢰중
	진덕교～백제교부근 노후급수관 통합공사	L=2,088	120,000	100
	금암2동사무소부근 노후급수관 통합공사	L=1,050	56,000	0
	4호광장승마장길부근 노후급수관 통합공사	L= 607	50,000	100
	아중시내버스종점부근 노후급수관 통합공사	L= 290	14,000	0
도로굴착 간접복구비		7개소	38,400	23	9,000천원 납부
	소 계		431,000
노 후 계량기실 개량공사	노후계량기실 (보호통) 개량공사비	1,700개소	306,000	30
	노후계량기실(보호통) 개량공사 관급자재	1,700개	102,000	40
	개인급수선 분기점 막기 및 철거(폐전)	100개소	23,000	40

邊方洞 未給水地域 上水道 擴大 供給

○ 도시 및 산업화등으로 농촌동 자연부락의 지하수 수질이 오염되어

주민생활 불편과 보건위생을 위협하고 있어 수돗물공급지역 확대하여

시민의 보건위생 향상

ꏚ 事業槪要

○ 총 95개소 L=133.3㎞ 4,696세대

- 변방동 : 68개노선  L= 120㎞  3,685세대(110개마을)

- 시내권 : 27개노선  L= 13.3㎞ 1,011세대

○ 사 업 비 : 15,400백만원(변방동14,000, 시내권1,400)

○ 추진기간 : ꡐ99 ～ 2011년

ꏚ 2003년까지 推進實績

○ 사업량 : 49개소  L=59.5km(44.6%)

- 변방동 : 29개소 L=48.4km(40.3%)

- 시내권 : 20개소 L=11.1km(83.4%)

○ 사업비  : 5,790백만원(변방동 4,604 시내권 1,106)

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 총11개소 :  L= 7.95km

- 변방동 : 7개노선 L=6.35km

- 시내권 : 4개노선 L=1.6 km

○ 사업비  : 1,140백만원(변방동 890, 시내권 250)

ꏚ 上半期 推進實積 ---- 35%

○ 6개소 :  L= 5.7km추진중

- 변방동 : 3개노선 L=4.4km 추진중

- 시내권 : 3개노선 L=1.3km 완료

ꏚ 下半期 推進計劃

○ 5개소  L= 2.25㎞ 추진계획

- 변방동 : 4개노선 L=1.95km 추진

- 시내권 : 1개노선 L=0.3 km 추진

ꏅ 2004년 배수관포설사업추진 현황

구 분	동	위 치	사 업 개 요	사업비 (백만원)	공정 (%)	비고
총계		11개소	D80 ～ D250m/m L = 7.95km	1,140	35
변 방 동 급 수 구 역 확 대	소 계	7 개 소	D80 ～ D250m/m L = 6.35㎞	890
	효자 4동	원중동 ～ 정문, 오공	D80 ～ D100m/m L = 3. 0 ㎞	390	30
	평 화 동	석구교 ～ 원석구간	D80 ～ D150m/m L = 0.85 ㎞	85	0
	동 산 동	용흥마을	D80 ～ D100m/m L = 0.4 ㎞	40	0
	우아 2동	산정철교 ～ 삼거리	D80 ～ D250m/m L = 0.4 ㎞	80	10
	삼천 3동	쌍자외 2개소간	D80 ～ D100m/m L = 0.3 ㎞	30	0
	동서학동	원색장외 2개소간	D80 ～ D100m/m L = 1.0 ㎞	150	20
	호 성 동	화정마을	D80 ～ D150m/m L = 0.4 ㎞	40	0
		도로굴착간접복구비 및 부대비		75
시내권 미급수 지 역	소 계	4개소	D80 ～ D200m/m L = 1.6 ㎞	250
	서 신 동	서신중 부근	D80 ～ D100m/m L = 0.3 ㎞	30	100
	평화 1동	덕적골 부근	D80 ～ D100m/m L = 0.3 ㎞	30	0
	팔 복 동	남북로	D200m/m L = 0.4 ㎞	100	100
	동 산 동	화개마을	D80 ～ D100m/m L = 0.6 ㎞	60	100
		도로굴착간접복구비		30

簡易 給水施設 維持 管理

○ 상수도 미공급지역 간이급수 시설에 대하여 상수도 공급시까지

철저한 수질관리 및 시설의 유지관리로 이용하는 시민의 건강을

보호하고 시설이용의 불편을 최소화

ꏅ 事業槪要

○ 현    황 : 42개소(간이상수도 21개소, 소규모급수시설 21개소)

완산구 : 20개소, 덕진구 : 22개소

○ 사 용 자 : 5,598명(완산 2,834명, 덕진 2,764명)

○ 관리방법

- 유지관리 : 주민자치 협의회 구성으로 자체 유지관리

- 수질관리 : 수질검사 년간 6회실시(사업소에서 직접실시 반기2, 분기4)

ꏅ 2004년 推進計劃

○ 시설물 유지관리 보수

- 노후 시설물 모터 펌프 교체 및 배수지 보수 : 3개소

- 기능상실 시설물에 대한 폐공처리 : 1개소

- 사 업 비 : 40백만원

ꏅ 上半期 推進計劃

○ 원ㆍ정수 정기 수질검사 : 3회

○ 유지관리 정기점검 : 6회

○ 노후 시설물 철거 및 모터 펌프 교체 : 4개소

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 원ㆍ정수 정기 수질검사 : 3회

○ 유지관리 정기점검 : 6회

○ 노후 시설물 배수지 보수 : 1개소

○ 기능상실 시설물에 대한 폐공처리 : 1개소

老朽 및 故障 計量器 交替

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 325,254개

○ 추진기간 : ‘92～2011년

○ 총 사업비: 13,122백만원(시비)

○ 사업내용 : 노후(유효만기) 계량기 및 고장계량기 교체

(※ 계량기 유효기간 : 50mm이하 : 8년,  50mm초과 : 6년)

ꏅ 2003년까지 推進實績

○ 사  업  량 : 노후, 고장계량기 교체  154,559개 (47.5%)

○ 투자사업비 : 4,234백만원

ꏅ 2004년 推進計劃

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 20,000개

○ 사 업 비 : 800백만원

ꏅ 上半期 推進實績 - 52%

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 10,379개

○ 사 업 비 : 333백만원

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 사 업 량 : 노후, 고장계량기 교체 : 9,621개

○ 사 업 비 : 467백만원

ꏅ 期待效果

○ 유효기간경과 계량기와 고장계량기의 계획적인 교체사업 추진

으로 맑은물 공급과 계량기 불감수량을 줄여 유수율 제고 및

상수도 사용료세입 증대

※ 년간평균 유수율 제고 1.7%(급수수익 감소방지 922백만원)

節水器機 普及 擴大

○ 공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치

물절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물부족

사태에 적극적으로 대처

ꏅ 事業槪要

○ 총 계 획 : 595,000개

(양변기 132,141  수도꼭지 462,859)

○ 사 업 비 : 1,200백만원

○ 사업기간 : 2000 ～ 2004년

ꏅ 2003년까지 實績

○ 설치 절수기      : 212,876개 (35.8%)

- 양변기 절수기   : 110,717개 (83.8%)

- 수도꼭지 절수기 : 102,159개 (22.1%)

ꏅ 2004년 推進計劃

○ 사업규모 : 30,000개

- 양변기 절수기   :    1,000개

- 수도꼭지 절수기 :  29,000개

○ 사 업 비 : 52백만원

ꏅ 上半期 推進實積 ---- 87%

○ 6월말 현재 26,161개 설치완료

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 지속적인 절수기 설치사업 추진으로 물절약 운동의 효과 증대노력

水質檢査機關 運營의 活性化

○ 국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영을 통하여 검사기관의

신뢰성 확보 및 수수료수입 증대로 상수도경영행정의 지속적 구현

ꏅ 現    況

◦ 지정번호 : 먹는물수질검사기관 제 33호

◦ 지정일자 : 2000. 7. 25  [국립환경연구원 승인]

◦ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

◦ 수 수 료 : 검사시료에 따라 400원/건 ～ 230,200원/건

ꏅ 2004년 上半期 推進實績

◦ 현대식 수질검사실 신축 완료 - 2층 철근콘크리트구조 (232평)

- 사업비 : 626백만원

- 준공일 : 2004. 4. 23일

◦ 수탁검사 운영실적(‘00. 10～’04. 6) : 1,185백만원(27,476건)

- 2004년도(6.30현재)  :  147백만원( 5,145건)

◦ 2004년도 전국 수질검사기관 정기 정도심사(AQC) 시행

- 국립환경연구원 주관으로 시행한 심사결과 적합기관으로 선정

ꏅ 下半期 推進計劃

◦ 신속․정확․친절한 대민서비스를 통하여 수탁 검사율 증진

- 검사수수료 세입목표 : 300백만원 이상

ꏅ 期待効果

◦ 검사기관 운영의 활성화를 통한 수수료 수입증대로 경영행정 구현

上水道 水質檢査의 先進化 推進

○ 과학적인 수질관리와 첨단분석장비를 동원한 선진국 수준의 철저한

수질검사를 통하여 시민이 신뢰하는 안전한 수돗물을 공급

ꏅ 檢査槪要

◦ 관련법규 : 「수도법」및 「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」

- 수질검사 항목 : 54개항목 (광역시 이상 70개항목)

- 상수도 공급과정별 철저하고 한층 강화된 수질검사 추진

구 분	법적 수질검사	실시 현황
원 수	분기별 23개항목	매월 23개항목
정 수	54개 항목 실시	85개 항목 실시
수도꼭지수	매월 59개소 표본추출	70개소 표본실시

ꏅ 2004년 上半期 推進實績

◦ 선진국 수준의 수질검사항목 확대실시로 수돗물의 안전성 검증확보

◦ 안심하고 마실 수 있다는 수돗물의 신뢰성 제고대책 추진

- 민․관합동 수질검사 실시 및 검사결과 공개 - 검사결과 적합 (27개소)

- 상수도 정수처리 및 실험과정 시민공개 실시 (18개 단체 1,650명)

ꏅ 下半期 推進計劃

◦ 과학적이고 체계화된 수질관리 및 분석력 제고로 안전한 물공급

- 상수원수의 수질변화에 따른 과학적인 정수처리 공정운영

- 수돗물의 유해성 여부의 진단을 철저히 시행하여 시민의 건강보호

◦ 수돗물에 대하여 시민이 신뢰할 수 있는 방안을 지속적으로 추진

- 각종 수질검사결과를 언론매체 및 인터넷 등을 통하여 시민에게 공개

- 민․관합동 수질검사 이행 철저 및 정수처리과정 등을 공개

ꏅ 期待効果

◦ 안전한 수돗물 공급으로 시민의 건강보존 및 수돗물의 신뢰성 제고

上水道 事業場 維持 管理

○ 각 사업장 시설물을 체계적으로 유지관리하여 안전사고 사전예방

○ 관로 누수등 돌발사고 발생 시  신속한 복구로 안정적인  수돗물생산

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량 : 16개소(취수장4, 정수장4, 배수지8)

○ 사업내용

- 매월 정기적인 안전점검을 실시 노후시설 정밀분석 개량

- 정수장 시민공개에 따른 쾌적한 환경개선사업 지속 추진

- 불시 사고발생으로 인한 정수생산 중단 등 불안전요인 사전 해소

○ 사 업 비  :  353백만원

○ 추진기간  :  2004.  1. ～ 12월

ꏅ 2004年 上半期 推進實績

○ 사업개요 : 25건 121백만원 (구축물, 기계, 전기, 기타 응급복구)

- 구      축      물 : 배수지 관리사 보수공사외    2건 -- 26백만원

- 기계․전기시설 : 대성정수장 각종 밸브수선외 17건 -- 74백만원

- 기타  응급복구 : 대성수계 도수관 누수복구외  3건 -- 21백만원

○ 자체 점검보수(경미한 사항) : 전송용 모뎀 수선 등

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 구축물 기계․전기시설 및 기타 시설에 대하여 지속적인 점검을

통하여 사전 유지보수로 안정적인 수돗물 생산 공급

○ 각종 설비 등 돌발사고 발생시 긴급 복구 수선

大大的인 漏水探査로 漏水率 減少

ꏚ 探査槪要

○ 관 로 연 장 : 1,948km(20년이상 노후관 828.9km - 42.5%)

○ 누  수  율  : 18.24% - 전년대비 0.97%감소

○ 장  비 ----- 2003. 9. 16일 구입

- 누수진단 종합시스템(Sound Sens)

※ 누수탐지 센서를 일정기간 동안 관로에 설치한 후 컴퓨터에

연결 누수지점 발견

○ 탐사인원

- 탐  사  원  : 8명(기능 2명, 일용 6명) - 누수 수리원에서 선발

- 탐사반 편성 : 4개소(2인1조)           - 1일 1조 운영

ꏚ 2004년 上半期 推進計劃

○ 탐사방법 : 40개동 블록(BLOCK)단위로 구분하여 관로전체 탐사

- 누수 의심지역(급수불량, 하수도BOX내 다량유입, 공사현장) 중점탐사

○ 발견실적 : 덕진동 1가 1263-9외 21개소 발견 - 882,312천원 절감효과

○ 누수복구 : 소규모 누수는 당일 자체복구하고 대규모 누수는 전문업체                      의뢰 복구

ꏚ 下半期 計劃

○ 누수 의심지역(급수불량, 하수도BOX내 다량유입, 공사현장) 중점탐사

○ 블록(BLOCK) 시범사업 추진

- 위  치 : 덕진구 진북2동 덕진구청 및 전주세무서 주변지역

- 수용가 : 1,300가구 정도

水道計量器 施設 改善 有收率 提高

○ 물 다량사용 수용가 특별 검침 관리 시범 운영 - 무수량 발생 방지

○ 물 사용시설 변경 등에 의한  불합리한 수도계량기 시설 개선

- 유수율 제고(부과량 증대)

ꏅ 事業槪要

○ 사 업 량

- 물 다량사용 수용가 무선원격검침관리 :  10개소

- 불합리한 수도계량기 시설 개선       :  30개소

- 검침이 어려운 장소 계량기 검침개선  : 100개소

○ 사 업 비 : 60백만원

ꏅ 2004년 推進 計劃

○ 물 다량사용 수용가(공장 및 상업용 대형빌딩) 무선원격검침관리

- 전자식 계량기로 교체후, 무선 원격 검침시스템 설치 - 10개소

• 사업비 : 27백만원

○ 불합리한 시설 개선

- 사용수량 패턴에 맞는 적정 계량기 설치(계량실 배관 개량) - 30개소

• 사업비 : 8백만원

○ 검침이 어려운 장소 시설 개선

- 건물 밖(대문)에 구역 원격 검침장치 설치 - 100개소

• 사업비 : 25백만원

ꏅ 上半期 推進實績 - 45%

○ 물 다량사용 수용가 무선원격검침관리 대상 현지조사 완료

○ 불합리한 시설 전수 현지조사 개선  - 14개소 완료(관련조례 정비중)

○ 검침이 어려운 장소 전수 현지조사 설계 완료 - 발주 중

ꏅ 下半期 推進計劃

○ 10. 30일까지 완료예정

ꏅ 期待效果

○ 계량기 불감수량 감소 및 도수 또는 무수 발생 사전 차단

○ 수용가 편익증대로 요금 민원 사전 해소

大聖 淨水場 水質連續測定器 設置運營

○ 정수처리과정 핵심항목인 탁도 및 잔류염소의 농도를 실시간 자동

측정하여 정수처리실무와 연계운영함으로서 안전한 수돗물을 공급

ꏚ 事業槪要

○ 측정장비 : 잔류염소연속측정기 1개소, 탁도연속측정기 8개소

○ 설치장소 : 대성정수장 정수지외 8개소

- 잔류염소측정기 : 정수지

- 탁도연속측정기 : 착수정, 정수지, 여과지 6개소 정수지

○ 사 업 비 : 150백만원정도

ꏚ 2003년까지 推進實績

○ 원수 탁도연속측정장치 설치 : 착수정 (1999년 : 18백만원)

○ 잔류염소 연속측정기 설치   : 정수지 (2002년 : 28백만원)

○ 여과지별 탁도연속측정기 설치공사    (2003년 : 45백만원)

- 여과지 1, 2, 3호지별 탁도연속 측정

ꏚ 2004년 推進計劃

○ 여과지 2개소(4,5호지) 여과수 및 정수지수의 탁도측정기 설치  - 20백만원

ꏚ 今後計劃

○ 여과지 6호지, 통합지점 2개소 탁도 측정기 설치 --- 39백만원

ꏚ 效    果

○ 정수처리과정을 실시간으로 확인하여 이상 발생시 신속한 대처로

양질의 수돗물 생산 및 신뢰성 회복 극대화

上水道 特別會計 負債 輕減

ꏅ 負債現況(2003. 12월말 기준 ) --- 43,095백만원(원금)

○ 지역개발기금(4.5%) ----- 19,886백만원

○ 토특자금 (5%)      ----- 1,380백만원

○ 재특자금 (3.58%)   ----- 14,123백만원

○ 환특자금 (3.43%)   -----  7,706백만원

ꏅ 減縮方案

○ 상수도 공기업 지방채 부채 획기적 축소로 건전 재정운영

- 2003년말 원금 431억원⇨2006년까지 원금336억원으로 경감

(원금 95억원 감 22.0%)

○ 상수도 시설개량(맑은물공급대책)사업 외 지방채 추가발행 제한

- 매년 발행액 15억(이자율 4.13%중 국고보조 1.28%)

○ 매년 부채상환기금 5억원 이상 출연 고금리순 부채 조기상환

ꏅ 2004년 上半期 推進實績 (전년대비 4.1% 경감)

총 상환액 : 2,282백만원(원금 1,764백만원, 이자 518백만원)

○ 고리부채 조기상환

- 토특자금(5%, 1건) : 1,380백만원 이자 8백만원(이자 238백만원 경감효과)

○ 납기도래 정기분 ---- 384백만원 이자 510백만원

ꏅ 2004년 下半期 計劃

○ 납기 도래분 상환 : 3,263백만원 (이자 1,251백만원)

○ 지방상수도 시설개량사업 지방채 발행(재특자금) : 1,500백만원

※ 2004년말 부채 예상 : 39,569백만원(2003년말 대비 8.2% 경감)