제235회 전주시의회 임시회

도 시 건 설 위 원 회

2006년도 주요업무 보고

상수도사업소

보   고   순   서

ꏚ 일 반 현 황	...	2
ꏚ 2006년도 추진 목표	...	6
ꏚ 주요추진업무	...	7

일   반  현  황

ꏅ 기구 및 인력

○ 기    구  -  3과 10담당(1전산실, 1실험소, 1센타, 17사업장)

																														소 장
					수도행정과																															급 수 과																															수질관리과
	상수도공기업								검 침 부과						체납징수							계량기관리															급수							수도시설						누수방지																		사업장관리							수질분석										상수도생산
		전산실					계량기시험소							누수방지센타						방수리취수장				삼천취수장							원당취수장				전미취수장						상관수원지						대성정수장				지곡정수장			상관정수장				팔복정수장				인후배수지		천마배수지				효자배수지			완산배수지				송천배수지				서신배수지						금암배수지		화산배수지

※ 가압장 8개소      ※ 가동중단 :

9 개소

○ 인   력

부서 직급		정원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과
합계		91	86	29	21	36
일반직	소계	43	42	15	11	16
	4급	1	0	0
	5급	3	4	2	1	1
	6급	10	10	4	3	3
	7급	16	23	9	4	10
	8~9급	13	5	-	3	2
연 구 사		4	4			4
기 능 직		44	40	14	10	16

※ 청경 18명, 상용26명(300일:15명 280일:11명)

ꏅ 급 수 인 구

2005년12월 기준

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유 효 율		누수율 (%)
					유수율(%)	무수율(%)
명 623,804	명 603,308	96.7	395	183,147	63.1	9.0	27.9

ꏅ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			388	286		603,308	100
생활용수	합 계		318	238	33개동	603,308	100
	자체상수도	소 계	60	40	7개동	102,375	17.0
		대 성	40	40	동․서서학, 중화산1, 평화1,2동, 완산, 효자1,	102,375 (7개동)	17.0
		지 곡	20	-	일 시 중 지
		상 관	-	-	대성수계 보충용
	광역상수도	전주권	258	198	중앙,풍남,노송, 서신, 삼천1, 2, 3, 중화2, 평화1.2, 효자2. 3. 4, 진북, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산.	500,933	83.0
공업 용수	팔복정수장		70	48	팔복동 1, 2공단		18개 업체공급

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

ꏅ 송․배․급수관

단위 : ㎞

총 연 장	송 수 관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,033	57	620	1,356

ꏅ 배수지 용량

구 분	배수지(개소)	시설용량(㎥)	비 고
계	11	125,200
	대 성	8,600
자체상수도	지 곡	1,000	가동중단
	완 산	1,000	가동중단
	인 후	30,000
	천 마	30,000
광역상수도	효 자	15,000
	송 천	7,000	가동중단
	서 신	7,000	가동중단
	금 암	7,000	가동중단
	화 산	7,000	가동중단
공 업 용 수	팔 복	11,600

ꏅ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	26.96				42	132
방수리취수장	0.27	1.0	0.5	72. 5. 5.	7	24
상관수원지	25.99 (마치12.00 의암13.99)	전유역		24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.28	2.2 (독배천0.7)	0.3	82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.10	1.0	0.1	80. 8. 4.	6	16
전미취수장	0.32	0.5	0.3	67. 8. 5.	8	24

ꏅ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시	대성수계보충
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

2006년도 추진 목표

시민이 만족하는 맑고 깨끗한 물 공급

	추 진 계 획
◦상수도 100% 확대 공급 ◦시민이 만족하는 깨끗한 수돗물 공급 ◦내실있는 경영으로 자립기반 구축

⇩

ꏅ 2006년 중점실천과제

◦ 상수도 100% 확대 공급

◦ 풍부하고 깨끗한 수돗물 공급

- 단수없는 안정적 수돗물 공급

◦ 시민이 만족하는 상수도 행정

- 시민이 직접참여하는 수요자중심의 서비스 제공

◦ 공기업경영 내실화로 자립기반 구축

- 효율적인 예산운용과 상수도 경영혁신

주요추진업무

ꏚ 상 수 도 경 영 혁 신 추 진	∙∙∙	8
ꏚ 상 수 도 100% 확 대 공 급	∙∙∙	9
ꏚ 맑 은 물 공 급 대 책 사 업	∙∙∙	10
ꏚ 상 수 도 유 수 율 제 고 사 업	∙∙∙	11
ꏚ 노 후 계 량 기 교 체 추 진	∙∙∙	12
ꏚ 전주권 광역 상수도 1단계 3차수수사업	∙∙∙	13
ꏚ 수 도 정 비 기 본 계 획 용 역	∙∙∙	14
ꏚ 지 곡 수 계 시 설 개 량 사 업	∙∙∙	15
ꏚ 약 수 터 수 질 개 선	∙∙∙	16
ꏚ 간 이 급 수 시 설 유 지 관 리	∙∙∙	17
ꏚ 절 수 기 보 급 확 대	∙∙∙	18
ꏚ 상 수 도 자 체 전 산 실 운 영	∙∙∙	19
ꏚ 체납 사용료 징수율 제고	∙∙∙	20
ꏚ 상수도 사업장 유지 관리	∙∙∙	21
ꏚ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급	∙∙∙	22
ꏚ 먹는 물 수질검사기관 운영활성화	∙∙∙	23

상수도 경영혁신 추진

상수도 내부 경영혁신을 통한 유수율 85% 향상과 경영의 효율화로

자립기반 구축 및 상수도 행정의 선진화

ꏅ 추진방향

○ 블록시스템 구축 등 획기적인 유수율 제고(63.1% ⇒ 85%)

○ 경영의 혁신으로 자립재정 구축

○ 서비스 개선을 통한 시민감동 구현

ꏅ 상반기 추진상황

○ 2006. 1 ～ 4  상수도 경영진단 실시

○ 2006. 3  선진지 벤치마킹(서울,수원,의정부,부산,광주,목포)

○ 2006. 4  자체 내부혁신방안 수립(유수율1,경영혁신8,대시민서비스3)

○ 2006. 4  종이 없는 민원업무 처리(전화민원부터)

○ 2006. 4  인터넷 지로납부제 전금융기관 확대시행

○ 2006. 4. 26 혁신방안보고 및 우수사례청취(민․관협의회시)

○ 2006. 6. 5  전문인력(계약직) 및 유수율팀 신설 요청

ꏅ 이후 추진계획

○ 블록시스템구축 기본계획 : 2006. 8 ～ 2007. 12

- 기본계획 용역발주 및 착공, 시범블록사업 - 추경예산 반영(3억)

○ 무인경비시스템 설치

- 시범실시 : 지곡정수장(추경예산 25백만원) ---- ‘06.12월중

○ 정수처리적정화, 송․도수관 유지관리 효율화, 기계설비개량 등

○ 급수공사로 인한 주민불편 해소

- 대행업체 교육후 평가 → 인센티브 및 페널티 적용

상수도 100% 확대 공급

	사 업 개 요
○ 사 업 량 : 급․배수관 100개로선 L=152km, 가압장 7개소 ○ 사업기간 : 1999 ～ 2008(10개년) ○ 총사업비 : 20,000백만원 ○ 수혜가구 : 4,171세대 16,475명

ꏚ 2005년까지 추진상황(공정59.1%)

○ 사 업 량 : 급․배수관포설 42개로선 L=60.5km

○ 사 업 비 : 6,220백만원(일반회계 3,870, 특별회계 2,350)

○ 수혜가구 : 2,010세대 8,040명

ꏚ 2006년 추진계획

○ 사 업 량 : 급․배수관포설 23개로선 L=54.8km

○ 사 업 비 : 6,900백만원(일반회계 3,000 특별회계 3,900)

○ 수혜가구 : 1,460세대 5,840명

○ 세부추진일정

- 공사설계 용역     ----------------- 2006. 3  ～  6월

- 공사발주 및 계약  ----------------- 2006. 6  ～  8월

- 공 사 시 행       ----------------- 2006. 7  ～ 12월

ꏚ 이후 추진계획

○ 사 업 량 : 급․배수관 포설 35개로선 L=36.7km, 가압장 7개소

○ 사 업 비 : 6,880백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2008년

○ 수혜가구 : 701세대 2,595명

ꏚ 문제점 및 대책

○ 상수도 특별회계 재원이 열악하여 이후 소요사업비 확보 지난

⇒  총 6,880백만원중 3,440백만원 일반회계에서 특별지원

맑은 물 공급 대책사업

○ 20년이상된 노후 급․배수관을 정비하여 누수 및 적수방지

○ 선진화된 급수체계를 구축하여 맑고 깨끗한 수돗물 공급

ꏅ 사업 개요

○ 사 업 량 : 828.9㎞(급수관 607.9㎞, 배수관 221.0㎞)

○ 사 업 비 : 60,888백만원(급수관 31,849, 배수관 29,039)

○ 사업기간 : 1992 ～ 2011년(20년)

○ 사업내용 : 노후관교체, 세관갱생, 급수선 통합

ꏅ 그간 추진상황(공정 42%)

○ 사 업 량 : 348.18㎞(급수관 207.1㎞, 배수관 141.08㎞)

- 노후관교체 : 220.98㎞

- 세관갱생 :  29.70㎞

- 급수선통합 :  97.50㎞

○ 사 업 비 : 24,320백만원(노후관교체 13,547, 세관갱생 4,455, 급수선통합 6,318)

ꏅ 2006 추진계획

○ 사 업 량 : 15.95㎞

- 노후관교체 : 4.20㎞

- 세관갱생 : 4.25㎞

- 급수선통합 : 7.50㎞

○ 확보예산 : 1,945백만원(노후관교체 1,010, 세관갱생 76, 급수선통합 859)

○ 추진일정

- 현  장  조  사 : 2006. 2 ～ 5월

- 발주 및 계약 : 2006. 3 ～ 6월

- 착공 및 사업시행 : 2006. 3 ～ 12월

ꏅ 이후 추진계획

○ 사 업 량 : 464.77km(급수관393.3㎞, 배수관 71.47㎞)

○ 사 업 비 : 34,623백만원

○ 사업기간 : 2007 ～ 2011년

상수도 유수율 제고사업

향후 2010년도까지 광역도시 수준인 85%까지 유수율을 향상시켜

상수도 공기업 효율성을 극대화 하고자 함

ꏅ 사업개요

○ 사 업 량 : 기본계획 및 실시설계용역, 블록시스템구축(99블럭)

○ 사 업 비 : 1,000억원(환특 400, 일반 400, 특별 200)

○ 사업기간 : 2006 ～ 2010년(5개년)

ꏅ 그간 추진상황

○ 유수율 제고 5개년 종합계획 수립(‘06. 2. 21)

○ 선진도시 벤치마킹(서울시 외 3개도시)

○ 2007년도 환특자금 신청(100억원)

○ 불용관정비(19개 1,304m ------ 256백만원)

○ 누수탐사반 보강(2개팀 ⇒ 3개팀)

○ 평균수압유지 위하여 고지대 가압장 설치예정지 조사(30개소)

ꏅ 2006 추진계획

○ 블록화 기본계획 및 시범블록 실시설계용역 : ‘06. 8 ～ ’07. 7

○ 용 역 비 : 12억원(금년도 1회 추경예산 3억원 반영)

※ 총괄 발주하여 차수별 계약 추진

ꏅ 이후 추진계획

○ 총사업비 : 1,000억원

○ 사 업 량 : 구역고립, 노후관․불량계량기 교체, 관망감시체계구축

○ 기    간 : 2007 ～ 2010년

※ 2007년도 1차사업(239억원) 시행

- 환특자금 100억원 확보에 따른 일반회계 부담금 100억원 확보

노후계량기 교체 추진

맑은물 공급대책 사업으로 노후․고장 수도계량기 연차적 교체사업

추진 및 계량기 불감수량 감축으로 유수율 제고

ꏚ 사업 개요

○ 사  업 량 : 335,201전

○ 추진 기간 : ‘92 ～ 2011년

○ 사  업 비 : 12,641백만원 (시비)

○ 사업 내용 : 유효만기 계량기 및 고장계량기 교체

(※계량에관한 법률이 정한 유효기간 : 50mm이하 8년,   50mm 초과 6년)

ꏚ 년도별 계획

사업내용	계	2004년 까지	2005년도	2006년도	2007년 이후
계량기교체	335,201	178,964	21,208	24,000	111,029
사 업 비	12,458	4,787	570	701	6,400

ꏚ 상반기 추진상황

○ 사 업 량 : 노후․고장계량기 교체 11,200전

○ 사 업 비 : 350백만원

ꏚ 하반기 추진계획

○ 사 업 량 : 유효만기․고장계량기 교체 12,800전

○ 사 업 비 : 351백만원

ꏚ 기 대 효 과

○ 계량기 불감수량 감소로 유수율 향상을 통한 상수도 사용료 세입증대

전주권 광역상수도 1단계 3차수수사업

	사 업 개 요
○ 사 업 량 : 팔복배수지건설 1개소 (V=30,000㎥) 송․배수관매설 L=11.4㎞(송수관5.3㎞, 배수관6.1㎞) 진입로개설(B=6m) L=521m ○ 사 업 비 : 30,800백만원 ○ 사업기간 : 2004. 12 ~ 2009. 12

ꏅ 그간 추진상황

○ 실시설계용역 완료(2004.12.21) ⇒‘06년 단가조정

○ 편입용지보상 : 토지 27필지 29,661㎡(94.2%), 지장물 21건(99%)

○ 송수관매설 지원 협약체결(수자원공사전북지역본부) --- 2005. 2. 1

※ 예산집행액 : 1,990백만원

ꏅ 문제점

○ 이후 사업비가 21,092백만원(배수지용량 검토시 증액예상)이

소요되나 특별회계 재원확보 지난

○ 2004년 설계당시 계획에 없었던 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지 등

상수도 공급계획 미반영 ⇒ 배수지 시설용량 재검토 요인 발생

ꏅ 대  책

○ 배수지 시설계획을 유보하고 연내에 수도정비기본계획 용역을

시행하여 수계조정 및 배수지용량 재검토 후 사업시행

- 환경부 사업계획 변경인가 이행(사업량, 사업비, 사업기간 등)

ꏅ 세부 추진일정

○ 용역과제 심의(기본계획)------------- 2006.  8 ~ 9

○ 수도정비기본계획 용역 -------------- 2006. 10 ~ 2007. 9

○ 팔복배수지 사업계획 변경인가  ------ 2006. 11 ~ 2006. 12

○ 팔복배수지 사업시행          ------- 2007. 11 ~ 2010. 12

전주시 수도정비기본계획 용역 추진

ꏚ 법적근거

○ 수도법 제4조의 규정에 의거 5년마다 수도정비기본계획수립

※ 전차 기본정비계획완료 : 2002. 11. 18

ꏚ 우선적으로 검토해야할 사항

○ 팔복배수지 역할분담

- 혁신도시, 법조타운, 장동 유통단지 등 추가반영

- 팔복배수지 건설사업 변경 인가

○ 지곡수계 배수지 시설개량 방안(정수장 ⇒ 배수지 전환)

- 수도시설 변경인가

○ 상관정수장 존․폐 여부 판단

○ 기존 미활용 배수지(송천, 화산, 서신, 금암배수지) 활용방안

○ 유수율제고사업 타당성 검토

○ 전체 배수구역 및 수계조정

ꏚ 재원대책

○ 소요 용역비는 팔복배수지 및 지곡수계 시설개량의 시급성을 감안하여

팔복배수지 시설사업비 사용(30억원 정도)

ꏚ 세부 추진일정

○ 용역과제심의   ----------------- 2006.  8 ~ 9월

○ 수도정비기본계획용역 시행 ------ 2006. 10 ~ 2007. 9월

지곡수계 시설개량사업

지곡 자체생산구역을 광역수 대체 공급계획에 따라 고지대 및

관말지역의 안정적인 급수를 위한 시설보강

ꏚ 사업개요

○ 개량사업

- 기존도수관 : P.E세관갱생(D=600mm, L=2.5km)

- 지곡정수장 : 배수지 개량(V = 7,000㎥ 정도)

- 삼천취수장 : 라인가압 4대 설치(Ｑ=5.8㎥/min, 전동기 75kw)

○ 사 업 비 : 3,820백만원(삼천라인가압 720 도수관 900 배수지개량 2,200)

○ 사업기간 : 2005. 11 ∼ 2007. 12

ꏚ 그간 추진상황

○ 사업내용

- 기존도수관 P.E세관갱생공사(D600㎜) L=2.5㎞

- 배수관경 확대(D350mm) L=70m

- 광역수 통수 공급(‘06. 5. 2)

※  우림교~삼천취수장 송수관 매설(D600mm) L=2.9km --- 수공시행

○ 사 업 비 : 929백만원(수공 2,400백만원 별도)

ꏚ 이후 추진계획

○ 수도정비기본계획용역을 시행하여 가압장 및 배수지 시설여부 결정

약수터 수질 개선

약수터 수질을 철저히 관리하여 시민들이 안심하고 약수를

마실 수 있도록 하고자 함

▢ 현  황

○ 관리약수터 --------------- 4개소

- 좁은목약수터 : 1일 100㎥ - 300명 이용

- 학수암약수터 : 1일  30㎥ - 200명 이용

- 완산칠봉약수터 : 1일  30㎥ -  50명 이용

- 선린사약수터 : 1일   5㎥ -  50명 이용

ꏅ 그간 추진상항

○ 자외선 살균기 설치 사용공급(2개소)

- 좁은목 약수터 : 2005. 5월 완공(15백만원)

- 완산칠봉 약수터 : 2006. 5월 완공(16백만원)

ꏅ 이후 추진계획

○ 선린사 약수터 출수량 절대부족으로 상수도 공급 추진 - 2006. 10

- 용역설계 : ‘06. 7.  3 ~  8. 20

- 공사기간 : ‘06. 8. 30 ~10. 30( 덕진구청 문화산업과)

○ 주기적인 수질검사

○ 안내간판 및 약수터 주변정비

간이 급수시설 유지 관리

상수도 미 공급지역의 간이급수시설에 대하여 유지관리를 철저히

하여 시민보건위생 및 시설이용 불편 최소화

ꏅ 현 황

○ 관리대상 : 36개소(간이상수도 17개소, 소규모급수시설 19개소)

- 완산구 : 16개소

- 덕진구 : 20개소

○ 수혜인구 : 3,476명(완산 1,612명, 덕진 1,864명)

○ 관리방법

- 주민자치 협의회 구성하여 자체유지관리

- 연간 수질검사 6회 실시 (반기 2, 분기 4)

ꏚ 그간 추진상황

○ 배수지․물탱크 교체(중인동 도계마을) ---  9,504천원

○ 배수관로 및 취수장보수(금상동 공덕마을) ---  2,643천원

○ 간이 급수시설 투입기설치(원금상외 7개 마을) --- 16,636천원

○ 원․정수 수질검사 : 3회

ꏅ 2006년 추진계획

○ 사업량

- 노후시설 모터펌프 교체 : 2개소 9,967천원

- 간이 급수시설 물탱크 교체 : 1개소 20,000천원

○ 사 업 비 : 29,967천원

○ 추진일정

- 조사 및 설계 : 2006. 6 ~ 7월

- 발주 및 계약 : 2006. 8 ~ 9월

- 공 사 시 행  : 2006. 9 ~ 10월

절수기기 보급 확대

공공시설물, 공동주택, 단독주택의 급수장치에 절수기기를 설치

물 절약을 생활화하고 물의 소중함을 인식시켜 21세기의 물 부족

사태에 적극적으로 대처

ꏅ 사업개요

○ 총 계 획 : 595,000개

○ 사업기간 :  2001 ～ 2009년(10년)

○ 사업대상 : 단독주택, 공동주택, 상가 등(2001.9.27이전 건축물)

※ 법적근거 : 수도법 제11조의 2(절수설비 등의 설치)

- 2001. 9. 28일  이후에 신축한 건축물은 의무적으로 절수설비를         설치해야함

ꏚ 그간 추진상황

○ 설치 개수 : 414,471개(136,622세대)

- 양변기   : 133,152개

- 수도꼭지 : 281,319개

※ 2005년 실적 ------------------- 36,885개(9,020세대)

※ 2006년 상반기 실적 ------------  7,080개(2,078세대)

ꏚ 2006년 추진계획

○ 설치개수 : 수도꼭지 30,000개(8,000세대)

○ 사 업 비 : 52,286천원(인건비 19,586, 자재비 32,700)

※ 이후계획 : 150,529개

ꏅ 기대 효과

○ 가구당 연평균 절수량 : 87톤(년간 15%)

○ 가구당 연평균 절감액 : 54,000원

상수도 자체전산실 운영

복잡 다양한 상․하수도 요금업무의 체계적인 전산화를 통한

정확한 요금부과로 행정의 신뢰성 확보 및 대민 서비스 제고

ꏅ 현    황

○ 보유장비 : 주전산기 및 주변기기, 요금관리 프로그램 등

○ 인    력 : 3명(기능 1명, 상용 2명)

○ 처리업무 : 통합 요금관리 및 상수도 지하시설물(GIS) 관리

ꏅ 상반기 추진상황

○ 상하수도 수용가 전산자료 구축 및 검침자료 관리 (월 257천건)

○ 상하수도 사용료 고지서 자동납부 및 독촉장 출력

○ 2006. 3 : 종이 없는 민원업무 전산화(전화민원부터)

○ 2006. 4 : 인터넷 지로납부제 전금융기관 확대시행

○ 2006. 4 : 주전산기 및 프로그램 신규 구입 운영

ꏅ 이후 추진계획

○ 상하수도 사용료 고지서 출력 : 월 181천건

○ 수용가 변동자료의 신속 정확한 입력처리

○ 체납자에 대한 정기적인 독촉장 발부로 징수율 제고

체납사용료 징수율제고

▢ 현   황

(2006. 5. 30현재   단위: 천건/백만원)

구 분	조 정 액		징 수 액		체납액		징수율 %	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	979	18,928	878	17,156	101	1,772	90.7
현년도	905	17,288	833	16,236	72	1,052	93.9
과년도	74	1,640	45	920	29	720	56.1

▢ 2006년 징수목표

○ 현년도 : 97.5%        ○ 과년도 : 77.5%

▢ 그간 추진상황

○ 특별징수기간 설정운영 : 2회(20일간)

- 계고장(단수) 발부 : 194수용가 / 151백만원

- 단수조치 : 163수용가 / 317백만원

※ 일일징수보고회 개최 및 직무연찬 실시

○ 고액체납자 특별관리 및 조치 : 89수용가 / 233백만원

- 징    수 : 36수용가 / 98백만원

- 단수․재산압류 : 53수용가 / 135백만원

▢ 이후 추진계획

○ 5건이상 및 20만원이상 독려부 작성 특별관리 강력한 독려징수

○ 체납기간 경과시 강력대응 : 계고장 발부, 단수조치, 재산압류 등

※조례 : 단1건이라도 2개월이상 체납시 단수조치

○ 고지서 송달시 납부안내문 병행송달

상수도사업장 유지관리

○ 각 사업장 시설물의 철저한 점검,정비로 안정적인 수돗물생산

○ 송수관 누수 등 돌발사고 대비 신속한 복구체제 구축 사고예방

ꏚ 현  황

○ 사업장 : 17개소(취수장5,정수장4,배수지8), 도․송수관70㎞

○ 2006예산 : 861백만원

ꏚ 상반기 추진상황

○ 사업장시설 개보수 및 수선 ---------  20건 169백만원

- 구축물 : 상수도시설정밀점검외 1건 --------  89백만원

- 기계장치 : 상관취수탑 취수밸브교체외 1건 ------ 30백만원

- 기계,전기시설 : 대성정수장 응집기외15건 ---- 50백만원

※ 상수도시설 수해복구 : 대성․지곡정수장 ---- 548백만원

○ 환경정비(제초작업) : 11개소  ----------------- 6백만원

ꏚ 이후 추진계획

○ 사업장 유지관리(17개사업장) ----------- 23건 692백만원

- 구 축 물 : 대성정수장 여과지 개량 외5건 ---  285백만원

- 기계장치 : 대성침전지 배출시설개선 외3건 ----- 331백만원

- 수 선 비 : 진공펌프 노후교체 외11건  --------- 65백만원

- 사업장 풀베기작업 등 환경정비 17개소 -------  11백만원

○ 사업장시설 매월 정기점검 및 송․도수관 누수대비 순찰강화

깨끗하고 안전한 수돗물공급

첨단분석 장비를 이용한 선진국 수준의 과학적인 수질관리

및 검사로 시민이 신뢰하는 양질의 수돗물 공급

ꏅ 사업개요

○ 법정규정보다 강화된 수질검사 추진

- 원      수 : 분기별 23개 항목   ⇒ 월 23개 항목

- 정      수 : 월 55개 항목       ⇒ 월 90개 항목

- 수도꼭지수 : 월 60개소 4개 항목 ⇒ 월 60개소 7개 항목

○ 시민이 참여하는 처리과정별 수질관리 시행

- 정수장 현장공개 운영 및 수질검사결과 공표

ꏅ 상반기 추진상황

○ 수질검사강화로 시민에게 수질기준 적합한 안전한 물 공급

- 전주권 및 대성수계별 수질검사실시 ------- 월75개소

- 변방동 간이상수도 수질검사 강화 (36개소 13개항목 ⇒ 55개항목)

○ 상수도 수질민원 신속처리  -------------- 79건

○ 민․관합동 수질검사 및 결과 언론매체 공개 ---  27개소 55개항목

○ 상수도 정수처리 과정 홍보    --------------- 19개 단체 1,560명

ꏅ 이후 추진계획

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수질관리 추진

- 원수에서 수도꼭지수 까지 단계별 수질변화 모니터링 실시

○ 수돗물 신뢰성 확보를 위한 대시민 홍보강화

먹는물 수질검사기관 운영활성화

국가공인 수질검사기관의 효율적인 운영으로 검사기관의

신뢰성 확보 및 지속적인 홍보로 신속한 민원서비스 제공

ꏅ 사업개요

○ 지정번호 : 제33호 (국립환경과학원, 2000.7.25 승인)

○ 분석장비 : HPLC(고속액체크로마토그라피) 등 55종 94점

○ 검사범위 : 먹는물(수돗물 등), 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수

- 수 수 료 : 5,300원/건 ～ 283,900원/건

ꏅ 상반기 추진상황

○ 선진 검사기관 벤치마킹을 위한 우수기관 견학(2월, 5월)

○ 국립환경과학원 주관 검사기관 정도심사(AQC) 시행 ― 적합

○ 먹는물 수질검사기관 홍보 --- 시․군 수질관리부서 방문(6회)

○ 검사기관 운영실적 ---------- 101백만원(누계 2,036백만원)

※ 각 시․군 등 현지에 직접 출장하여 시료수거 시행(‘06. 5～)

ꏅ 이후 추진계획

○ 수질검사능력 향상을 위한 전문 위탁교육 실시  ---  8명

○ 선진 검사기관 벤치마킹을 위한 우수기관 견학(9월)

○ 검사기관의 지속적 홍보로 검사수수료 수입증대