제292회 전주시의회 제1차정례회

복  지  환  경  위  원  회

2012년도

주요업무보고

맑은물사업소

https://jwater.jeonju.go.kr

보  고  순  서

□	일 반 현 황		--	1
□	부 서 별 주 요 기 능		--	2
□	기 본 현 황		--	3～7
□	주 요 업 무 추 진 상 황		--	8～33
	○	수 도 행 정 과	--	8～10
	○	급 수 과	--	11～19
	○	수 질 관 리 과	--	20～24
	○	하 수 과	--	25～33

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 14담당(1전산실, 1센터, 1시험소, 12사업장)

																																																								맑은물 사업소
		수도행정과																																					급 수 과																																			수질관리과																				하 수 과
수도행정							완산요금							덕진요금										체납징수													맑은물공급										급수시설											누수방지					계량기관리												수질관리					수질분석						생산관리								하수행정			하 수 시설			하수정비
전산실																																		누수신고센터				계량기시험소																					방수리 취 수 장			전미취수장								인후배수지		천마배수지			효자배수지			완산배수지		송천배수지				서신배수지					금암배수지			화산배수지					대성정수장		팔복정수장

□ 정‧현원

부 서 직 급		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		94	91	23	24	32	12
일반직	소 계	56	53	13	14	15	11
	4급	1
	5급	4	5	2	1	1	1
	6급	13	13	4	4	2	3
	7급	23	27	7	5	11	4
	8급	9	2	-		1	1
	9급	6	6	-	4	-	2
연 구 사		4	4	-	-	4	-
기 능 직		34	34	10	10	13	1

※ 청경 18명,  공무직 20명(육아휴직 2 포함)

부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	• 맑은물사업소 운영 총괄 • 상수도공기업특별회계 운영 • 공사 및 용역계약, 물품관리 • 상․하수도사용료 과징업무 전반 • 상수도요금 인상 및 조례 개정 • 검침업무 관리 • 상․하수도 급수전 관리 및 수도 단속
급 수 과	• 맑은물 공급 업무 • 상수도 중장기계획 수립․시행 • 비상급수계획 및 대책수립 총괄 • 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 • 상수도 증설 및 확장 공사 • 배수관 시설 협의 및 누수방지대책 수립 • 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 • 고장․노후계량기 교체관리 • 상수도 급수 조례 개정
수질관리과	• 생활․공업용수 등 원․정수 확보 및 생산 • 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 • 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 • 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 • 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 • 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 • 상수원보호구역 관리
하 수 과	• 하수도 기본계획 수립 • 하수도공기업특별회계 운영 • 하수도사용료 조정 및 징수관리 • 금강수계관리기금 업무 • 하수관거 정비사업 • 하수관거정비 민간투자(BTL)사업 • 마을하수도 시설 및 유지관리 • 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리 - 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설사업 - 총인(T-P) 처리시설사업 - 새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설사업

기  본  현  황

□ 급수 인구

총인구	급수인구	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율(%)	무수율(%)	비고
651,015	648,410명	99.6	441	206,370	69.12	30.88

※ 공업용수 포함

□ 수계별 생산 및 급수구역

구 분			시설용량 (천㎥/일)	급수량 (천㎥/일)	급 수 지 역	급수인구	비율 (%)
총 계			328	292		648,410	100
생활용수	합 계		258	254	33개동	648,410	100
	자체상수도	대 성	40	25	서서학동 일부, 중화산1 일부, 완산동 일부, 효자1일부, 평화1.2일부	63,291	9.7
	광역상수도	전주권	218	229	중앙,풍남,노송, 서신, 동서학동, 서서학동 일부, 삼천1. 2. 3, 중화1일부, 중화2, 평화1.2일부, 진북 효자1일부. 2. 3. 4, 인후1.2.3, 금암1.2, 덕진, 우아1.2, 호성, 팔복, 송천1.2, 조촌, 동산	585,119	90.3
공업 용수	팔복정수장		70	38	팔복동 1, 2산단(17개 업체 공급)

※ 생활용수 급수구역은 생산량 및 수요량에 따라 조절

□ 도․송․배․급수관

〔단위 : ㎞〕

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,220	57	730	1,433

□ 상수원 보호구역

상수도사업장	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎢)	상류(Km)	하류(Km)		안내판	표주
계	27.657				43	133
방수리취수장	0.285	1.0	0.5	‘72. 5. 5.	8	26
상관수원지	26.655	전유역		‘24. 6. 9.	10	26
삼천취수장	0.284	2.2 (독배천0.7)	0.3	‘82. 6.19.	11	42
원당양수장	0.104	1.0	0.1	‘80. 8. 2.	6	15
전미취수장	0.329	0.5	0.3	‘67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
계		817,139
상 관 제	완 주 군	2,139	전 주 시
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)	비고
계		54.97	2,392	1,680	712	70.0
합 류 식			566	566	0	100.0
분류식	소 계	54.97	1,826	1,114	712	61.0
	오수관거	-	902	650	252
	우수관거	-	924	464	460

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계 (6개노선)	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	23.5	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	15.4	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 라 인	10.4	47	2
기 타	6.3

□ 하수․위생처리 시설

구 분	하 수 처 리	위 생 처 리
위 치	덕진구 송천동 2가 1035번지
시설용량	1일 처리능력 ⇨ 403,000㎥ - 1단계 시설 : 113,000㎥ - 2단계 시설 : 190,000㎥ - 3단계 시설 : 100,000㎥	1일 처리능력 ⇨ 290㎘ - 분 뇨 : 30㎘ - 정 화 조 : 260㎘
처리방법	1․2단계 고도처리(CNR)공법 3단계 고도처리(CSBR) 공법	하수연계처리(1994년부터 시행)

□ 2012년 상수도 공기업 예산

총 규 모 : 85,001백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 85,001(100%)			계 : 85,001(100%)
▣ 상수도사업수익 : 68,564(80.7%)			▣ 상수도사업비용 : 48,673(57.3%)
◦ 영업수익 : ․ 급 수 수 익 : ․ 급수공사수익 : ․ 기타급수수익 : ․ 기타영업수익 : ◦ 영업외수익 : ․ 예금수입이자 : ․ 타회계전입금 : ․ 기타영업외수익 :	66,690 63,388 2,850 132 320 1,874 600 930 344		◦ 영 업 비 용 : 46,784 ․ 인력운영비 : 6,383 ․ 운 영 경 비 : 34,656 ․ 경 상 이 전 : 3,542 ․ 급수 공사비 : 2,203 ◦ 영업 외 비 용 : 1,889
▣ 자본적수익 : 12,880(15.1%)			▣ 자본적지출 : 36,328(42.7%)
◦ 비유동부채수입 : 12,200			◦ 자본투자비 :	30,849
◦ 자본잉여금수익 : 680			◦ 부채상환금 :	4,282
			◦ 기타자본적지출 :	350
▣ 예산외계정 : 3,557(4.2%) (과년도계정)			◦ 예 비 비 :	847

□ 2012년 하수도 공기업 예산

총 규 모 : 90,664백만원

〔단위 : 백만원〕

세 입			세 출
계 : 90,664(100%)			계 : 90,664(100%)
▣ 하수도사업수익 : 31,008(34.2%)			▣ 하수도사업비용 : 19,152(21.1%)
◦ 영 업 수 익 : 29,898			◦ 영 업 비 용 : 18,606
. 하수도사용료수익 : . 기타 영업수익 :	29,598 300		. 인력운영비 등 : 1,596 . 운영경비 등 : 1,392 . 민간위탁대행사업비 : 15,618
◦ 영업외 수익 : 1,110
. 수 입 이 자 : . 타회계전입금수익 : . 기타 영업수익 :	102 1,000 8		◦ 영업외 비용 : 390
			◦ 특 별 손 실 : 31
			◦ 예 비 비 : 125
▣ 자본적수익 : 56,406(62.2%)			▣ 자본적지출 : 71,512(78.9%)
◦ 비유동부채수입:	10,000		◦ 가동설비자산 :	26,472
◦ 자본잉여금수익:	46,406
․ 타회계건설보조금:	42,906
			◦ 비가동설비자산 :	18,532
․ 공 사 부 담 금 :	3,500
▣ 예산외계정 : 3,250(3.6%) (과년도계정)			◦ 민간자본이전 :	26,108
			◦ 예 비 비 :	400

수 도 행 정 과  소 관

ꊱ	누수 없는 상․하수도 요금 부과 행정 구현	--	9
ꊲ	체납 상․하수도 사용료 징수율 제고	--	10

누수 없는 상․하수도 요금 부과 행정 구현

○ 검침현장 및 부과자료의 철저한 관리로 누수 없는 과징체계 정립

○ 시민편익시책 제고 및 친절행정 강화로 신뢰받는 수도행정 구현

□ 사용료 부과 현황                             (단위 : 억원)

구 분	부 과 액		2011년 요금인상
	2011년 말	2012년 6월말
합 계	781	454	상수도 10월 18.36% 하수도 8월 113%
상수도	571	305
하수도	210	149

※ 매월 21만건 검침 후 상․하수도, 음식물처리수수료, 물이용부담금 포함 납부 고지

□ 그간 추진상황

○ 수용가 기본자료(주소, 성명)정비 : 공동주택 9만 가구

○ 물 다량수용가 일제점검 실시 : 172개소(목욕탕, 의료시설, 숙박업 등)      - 업종변경, 이행명령조치, 관련 부서 통보 등 16건

○ 원룸 신축지구 등 상수도 부정급수 단속 113개소 : 시정조치 11건

○ 이메일 전자고지 및 카드 결재사 추가(신한)등 민원편익 추진

○ 직원, 검침원 친절 교육 실시 : 매월

□ 금후계획

○ 수용가 기본자료 정비 : 공동주택 5만 가구

○ 0톤 수용가 일제점검 실시(연중) : 2,900건

- 중지,폐전 대상 수용가 계량기 철거 및 구관막기로 누수 사전예방

○ 사업소 전직원 참여 부정급수 및 물다량수용가 일제점검 : 10월중

체납 상․하수도 사용료 징수율 제고

□ 사용료 징수 현황

(2012. 6월말 현재/ 단위 : 백만원)

구분 년도		조정액	징수액	체납액	징수율 (%)	’11년대비
계		32,713	31,136	1,577	95.2	증 5.5%
상수도	현년도	30,520	29,513	1,007	96.7	증 2.1%
	과년도	2,193	1,623	570	74.0	증19.9%
계		15,933	14,985	948	94.1	증 2.5%
하수도	현년도	14,948	14,463	485	96.8	증 1.1%
	과년도	985	522	463	53.0	증 5.7%

□ 그간 추진상황

○ 특별징수기간 운영 : 2012. 5 ～ 7(3개월)

- 13,360건  547백만원 징수

○ 아파트, 원룸, 0톤 수용가 등 테마별 징수독려 : 13회

○ 체납단수전 계고장 교부 및 재산압류 예고

- 우편고지 : 2회 / 6,839세대 2,551백만원

- 방문교부 : 6회 / 1,944세대   870백만원

- 건물주 재산압류 예고문 발송 : 5회 253건 358백만원

○ 고액 및 고질 체납수용가 단수 조치

- 단수 738개소, 410백만원 (개전 729개소, 397백만원 징수)

□ 금후계획

○ 고액․고질체납자 D/B 구축 및 체납관리

○ 4회 이상 장기 체납자에 대하여 계고장 교부 및 납부독려 : 연중

○ 특별 징수반 확대운영 및 고질체납자 단수 등 행정조치 확행

급 수 과 소 관

ꊱ	상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급	--	12
ꊲ	팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설	--	13
	전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설	--	14
	소규모배수관포설	--	15
	노후관 교체․갱생 및 통합공사	--	16
	긴급누수복구 및 누수탐사	--	17
	학교 등 맑은 수돗물 공급	--	18
	품질향상을 위한 완벽한 상수도 계량기관리	--	19

상수도 전면개량을 통한 맑은 물 공급

2014년까지 유수율 80%이상 향상 및 선진화된 급수체계 구축으로

맑고 깨끗한 수돗물을 시민들에게 안정적으로 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 3 ～ 2014. 3(6개년)

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원

○ 총사업비 : 1,436억원(특별회계 517, 일반회계 400, 지방채519)

- 기투자액 : 890억원(‘12년 174억원)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록, 노후․불용관 전면개량 50개 블록

- 통합관리센터 신축(서신배수지내) 및 전산시스템 구축 1식

- 상수도관 매설 703㎞(송․배수관로 279, 급수관로 424), 노후계량기 교체 40,201전

□ 그간 추진상황

○ 공 사 착 공	‘09. 3.24

○ 1차분 준공(256억 125.5km)	‘10. 7.23

○ 2차분 준공( 89억  33.9km)	‘10.12.31

○ 3차분 준공(118억  72.4km)	’12. 4.22

○ 4차분 착공(187억  85.4km)	‘11. 9 ~ ’12. 9

○ 5차분 착공(198억 108.8km)	‘12. 3 ~ ’13. 2

○ 사업설명회 개최 68회(통장, 일반시민 등 1,953여명)	‘09. 3~‘12. 5

▸공사 추진상황 :  전체공정 45.1% (4차분 68%, 5차분 26%)

- 상수관로 정비 314.7㎞ 완료, 통합관리센터 신축 완료

- 대성배수지 증설 중, 급․배수관로 공사 추진 중

□ 추진일정

○ 시민홍보(주민설명회 등) 지속 실시	연  중

○ 4차분 준공	‘12. 9

○ 5차분 준공	‘13. 2

○ 전체분 준공	‘14. 3

팔복배수지 건설 및 혁신도시 배수관 포설

○ 기존 광역송수관 직접공급 지역을 배수지를 통한 간접 공급방식으로 전환

○ 혁신도시, 만성지구, 첨단산업단지 등 생활용수의 안정적 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 9 ~ 2013. 6

○ 위    치 : 전주시 덕진구 팔복동․만성동 일원

○ 총사업비 : 26,305백만원(국비9,315  시비16,990)

- 기투자 23,425백만원 (2012년 3,300)

○ 사업규모 : 배수지 34,500㎥/일(생활용수 30,000, 공업용수 4,500)

- 송․배수관 매설 L= 11.4㎞(송수관5.4, 배수관6.0)

□ 추진상황

[팔복배수지 건설] : 공정률 60%

○ 팔복배수지 건설 설계용역 완료	‘09. 9 ~ ‘10. 1

○ 팔복배수지 1차분(4,929백만원) 완료	‘10. 6 ~ ‘11.10

- 송ㆍ배수관 매설 L=3.9km중 2.5km, 배수지 토공 등

○ 팔복배수지 2차분(6,500백만원) 추진	‘11.10 ~ ‘12. 5

- 송ㆍ배수관 매설 L= 1.4km, 배수지 구조물 34,500㎥

[혁신도시 배수관 포설] : 공정률 70%

○ 혁신도시 배수관 포설 추진	‘09. 9 ~ ‘12.12

- 배수관 포설 L=7.5km중 3.6km완료, 공업용수 가압장 설치 완료

□ 금후계획

○ 배수지 구조물 방수 및 부대시설 설치	‘12. 6 ~ 12

○ 혁신도시 배수관포설	‘12. 6 ~ ‘13. 3

○ 시험가동 및 전체사업 준공	‘13. 6

전주권광역상수도수수사업 지곡배수지 건설

대성정수장 취수원인 ‘임실 오원천 주기적 물 분쟁’ 등 취수원 불안정에   대응하여 고지대 지역(평화동, 서서학동 등) 안정적 용수공급 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 5 ~ 2013. 8

○ 위    치 : 전주시 완산구 평화동 2가 산104-4번지 일원

(급수구역 : 평화동, 서서학동, 삼천3동 50,000여 세대)

○ 총사업비 : 13,500백만원(시비)

- 기투자액 8,615백만원 (2012년 5,800)

○ 사업규모 : 배수지 건설 V=15,000㎥, 가압장 신설 Q=30,000㎥/일

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 수립	‘10. 8

○ 기본 및 실시설계 용역 완료	‘11. 5 ～ '11.12

○ 주민설명회 개최	‘11. 9

○ 총괄계약 및 1차분 착공(7,087백만원)	‘12. 3

- 기존정수장 철거 및 배수지 15,000㎥, 가압장 신설(공정 8%)

○ 지곡배수지 진입도로(소로2-909호선)시설 결정	‘12. 6

□ 금후계획

○ 진입도로 용지보상(13필지 1,391㎡,) 추진	‘12. 8 ~ 12

○ 송․배수관로 포설 및 진입도로 확장	‘13. 1 ~ 8

○ 시험가동 및 전체사업 준공(‘12년말 공정 60%)	‘13. 8

소규모 배수관 포설

취락지역과 멀리 동떨어져 있어 상수도 공급혜택을 받지 못하고      지하수나 간이상수도를 음용수로 사용하고 있는 소규모 취략지역에    맑고 깨끗한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ～ 2012. 12

○ 위    치 : 전주시 덕진구 우아동 재전마을 일원등 11개소

○ 총사업비 : 500백만원

○ 사업규모 : 관로매설 L= 4.5km, D=16～100mm

□ 추진상황

○ 상반기 배수관 포설사업 완료

- 위    치 : 덕진구 만성동 용정마을 등 7개소

- 사 업 량 : 배수관 포설 1.1km(D=50~100mm), 가압장 1개소

- 사 업 비 : 275백만원

- 수혜가구 : 179세대 (190여명)

□ 금후계획

○ 하반기 배수관 포설공사 사업대상지 선정(4개소)	‘12. 6월말

○ 사업발주 및 착공	‘12. 7

○ 소규모 배수관 포설 추진	‘12. 4 ~ '12.10

○ 급수시설 설치 및 사업 완료	‘12.10 ~ '12.12

노후관 교체 ․ 갱생 및 통합공사

○ 노후로 누수 및 적수 발생되는 관로를 교체 및 갱생 하여 유수율 향상 기여

○ 급수 다발관을 정비하여 안정적인 급수체계 구축 및 관망 관리 효율 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ~ 2012. 11

○ 위    치 : 전주시 급수구역 일원 (맑은물 공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 670백만원 (교체 251, 갱생 242, 통합공사 177)

○ 사업규모 : 관로 교체 1식, 갱생 1식, 통합공사 1식

○ 세부내역

구 분	교 체(1건)	갱 생(1건)	통합공사(3건)
위 치	덕진구 화전동 (삼례로)	완산구 효자동 (새내길)	완산구 효자동 안행2길외 2개소
사업량	L=1,300m (D=150mm)	L=700m (D=300mm)	L=600m (D=50~150mm)
매설년도	1982년 매설 PVC	1986년 CI 주철	급수관 정비 순환망 구축
사업비	251백만원	242백만원	177백만원

□ 추진상황

○ 통합공사 완료(안행2길 등 3개소)	‘12. 3. ~ 7

○ 노후관 교체공사 추진(삼례로/공정 20%)	‘12. 6.~ 11

□ 금후계획

○ 새내길 효자2차 수목토A 일원 세관 갱생공사 추진	‘12. 7. ~ 11

○ 노후관 교체공사 및 갱생공사 완료	‘12.11

긴급 누수복구 및 누수탐사

돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 복구함으로써 누수로 인한 예산 낭비   방지 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

○ 위    치 : 전주시 전 급수구역 일원 (맑은물공급사업 정비구역 제외)

○ 사 업 비 : 500백만원 (긴급누수복구 470, 누수탐사 30)

○ 사업규모 : 누수 복구공사 337개소 (긴급누수복구 300, 누수탐사 37)

□ 추진상황

○ 긴급누수복구 : 1,619건

- 대행업체 처리 : 도로누수 등 150건/ 247백만원

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 1,469건(누수 수리원 10명)

○ 누수탐사 추진 : 3개팀 9명/ 34개소(탐사 및 복구 완료)

- 자체 탐사 : 누수탐사 2팀 6명/ 17개소

- 용역 탐사 : 용역탐사 1팀 3명/ 17개소

※ 매주 목요일 야간 누수탐사의 날 지정

□ 금후계획

○ 하반기 긴급 누수복구 추진	‘12. 7. ~ 12

- 대행업체 처리 : 150개소 정도

- 자체처리 : 앵글밸브 교체 등 누수민원 신속처리

○ 하반기 누수탐사 추진	‘12. 7. ~ 12

- 자체탐사 : 매주 목요일 야간누수탐사의 날 운영

- 용역탐사 : 20개소 정도

학교 등 맑은 수돗물 공급

노후 옥내 급수관의 세척․갱생 또는 교체에 필요한 비용의 일부를   지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

○ 사 업 비 : 800백만원

- 기투자 : 600백만원('12년 본예산 150, 추경 100)

○ 지원대상 : 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제 39조(급수설비의 관리 책임 등)

○ 지원범위

- 학      교 : 공사비의 70%이하, 최대 20백만원

- 공 동 주 택 : 공사비의 50%이하, 최대 30백만원

(100세대미만 : 10백만원, 200세대미만 : 20백만원, 200세대이상 : 30백만원)

- 기초수급자 : 전액지원, 최대 2백만원

- 단 독 주 택 : 세대당 최대 30만원 이하(연면적 85㎡이하)

□ 추진상황

○ 2010년 급수설비 지원 완료 : 인후현대아파트 등 7개소, 118백만원

○ 2011년 급수설비 지원 완료 : 평화주공2단지 등 6개소, 104백만원

○ 2012년 상반기 지원사업 추진중 : 호성동아아파트 등 5개소, 127백만원

- 지급완료(평화동 현대아파트 등 2개소, 37백만원)

- 추 진 중(호성동아아파트 등 3개소, 90백만원) : 공정 50%

○ 지원대상 확대를 위한 예산 추가확보(1회 추경 100백만원)	‘12. 6

□ 금후계획

○ 하반기 급수설비 개량 공사비 지원 홍보 및 안내	‘12. 8

○ 하반기 급수설비 개량 공사비 지원접수 및 대상자 선정	‘12. 9

○ 하반기 급수설비 개량공사 시행(자체) 및 지원금 지급	‘12.10 ~ 12

품질향상을 위한 완벽한 상수도 계량기관리

○ 유효만기․고장 계량기의 완벽한 교체를 통해 계량의 품질향상 도모

○ 계량기 고장 및 동파의 사전 예방조치 강화로 계량의 신뢰성 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ~ 2012. 12

○ 사 업 비 : 387백만원

※ 계량기 유효기간 50㎜이하 8년,

50㎜초과 6년

○ 사업규모 : 21,000개(계량기 교체)/ ※ 수도전수 : 206,370전

□ 추진 상황

○ 계량기 교체 : 9,550개(46%),138백만원

- 유효만기 7,733개   고장 및 동파 1,817개

(자체인력 3,508,  대행업체 185,  맑은물공급사업 5,857)

○ 불량계량기 색출을 위한 고장계량기 성능시험 : 4,422개

- 구입계량기 3,615, 노후․고장 711, 민원시험 96

□ 금후계획

○ 유효만기 및 고장 계량기 교체 지속 실시 : 11,450개 249백만원

- 자체인력 활용 및 하반기 대행업체 위탁 시행

○ 불량계량기 색출을 위한 계량기 성능시험 지속 실시

○ 동파보온비닐 설치 및 상습동파 세대 집중관리(20백만원)	‘12.10 ~ ‘13. 2

- 최근 5년내 2회 이상 동파 발생 250세대 집중관리

- 동절기 사전보온 조치(보온재 충전 및 동파방지 비닐설치)등

수질관리과 소관

ꊱ	완벽한 안전성 검증으로 고품질 수돗물 공급	--	21
ꊲ	공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량	--	22
ꊳ	수돗물 생산․관리「국내 최우수 지자체」수성	--	23
ꊴ	2012 노약자 먹는 물 무료 수질검사 확대	--	24

『상수도 전면 광역화에 대비』

완벽한 안전성 검증으로 고품질 수돗물 공급

수돗물 생산주체 수자원공사로 단일화에 대하여 안전성 및 민원처리       부실 등을 우려하는 시민의식을 불식시키기 위한 ‘시민공감 안전체제’ 구축

□ 사업개요

○ 광역상수원 관리․정수처리공정에 적극적 참여방안 마련, 주도적 역할

○ 수질감시시스템 강화 및 민원처리체계 정립으로 대시민 신뢰성 확보

□ 추진상황

○ 정수처리공정 주기적 확인, 관련규정 보다 수질검사 강화 (적합공급)

- 광역상수도 원․정수 처리과정 점검 및 매월 전항목 수질검사  :  6회

- 광역배수지 주간 수질검사(일반세균 등 15개항목)       : 24회

- 광역수 급수과정(원수~정수~배수지~수도꼭지) 수자원공사 합동점검   : 18회

○ 상수원 수질관리 및 시민이 공감하는 수돗물 안전성 검증

- 수돗물 품질인증제 및『수돗물이동상담소』운영 : 776개소

- 수돗물 홍보 캠페인 전개 : 모니터요원&공무원(256명)

- 수돗물 소비자 모니터요원 확대 ‘11  200명 ⇒ ‘12  267명

- 수돗물 신뢰도 향상을 위한『수돗물 품질보고서』배부 : 20만부

- 행정기관 수돗물 음수대 설치 : 3개소 (시청, 사업소, 도서관)

□ 금후계획

○ 광역상수원 관리 및 정수처리공정 운영을 주기적으로 확인

- 광역상수도 안전성 제고를 위한 현지방문 및 수질검사 강화(매월 1회)

⇒ 분기별 검사 규정(원수 31, 정수 57) ➠ 매월 시행(원수 31, 정수 96개 항목)

○ 수돗물 안전성 확보를 위한 시민공감 시책 지속 추진

-  수돗물 품질인증제(매월 100개소 방문), 수돗물 안전성 홍보

공업용수 수요증가 추세에 따른 시설개량

공업용수 추가 수요계획에 부합하는 안정적 용수공급을 위하여 그간   생활용수에 비하여 시설개량이 미진한 공업용수 노후 생산시설의 개량 추진

□ 사업개요

○ 전미취수장~팔복정수장 도수관로(주철관 D600mm) 확장 교체    - 노후․관경협소로 인한 안정적 용수공급 어려움과 잦은 누수민원 해소

○ 도수관로 갱생( L=310m/강관 D700mm) ⇐ '08부터 연차시행중

구 간	관 종	관경(mm)	연장(m)	시설년도
계 (2개 관로)			7,672
전미취수장~팔복정수장	주 철	D = 600	3,847	1968
	강 관	D = 700	3,825	1989

○ 공업용수 취․정수장의 노후 구축물 개량 및 환경정비

□ 추진상황

○ 도수관로 주철관 확장(D600⇒D800 교체) 용역 : L=3.8Km 사업비 50백만원

⇨ 용역시행 중(2012. 3. 7 ~ 12월 말)

○ 도수관로 강관(D700) 갱생 : L=310m 사업비 200백만원

⇨ 설계 발주 중(설계 사전심사 완료)

⇨ 전년도 시행 완료 L=1,869m/4년(2008~2011)

○ 팔복정수장 구축물 보수공사 시행 중(2012. 6. 18 ~ 12월 말)

⇨ 사무실 내부 및 기계․전기설비 개량 설치

□ 금후계획

○ 도수관로 확장공사 사업비 25억원 2012년 예산 반영 추진

○ 공업용수 수용업체 공사기간 공급량 감소에 대한 대책 건의에 따라

⇨ 일부 업체의 여름철 휴식기 및 정비기간 등을 감안 공사시행

○ 안정적 용수공급의 걸림돌로 우려되는 시설․환경의 지속적 개선 추진

수돗물 생산 ․ 관리「국내 최우수 지자체」수성

환경부 등 외부 평가에서 우수한 성적을 성취한 바, 고품질 수돗물 생산 및 우수한 분석력을 활용한 수도행정서비스로 선진적 위상유지

□ 운영현황

○ 국립환경과학원 『먹는물수질검사기관 제33호』지정-2000.7.25.

- 검사범위 : 모든 먹는물, 상수원수, 먹는샘물, 각종 지하수 등

□ 추진상황

○ 수질분석능력 평가 등 외부평가결과 : 우수

- ‘12 국립환경과학원 먹는물수질검사기관 분석능력평가：적합(5.31)

․‘08～‘11 4년연속 전국 102개소 공인검사기관중 최상위 기관

- ‘11 환경부 수도사업 운영․관리실태 시범평가 결과 : 1위

○ 최우수 정수장에 걸맞는 상수원 및 정수처리공정 관리 철저

- 상수원(방수리) 수질오염 배출시설 관련기관 합동점검 : 3회(17개소)

- 24시간 수질관리 시스템 전직원 직무연찬        : 3회

- 장마철 등 정수장 수질오염 위기대응 모의훈련 실시 : 2회(42명)

□ 금후계획

○ ‘먹는물 수질검사기관’ 현장평가 등 하반기 평가 대비 철저

- 분석능력 배양을 위한 직무연찬 및 숙련도 제고 2회추진

- 공인 수질검사기관 협의체(24개기관) 선진기관 정보교류 확대

○ 국가공인 검사기관으로서의 시민복지를 위한 역할 강화

- 사회적 약자에 대한 음용수 관리실태 조사(235개소 방문)

○ 물의 안전성 검증, 대안제시 등 최고 검사기관으로 정착

- 약수터 등 시민이 음용하는 먹는물의 철저한 검사로 물 관리 전문 기관역할 철저

2012 노약자 먹는 물 무료 수질검사 확대

사회 경제적 약자에 대하여 국내 선진 공인 먹는 물 검사기관의 우수한 분석력으로써 부적절한 음용실태 조사․개선을 통한 시민 건강증진 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 영유아보육시설(‘10～‘12), 사회복지시설(‘11～‘13)

○ 대    상 : 총 981개소(영유아 보육시설 794, 사회복지시설 187)

○ 추진방법

-「수돗물 이동상담반」구성, 방문상담․조사 및 시료채수

※ 수수료 면제 : 일반세균 등 먹는 물 수질기준 17개 항목(79,700원/건)

□ 추진상황

○ 시설점검 : 총 746개소 점검

연도	점검개소	사회복지시설		영유아 보육시설		비 고
		적 합	부적합	적 합	부적합
‘12. 6월	119	22	0	94	3	일반세균 기준초과
‘10～‘11	627	67	6	500	54

- 부적합 주요 원인 : 정수기 필터 교체주기 미흡 및 관리 소홀

⇨ 검사결과 통보 및 개선방안 제시, 수돗물 안전성 홍보․음용 권고

□ 금후계획

○ 잔여 대상시설(영유아 143개소, 사회복지 92개소) 수질검사 추진

○ 수질검사 결과에 대한 분석, 원인규명 후 안전음용 방법 제시

- 검사결과 공문발송 및 가능한 수돗물을 직접 음용할 것을 권고

○『수돗물 이동상담반』운영 강화 ⇒ 부적합시설 관리상태 재 확인

- 부적합 원인에 대한 개선방안 이행여부 확인 및 상담, 재 수질조사

하 수 과 소 관

ꊱ	하수처리편입구역 하수관거 정비	--	26
ꊲ	중앙처리구역 하수관거 정비	--	27
ꊳ	효자처리구역 하수관거 정비	--	28
ꊴ	새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설	--	29
ꊵ	전주하수처리장 총인(T-P)처리시설	--	30
ꊶ	하수찌거기(슬러지)처리시설	--	31
	매암지구 마을하수도 정비	--	32
	진기지구 마을하수도 정비	--	33

하수처리 편입구역 하수관거 정비

○ 전주천․삼천 상류지역의 생활하수를 차집 하수처리장에 유입

○ 농촌동 마을하수도 개량으로 시민 보건위생 증진

□ 사업개요

○ 위    치 : 5개지구 48개 마을

- 중복․전주천, 평화, 중인, 박물관, 월드컵경기장지구

○ 사업규모 : 관거신설 L=76.6㎞, 배수설비 2,176가구

○ 사 업 비 : 39,844백만원(국 19,790, 도 1,419, 시 15,627, 기금 3,008)

- 기투자 : 29,796백만원(국 14,313, 도 328, 시 13,052, 기금 2,103)

(‘12 예산 : 9,197백만원/국 1,619, 도 328, 시 7,002, 기금 248)

○ 사업기간 : 2008년 ～ 2013년(6개년)

□ 그간 추진상황 - 공정 60%

○ 지방재정 투융자심사완료(행정자치부)	‘07.10

○ 실시설계용역 및 행정절차 이행	‘07. 6 ～ ‘08. 8

○ 공사계약, 5개지구 차수별 공사착공 및 준공(L=36.3km)	‘08.10 ～ ‘11.12

○ 4개지구 차수별 공사발주 및 착공(L=19km)	‘12. 3

(중복․전주천5차 ,평화4차, 중인5차, 월드컵경기장2차)

□ 금후계획

○ 4개지구 차수별 공사준공	‘12.12

○ 잔여구간 년차별 사업추진	2013년 완료 예정

- 하수관거 L=21.3㎞, 배수설비 1,673가구

중앙처리구역 하수관거 정비

○ 노송천 자연형하천 상류 오염원 차단으로 생명력 있는 수변공간 제공

○ 하천수, 지하수, 우수등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 완산구 중앙, 풍남, 노송동일원(노송천복원사업 상류지역)

○ 사업규모 : 관거정비 L=26.8㎞, 배수설비 3,302가구

○ 총사업비 : 29,826백만원(국 14,913, 도 1,893, 시 10,783, 기금 2,237)

- 기   투   자 : 17,691백만원(국 7,539, 도 418, 시 8,758, 기금 976)

(‘12 예산 : 6,073백만원/국 2,094 도 418, 시 3,240, 기금 321)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 그간 추진상황 - 공정 48%

○ 지방재정 투융자심사(전라북도)	‘08.10

○ 실시설계용역 완료	‘09. 3 ～ 8

○ 행정절차이행(재원협의, 설계자문, 일상감사등) 완료	‘09.10

○ 공사계약, 착공 및 1~5차분 준공(L=10.4km완료)	‘10. 1~ ‘11.12

○ 6차분 공사 발주 및 착공(L=6.1km)	‘12. 3

□ 추진계획

○ 6차분 공사 준공	‘12.12

○ 잔여구간 년차별 사업추진	2013년 완료 예정

- 하수관거 L=10.3㎞, 배수설비 2,619가구

효자처리구역 하수관거 정비

○ 새만금 상류지역 목표수질 조기달성과 전주천․삼천 수질개선

○ 하천수, 지하수, 우수 등 불명수 감소로 하수처리비 절감

□ 사업개요

○ 위    치 : 효자처리구역(효자동 일원), 하수처리장 주변마을 등

○ 사업규모 : 관거정비 L=28.9㎞, 배수설비 1,562가구

○ 총사업비 : 20,000백만원(국 10,000, 도 1,900, 시 6,600, 기금 1,500)

- 기   투   자 : 4,666백만원(국 2,600, 도420, 시 1,273, 기금 373)

(‘12 예산 : 3,842백만원/국 2,100, 도 420, 시 1,000, 기금 322)

○ 사업기간 : 2012년 ～ 2014년(3개년)

□ 그간 추진상황

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라북도)	‘09.10

○ 용역과제 심의 완료	‘09.11

○ 실시설계용역 착공	‘11. 2

○ 기초자료 수집 및 현지조사 측량	‘11. 6

○ 지반조사 및 시설물 세부 설계	‘11. 7.～12

○ 행정절차 이행(재원협의, 설계자문, 원가․일상감사등)	‘12. 3 ～6

□ 추진계획

○ 공사 발주(전체 및 1차)	‘12. 7

○ 1차 공사착공 및 완료	‘12. 8 ～ ‘12.12

○ 잔여구간 연차별 착공 및 완료	‘13. 2 ～ ‘14.12

새만금유역 CSOs 및 초기우수 처리시설

새만금유역에서 발생하는 합류식 하수도 월류수(CSOs) 및 초기우수를   적정 저류․연계처리 하여 새만금유역 목표수질 조기달성

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소 내

○ 사업규모 : 저류조 1개소(100천㎥), 우수토실 개량 19개소

○ 사 업 비 : 45,450백만원(국 22,725, 도 4,545, 시 15,908 기금 2,272)

- 기 투 자 : 18,281백만원(국 11,049, 도 2,154, 시 3,823 기금 1,255)

( ‘12 예산 13,881백만/국 7,800, 도 1,560 시 3,542, 기금 979)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2014년(6개년)

○ 사업 추진방법 : 민간대행사업 추진(한국환경공단)

□ 그간 추진상황

○ 협약체결(환경부, 전북도, 4개시군, 환경관리공단)	‘09. 8

○ 종합계획수립 및 타당성조사 용역완료	‘10. 2

○ 시설공사 입찰공고	‘10. 2

○ 실시설계 적격자 선정 및 우선시공분 계약	‘10.12 ~ ‘11. 5

○ 1차분 공사추진 완료(터파기 및 가시설 설치)	‘11.11

○ 2차분 공사착공(공정 12%)	‘11.11

- 중앙․덕진 저류시설 바닥 철근가공 및 콘크리트 타설

□ 금후계획

○ 2차분 공사추진	‘11.11 ~ ‘12. 8

○ 잔여 공사추진	‘12. 9 ~ ‘14.12

전주 하수처리장 총인(T-P)처리시설

하수도법 개정(‘10.2.26.)으로 새만금 상류지역 방류수 수질기준 강화   (’12.1.1.부터 시행)에 따라 하수처리장 총인처리시설 추진 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 환경사업소내 (덕진구 송천동2가 1035번지)

○ 규    모 : 403천㎥/일,  총인(T-P) 2.0 ⇨ 0.2mg/L이하

○ 사 업 비 : 242억원(국 121, 도 48, 시 54, 기 19)

- 기확보 : 17,794백만원(국 9,992, 도 4,071, 시 2,238 기금 1,493)

(‘12 예산 : 16,882백만원/국 9,462, 도 3,784 시 2,187, 기금 1,449)

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2013년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 총인처리시설 설치사업 최초 계획수립(국무총리실)	‘08.12

○ 인처리시설 전액 국비로 추진보고(환경부→총리실)	‘09. 4

○ 국비지원율 변경(국비50%, 지방비 50%)	‘10. 1

○ 기본 및 실시설계 용역(기타공사) 착수	‘10.12

○ 사업추진방법 변경(기타공사 → 턴키공사)	‘11.11

○ 대형공사 입찰방법 심의(도 지방건설기술심의 위원회)	‘11.12

○ 기본설계 및 실시설계용역 설계변경 시행	‘12. 1

- 기본계획 및 입찰안내서 작성용역으로 변경 추진

○ 재원협의(지방환경청) 완료(242→314억원)	‘12. 4

○ 총사업비 변경 신청(지방환경청, 환경부)	‘12. 7

□ 금후계획

○ 입찰공고 및 현장설명회 개최	‘12. 8

○ 기본설계 적격심의(도) 및 실시설계 적격자 선정	‘12.11

○ 공사착공	‘12.12

○ 공사준공	‘13.12

하수찌꺼기(슬러지)처리시설

○ 2012년부터 해양투기 금지정책에 따른 대책마련 필요

○ 하수찌꺼기의 안정적 처리로 자연환경 보전에 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 전주시 덕진구 삼천동3가 749번지 일원

※하수슬러지 감량화시설은 전주환경사업소 내 설치

○ 규    모 : 건조 소각(150 ⇨ 65톤/일), 감량화(250 ⇨ 150톤/일)

○ 사 업 비 : 40,150백만원(국비 20,075, 민간투자 20,075)

- 기  투  자 : 12,991백만원(국2,091, 시900, 민10,000)

(‘12 예산 : 11,910백만원(국1,910, 민10,000)

○ 사업기간 : 2010년 ~ 2014년(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 기본 및 실시설계 용역 착수	‘12. 1

○ 지역주민 반대로 용역 중지(공정율 81%)	‘04.12

○ 공모방식에 의한 입시선정(안산,삼삼마을인근)	‘08. 9

○ 민간투자 정부고시 사업으로 추진결정	‘09. 8

○ 민간투자 적정성조사 및 타당성조사 용역	‘10. 3

○ 시설사업기본계획 사전심의	‘10. 7 ~ ‘11. 6

○ 민간투자사업 심의위원회 심의(기재부)	‘11.12

○ 시설사업기본계획 고시	‘12. 1

○ 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정((주)태영)	‘12. 4

○ 우선협상대상자 협상실시	‘12. 5 ~ 7

□ 금후계획

○ 실시협약(기재부 민투심의) 및 사업시행자 지정	‘12.10

○ 사업인가(도) 및 실시설계	‘12.12

○ 공사착공	‘12.12

매암지구 마을하수도 정비

농촌마을 하수도 시설개량으로 하수처리 효율을 극대화하여 주민의    삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 성덕동 일원(매암 외 4개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 190㎥/일, 하수관거 L= 8.7㎞

○ 사 업 비 : 4,989백만원(국비 3,492  시비 1,248  기금 249)

- 기 투 자 : 3,160백만원(국비 1,889, 시비 1,206, 기금 115)

(‘12 예산 :   852백만원/국비 122, 시비 722, 기금 8)

○ 사업기간 : 2009년 ～ 2013년(5개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부)	‘07. 7

○ 실시 설계용역 완료	‘09. 9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원 협의	‘09. 9

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료	‘09.11

○ 인가 및 공사발주(조달청)	‘09.11

○ 1차 ~ 4차 공사추진 완료	‘09.12 ~ ‘11.11

※ 하수관로(3.05km) 매설 및 하수처리장(190㎥/일) 설치

○ 5차공사 착공(관로매설 L=1.9km)	‘12. 4

□ 금후계획

○ 5차공사 추진	‘12.12

○ 잔여 공사추진(관로매설3.75km 및 배수설비)	‘13. 1 ～ ‘13.12

진기지구 마을하수도 정비

농촌마을 하수도 시설개량으로 하수처리 효율을 극대화하여 주민의    삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 하천수질 개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 덕진구 전미동 일원(진기외 3개마을)

○ 사업규모 : 하수처리시설 Q= 70㎥/일, 하수관거 L= 6.0㎞

○ 사 업 비 : 3,360백만원 (국비 2,352  시비 909  기금 99)

- 기 확 보 : 580백만원(국비 399, 기금 181)

(‘12 예산 : 516백만원/국비 338, 시비 178)

○ 사업기간 : 2010년 ～ 2013년(4개년)

□ 그간 추진상황

○ 하수도정비기본계획변경 승인(환경부)	‘07. 7

○ 지방재정투융자심사(전라북도) 완료	‘08.10

○ 2010년도 국가예산 신청	‘09. 3

○ 실시 설계용역 완료	‘09. 9

○ 공공하수도 인가신청 및 재원협의	‘09.11

○ 진기마을 주민 마을하수처리장 설치반대로 사업 유보	‘09.11

○ 사업내용변경 신청(지방환경청)	‘12. 6

- 진기지구 마을하수도 전체를 하수종말처리장에 연계하여 처리

□ 금후계획

○ 공사발주	‘12. 9

○ 공사추진	‘12.10 ～ ‘13.12