제336회 전주시의회 제2차 정례회 2016년도 행정사무감사 복 지 환 경 위 원 회

2016년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황		-------	5
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	22
	○	하 수 과	-------	28

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15담당

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4담당)							급 수 과 (4담당)							수질관리과 (3담당)								하 수 과 (4담당)
	수도행정							맑은물공급							수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설							수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지							시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리															지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지10, 정수장1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		89	89	21	26	27	15
일 반 직	소계	86	85	21	26	23	15
	4급	1	1	1
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	22	27	6	7	9	5
	7급	30	30	8	8	11	3
	8급	15	13	4	5	1	3
	9급	14	10	1	5	1	3
연 구 직		3	4			4

※ 공무직 26명(수도행정과 8, 급수과 15, 수질관리과 1, 하수과 2), 청경 6명(수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업특별회계 운영 ○ 공사 및 용역계약, 물품관리 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 수도정비기본계획(변경) 수립 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 물 재이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
659,911	657,271	99.6	430	234,271	71.2	282	245	37

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,391	35.8	843.2	1,512

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
계	614,111	1,500	800		16	50
방수리	284,775	1,000	500	’72. 5. 5.	8	26
전 미	329,336	500	300	’67. 8. 5.	8	24

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		202.5	2,028	1,800	228	88.7
합 류 식			658	446	212
분류식	소 계	202.5	1,370	1,354	16
	오수관거		842	842	0
	우수관거		528	512	16

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	우수토실 (개소)	환기구 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	251	73	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	142	37	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	45	18
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	38	9
아 중 선	12.0	174	16	4
팔복선(공장,생활)	16.9	183	8	5	1
상 관 선	10.4	47	2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (’90 준공) - 2단계 : 190,000㎥ (’97 준공) - 3단계 : 100,000㎥ (’05 준공)	규 모 : 16,500㎥/일 (’15.5.준공)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : ’02. 3. 준공 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : ’15. 1. 준공 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : ’15. 4. 준공

수도행정과  소관

□	체계적인 상하수도요금 부과 관리	----		6
□	체납 상하수도사용료 징수율 제고	----		7
□	수납수수료 절감을 통한 공기업 효율적 운영	----		8
□	옥외검침시스템 설치확대로 행정의 신뢰성 제고		----	9

체계적인 상하수도요금 부과 관리

수도계량기 현장검침 확행과 수용가 부과자료 정비 철저로 정확한

상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 현    황

○ 검침전수 : 234,271(일반주택 74,919, 공동주택 159,352)

○ 검 침 원 : 172명(일반주택 74명, 공동주택 98명 / 완산구 95, 덕진구 77)

○ 검침예산 : 1,542백만원(민간이전, 검침수수료)

○ 수도요금 : 1,070원/톤(상수도 720, 하수도 350 / 가정용 20톤 이하)

○ 부과현황 : 2016.10.31. 기준

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	공업용
계	99,215	44,872	41,438	1,665	11,240
상수도	56,226	30,744	21,673	603	3,206
하수도	42,989	14,128	19,765	1,062	8,034

□ 추진상황

○ 검침원 및 직원 친절(소양)교육 실시 : 10회(매월 1회)

○ 상수도 검침 및 상하수도요금 부과고지 : 10회(매월 1회)

○ 상하수도 요금 이사정산 시스템 도입 시행(4월)

- 이사정산 전담창구 운영 (상담 전화회선 2대 신설)

○ 다량급수업소 일제점검 실시(614개소) : 3회(분기별)

- 대    상 : 일반용 300㎥, 대중탕용 1,500㎥ 이상

- 점검내용 : 계량기 지침확인 및 계량기 관리상태

○ 상수도 0톤 수용가 일제조사 실시 : 1회

○ 검침곤란수용가 화상검침기 현장조사 : 2016. 4.~7월

○ 검침곤란수용가 화상검침기 설치 완료 : 2016. 7월

- 100개소 (완산구 52, 덕진구 48)

□ 금후계획

○ 상수도 홈페이지 이사정산 프로그램 도입 : 2017. 상반기

체납 상하수도사용료 징수율 제고

체납자에 대한 납부독려 및 단수계고, 정수처분을 통한 체납 사용료

조기 징수와 고액 상습체납자의 체납처분 강화로 안정적인 세입증대

□ 현    황

2016.10.31.기준                                                 (단위:백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율	비 고
합 계		102,289	98,735	87	3,467	96.5
상수도	계	58,010	56,006	54	1,950	96.5
	현년도	56,226	54,637		1,589	97.1
	과년도	1,784	1,369	54	361	76.7
하수도	계	44,279	42,729	33	1,517	96.4
	현년도	42,989	41,811		1,178	97.2
	과년도	1,290	918	33	339	71.1

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 4회(2월, 5월, 6월, 9월)

- 징수 금액 2,755백만원(목표 1,900백만원 대비 145% 달성)

○ 체납수용가 단수계고 : 15,475건 5,903백만원

- 검침원을 통한 수도요금 미납 안내문 송달 : 4,125건 1,583백만원

- 체납 단수반 단수처분 계고장 직접 전달 : 11,350건 4,320백만원

○ 정수처분 및 해제 : 단수 366건 174백만원(개전 285건 117백만원)

○ 고액체납자 재산조회 및 압류예고 : 40명 212백만원(10명 45백만원 징수)

○ 체납정보관리 D/B구축 자료정비 : 42,265건

○ 사용료 체납자 자진납부 홍보

- 언론보도 6회, 저소득층 체납상하수도사용료 해소 대책 추진 협조 1회

□ 금후계획

○ 체납단수반 확대운영 지속적 추진 : 3개반 8명

○ 하반기 체납액 특별 징수기간 운영 : 11 ~ 12월

○ 고액체납자 재산압류 추진(3백만원 이상 체납자)

○ 다량수용가(음식점, 목욕탕, 숙박업소 등) 및 공동주택 단수계획 홍보

수납수수료 절감을 통한 공기업 효율적 운영

신용카드 이용자 증가로 인한 카드 수납수수료가 매년 증가됨에 따라

수수료의 합리적인 조정을 통한 예산 절감으로 공기업 효율적 운영 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 11. ~ 2016. 2월

○ 대    상 : 상하수도요금 신용카드 수납수수료(ARS, 방문)

○ 절감목표 : 연 60백만원 이상

○ 주요내용 : 현 결제액의 2.2%를 건당 180원으로 변경 ․ 인하

○ 카드 수수료 지급현황

(단위:천원)

계	2013년	2014년	2015년	증감율
188,013	53,883	59,657	74,473	’14년 : 10.7% ↑ ’15년 : 24.8% ↑

□ 추진상황

○ 금융기관 방문 수수료 조정 요청 : 2015. 11월

○ 전자지불대행업체와 카드수납수수료 협의 : 2015. 11.~12월

※ 전자지불대행업체 : 나이스페이, ㈜올앳 등

○ ㈜올앳 카드 결제수수료 조정 합의(건당 180원) : 2015. 12월

○ 전자지불대행업체 변경 및 프로그램 수정 : 2016. 1월

○ 전자지불대행업체 변경 수납 시행 : 2016. 2월

□ 추진결과

○ 전년대비 신용카드 수수료 월 평균 5,759천원, 연 69,108천원 절감

(단위:천원)

년 도	결제건수(월)	결제금액(월)	수수료(월)	비 고
2015	3,830건	286,042	6,206
2016	5,954건	208,902	447	3~10월

옥외검침시스템 설치확대로 행정의 신뢰성 제고

검침곤란 상수도 수용가에 대하여 옥외검침기를 설치함으로서

정확한 검침을 통한 행정의 신뢰성 제고 및 검침원의 안전사고 예방

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 3. ~ 7월(5개월)

○ 설치대상 : 100개소(일반주택 74, 공동주택 26) / 사업비 20백만원

※ ’16. 10. 기준 전주시 계량기 234,271 / 옥외화상검침기 1,231 / 검침원 172명

○ 사업내용 : 검침하기 곤란한 수용가에 옥외화상 검침시스템 설치

- 무거운 것으로 덮여 있는 장소 : 철판, 주철관, 시멘트시설 등

- 위치가 부적절한 장소 : 지하실, 창고안, 집안 주방 등

- 검침이 매우 어려운 장소 : 맨홀 침수, 도로변 등

○ 옥외화상 검침시스템 구조

- 옥외 접속장치(단자함)와 PDA 연결, 영상 촬영 및 데이터 전송

- PDA로 전송된 데이터를 사업본부 요금프로그램으로 자동 다운로드

수용가			검침원		사업본부
기존 계량기 (검침기 설치)		➡	검침PDA (영상저장/지침입력)	➡	관리컴퓨터 ■ 데이터 다운로드 ■ 요금부과, 고지
		유선 무선		사무실이동

□ 추진상황

○ 검침곤란 수용가 위탁검침원 실태조사 : 2016. 3월

○ 화상검침기 설치예정지역 현지실사 : 2016. 4.~5월

○ 화상검침기 설치대상 100개소 선정 : 2016. 6월

○ 옥외화상검침기 설치 완료 : 2016. 7월

급 수 과  소 관

□	상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업(1단계)	----	11
□	맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비)	----	12
□	수도정비기본계획(변경) 수립 및 관망 기술진단	----	13
□	상수도 배수관 포설사업	----	14
□	공동주택 등 노후급수설비 지원사업	----	15
□	검침불편 계량기실 정비사업	----	16
□	누수탐사·긴급복구 및 구관막기공사	----	17
□	상수도 관로 누수 상시 모니터링 시스템 구축	----	18
□	상수도 노후관 교체 및 갱생공사	----	19
	제수변 및 소화전 정비공사	----	20
	상수도 계량기 정밀관리	----	21

상수도 전면개량을 통한 맑은물공급사업(1단계)

유수율 제고를 통한 상수도 경영의 효율화 도모 및 노후관 교체 등

급수체계 개선으로 시민들에게 깨끗하고 풍부한 수돗물 안정적 공급

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2009년 3월 ~ 2016년 12월

○ 총사업비 : 1,612억원(특별회계 792, 일반회계 300, 지방채 520)

-  2016년 예산 : 46억원(특별회계 46)

○ 사업규모

- 블록안정화 128개 블록(전면개량 50, 블록고립 78)

- 상수도관 개량 655km

- 통합관리센터 신축 및 선진 관망관리시스템 구축 1식

□ 추진상황(공정율 99%)

○ 50개 블록 고립 및 정비 완료, 78개 블록 고립 완료, 상수도관 정비 655km

○ 통합관리센터 신축 완료, 선진 관망관리시스템 구축 완료

○ 인수인계에 따른 T/F팀 구성 및 운영

- 준공 전 시설물(관로시설, 유량계, 밸브 등) 사전점검

○ 유수율 성과 보증 시행

- 기준 : 정비블록 평균 유수율 85%이상 ➡ 현재 : 86%

□ 금후계획

○ 맑은물공급사업(1단계) 총괄 준공 : 2016. 12. 23.

맑은물공급사업 2단계(노후상수관망 정비)

○ 맑은물공급사업(1단계) 추진으로 정비된 50개블록 유수율은 85%이상이나

미정비 된 78개블록은 유수율이 63%로 여전히 저조(전국 평균 : 84%)

○ 78개블록 중 유수율이 저조한 블록의 우선순위를 정하여 연차적 노후

관망 정비를 통한 유수율 향상으로 예산 절감 및 맑은물 공급 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2022년(7개년) / 사업비 1,200억원 정도

※ 2016년 예산 : 10억원(2017년 사업대상지 기본 및 실시설계비)

○ 위    치：전주시 급수구역 일원(미정비 78개 구역)

○ 사업내용：노후 상수관로 개량 560km 정도(78개 블록관망 정비)

- 2017년(1차) : 효자 및 대성급수구역 7개블록 관망정비(노후관개량 48km)

(효자1·2동, 중화산1동, 삼천1동, 완산동)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 반영 : 2015. 12월

○ 용역과제 심의 : 2016. 5월.

○ 기본 및 실시설계용역 계약심사 및 일상감사  : 2016. 6 ~ 7월

○ 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가서 제출안내 및 입찰공고 : 2016. 9월

○ 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2016. 11월

□ 금후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2016.10월 ~ 2017. 5월

○ 공사 추진(2단계 1차 : 효자 및 대성급수구역 7개블록)  : 2017. 5월 ~ 2018. 12월

○ 연차별 사업계획 수립 및 공사 추진(잔여 구간) : 2018년 ~

※ 노후 상수관망정비에 대한 환경부 국비 보조는 2017년부터 군 지역을    우선 지원한 후 성과 검토를 거쳐 시 단위 까지 확대 계획

□ 자체예산을 투자하여 연차적으로 사업을 추진하고 국가예산 확보를

위한 지속적인 협의 병행

수도정비기본계획(변경) 수립 및 상수도관망 전문기술진단

○ 전주시 수도정비에 관한 종합적인 계획을 수립하여 상수도시설을

적정하고 합리적으로 설치·관리

○ 상수도 관망의 현재 상태를 파악하고 사전에 개량계획을 수립하여 상수도

시설의 효율적 관리 및 안정적 용수 공급을 위한 중장기 방향제시

□ 사업개요

○ 용역기간 : 2016. 1. 4. ~ 2017. 7. 31. / 용역비 2,132백만원

○ 용 역 명 : 전주시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역

○ 법적근거 : 수도법 제4조, 제6조, 제74조의 규정에 의거 5년마다 시행

□ 추진상황

○ 용역과제심의 : 2014. 7월

○ 평가기준 변경개정(안) 의견 수렴 2회(도 → 시․군) : 2015. 7. ~ 8월

○ 과업 착수 : 2016. 1월

○ 수도정비기본계획 부분변경 승인요청(시 → 도 → 환경부) : 2016. 6월

※ 방수리 취수장 상수원보호구역 해제(임실주민 민원 관련)

□ 금후계획

○ 부분변경 승인(환경부) 및 고시 : 2016. 10월

- 상수도시설(대성정수장·방수리취수장) 폐지 및  상수원보호구역

(방수리취수장·전미취수장) 해제(전북도)

○ 상수도시설(대성정수장·방수리취수장) 폐지 및 상수원보호구역

(방수리취수장·전미취수장) 해제 승인 및 고시 : 2017. 3월

○ 수도정비기본계획 승인 및 고시 : 2017. 7월

- 광역상수도로 전환된 대성수계 공급계통 변경

- 전주시 물수요관리 목표설정, 상수도관망 전문기술진단

상수도 배수관 포설사업

○ 도심지 외곽지역 등 급수취약 지역의 원활한 상수도 공급을 통한

상대적 소외감 해소 및 맑고 깨끗한 용수를 공급함으로써 시민

보건위생 향상

○ 상수도 관말지역에 관로를 연결하여 순환관망 형성을 통한 관망

유지관리의 효율화

□ 사업개요

○ 배수관 포설사업 계획(2010 ~ 2025) : 171개소 102km 20,531백만원

- 기투자(2010 ~ 2016) : 37개소 23km 4,105백만원

- 이후계획(2017년 이후) : 134개소 79km 16,426백만원

○ 2016년 사업내용

- 사업기간 : 2016. 1. ∼ 12월

- 사업규모 ┎ 배수관포설 12개소 7.7km 1,105백만원

┕ 관말연결 4개소 0.3km 126백만원

구분	개소	사업개요	사업비 (백만원)	비고
	16	L=8km, D50~D250mm	1,231
온고을로 배수관 포설사업	1	L=1.5km, D250mm	250
동부대로 배수관 포설사업	2	L=1.6km, D100mm	250
소규모 배수관 포설사업	9	L=4.6km, D50~D200mm	605
관말연결 및 통합공사	4	L=0.3km, D50~D150mm	126

□ 추진상황

○ 현장조사 및 실시설계 : 2016. 1. ∼ 2월

○ 공사 착공(16개소) : 2016. 3. ∼ 5월

○ 공사 완료(12개소) : 2016. 9월

- 배수관 : 9개소(온고을로,쑥고개로,호성로,흑석골,우아동,한절길,중인동1길,용덕길,혁신도시)

- 관말연결 : 3개소(구중마을,안행7길,안전로)

○ 공사 추진중(4개소)

- 배수관 : 3개소(동부대로 2개소, 남고산성1길)

- 관말연결 : 1개소(가련산로)

□ 금후계획

○ 추진 중인 4개소 공사 준공 : 2016. 12월

공동주택 등 노후급수설비 지원사업

노후된 옥내 급수관의 세척·갱생 또는 교체에 필요한 비용 일부를

지원하여 맑고 깨끗한 물을 공급하고 시민의 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기     간 : 2016. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 178백만원(2016년 150백만원, 명시이월 28백만원)

○ 지원대상

- 학교, 공동주택, 사회복지시설, 수급자 주택 등

- 배관의 내부가 부식되어 수질기준을 초과하는 경우

○ 지원범위

지원대상	지원범위	지원금액	비 고
학교 및 복지시설	총 공사비 70%이하	최대 20백만원
공동주택	총 공사비 50%이하	최대 30백만원	100세대미만 10백만원 200세대미만 20백만원 200세대이상 30백만원
일반주택	총 공사비 50%이하	최대 0.3백만원
기초생활수급자	전 액	최대 2백만원

○ 지원근거 : 전주시 상수도 급수조례 제39조(급수설비의 관리 책임 등)

□ 추진상황

○ 세부계획 수립 및 신청접수(1차) : 2016. 2. ∼ 3월

○ 급수설비 지원사업 시행 및 공사완료(6개소, 105백만원) : 2016. 6 ∼ 10월

○ 급수설비 지원사업 심의회 개최 및 지원대상자 선정(2차) : 2016. 10월

○ 급수설비 지원사업 공사시행(2개소, 30백만원) : 2016. 10. ∼ 11월

□ 금후계획

○ 급수설비 지원사업 공사준공 및 정산 : 2016. 11. ∼ 12월

검침불편 계량기실 정비사업

일반주택 수도계량기 설치실태조사 결과 검침불편 및 위험지역에

설치된 계량기로 인한 민원 증가로 검침불편 계량기를 정비하여

검침관련  분쟁 해결

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 11월 / 사업비 100백만원

○ 위    치 : 전주시 관내 수도사용가

○ 사업규모 : 검침불편 계량기실 정비 100개소

○ 정비대상

- 정비가 용이하고 효과가 높은 대상지부터 우선 정비

․ 물고임, 깊음, 주차장, 철판덮개 등으로 설치 된 곳

- 정비가 곤란한 대상지는 정밀조사 수용가 동의 후 단계적으로 추진

․ 비좁음, 주방․창고, 계단 등에 설치 된 곳

※ 검침불편 계량기실 정비시 계량기교체가 필요한 곳은 일괄적으로

정비

□ 추진상황

○ 사업 대상지 현장조사 및 사업추진(60개소) : 2016. 6∼10월

□ 금후계획

○ 사업 시행 및 준공(예정) : 2016. 11월

누수탐사·긴급복구 및 구관막기 공사

○ 상수도시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 신속히 복구함으로써

시민불편 해소 및 누수로 인한 예산 낭비 방지

○ 보이지 않고 지하로 유출되는 상수도관의 상시 탐사 및 복구하고

수용가의 폐전에 따른 구관막기 시행을 통하여 유수율 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 1,184백만원(누수탐사 120, 긴급복구 960, 구관막기 104)

○ 추진방법 : 누수탐사 및 긴급복구, 상수도 폐전에 따른 구관막기 시행

- 누수탐사 : 용역탐사 180건 정도, 자체탐사 30건 정도(수시 및 의심구간)

- 단가업체 처리 : 600건 정도(누수복구 450건, 구관막기 150건)

- 누수센터 자체처리(공무직 11명) : 4,500건 정도

□ 추진상황

○ 구관 막기 공사 착수 : 2016. 2월

- 폐전신청에 따른 구관막기 96건 처리

○ 누수 탐사 용역 착수 : 2016. 3월

- 누수 탐사 163건 처리

○ 상수도 긴급 누수복구 공사(단가계약) 추진 : 2016. 6월

- 긴급 도로 누수복구 374건 처리

○ 상수도 관련 누수민원 자체 처리(앵글밸브 교체 등 4,488건) : 2016. 10월

※ 연도별 처리 현황

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년(10월말현재)	비고
누수탐사	43건	50건	71건	157건
긴급복구	200건	281건	408건	374건
구관막기	184건	120건	156건	96건

□ 금후계획

○ 누수탐사·긴급복구 및 구관막기 공사 지속 추진 : 2016. 11.∼12월

상수도 관로 누수 상시 모니터링 시스템 구축

○ 상수도 누수 문제 해결을 위하여 노후관 교체 및 누수탐사 등

지속적인 노력에도 불구하고, 그 범위와 동원 인원 및 예산에 대한

한계로 인하여 효율성 저하

○ 상수관로의 누수를 상시 모니터링 하여 누수 즉시 복구함으로써

보다 효율적인 관리 시스템을 통한 유수율 향상에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ∼ 12월 / 사업비 240백만원

○ 위    치 : 한옥마을(천마5-5, 인후5-5블록) 일원 및 삼천동 그린

공원(효자3-1블록) 일원

○ 주요내용

- 누수감지기(모니터링센서) 670개, 중계기(무선데이터통신장비 111개

수집기(자료수집장치) 4개 설치

- 모니터링 프로그램 구축 1식

□ 추진상황

○ 선진지 견학(광주광역시, 통영시, 계룡시, 공주시 등 : 2016. 1월

○ 한옥마을 일원 누수탐지기(567개) 설치 및 모니터링 시스템 구축 : 2016. 3월

○ 한옥마을 일원 정밀 탐사 및 누수복구(25개소) : 2016. 3.∼6월

○ 한옥마을 일원 누수 절감량 모니터링 추진 : 2016. 5.∼6월

- 년간 394,200㎥ 절감 (약 364백만원 정도)

○ 삼천동 그린공원 일원(효자 3-1블록) 누수탐지기(103개) 설치 : 2016. 6월

○ 누수탐사구역내 누수복구 45건 완료

□ 금후계획

○ 누수 상시 모니터링을 통한 탐사 및 복구, 유수율 분석 지속 추진

상수도 노후관 교체 및 갱생공사

○ 노후로 인한 누수 다발 지역 및 적수가 발생되는 상수도관을

교체하여 시민들에게 맑고 깨끗한 물 공급 및 유수율 향상 도모

○ 배수관의 부식 및 관석 등으로 인한 단면축소, 통수불량 및 적수

발생 민원 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 2.∼12월 / 사업비 970백만원

○ 위    치 : 평화동 구이로(영무예다음@~전주교도소 방향) 외 5개소

○ 주요내용 : 노후 상수도관 교체 L=3,455m(D=80~150mm)

연번	위 치	사업개요	비고
	소 계	D=80~150㎜, L=3,455m
1	구이로(영무예다음@~전주교도소)	D=150㎜, L= 313m	100%
2	효자동 효자초교 일원	D=80~150㎜, L=1,326m	100%
3	백동1길 및 백동로(조달청 부근)	D=80~150㎜, L= 336m	100%
4	장승배기9길(영창@~예그린@)	D=150㎜, L= 132m	100%
5	효동3길(전북은행~금호아파트)	D=100~150㎜, L= 664m	100%
6	인후동 아중초교 일원	D=150㎜, L= 509m	10%
7	한옥마을 향교길	D=150㎜, L= 175m	10%

○ 매설연도 : 1982∼1987년(회주철관)

□ 추진상황

○ 현지 조사 및 실시 설계 : 2016. 2.∼ 3월

○ 공사완료(5개소) : 2016. 9월

□ 금후계획

○ 공사추진(2개소) : 2016. 10. ∼ 12월

제수변 및 소화전 정비공사

○ 노후 제수변으로 인하여 누수발생시 차단 등 조작어려움 해결과

제수변 주변 단차 정비로 교통불편 해소

○ 사전에 소화전 정비 등 관리를 철저히 하여 화재발생시 신속히

대처함으로써 시민 안전 확보

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 2.~12월

○ 사 업 비 : 160백만원(제수변 100, 소화전 60)

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사업개요 : 노후 제수변 정비 200개소 및 소화전 20개소 정비

□ 추진상황

○ 완산·덕진구 관내 소화전 점검(소방서 합동) : 2016. 1.∼ 3월

○ 고장 소화전 정비 및 신설공사 9개소 완료 : 2016. 4.∼ 6월

- 보수 6개소(지하식→지상식 5, 지하식1), 신설 3개소(지상식 3)

○ 노후 제수변 교체 및 노면 단차 정비 공사(단가계약) 착공 : 2016. 4월

- 제수변 주변 단차 정비 81개소 완료

※ 지상식 소화전 정비 시에는 현장여건 고려 소화전 보호틀 병행

설치 추진

□ 금후계획

○ 제수변 주변 단차 정비 지속 추진 및 준공 : 2016. 10. ∼ 12월

상수도 계량기 정밀관리

유효만기 및 고장계량기(동파계량기 포함)를 신속하게 교체하여

계량적정성 및 신뢰성 확보와 주민불편 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 1. ~ 12월

○ 사 업 비 : 1,220백만원(계량기 구입 660, 교체 560)

○ 사업규모 : 계량기 교체 26,601개

- 유효기간 만료 24,737개, 고장 및 동파 1,864개

※ 계량기 유효기간 : 50㎜이하 8년,  80㎜이상 6년

- 계량에 관한법률 시행령 21조(검정․재검정의 유효기간)

□ 추진상황

○ 계량기 구입 : 35,200개(구입비: 581백만원)

○ 계량기 교체(자체) : 11,034개

○ 전주시 일원 상반기 계량기 교체공사(1차)

- 수도계량기 15㎜외 6종, 5,565개(공사비 183백만원)

○ 전주시 일원 하반기 계량기 교체공사(2차) 시행중(10월 현재)

- 수도계량기 15㎜외 6종, 1,000개(공사비 193백만원)

□ 금후계획

○ 하반기 계량기구입 및 교체공사 추진 : 2016. 10. ~ 12월

- 계량기 구입 : 32㎜외 1종, 1,000개(구입비 100백만원)

- 계량기 교체 : 10,000개 정도 (교체비 185백만원)

○ 불량 Zero화를 위한 계량기 성능검사 : 연중시행

- 대상 : 신규구입 및 민원계량기 성능검사 (연간 약 4,500개)

○ 계량기 변동사항 전산자료수정 (약 30,000건)

- 신설, 교체, 시험, 폐전, 개전 등

○ 계량기 동파방지 홍보 및 대응체계가동 : 2016. 11월 ∼ 2017. 3월

수질관리과  소관

□	전주시 수돗물 병입수 생산․공급	----			23
□	깨끗한 수돗물 공급으로 신뢰성 제고	----			24
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급			----	25
□	상수도 시설물 내부청소	----			26
□	상수도 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단		----		27

전주시 수돗물 병입수 생산․공급

수돗물 병입수를 생산하여 지역축제 및 공공기관 주관 행사에 무상

공급함으로써 수돗물에 대한 불신 해소 및 수돗물 음용 활성화 유도

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 9 ~ 2016. 7월

○ 사 업 비 : 656백만원(2015년 478, 2016년 178)

○ 위    치 : 삼천가압장(완산구 장교마을길 48-92)

○ 생산규모 : 8,000병/일(350㎖) 정도

○ 사업내용 : 건물 증축 및 리모델링, 자동화생산설비 설치 등

□ 추진상황

○ 병입수 브랜드명 공모(107명 171건) : 2015. 9. 23.~ 10. 12.

○□전주얼수□브랜드명 최종선정  : 2015. 10. 23.

○ 삼천가압장 리모델링 증축공사 완료 : 2016. 5월

○ 용기(PET병) 금형제작 및 브랜드 동판제작 : 2016. 5월

○ 자동화설비 제작설치 완료 : 2016. 5월

○ 자동화 생산설비 시운전 : 2016. 6. ~ 7월

○ 수돗물 병입수 생산․공급 개시 : 2016. 8. 2.

□ 금후계획

○ 수돗물 병입수 지속 생산 및 공급

깨끗한 수돗물 공급으로 신뢰성 제고

과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접소통 검증

정책을 통하여 깨끗하고 안전한 수돗물에 대한 신뢰성 제고

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연 중

○ 사업내용

- 원수~정수~배수지~수도꼭지수 등 단계별 수질검사 강화

- 수돗물 품질인증제 및 우리집 수돗물 안심확인제 확대 시행

- 수돗물 수질 주요항목 실시간 공개 등 수돗물 홍보

- 시민단체 등과 함께 용담호 및 정수처리과정 워터투어 실시

- 공인 검사기관 공공성 및 신뢰성 확보

□ 추진상황

○ 2016 환경부 분석능력평가 결과 국내 106개 기관 중 최상위기관 달성

○ 용담호 및 고산정수장 월 1회 이상 현지 점검 및 정수처리공정 참여

○ 수돗물 품질인증제 : 900개소 수질점검 및 궁금증 해결

○ 수돗물 수질 주요항목 실시간 공개 홈페이지 구축 : 2016. 4월

○ 홍보 다양화로 수돗물의 신뢰성 제고

- 수돗물 신뢰도 제고를 위한 홍보 실시 : 연 중

· 블라인드 테스트 실시(수돗물, 정수기수, 먹는샘물) 병행

- 환경단체 및 주민센터 자생단체 대상 워터투어 실시 : 4회

- 수돗물 품질보고서, 물상식 관련 홍보전단지 배포 : 110,000부

□ 금후계획

○ 원수 ~ 수도꼭지수 까지 단계별로 규정보다 강화한 수질검사

○『전주얼수』를 활용한 수돗물 홍보활동 지속 추진

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

상수도 노후시설 개량․정비 등을 통한 안정적 수돗물 공급과 시민

불편 해소로 신뢰받는 안심 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 12월 / 사업비 755백만원

○ 대    상 : 배수지 및 가압장 15개소

○ 사업내용 : 배수지 및 가압장 노후시설 점검․개량․교체 등

□ 추진상황

○ 천마, 인후, 효자배수지 유량계 설치 완료 : 2016. 4월

- 유량계 : D 1,100m/m, D 800m/m, D 700m/m

○ 팔복정수장 노후관 교체공사 : 2016. 4월

- 터파기 및 되메우기 : 115㎥,  D 40m/m L= 40m

○ 지곡배수지 절개지 사면안전공사 : 2016. 7월

- 앙카핀 설치(고정), 천연섬유망 설치, 녹생토 보호식재 (A=411㎡)

○ 팔복정수장 노후시설 정비 : 2016. 8.~10월

- 정수지 부유물질제거 시설 설치

□ 추진계획

○ 배수지 및 가압장 노후시설 점검․개량․교체 : 2016. 8.~12월

- 구조물 균열, 관로표면 부식, 전기설비, 기계설비 교체 등

○ 대성배수지 노후시설 정비 : 2016. 10.~12월

- 배수 유출관로, 제수변 교체 정비

상수도 시설물 내부 청소

상수도 공급시설 중 배수지 및 침전지에 누적된 침전물, 벽면

부착물 등을 제거하여 깨끗한 수돗물 공급 및 시민의 보건향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 4. ∼ 6월(상반기) / 10. ∼ 12월(하반기)

○ 사 업 비 : 160백만원

○ 대    상 : 대성배수지 등 11개 사업장

- 배수지 : 대성 ․ 인후 ․ 천마 ․ 효자 ․ 지곡 ․ 금암 ․ 서신 ․ 송천 ․화산 ․ 팔복

- 정수장 : 팔복

○ 사업규모 : 총 39지(생활용수 29지, 공업용수 10지)

○ 사업내용 : 배수지에 누적된 침전물 및 벽면 부착물 등 제거

○ 사업근거 : 수도법 제33조 및 시행령50조(년 2회 청소)

□ 추진사항

○ 상수도 시설물 내부청소 용역 실시설계 : 2016. 2월

○ 일상감사 및 내부청소 용역 발주 : 2016. 3월

○ 배수지 등 상수도시설물 내부청소 시행 : 2016. 4.~6월

※ 구조물 및 각종기계류(밸브, 제어기기 등) 일제점검과 병행실시

○ 상수도 시설물 상반기 내부청소 완료 : 2016. 6월

○ 상수도 시설물 하반기 내부청소 용역 발주 : 2016. 9월

□ 금후계획

○ 상수도 시설물 내부청소 실시 : 2016. 10. ~ 12월

상수도 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단

상수도 시설물의 정밀점검 및 정밀안전진단 등을 통한 적정한 유지

관리를 통하여 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시킴으로써

시민의 복리증진에 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 8. ~ 12월 / 사업비 380백만원

○ 대    상

- 정밀점검(4개소) : 팔복정수장, 전미취수장, 지곡, 팔복배수지

- 정밀안전진단(8개소) : 금암, 송천, 서신, 화산, 인후, 천마, 효자,

대성배수지

○ 법적근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조

□ 추진상황

○ 정밀점검 및 정밀안전진단 착수 : 2016. 8월

	< 주 요 내 용 >
◇ 시설물의 외관 현장조사(균열, 누수, 박리, 철근노출 등)를 통한 결함발생시 외관조사망도 작성(정밀점검) ◇ 훼손된 시설물에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가(정밀점검) ◇ 시설물 정밀점검용역 으로 발견할 수 없는 결함부의 발견을 위한 장비등을 이용 시설물의 안전성평가(정밀안전진단)

□ 추진계획

○ 정밀점검 및 정밀안전진단 완료 : 2016. 12월

하 수 과  소 관

□	하수도공기업 재정건전성 확보 추진	----			29
□	하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현			----	30
□	전주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립			----	31
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----			32
□	농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업	----			33
□	지하수 자주재원 확충을 위한 숨은 세원 발굴		----		34

하수도공기업 재정 건전성 확보 추진

하수도사용료 현실화 추진으로 하수도공기업 재정건전성 확보 및

체계적 하수도 정비로 생태 ․ 복지도시 구현

□ 사업개요

○ 하수도사용료 현실화 : 47%⇒75% (3년간 단계적 인상)

※ 행정자치부 전주시 하수도사용료 현실화 비율 90%이상 권고

○ 추진기간 : 2015 ~ 2017년(3개년)

○ 사용료수익 증대 예상액 : 11,387백만원

- 2015년 부과액 38,602백만원 ⇒ 2016년 목표액 49,989백만원

※ 10월말 현재 사용료 부과액 : 43,001백만원(목표의 86.0%)

○ 생태・복지도시 구현을 위한 체계적 하수도 사업추진

- 우・오수분리사업, 노후관 정비, 농촌마을 하수도 정비

- 하수처리장 운영, 지방채 및 BTL사업 임대료 상환 등

□ 추진상황

○ 전주시 하수도사용 조례 개정공포 : 2015. 2. 27

- 개선내용 : 원인자부담금 분할납부 횟수 4회로 개선, 연체료 일할계산 적용

: 기초수급자 3㎥감면,  혼합수용가 15㎥까지 일반용을 가정용으로 부과

감 면 액 (10월기준)	· 기초수급자 : 8,233건(103백만원/년) · 혼합수용가 : 4,032건(537백만원/년)

○ 2016년 하수도사업 국비 확보(8건, 12,224백만원) : 2016. 1월

○ 하수도사용료 현실화 추진 : 2016. 1월 ~

□ 금후계획

○ 하수도정비 기본계획에 따른 체계적 하수도사업 추진

○ 하수도요금 현실화에 따른 홍보 활동 : 2016. 12월 ~

하수관로 정비사업 지속 추진으로 생태도시 구현

하수관로 우・오수 분리 악취제거로 생태도시구현 및 새만금 상류

지역 하천 수질 개선에 기여

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업규모	사업비	기 간
합 계		L= 108.3㎞	85,196
중앙처리(3,10분구)	노송, 금암, 인후동 일원	L= 55.3㎞	39,741	2014~2019
덕진・중앙(1분구)	덕진, 송천동 일원	L= 19.5㎞	14,890	2015~2019
중앙처리(8,9,10분구)	풍남, 태평동 일원	L= 7.1㎞	6,823	2016~2020
팔복(1,2분구)	팔복동(금학천) 일원	L= 26.4㎞	23,742	2016~2020

□ 추진상황

○ 중앙처리(3, 10분구) : 관로매설 L= 6.4㎞ (2015. 12월 착수)

○ 덕진・중앙처리(1분구) : 기본 및 실시설계용역 중(2016. 2월 착수)

○ 중앙처리(8, 9, 10분구) : 기본 및 실시설계용역 중(2016. 2월 착수)

○ 팔복처리(1, 2분구) : 기본 및 실시설계 용역 발주(2016. 10월)

□ 금후계획

○ 중앙처리(3, 10분구) 공사추진 및 완료 : 2016. 11월 ~ 2019. 12월

○ 덕진・중앙(1분구) 기본 및 실시설계용역 추진 : 2016. 11월 ~ 2017. 2월

○ 중앙처리(8, 9, 10분구) 기본 및 실시설계용역 추진 : 2016. 11월 ~ 2017. 2월

○ 팔복처리(1, 2분구) 기본 및 실시설계용역 추진 : 2016. 11월 ~ 2017. 11월

전주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립

하수도법 제6조에 의거 전주시 도시계획 및 도시환경시설의 여건

변화에 따른 장래 하수도정비 변경 계획 수립

□ 사업개요

○ 용역개요 : 전주시 하수도정비 기본계획 변경 수립(전주시 전지역)

○ 용 역 비 : 1,354백만원(시비)

○ 용역기간 : 2015. 2월 ~ 2017. 3월

○ 도 급 자 : ㈜동명, (주)한아, ㈜신우, ㈜동희측지

□ 추진상황

○ 2007년 하수도정비 기본계획 변경 : 2007. 1월

○ 2011년 하수도정비 기본계획 부분 변경 : 2011. 10월

○ 2015년 하수도정비 기본계획 변경 용역 시행 중 : 2015. 2월~

- 하수처리장 운영실태 조사 및 향후 개선방향 수립

- 하수관로정비 계획수립 및 미정비 구역 우선순위 결정

- 하수처리구역 변경

- 마을하수도 정비계획 수립 등

○ 기본계획 부분변경(공공하수처리시설) 승인 신청 : 2015. 8월

○ 기본계획 부분변경(공공하수처리시설) 승인 : 2015. 12월

○ 기본계획 부분변경 최종 보고서 제출 : 2016. 5월

○ 기본계획 전체변경 관련부서 및 지자체(완주군) 협의 : 2016. 9월

○ 기본계획 전체변경 승인신청 : 2016. 10월

□ 금후계획

○ 하수도정비 기본계획 전체변경 기술검토 (한국환경공단) : 2016. 11월 ~ 2017. 2월

○ 하수도정비 기본계획 전체변경 승인(환경부) : 2017. 3월

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

전주 에코시티와 효천지구 택지개발 등 도시화가 확대됨에 따른

유동인구 증가로 하수처리장 조기 증설 필요성 대두

□ 국무총리주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한

추가 보완대책 3가지 추가발표(15.12.4)

➟ 전주하수처리장증설, 가축분뇨 처리시설확대, 우분 연료화사업

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년

○ 사 업 비 : 1,312억원(국고 50%, 도비 25%, 시비 25%)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 58일원(전주하수처리장 부근)

○ 증설규모 : Q=49,000㎥/일(403,000㎥/일 ⇨ 452,000㎥/일)

오염부하량에 따른 1, 2단계 시설 개량

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비기본계획 변경 : 2015. 2. ~ 2016. 10월

○ 하수도정비 기본계획 부분변경(하수처리장 증설) 신청 : 2015. 8월

○ 중기지방재정 계획 반영 : 2015. 9월

○ 환경부(지방환경청) 기본계획 부분변경 승인 : 2015. 12월

○ 하수도정비 기본계획 부분변경 최종보고서 제출 : 2016. 5월

○ 하수도정비 기본계획 전체변경(안) 승인 신청 : 2016. 10월

□ 금후계획

○ 행정절차 이행(추진방향 결정 등) : 2016년 ~ 2017년

○ 공사추진 및 준공 : 2018 ~ 2021년

농촌마을 환경개선 마을하수도 정비사업

농촌마을의 생활오수처리를 별도의 정화조 설치 없이 처리 가능하여

주민 삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 하천 수질 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

○ 사 업 비 : 15,984백만원(국비 70%, 시비 30%)

○ 사 업 명 : 신중지구 등 4개지구 마을하수도 정비사업

○ 위    치 : 호성동 신중마을 등 21개 마을

○ 사업규모 : 하수관로 L=25.4km, 하수처리시설 3개소

※ 마을하수도 현황 : 25개지구(시설완료 14, 사업중 4, 미착수 7)

□ 추진상황

○ 신중지구 : 하수관로 L=13.2km

- 실시설계용역 착수 : 2014. 5월

- 마을하수처리시설 설치를 차집관로 연계처리로 일부 변경요청 : 2015. 1월

- 재원협의 : 2015. 6월

- 실시설계용역 준공 : 2015. 8월

- 국고보조사업 내용변경 승인(환경청) : 2015. 10월

- 행정절차 이행(일상감사, 원가심사) : 2015. 11 ~ 12월

- 공사추진 (‘16년 10월 기준 공정 20%) : 2016. 3월 ~

○ 수곡, 화신지구 : 수곡(Q=105㎥/일, L=3.3km), 화신(Q=180㎥/일, L=7.3km)

- 실시설계용역 추진 중, 공법선정 : 2016. 10월

□ 금후계획

○ 신중지구 공사추진 : 2016. 3. ~ 2018. 12월

○ 수곡, 화신지구 재원협의 및 공사추진 : 2016. 11. ~ 2019. 12월

○ 원동지구 실시설계용역 추진 : 2016. 10. ~ 2017. 7월

지하수 자주재원 확충을 위한 숨은 세원 발굴

지하수 관리기반 구축 강화로 체계적 지하수 관리와 수질오염 예방 및

옥외검침시스템 설치 등 검침환경 개선으로 세외수입 증대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월

○ 세원발굴 목표액 : 1,000백만원

- 2015년 부과액 7,454백만원 ⇨ 2016년 목표액 8,454백만원

※ 10월말 현재 부과액 8,704백만원(목표의 102.95%)

○ 지하수 등록현황(2016.10.31.현재)

구분	총계	생활용수			농업 용수	공업 용수	비고
		소계	음용수	비음용수
계	6,040	3,543	298	3,245	2,431	66

※ 농업용은 하수도사용료 면제

○ 사업내용

- 하수도 사용료 미검침 사유 및 유량계 고장여부 조사

- 미신고․허가 지하수 시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수 폐공・미사용・행불・고장 여부 등 조사

□ 추진상황

○ 지하수 사용시설 실태조사 완료(1,838개소) : 2016. 2. ~ 4월

○ 지하수 공인유량계 신규설치 및 교체(174개소) : 2016. 2. ~ 10월

○ 2016년 지하수시설 옥외검침시스템 설치 완료 : 2016. 3. ~ 10월

- 설치수량 150개소 / 사업비 30백만원

○ 지하수 통합정보관리시스템 구축 완료 : 2016. 1. ~ 8월

- 5개 매뉴얼 구성 / 용역비 115백만원

□ 금후계획

○ 지하수시설 실태조사 후속조치 지속 추진

○ 지하수 의심 사용가에 대한 지속적 이용실태 점검

○ 지하수 공인유량계 신규설치 및 교체

○ 지하수 통합정보관리시스템 운영 활성화 및 특허등록 추진