제355회 전주시의회 제2차 정례회 2018년도 행정사무감사 복 지 환 경 위 원 회

2018년도

주요업무 추진상황 보고

맑은물사업본부

보  고  순  서

□	일 반 현 황		-------	1
□	부 서 별 주 요 기 능		-------	2
□	기 본 현 황		-------	3
□	주요업무 추진상황
	○	수 도 행 정 과	-------	5
	○	급 수 과	-------	10
	○	수 질 관 리 과	-------	17
	○	하 수 과	-------	22

일  반  현  황

□ 기   구 : 4과 15팀

									맑은물사업본부
	수도행정과 (4팀)							급 수 과 (4팀)								수질관리과 (3팀)								하 수 과 (4팀)
	수도행정							맑은물공급								수질관리								하수행정
	완산요금							급수시설								수질분석								하수시설
	덕진요금							누수방지								시설관리								하수정비
	체납징수							계량기관리																지하수관리

※ 서신통합센터, 누수신고센터, 계량기시험소, 사업장 15개소(취수장 1, 배수지 10, 정수장 1, 가압장 3)

□ 정‧현원

부서 직렬		정 원	현 원
			계	수도행정과	급 수 과	수질관리과	하 수 과
합 계		86	86	20	23	28	15
일 반 직	소계	83	83	20	23	25	15
	4급	1	1	1	-	-	-
	5급	4	4	1	1	1	1
	6급	28	28	6	7	11	4
	7급	32	32	10	6	10	6
	8급	9	9	1	5	1	2
	9급	9	9	1	4	2	2
연 구 직		3	3	-	-	3	-

※ 공무직 36명 (수도행정과 13, 급수과 19, 수질관리과 2, 하수과 2), 청경 7명(수질관리과) 부서별 주요기능

과 별	분 장 사 무
수도행정과	○ 맑은물사업본부 운영 총괄 ○ 상수도공기업 특별회계 운영 ○ 공사 및 용역 계약, 물품관리 ○ 상수도요금 조정 및 관련조례 제․개정 ○ 검침업무 운영 및 관리 ○ 상하수도요금 과징업무 전반
급 수 과	○ 상수도 전면개량을 통한 맑은물 공급사업 ○ 상수도 중장기계획 수립․시행 ○ 비상급수계획 및 대책수립 총괄 ○ 급수공사, 상수도 증설 및 확장공사 ○ 간이상수도 유지관리업무 ○ 누수탐사 및 누수복구업무, 누수방지대책 수립 ○ 누수신고센터 운영관리 ○ 급수중지․개전․폐전에 따른 계량기 관리 ○ 고장․노후계량기 교체관리 ○ 계량기시험소 운영관리
수질관리과	○ 생활용수 공급 및 공업용수 생산․공급 ○ 광역상수도 수요에 따른 수급조절 및 관리 ○ 각 사업장 구축물․건물 유지보수 및 안전관리 ○ 국가공인수질검사기관 적정운영 및 정도관리 ○ 먹는물 공동시설(약수터) 및 간이상수도 수질검사 ○ 상수도 원․정수 수질관리 및 보전 ○ 상수원보호구역 관리
하 수 과	○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 ○ 하수도공기업 특별회계 운영 ○ 효율적인 지하수 및 빗물이용 관리 ○ 하수관로 정비사업 ○ 하수관로정비 민간투자(BTL)사업 유지관리 ○ 마을하수도 시설 및 유지관리 ○ 하수처리장 운영관리 및 시설물 유지관리

기  본  현  황

(2018. 10.  31일 기준)

□ 급수현황

총인구 (명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	1일 1인 급수량(ℓ)	급수전 (개)	유수율 (%)	급수량(천㎥/일)
						계	생활 용수	공업 용수
660,453	657,812	99.6	350	237,762	78.52	265	230	35

□ 상수도관

(단위 : ㎞)

총 연 장	도․송수관	배 수 관	급 수 관	비 고
2,432	63.8	863.1	1,506

□ 상수원 보호구역

구 분	보 호 구 역			구역지정일	보호시설
	면적(㎡)	상류(m)	하류(m)		안내판	표주
방수리	284,775	1,000	500	‘72. 5. 5.	8	26

□ 상수원 수계별 『댐』 저수량

수 원	위 치	만수량(천㎥)	관리기관	비 고
용 담 댐	진 안 군	815,000	수자원공사	전주권광역

□ 하 수 도

구 분		처리구역 (㎢)	계획연장 (㎞)	시설연장 (㎞)	미시설연장 (㎞)	보급율 (%)
계		202.5	2,062	1,838	224	89.1
합 류 식			658	446	212
분류식	소 계	202.5	1,404	1,392	12
	오수관거		877	877	0
	우수관거		527	515	12

□ 차집관로

하 천 명	연 장 (㎞)	맨 홀 (개)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)	여수토실 (개소)
계	88.9	1,010	73	251	5
전주천 (좌, 우안)	25.3	369	37	142	4
삼 천 (좌, 우안)	12.3	155	18	45
금암천 (좌, 우안)	4.4	82	9	38
아 중 선	12.0	174	4	16
팔복선(공장,생활)	16.9	183	5	8	1
상 관 선	10.4	47		2
기타(구화천,태평로, 연화천,덕적천,중복천)	7.6

□ 하수․위생처리 시설

구 분	환 경 사 업 소	수 질 복 원 센 터
위 치	전주시 덕진구 고내천변로 58	전주시 덕진구 중동로 150
면 적	320,990㎡	30,182㎡
시설규모 (처리용량)	규 모 : 403,000㎥/일 - 1단계 : 113,000㎥ (1990년) - 2단계 : 190,000㎥ (1997년) - 3단계 : 100,000㎥ (2005년)	규 모 : 16,500㎥/일 (2015년)
부대시설	° 위생처리장(290㎘/일) : 2002년 ° 총인처리시설(403,000㎥/일) : 2015년 ° CSOs처리시설(100,000㎥/일) : 2015년

수도행정과 소관

□	수요자 중심 상수도 사전 문자알림 서비스제공	----	6
□	옥외 화상검침기 설치 확대 운영	----	7
□	체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비	----	8
□	체납 상하수도요금 징수율 제고	----	9

수요자 중심 상수도 사전 문자알림 서비스제공

상수도 체납 단수 및 누수 등 민원발생 요인 사전 문자알림 서비스를 통해 주민 편익 및 신뢰받는 수도행정 서비스 구현

□ 사업개요

○ 대   상

- 누수 및 과다사용 수용가

(상수도 월 30㎥ 이상 사용 수용가 중 평소사용량 보다 2배 이상 사용 수용가)

- 상수도요금 체납자 중 단수예정 수용가

- 0톤 수용가

○ 내   용 : 누수 및 과다사용량, 사용료 체납 단수예고 등

○ 예고방법

- 1차 :「빨간 신호등이 켜졌습니다.」예고장 및 계고장 부착

- 2차 : 휴대폰 문자서비스 안내

□ 추진상황

○ 수돗물 예고장 작성(빨간 신호등이 켜졌습니다)         : 연중

○ 수돗물 과다 사용(전월대비 30% 이상) 수용가 예고 : 매월 12,000건 정도

○ 체납 단수예정 계고장 부착 (3,600건)                    : 분기별

○ 수돗물 6개월 이상 0톤 수용가 점검                   : 연중

- 검침원별 점검대상 수용가 파악 완료 (4.278건)

□ 금후계획

○ 전월대비 30% 이상 과다사용 수용가 예고장 부착 지속 추진

○ 수돗물 과소(0톤) 수용가 일제점검

- 6개월 이상 0톤 수용가(4,278건) 원인을 분석하여 요금추징, 폐전,

직권중지 등 조치

옥외 화상검침기 설치 확대 운영

계량기 설치 위치 부적절 등으로 인한 검침곤란 상수도 수용가에 옥외 화상검침기를 설치하여 정확한 검침으로 상수도요금 부과체계의 신뢰성 확보

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 대    상 : 일반주택 및 공동주택 주계량기 (200개소)

- 철판, 주철관 등 무거운 것으로 덮여 있는 장소

- 지하실, 화장실, 집안 주방 등 위치가 부적절한 장소

- 맨홀, 화단, 도로변 등 검침이 어려운 장소

○ 방    법 : 위탁검침원의 검침곤란 계량기 실태조사

○ 사업내용 : 검침곤란 수용가 화상검침기 설치

○ 소요예산 : 40백만원

□ 추진상황

○ 검침이 곤란한 대상지 실태 조사                    : 2018. 4월

○ 현지실사 및 최종 대상지 선정                      : 2018. 5월

- 102개소 (완산 52개소, 덕진 50개소)

○ 1차분 화상검침기 설치 완료                    : 2018. 6. ~ 8월

□ 금후계획

○ 2차분 화상검침기 대상지 현지실사 및 선정    : 2018. 10 ~ 11월

○ 2차분 화상검침기 설치(85개소) 예정           : 2018. 11. ~ 12월

체계적인 요금 부과를 위한 자료 일제정비

수도계량기 검침 설비 구축과 수용가 부과자료 정비 철저로 정확한    상하수도 요금을 부과하여 체계적이고 신뢰받는 수도행정 구현

□ 현    황

○ 검침전수 : 232,511전 (일반주택 73,595, 공동주택 158,916)

○ 검 침 원 : 173명 (일반주택 74, 공동주택 99)

○ 검침예산 : 1,578백만원 (민간검침활동지원비)

○ 기준요금 : 1,120원/㎥ (상수도 720, 하수도 400 / 가정용 기준 20㎥ 이하)

○ 부과현황

(단위 : 백만원 / 건‘18. 10. 31. 기준)

구 분	합 계	가정용	일반용	대중탕용	공업용
계	108,051 451만	48,489 403만	45,123 47만	1,724 1,597	12,715 1,096
상수도	57,699 233만	31,698 208만	21,955 25만	587 566	3,459 215
하수도	50,352 218만	16,791 195만	23,168 22만	1,137 1,031	9,256 881

※  월 평균 부과액 : 10,858백만원

□ 추진상황

○ 수용가 명의 및 도로명 주소 변경

- 조사 계획수립 및 조사자 교육 및 현장조사       : 2018. 2. ~ 5월

- 수용가 명의변경 등 전산자료 정비              : 2018. 6월

○ 검침곤란 수용가 전수조사 실시 및 화상검침기 설치 : 2018.  4. ∼ 8월

□ 금후계획

○ 수용가 명의 및 도로명 주소 변경 지속 추진

○ 2차분 화상검침기 설치                      : 2018. 11. ~ 12월

체납 상하수도 요금 징수율 제고

체납자에 대한 상시독려, 단수계고, 정수처분을 통한 체납요금 조기징수와

자진납부 의식을 제고하고 상습․고액체납자 징수 강화로 안정적인 세입확보

□ 과징현황 (2018. 10. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분		조정액	징수액	결 손	체납액	징수율(%)
합 계		111,367	108,287	152	2,928	97.23
상수도	계	59,537	57,860	89	1,588	97.18
	현년도	57,931	56,557	2	1,372	97.63
	과년도	1,606	1,303	87	216	81.13
하수도	계	51,830	50,427	63	1,340	97.29
	현년도	50,511	49,431	1	1,079	97.86
	과년도	1,319	996	62	261	75.51

□ 추진상황

○ 체납 상하수도사용료 특별징수기간 운영 : 3회 (3월, 6월, 9~10월)

- 징수액 2,417백만원 (목표 2,247백만원 대비 107% 달성)

○ 체납수용가 단수계고 : 7,500전 52,800건 3,830백만원

○ 정수처분 및 해제 : 단수 1,892전 665백만원 (개전 1,728전, 601백만원)

○ 올빼미 야간 체납징수반 운영(월 1회) : 159세대 163백만원 (30백만원 징수)

○ 고액체납자 재산조회 및 재산압류 : 21명 236백만원

□ 금후계획

○ 2018년 마무리 체납액 특별징수기간 운영 : 12월

○ 1백만원 이상 고질체납자 부동산, 예금 등 각종 재산압류 추진

○ 올빼미 체납 상수도요금 야간징수반 운영 : 월 1회

○ 상습·고액체납자 급수정지(단수) 계고장 송달 : 분기별 1회

○ 상하수도 장기 고액체납 수용가 집중관리

- 다세대(가구)주택, 음식점, 목욕탕업, 집합상가 등

급 수 과  소 관

□	맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계	----	11
□	송천동 급수구역 조정공사	----	12
□	소규모 배수관 포설공사	----	13
□	노후 상수도관 교체 및 관세척공사	----	14
□	긴급 복구 ․누수탐사 및 구관막기 공사	----	15
□	노후 및 고장계량기 교체사업	----	16

맑은물공급사업(노후상수관망 정비) 2단계

○ 맑은물공급사업(1단계) 추진으로 정비된 50개 블록 유수율은 87%정도이나  미 정비된 89개 블록은 유수율이 69%로 여전히 저조(전국 평균 84%)

○ 우선 순위(89개 블록)를 정하여 연차적 노후 상수관망 정비로 유수율 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ~ 2024년(8년간)

○ 위    치：미정비 89개 블록(1단계 사업제외 11개, 2단계 78개)

○ 총사업비 : 1,200억원 정도

- 2018년 예산 : 110억원(본예산 100, 이월예산 10)

○ 사업개요：노후 상수관로 개량 560km 정도

- 2단계 1차분 : 노후 상수관로 개량 36.2km 정도(7개 블록/6개동)

(효자1·2동, 중화산1동, 삼천1동, 완산동, 평화동 일부)

- 2단계 2차분 : 1단계 제외 블록 고립(11개 블록) 및 노후관 교체(6개 블록)

(금남동, 우아동, 인후동, 호성동, 덕진동 일부)

□ 추진상황

○ 중기지방재정계획 수립완료(89개 블록)              : 2015. 12월

○ 2단계 1차분 공사 및 건설사업관리용역 착공        : 2017. 6월

○ 2단계 2차분 기본 및 실시설계용역 착공            : 2017. 12월

○ 2단계 2차분 기본 및 실시설계용역 경제성(VE) 검토  : 2018. 6월

○ 2단계 2차분 1공구 공사 및 건설사업관리용역 착공  : 2018. 10월

□ 금후계획

○ 2단계 2차분 2공구 공사 발주 및 시행              : 2018. 11월    ○ 2단계 1차분 공사 준공                             : 2019. 2월

○ 2단계 3차분 기본 및 실시설계용역 착수             : 2019. 2월

○ 연차별 사업계획 수립 및 잔여 구간 공사 (65개 블록)   : 2019년

송천동 급수구역 조정공사

에코시티지구 수돗물 수요량 증가에 대비하고 송천동 출수 불량지역

민원해결을 위하여 급수구역을 조정 공급

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 송천동 급수구역 조정공사

○ 위    치 : 호성동 차량등록과 교차로, 송천동 대송장례식장 앞

○ 사업기간 : 2018. 2. ∼ 2018. 11.

○ 사 업 비 : 550백만원(시비)

○ 사업규모 : 상수도관 신설 D500∼700㎜, L=153m

- 차량등록과 교차로 : D700mm, L=132m

- 대 송 장 례 식 장 앞  : D500mm, L=21m

□ 추진상황

○ 기본 및 실시설계용역 완료                     : 2017. 11.  8.

○ 일상감사 및 계약심사 완료                     : 2018.  1.   2.

○ 공사 착공                                     : 2018.  4.   7.

○ 차량등록과 앞 압입구간 추진 완료                : 2018.  9.  11.

○ 대송장례식장 앞 횡단구간 관로 매설 완료        : 2018.  9.  30.

○ 상수관로 통수                                        : 2018. 10. 16.

○ 도로 재포장                                   : 2018. 10. 20.

○ 차량등록과 앞 교통섬 복구(보도블록 포장, 수목 재이식)   : 2018. 10. 29.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                     : 2018. 11.

소규모 배수관 포설공사

수돗물에 대한 신뢰도 상승으로 상수도 공급 100% 달성 추진 및

현 미급수 지역의 완전 해소로 수돗물 대시민 서비스 제고

□ 사업개요

○ 사업위치 : 전주시 관내 12개소(상반기 5, 하반기 7)

- 대성동 춘향로, 금상동 수리재길, 원당동 원당교차로 부근 등

○ 규    모 : 배수관 포설공사 D=80∼150mm, L=5.77km

○ 총사업비 : 1,100백만원(본예산 800,  1회추경 300)

○ 기    간 : 2018. 2. ∼ 2018. 12.

연번	사업명	위 치	사업개요	사업비 (백만원)	비고
계			12개소 L= 5,772m	1,068	용역비포함
1	발단안길 배수관 포설공사	덕진구 항공대 인근	D=80mm, L=173m	23	추진 완료
2	삼산길 배수관 포설공사	완산구 삼산길 109-48 일원	D=80mm, L=698m	111
3	삼례로 배수관 포설공사	덕진구 고랑동 613-12 일원	D=80mm, L=226m	50
4	춘향로 배수관 포설공사	완산구 춘향로 5134∼5280-3	D=100mm, L=1,495m	301
5	봉암길 배수관 포설공사	완산구 봉암길 82-3 일원	D=100mm, L=520m	90
6	아중초교 부근 배수관 포설공사	덕진구 우아동1가 1114-4번지 일원	D=150mm, L=70m	34	하반기 추진
7	수리재길 배수관 포설공사	금상동 원금상마을 일원	D=80mm, L=980m (가압장 설치 1개소)	156
8	용덕길 배수관 포설공사	용정동 578번지 일원	D=80mm, L=300m	52
9	지행당길 배수관 포설공사	호성동2가 67-4번지 일원	D=80mm, L=200m	59
10	쑥고개로 배수관 포설공사	완산구 삼천동3가 928-4 일원	D=80mm, L=400m	58
11	초포로 배수관 포설공사	덕진구 호성동2가 490-8 일원	D=80mm, L=160m	23
12	모악산자락길 배수관 포설공사	완산구 모악산자락길 270-21 일원	D=80mm, L=550m	81

□ 추진상황

○ 상반기 배수관 포설공사 추진 완료(5개소)        : 2018.  2. ∼ 18. 6.

○ 하반기 공사 사업대상지 현장 조사           : 2018.  7.

○ 행정절차 이행 및 하반기 공사 발주          : 2018. 8.

○ 하반기 공사 추가 선정 및 발주              : 2018. 9.

□ 3개소(쑥고개로, 초포로, 모악산자락길)

□ 금후계획

○ 하반기 공사 완료                         : 2018. 11.

노후 상수관 교체 및 관세척 공사

○ 노후 상수도 관로를 교체하여 맑은물 공급 및 유수율 향상 도모

○ 배수관의 부식 및 관석 등으로 인한 통수불량 및 녹물 발생 민원 해소

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 2,200백만원(노후관 교체 1,530, 관세척 670)

○ 사업현황

연번	위 치	사업개요	사업비	비고
계	9개소	L=10,813m	2,200	2개소 완료
1	효자동 백마산길 노후관 교체	D150㎜ L=800m	300	완 료
2	화전동 화전신평길 노후관 교체	D150㎜ L=823m	300	추진중
3	덕진하가 4길, 5길 노후관 교체	D100㎜ L=407m	130	추진중
4	효자동 거마평로 노후관 교체	D300㎜ L=378m	160	추진중
5	평화동 구이로 노후관 교체	D150㎜ L=387m	120	추진중
6	중화산동 신촌3길 노후관 교체	D300㎜ L=325m	120	추진중
7	장승배기로 노후관 교체	D300㎜ L=1,700m	400	추진중
8	중화산동 등2개소 관세척	D150~350㎜ L=3,071m	300	완 료
9	쑥고개로 등 3개소 관세척	D250~300㎜ L=2,922m	370	추진중

□ 추진상황

○ 백마산길 노후관 교체 및 중화산로 관세척 공사 완료 : 2018. 1. ∼ 6월

□ 금후계획

○ 노후관 교체 및 관세척 등 7개소 지속 추진      : 2018.11. ∼ 2019.2월

긴급복구·누수탐사 및 구관막기 공사

○ 돌발적인 누수의 신속한 복구로 시민불편 해소 및 예산 낭비 방지

○ 수용가의 폐전 신청에 따른 구관막기 시행을 통하여 유수율 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 위    치 : 전주시 일원

○ 사 업 비 : 1,020백만원 (누수탐사 120, 긴급복구 800, 구관막기 100)

○ 추진방법 : 누수탐사 및 긴급복구, 폐전에 따른 구관막기

- 누수탐사 : 용역탐사 110건 정도 (수시 및 의심구간)

- 단가업체 처리 : 330건 정도 (누수복구 390, 구관막기 140)

- 누수센터 자체처리 (공무직 12명) : 4,100건 정도

(앵글밸브, 이물질, 수압저하, 경미한 누수복구 등 처리)

□ 추진상황

○ 연도별 처리 현황

(단위:건수)

연도별 구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 (10월말)	비고
계	3,319	451	635	757	626	850
누수탐사	592	50	71	187	99	185
긴급복구	2,022	281	408	450	388	495
구관막기	705	120	156	120	139	170

□ 금후계획

○ 누수탐사용역 지속 시행

○ 누수복구 공사 및 구관막기공사 지속 추진

노후 및 고장계량기 교체사업

유효기간이 만료된 노후 및 고장 난 수도계량기를 지속적으로 교체하여 상수도 행정의 신뢰성을 향상하고 수용가에 질 높은 수도서비스 제공

□ 사업개요

○ 사 업 비 : 1,453백만원 (교체비 560, 구입비 893)

○ 급 수 전 : 235,384전 (2018. 10월말 기준)

○ 사업대상 : 유효기간 만료, 고장․동파 등으로 인한 계량기

○ 관련규정 : 계량에 관한 법률 시행령 제21조제1항(검정유효기간)

※ 검정유효기간 : 50mm 이하(8년), 80mm 이상(6년)

□ 추진상황

○ 상반기 계량기  1차 교체사업 및 구입 완료

- 계량기 1차 교체사업(185백만원) : 8,792개(업체 4,892, 자체 3,900)

- 계량기 구입(20mm 등 7종, 336백만원) : 5,155개

○ 하반기 계량기 2차 교체사업 및 구입

- 계량기 2차 교체사업(195백만원) : 시행중(18.10.10 ~ 18.12.8)

- 계량기 구입(15mm 등 6종, 496백만원) : 14,500개 -조달구입 의뢰중

□ 금후계획

○ 동절기 동파 관리 홍보 : 2018. 12. ∼ 2019. 3월

- 기상청, 언론사, 공동주택 관리사무소, 주민센터, SNS 활용 등

○ 대형 계량기 구입(60백만원)                      : 2018. 11월 ~

○ 계량기 교체공사(단가계약) 3차 시행(180백만원)   : 2018. 12월 ~

○ 유효기간 만료 및 고장 계량기 자체 교체(10,000개)  : 연중

수질관리과  소관

□	철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급	----	18
□	『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고	----	19
□	팔복정수장 배수지 증설 공사	----	20
□	상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급	----	21

철저한 수질관리로 깨끗한 수돗물 공급

과학적이고 체계적인 수질관리 및 시민과 함께하는 직접 검증을 통한

깨끗하고 안전한 수돗물 공급

□ 사업개요

○ 상수원수부터 가정 수도꼭지수까지 단계별 수질검사 강화

- 관련규정(59개 ➞ 99개 항목)보다 강화한 수질검사 시행

○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 상가 및 주택 등 현장 방문을 통한 수돗물 수질상태 조사

○ 국가공인 수질검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 제고

□ 추진상황

○ 용담호, 고산정수장 등 월 1회 이상 현지 점검 및 정수처리 공정 참여

○ 시민과 함께하는 수돗물 이동 상담소 운영(품질인증제, 안심확인제)    : 1,228개소

○ 공동주택“안전한 수돗물 인증제”수돗물 전항목 검사 및 컨설팅 : 147개소

○ 수돗물 수질민원(소독냄새, 녹물 등) 현장 방문처리 및 상담    : 54건

○ 상수도 수질 실시간 수질정보 홈페이지 공개      : 연중(배수지별 3개 항목)

○ 2018년 환경부 주관 먹는물 수질검사기관 분석능력 평가 결과 최우수 성적 달성

○ 수돗물 품질보고서 배포 및 시 홈페이지에 매월 수질정보 공개

□ 금후계획

○ 전주권 광역상수도 공급단계별(원수⇨수도꼭지수) 수질관리 지속 강화

- 원수 → 고산정수장 → 배수지(10개소) → 수도꼭지수 단계별 검증

- 배수지별 수질연속 측정장치 운영으로 실시간 수질상태 모니터링    ○ 시민과 함께하는 수질검증으로 수돗물의 안전성 확보

- 매월 상가, 주택 등 방문 수돗물 안심확인제 및 품질인증제 등 실시

○ 공인검사기관 공공성 및 신뢰성 확보를 위한 분석능력 강화

- 직무연찬, 내․외부 정도관리 평가, 4,000여건/년 수질검사 추진

『전주얼수』홍보로 수돗물 신뢰성 제고

○ 청정 1급수 용담호 상수원에서 생산된『전주얼수』를 천년전주  고유의 브랜드로 자리매김하기 위한 다양한 대시민 홍보활동 전개로

안전하고 깨끗한 수돗물 마시기에 대한 시민의식 전환

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 사 업 비 : 115백만원(시비)

○ 주요내용

- 우리시의 수돗물 브랜드『전주얼수』적극적인 홍보활동 전개

- 공공기관 및 학교 등 다양한 홍보를 통한 수돗물의 신뢰성 제고

□ 추진상황

○ 음수기 총 63대 설치

○ 수돗물 홍보 공문 발송 및 팸플릿 연중 교부

- 공공기관 홍보관 활용(농촌진흥청 과학관, 하수종말처리장 홍보실 등)

- 한옥마을 관광안내소 수돗물 음수기 위치 표기한 관광지도 배부

○ 수돗물 음용활성화 교육 및 홍보

- 『전주얼수』사랑 주부교실 운영 : 2회 170명

- 전주 사립유치원 주관“어린이 사랑 나눔 큰잔치”와 연계 수돗물 홍보 : 10,000여명

- 전라북도 및 관내 음식업주, 주부환경 감시단 대상 수돗물 다수민원 예방          홍보 교육  :  5회 685명

- 초등학교 교장·교감 대상 워터 투어 실시 : 3회 71명

□ 금후계획

○ 수돗물 음용률 만족도 조사                        : 2018. 11월

○ 수돗물 평가위원회 회의실시                       : 2018. 12월

팔복정수장 배수지 증설 공사

산업단지 조성 등 공업용수 수요증가에 따라 배수지를 증설하여

안정적인 용수공급으로 기업의 생산성 증대 및 산업활동 만족도에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 1. 4.  ~  2018. 12. 31.

○ 사 업 비 : 731백만원 (도급액 538,  관급액 193)

○ 대    상 : 공업용수 팔복정수장(덕진구 반룡2길 1-28)

∙ 시설년도 : 1989. 12. 23 / 주요시설물 8개(침전지 4, 배수지 4)

∙ 시설규모 : 70,000㎥/일 (생산량 40,000㎥/일), 배수지(4지) 11,600㎥

∙ 급수구역 : 전주 제1, 2공단 전주페이퍼 등 19개업체

○ 사업내용

- 배수지 증설 V=3,200㎥ (B18m×L38m×H4.7m)

- 옹벽설치 L=49.6m,  H=1.5 ~ 6.0m

□ 추진상황

○ 실시설계 일상감사 및 계약심사                : 2017. 5.  2.

○ 공 사 착 공                                  : 2017. 6. 21.

○ 공사 일시중지(지장물이설 등)                  : 2017. 10. 23.

○ 상수도 이형관 제작구입 납품                  : 2018. 2. 23.

○ 반룡마을 민원협의 및 재난 대비 북서쪽 관리도로 검토  : 2018. 3. 15.

○ 지장물(공업용수 배수관) 이설을 위한 배수관 밸브설치 : 2018. 6. 21.

○ 공사 재착공                                   : 2018. 7.  2.

□ 금후계획

○ 공사 준공                                    : 2018. 12월

상수도 노후시설 정비로 안정적 수돗물 공급

상수도 노후시설을 개량 ․ 정비하여 안정적 수돗물 공급과 시민불편

해소로 신뢰받는 안심 수도행정 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 대    상 : 15개소 (취수장 1, 정수장 1, 배수지 10, 가압장 3)

○ 사 업 비 : 356백만원(시비)

○ 내    용

- 상수도 노후시설 정비 교체공사

□ 관로 보수, 기계설비 교체, 밸브 등 설치

- 상수도 시설물 내부청소

□ 배수지 누적된 침전물, 벽면 부착물 등 제거

□ 추진상황

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체         : 2018. 1. 〜 6월

- 대성배수지 부분보수공사(내부방수) 등 11건 시행

○ 상수도 시설물 내부청소                 : 2018. 4. 23. 〜 6. 29.

- 인후배수지 등 10개소 청소완료

○ 사업장 환경정비                        : 2018. 4. 17. 〜 6. 30.

- 대성배수지 등 12개소 제초작업

□ 금후계획

○ 배수지 및 가압장 노후시설 정비 교체공사   : 2018. 10. ∼ 12월

○ 상수도 시설물 하반기 내부청소 (연 2회)     : 2018. 11. ∼ 12월

하 수 과  소 관

□	생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업 지속 추진	----	23
□	전주 공공하수처리시설(4단계) 증설	----	24
□	농촌마을 환경개선 하수도 정비사업	----	25
□	체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충	----	26
□	빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리	----	27

생태도시 구현을 위한 하수관로 정비사업

쾌적한 생태도시 구현과 새만금 상류 수질개선에 기여하고, 오염 부하량

저감 및 불명수 감소로 하수처리 경영 합리화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2002. ∼ 2035년 (34년간)

○ 위    치 : 7개 처리구역 36분구, 6개 지구 취락지역 54개마을 등

○ 총사업비 : 870,437백만원(국비 50%, 도비 10%, 시비 35%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 하수관로 정비 1,015㎞, 배수설비 55,720개소

□ 추진상황

○ 2017년까지 완료(51.4%, 423,342백만원) : 5개 구역, 6개 지구

- 하수관로 정비 522km, 배수설비 28,696개소

○ 2018년 사업(21.2%, 199,981백만원) : 중앙처리 3,10분구 등 7개 구역

- 하수관로 정비 215.5km, 배수설비 10,713개소

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2018년	2019년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		215.5	199,981	60,193	17,570	122,218
계속 사업 (’14~ ’21년)	중앙처리(3,10) : 노송,금암,인후동	55.3	39,741	35,725	1,672	2,344	・공사 중(‘15.12.~‘19.12월) ・공정 68%
	덕진, 중앙처리(1) : 덕진,송천동	19.5	14,890	13,924	966	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 30%
	중앙처리(8,9,10) : 한옥마을,공구거리	6.5	6,823	5,891	932	-	・공사 중(‘17.6.~‘20.12월) ・공정 36%
	팔복처리(1,2) : 금학천 일원	32.6	27,947	1,460	7,444	19,043	・설계용역 완료(‘18.11월) ・공사발주 예정(‘18.12월)
	중앙처리(9,10) : 전동,노송동 일원	33.6	39,380	1,693	3,556	34,131	・설계용역 중(‘19.2월 완료)
	중앙처리(8) : 중앙,풍남동	20.8	23,800	1,500	-	22,300	・설계용역 중(‘19.2월 완료)
신규 사업 (‘18년)	화산(1,2,6,7),아중(1) : 완산,동서학, 삼천,평화,우아동	47.2	47,400	-	3,000	44,400	・설계용역 중(‘19.12월 완료)

□ 금후계획

○ 잔여 사업(27.4%, 247,114백만원) 추진 : 2019. ∼ 2035년(17년간)

- 하수관로 277.5km, 배수설비 16,311개소

전주 공공하수처리시설(4단계) 증설

에코시티, 효천지구 택지개발 등 도시개발에 따른 유입하수량 및

오염부하량 증가로 공공하수처리시설 증설 필요

* 국무총리 주재 제16차 새만금위원회에서 새만금 목표수질 달성을 위한 추가 보완대책 발표(2015. 12. 4.)

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. ∼ 2023년(7년간)

○ 위    치 : 덕진구 고내천변로 하수처리장 부근

○ 사 업 비 : 103,000백만원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 20%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 증설 49,000㎥/일 (현재 403,000㎥/일)

□ 추진상황

○ 전주시 하수도정비 기본계획 변경	: 2015. 2. ∼ 2017. 3월

○ 예비타당성조사 면제사업 요구(환경부)	: 2016. 12월

○ 예비타당성조사 면제사업 선정(기재부)	: 2017. 2월

- 한국개발연구원(KDI) 사업계획 적정성 검토 중

○ 적정성검토 점검회의 2회(기재부, 환경부, KDI, 전주시)	: 2018. 11월

□ 금후계획

○ 사업계획 적정성 검토 완료	: 2018. 11월

○ 사업추진방식 결정(민간투자방식 등)	: 2018. 11월

○ 시설사업 기본계획 수립 용역 및 사업추진 : 2018. ∼ 2023년

농촌마을 환경개선 하수도 정비사업

농촌마을에 오수관을 설치하여 생활오수를 깨끗이 처리함으로써 주민들의

삶의 질 향상 및 새만금 상류지역 수질개선 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005. ∼ 2023년(17년간)

○ 총사업비 : 54,257백만원(국비 70%, 시비 25%, 기금 5%)

○ 사업규모 : 21개 지구(처리시설 700㎥/일, 관로 82.7km)

□ 추진상황

○ 2017년까지 완료(42%, 17,599백만원) 14개 지구

- 9개 지구(처리시설 540㎥/일 관로 34.7km), 5개 지구 연계처리

○ 2018년 사업 시행(58%, 36,478백만원) 7개 지구

- 처리시설 160㎥/일, 관로 48.0km

(단위 : km, 백만원)

사 업 명		사업규모	총투자 규모	기투자액	2018년	2019년 이후	비 고 (추진실적/계획)
총 계		48.0 Q=160㎥/일	36,478	15,021	5,444	16,013
계속 사업 (’14~’21년)	신중지구 (호성동)	13.2	7,366	7,366			・공사 중(‘16.3.~’19.5월) ・공정 95%
	수곡지구 (우아동)	8.2	4,915	2,133	1,715	1,067	・공사 중(‘17.3.~‘19.12월) ・공정 50%
	화신지구 (조촌동)	9.6 Q=95㎥/일	6,563	3,494	1,075	1,994	・공사 중(‘18.5.~‘21.5월) ・공정 13%
	원동지구 (조촌동)	2.8	2,244	1,600	500	144	・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・공정 20%
	구원지구 (조촌동)	3.2	3,637	428	1,476	1,733	・공사 중(‘18.5.~‘20.11월) ・공정 20%
신규 사업 (’18년)	신기지구 (조촌동)	3.8 Q=65㎥/일	4,521	0	339	4,182	・설계용역 중 (‘18.4.~‘19.2월)
	전당, 아중.용계지구 (전미, 우아동)	7.2	7,232	0	339	6,893	・설계용역 중 (‘18.3.~‘19.1월)

□ 금후계획

○ 신기지구, 전당,아중·용계지구 실시설계용역 완료 : 2019. 1. ∼ 2월

○ 행정절차 이행(재원협의) 및 공사추진        : 2019. 3. ∼ 2023년

체계적인 지하수 관리로 하수도 자주재원 확충

지하수시설에 대한 체계적인 관리 강화로 적정한 지하수 개발․이용을

도모하고 수질오염 예방 및 물 부족 상황에 적극 대비

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ∼ 12월

○ 세원발굴 목표액 : 500백만원

- 2017년 부과액 11,712백만원 → 2018년 부과예상액 12,212백만원

※ 10월 현재 부과액 : 10,005백만원(부과예상액의 82%)

○ 지하수시설 등록현황 (2018. 10. 31일 기준)

(단위 : 개소)

총 계	생 활 용 수			농업용수	공업용수
	소 계	음용수	비음용수
6,284	3,572	288	3,284	2,647	65

○ 사업내용

- 하수도사용료 부과대상 조사 및 계량기 설치․고장 여부 조사

- 미신고․허가 지하수시설 발굴 및 시설물 실태 파악

- 지하수시설 폐공, 미사용, 행불, 고장 여부 등 조사

- 「전주시 지하수 통합정보관리시스템」운영 활성화

□ 추진상황

○ 지하수 공인유량계 신설 및 교체(204개소)         : 2018. 1. ∼ 10월

○ 검침곤란 시설 옥외검침시스템 유지보수(674개소)  : 2018. 1. ∼ 10월

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(304개소)             : 2018. 3. ∼ 6월

○ 지하수 보조관측망 운영 : 자동관측시스템 4개소

□ 금후계획

○ 지하수 의심사용가·다량사용가에 대한 지속적 점검 관리

○ 공인유량계 신설·교체 및 옥외검침시스템 사후 유지관리

○ 지하수시설 이용실태 현장조사(331개소)            : 2018. 12월까지

○ 지하수 보조관측망(자동관측시스템) 추가 신설(4개소)      : 2018. 12월까지

빗물이용시설 설치 지원 및 운영관리

빗물이용시설의 이용 활성화로 친환경 수자원 확보를 통한 물 순환

체계 회복 및 도심열섬․비점오염 저감 등 환경적 가치 실현

□ 시설현황

○ 빗물이용시설 구축 : 186개소(예산지원 138, 비지원 48)

- 공공기관 14, 교육기관 51, 공동주택 52, 일반주택 60, 기타 9

○ 설치비 지원(2010. ∼ 2018년) : 138개소 742백만원

□ 주요사업

구 분	도 비 지 원 사 업	국 비 지 원 사 업	비예산사업
사 업 명	빗물이용시설 설치	빗물이용 시범마을 조성	공동주택 등 대형 건축물 (홍보·안내)
사 업 량	2개소(민간 다중이용시설) 저장용량 2㎥ 규모	시범마을 1개소 (35가구)
예 산	10백만원(도 4.5, 시 4.5, 자 1)	300백만원(국 150, 시 150)
사업기간	2018. 2. ∼ 5월	2018. 1. ∼ 12월

□ 추진상황

○ 공동주택 대용량 빗물이용시설 설치 준공(7개소)  : 2018. 1. ∼ 10월

○ 탄소빗물여과장치 설치 지원(31개소 19백만원)    : 2018. 2. ∼ 10월

○ 민간 다중이용시설 빗물이용시설 설치지원(2개소) : 2018. 3. ∼ 4월

○ 시설 개보수 지원(31개소 9.4백만원)             : 2018. 3. ∼ 10월

○ 시설 운영실태 상반기 지도점검(176개소)         : 2018. 5. ∼ 6월

○ 빗물이용 시범마을 조성사업(서학동 예술마을)    : 2018. 1. ∼ 12월

- 주민설명회 및 참여 가구 선정, 주민협의체 구성 및 협약 체결,

설계용역 및 행정절차 이행완료

□ 금후계획

○ 빗물이용시설 하반기 지도점검(186개소)          : 2018. 12월까지

○ 빗물이용 시범마을 조성사업 완료             : 2018. 12월까지